|  |
| --- |
| 审批意见：  新环表[2019]034号  **关于《新乡市金好合金有限责任公司年产1000吨铜管、**  **1000吨铜带项目环境影响报告表》的批复**  新乡市金好合金有限责任公司：  你公司上报的由河南安环环保科技有限公司编制的《新乡市金好合金有限责任公司年产1000吨铜管、1000吨铜带项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：  一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。  二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。  三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。  （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。  （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：  1、废气：电炉置于单独密闭车间内，电炉熔化工序产生的烟尘经集气罩收集和车间负压抽风一起通入袋式除尘器处理，尾气通过不低于15米高排气筒排放，粉尘排放应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单中颗粒物特别排放限值10mg/m3的标准要求；抛光工序粉尘经移动式焊烟净化器处理，厂界无组织监控浓度排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）1.0mg/m3的限值要求。  2、废水：生活污水经化粪池处理后经管网排入大召营污水处理厂处理，水质满足大召营污水处理厂收水标准。  3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。  4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。  四、项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为：COD0.0086t/a、氨氮0.0004t/a。  五、按照大气污染防治工作要求，安装在线监控设备并与环保部门联网。  六、项目完工后，按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。  七、本批复下达之日起5年内有效。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。  八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。  经办人：  新乡县环境保护局  2019年5月9日 |