|  |
| --- |
| 审批意见： 新环表[2019]047号**关于《新乡市恒泰锅炉制造有限公司年产500台锅炉及配套****辅助项目环境影响报告表》的批复**新乡市恒泰锅炉制造有限公司：你公司上报的由河南安环环保科技有限公司编制的《新乡市恒泰锅炉制造有限公司年产500台锅炉及配套辅助项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：1.废气：设置单独密闭间，保持负压抽风，切割、焊接工序在密闭间固定区域、固定工位作业，切割、焊接烟（粉）尘经负压抽风、集气罩收集后经脉冲袋式除尘器处理，尾气通过不低于15米高排气筒排放，粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15米高排气筒）、厂界无组织排放颗粒物1.0mg/m3的限值要求。2.废水：生活污水经防渗漏化粪池处理后，外排水质满足贾屯污水处理厂收水标准，经市政管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。3.噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。4.固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。四、项目建成后，全厂主要污染物总量排放控制指标为：COD0.0134t/a、氨氮0.0007t/a。五、项目完工后，按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。六、本批复下达之日起5年内有效。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：  新乡县环境保护局 2019年6月26日  |