|  |
| --- |
| 审批意见： 新环表[2019]067号**关于《河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸****项目环境影响报告表》的批复**河南兴泰纸业有限公司：你公司上报的由新乡市蓝天环境技术有限公司编制的《河南兴泰纸业有限公司年加工6万吨涂布白卡纸制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：1、废气：原料封闭库存放，物料密闭转运，投料工序产生的粉尘经集气罩收集后，通过袋式除尘器处理，经不低于15米高排气筒排放,粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h(15米高排气筒）的标准要求，厂界粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度1.0mg/m3的限值要求。2、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。3、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、危废按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。四、项目建成后，全厂主要污染物总量控制指标为：COD306吨/年、氨氮16.32吨/年、二氧化硫17.46吨/年、氮氧化物49.88吨/年。五、按大气污染防治要求，安装废气在线监测、监控设施和用电量监控系统，并与环保部门监控平台联网。六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限，及时申报办理排污许可证，并按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。七、本批复下达之日起5年内有效。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人：  新乡县环境保护局2019年8月22日  |