|  |
| --- |
| 审批意见：  新环表[2019]069号  **关于《新乡市强能新型墙材有限公司新增4条蒸压釜项目**  **环境影响报告表》的批复**  新乡市强能新型墙材有限公司：  你公司上报的由重庆九天环境影响评价有限公司编制的《新乡市强能新型墙材有限公司新增4条蒸压釜项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：  一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。  二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。  三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。  （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物采取相应的防治措施。  （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：  1、废气：水泥、粉煤灰、石灰粉筒仓呼吸口粉尘经脉冲袋式除尘器处理，尾气通过不低于15米高（高于仓顶3米）排气筒排放；投料、搅拌工序产生的粉尘经集气罩、密闭管道收集后通过脉冲袋式除尘器处理，尾气通过不低于15高排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中10mg/m3的特别排放限值要求。  粉煤灰等粉状物料应采用料仓、储罐等方式密闭储存，严格按照《河南省2019工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84号）对无组织排放污染进行治理，厂界粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控浓度0.5mg/m3（厂界外20米处）的标准限值要求。  2、废水：生活污水经防渗漏化粪池处理后，水质满足贾屯污水处理厂收水标准，经管网排入贾屯污水处理厂处理，蒸汽冷凝水和冲洗废水经收集、沉淀后全部回用于生产不外排。  3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。  4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单进行控制。  四、项目建成后，全厂主要污染物总量排放控制指标为:COD0.0432t/a、氨氮0.0043t/a。  五、本项目设置卫生防护距离为车间外50米，你公司应配合规划部门做好规划控制工作，确保卫生防护距离内不规划学校、医院、居民等环境敏感点。  六、按照大气污染防治工作要求，安装自动在线监测、监控设施和用电量监控系统，并与环保部门监控平台联网。  七、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限，及时申报办理排污许可证，并按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。  八、本批复下达之日起5年内有效。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。  九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。  经办人：  新乡县环境保护局  2019年9月6日 |