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建设项目基本情况
	项目名称
	新乡市信达环保科技有限公司年加工500吨机械配件项目

	建设单位
	新乡市信达环保科技有限公司

	法人代表
	张彦红
	联系人
	张彦红

	通讯地址
	新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西  

	联系电话
	*********
	传  真
	/
	邮政编码
	453732

	建设地点
	新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西  

	立项审批

部门
	新乡县发展和改革委员会
	批准文号
	2020-410721-35-03-061400

	建设性质
	新建(扩建( 技改(
	行业类别
	C 3591环境保护专用设备制造

	占地面积

（平方米）
	2010
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	18
	其中：环保投资（万元）
	7.0
	环保投资占总投资比例%
	38.9

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年10月

	一、项目由来

新乡市信达环保科技有限公司位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，租赁现有厂房，占地面积为2010m2，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡县七里营镇土地利用总体规划图（2010-2020年）（2017年修改）（见附图2），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县七里营镇土地利用总体规划。新乡市信达环保科技有限公司投资18万元建设年加工500吨机械配件项目，该配件主要为水喷淋式废气吸收塔的油罐、水箱、圆筒等。

经现场勘察，部分设备已安装，已投入使用，属于未批先建性质，根据环证法函[2018]31号文第三条“关于建设单位可否主动补交环境影响报告书、报告表报送审批”第（二）款：建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，该条款规定：因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理。根据新乡县环境保护局行政处罚决定书新环罚决字[2020]第159号（见附件4）内容，本项目由新乡县环境保护局做出罚款处理，企业已缴纳罚款(见附件5)，因此本项目符合申报要求。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目属于二十四、专用设备制造业中第70类、专用设备制造及维修，名录规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，应编制环境影响报告书；其他（仅组装的除外）应编制环境影响评价报告表，仅组装的填报登记表。本项目属于“其他”类，应编写环境影响报告表。根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（19：专用设备制造业），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。
受建设单位委托，本项目环境影响评价工作由我单位承担，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。

二、项目建设地点及周围环境

本项目位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，租赁现有厂房进行生产，项目东侧为闲置厂房；南侧隔村庄路为福众汽修；西侧为旭龙制药；北侧为废弃鱼塘。
项目周围主要环境敏感点为：北930m刘庄村；东北720m陈庄村；东1020m小张庄村；东南150m南位庄村；南910m夏庄村；西北770米刘店，项目周围环境概况见图1。
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图1          项目周围环境图

三、工程内容
1、项目概况

项目的基本情况见下表1：

表1                    本项目基本情况一览表

项目

建设内容

项目名称

年加工500吨机械配件项目

建设性质

新建
建设单位

新乡市信达环保科技有限公司

建设地点

新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西  
工程投资

18万元

占地面积

2010m2
用地性质

建设用地
劳动定员及工作制度

劳动定员7人，单班生产，每班8小时，年工作300天。
2、项目组成及建设情况

本项目租赁现有厂房进行生产建设，不新增占地。经过现场勘查，部分设备已安装，已投产运行，现场照片如图2。
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图2          项目现状图

表2                 项目工程组成一览表

序号

项目

工程名称

规模

备注

1

主体工程

生产车间

1座，建筑面积1920m2
租赁现有厂房

2

辅助工程

办公区

1座，建筑面积60m2
租赁现有

3

公用工程

供电

七里营镇供电所统一供给

/

供水

七里营镇统一供应

/

4

环保工程

废气治理

项目设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理；切割工序设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩（1个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，尾气由1根15m高排气筒排放
新建

废水治理

生活污水依托现有化粪池处理后定期清运。

依托现有
固废治理

一般固废暂存间10m2
新建
3、项目产品方案

本项目为年加工500吨机械配件项目，该配件主要为水喷淋式废气吸收塔的油罐、水箱、圆筒，产品方案如下表。

表3                 项目产品方案一览表

序号

名称

年产量

1

油罐
200吨
2

水箱
80吨
3

圆筒
100吨
4

其他
120吨
4、主要原辅材料消耗量

表4           本项目原辅材料及动力消耗情况一览表

序号

原材料名称

年用量
备注

原、辅材料
钢板
460吨

外购
封头

50吨

焊条

2吨

能耗
水

/
七里营镇供水管网

电

7万kW·h/a
七里营镇供电所供应

5、主要生产设备

本项目为年加工500吨机械配件，本项目主要生产设备见表5。
表5                       本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

数量（台/套）

1

逆变式空气等离子切割机
LGK-200IGBT
1
2

电焊机
400型
2

3

二保焊机

500型
3

4

逆变式直流弧焊机
MZ-1000IV
1
5

卷板机
2.2m×0.12
2
6

行车
16T
2
6、政策相符性分析

本项目为年加工500吨机械配件项目，对比《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号），本项目的产业政策相符性分析见下表。

表6                     产业政策相符性分析

类别

内容

本项目情况

相符性

鼓励类

/

本项目产品为环保除尘器配件，如油罐、水箱、圆筒等；电焊机、二保焊机、逆变式直流弧焊机属于拉弧式直流弧焊机均属于直流焊机；
不属于限制，淘汰类设备，其它生产设备不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。原材料、设备、工艺均不涉及限制类、淘汰类，为允许类项目

符合国家产业政策

限制类

十一机械

49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机
淘汰类

十机械

动圈式和抽头式硅整流弧焊机

经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2020-410721-35-03-061400。
7、项目建设内容与备案相符性分析

项目建设与备案相符性分析见下表。

表7                  备案相符性分析

序号

内容

备案

拟建设情况

相符性

1

建设地点

新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路南  
新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西  
明确项目选址
2

投资

18万元

18万元

符合

3

建设规模

年加工500吨机械配件

年加工500吨机械配件

符合

4
建设内容
租赁现有厂房2010平方米

租赁现有厂房2010平方米

符合

5
生产设备
主要生产设备：逆变式空气等离子切割机1台，400型电焊机2台、500型二保焊机2台、卷板机2台、行车2台，逆变式直流型弧焊机1台

主要生产设备：逆变式空气等离子切割机1台，400型电焊机2台、500型二保焊机2台、卷板机2台、行车2台，逆变式直流型弧焊机1台

符合

6
工艺流程
原料-切割-焊接-组装-成品

原料-切割-焊接-组装-成品

符合

8、与新环[2015]342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。

表8          项目与《通知》对照分析一览表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区

重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区

本项目位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西  
属于

限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园

不属于

新乡市集中水源地保护区名录

四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。
本项目距离四水厂地下水饮用水源保护4.3km
本项目不在水源地保护区范围内

新乡县七里营引黄水源地饮用水源保护区：新乡县七里营引黄水源地饮用水源保护区一级保护区范围：人民胜利渠新乡市界至新乡县本源水厂东厂界的30米明渠水域及渠道两侧20米的工程管理陆域范围，本源水厂厂区范围内全部区域。

本项目距离新乡县七里营引黄水源地饮用水源保护区5.2km
本项目不在新乡县七里营引黄水源地饮用水源保护区内
污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

本项目位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西  
属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属污染

新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）

属于

工业项目分类

一类工业项目：机械电子（无电镀、喷涂工艺的机械制造）
本项目属于专用设备制造业，无电镀、喷涂工艺
属于一类工业项目
由上表可知，本项目位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。

表9        项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析

类别

内容

本项目情况

对比结果

农产品主产区

环境准入政策：

1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。

严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
1、本项目应编制环境影响报告表。

2、本项目属于专用设备制造；属于一类工业项目。

3、本项目不属于不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的工业项目。
符合环境准入条件

由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。
9、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析

本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。

表10        与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表

类别

综合治理要求

项目情况

符合性

严格环境准入门槛

禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。

本项目属于新建项目，属于专用设备制造业，位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，不属于禁止行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。
不涉及
加快化解过剩产能

加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。

本项目属于专用设备制造业，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策。

不涉及

推进重点行业提标治理

2018 年 10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。

本项目属于专用设备制造业，不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。

不涉及
强化工业料堆场扬尘整治

加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。

本项目属于专用设备制造业，不涉及扬尘的原料堆场。
不涉及
加大工业涂装 VOCs 治理力度

工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现稳定达标排放。

本项目属于专用设备制造业，不涉及工业表面涂装，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。
不涉及
由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关内容。
10、与新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的对照分析

表11    本项目情况与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案对照一览表

文件名称

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

六、各类无组织排放污染物控制措施

6.2气态污染物无组织排放控制措施

6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气

机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。

钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。

本项目设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理；切割工序设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩（1个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，尾气由1根15m高排气筒排放。
相符

七、无组织废气收集排气筒高度要求

除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求外，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低于15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。

本项目有组织废气均经15米排气筒排放。
相符

由表可知，本项目符合新乡市生态环境局《关于印发新乡市209年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的相关要求。

11、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析
本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表：
表12                与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析
《通知》中与本项目有关的内容

本项目情况

相符性

（一）持续调整优化产业结构

5．严格新建项目准入管理

加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。

本项目属于专用设备制造业，主要产品为水喷淋式废气吸收塔的油罐、水箱、圆筒，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。
不涉及
加快排污许可管理

深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责）

经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于三十、专用设备制造业，84款中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可手续。

符合

由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。

12、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析

表13             与新环 [2019]154号文的对照分析

主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

安装范围

所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。

本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。

满足

由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属于新建项目，不存在原有污染情况，项目东侧为闲置厂房；南侧隔村庄路为福众汽修；西侧为旭龙制药；北侧为废弃鱼塘，不存在主要环境问题。




建设项目所在地自然环境简况
	1、地理位置
新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。

本项目位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，具体位置详见附图1。

2、地形地貌
新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。

本项目所在地属于平原地带，地势平坦。

3、气候气象

该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-10℃，历年极端最高气温42.2℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。

4、水文

（1）地表水体

新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

（2）地下水

新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

5、生物资源

新乡县多为农作物栽培植被，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。经济作物以油菜、花生、芝麻、大豆等为主，养殖业以鸡、猪、羊、牛等为主。现有林木面积5000亩，林果品种有银杏、葡萄、核桃、蜜桃、石榴等，自生用材林有刺槐、毛白杨等树种。

项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。
6、土壤状况

新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。

该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。

7、矿产资源

新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。
本项目周围无可开采的矿产资源。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。

表14                   环境质量调查数据统计结果
污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

101

70

144.3

超标

PM2.5
年平均质量浓度

56

35

160

超标

SO2
年平均质量浓度

16

60

26.7

达标

NO2
年平均质量浓度

44

40

110

超标

CO

第95百分位浓度

2.08mg/m3
4mg/m3
52

达标

O3
第90百分位浓度

178

160

111.3

超标

由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。

本项目为新建项目，项目设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理；切割工序设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩（1个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，尾气由1根15m高排气筒排放，因此，项目投产运行对区域大气环境质量影响较小。

2、地表水环境质量现状

距离本项目最近的地表水体为西北530m处的二支排，最终汇入东孟姜女河。东孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类，本项目引用新乡市环境监测站对东孟姜女河青龙路化肥厂东断面2020年6月的监测数据，数据见下表。

表15                 地表水现状监测与评价

监测因子

COD

NH3-N

TP

监测数据

29.25
0.87
0.119
断面标准

40

2

0.4

达标情况

达标

达标

达标

由上表可知，2020年6月东孟姜女河青龙路化肥厂东断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。

本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，对新乡市地表水质量影响较小。
3、声环境质量现状

项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表。

表16         声环境现状监测结果一览表

方位

昼间dB（A）

测量值

标准值

东厂界

49.2
60

南厂界

53.9

西厂界

52.7

北厂界

47.5
从上表实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。

4、生态环境
本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表17             区域主要环境保护目标

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

保护级别

大气

环境

刘庄村
北
930
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准

陈庄村
东北
720
小张庄村

东
1020

南位庄村

东南
150

夏庄村

南
910

刘店

西北
770

声环境

南位庄村
东南
150
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

水环境

二支排
西北
530
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类




评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级，相关标准值见下表。

表18                  环境空气质量标准               单位：μg /m3
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准

日平均

150

1h平均

500

NO2
年平均

40

日平均

80

1h平均

200

TSP

年平均

200

日平均

300

PM2.5
年平均

35

日平均

75

PM10
年平均

70

日平均

150

2、声环境
本项目各厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，相关标准限值见下表。

表19                 声环境质量标准               单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

3、地表水环境
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见下表。

表20                 地表水环境质量标准             单位：mg/L

项目

pH

COD

NH3-N

TP

标准值

6-9

40

2.0

0.4

4、地下水环境
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。

表21            地下水环境质量标准                  单位：mg/L

项目

浓度限值

标准来源

pH（无量纲）

6.5～8.5

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

耗氧量

3.0

NH3-N

0.5

总大肠菌群

3.0/(CFUc/100mL)

5、土壤环境

本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。

表22  《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg

序号

污染物

筛选值第二类用地标准限值

1

pH

/

2

砷

60

3

镉

65

4

六价铬

5.7

5

铜

18000

6

铅

800

7

汞

38

8

镍

900

9

四氯化碳

2.8

10

氯仿

0.9

11

氯甲烷

37

12

1，1-二氯乙烷

9

13

1，2-二氯乙烷

5

14

1，1-二氯乙烯

66

15

顺-1，2-二氯乙烯

596

16

反-1，2-二氯乙烯

54

17

二氯甲烷

616

18

1，2-二氯丙烷

5

19

1，1，1，2-四氯乙烷

10

20

1，1，2，2-四氯乙烷

6.8

21

四氯乙烯

53

22

1，1，1-三氯乙烷

840

23

1，1，2-三氯乙烷

2.8

24

三氯乙烯

2.8

25

1，2，3-三氯丙烷

0.5

26

氯乙烯

0.43

27

苯

4

28

氯苯

270

29

1，2-二氯苯

560

30

1，4-二氯苯

20

31

乙苯

28

32

苯乙烯

1290

33

甲苯

1200

34

间二甲苯+对二甲苯

570

35

邻二甲苯

640

36

硝基苯

76

37

苯胺

260

38

2-氯酚

2256

39

苯并［a］蒽

15

40

苯并［a］芘

1.5

41

苯并［b］荧蒽

15

42

苯并［k］荧蒽

151

43

䓛

1293

44

二苯并［a，h］蒽

1.5

45

茚并［1，2，3-cd］芘

15

46

萘

70
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	1、废气

焊接和切割工序产生的烟尘排放浓度和排放速率执行具体标准值见下表。

表23          大气污染物排放标准

污染类别

标准名称及级（类）别

污染因子

标准限值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

颗粒物
有组织：浓度120mg/m3；速率3.5kg/h

无组织：厂界处浓度1.0mg/m3
2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业
排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3
2、噪声

表24         工业企业厂界环境噪声排放标准          单位：dB（A）

项目

类别

昼间

各厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

60

3、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行。

	总

量

控

制

指

标
	本项目焊接烟尘和切割烟尘经集气罩收集，过滤式除尘器处理后由1根15米排气筒排放；无生产废水产生，本项目生活污水经化粪池后定期清运，本项目颗粒物排放量0.0813t/a（有组织0.0232t/a，无组织0.0581t/a）。
根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，无需进行总量审核。




建设项目工程分析
	运营期工艺流程简述(图示)：

本项目为年加工500吨机械配件项目，该配件主要为水喷淋式废气吸收塔的油罐、水箱、圆筒，工艺流程如下：
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图例：G：废气；S：固废；N：噪声；

图3 项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程说明：

（1）切割

根据客户所需产品尺寸制图，确定下料尺寸，利用逆变式空气等离子切割机进行切割。逆变式空气等离子切割机切割过程中会产生切割烟尘、机械噪声和固体废物。

（2）焊接
项目利用卷板机将钢材进行利用电焊机、二保焊机、逆变式直流弧焊机将加工好的钢材进行组装焊接，焊接过程中会产生焊接烟尘、机械噪声和焊接废料。
（3）组装

将加工好的钢材进行组装、检验，检测合格这即为成品。

	主要污染工序：
表25                 产污环节一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

废气

切割工序

切割烟尘

1个底吸式集气罩+1台过滤式除尘器+1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
焊接工序

焊接烟尘

设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，尾气通过1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
废水

职工生活

COD、SS、

NH3-N、TP、

TN
生活污水经化粪池处理后定期清运。
噪 声

切割机、电焊机
噪声

密闭厂房隔声

固 废

切割工序

边角料

暂存于一般固废暂存间，定期外售

焊接工序

焊接废料

过滤式除尘器

集尘




项目主要污染物产生及预计排放情况
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 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	焊接工序
	焊接烟尘
	1.2083mg/m3
	0.0116t/a
	2.4mg/m3
	0.0232t/a

	
	切割工序
	切割烟尘
	23mg/m3
	0.2208t/a
	
	

	水

污

染

物
	生活污水（50.4t/a）
	COD
SS
NH3-N

TP

TN
	300mg/L，0.0151t/a

250mg/L，0.0126/a

25mg/L，0.0013t/a

2mg/L，0.0001t/a

35mg/L，0.0018t/a
	0

	固

体

废

物
	切割工序
	边角料
	4.6t/a
	0t/a（收集后出售）

	
	焊接工序
	焊接废料
	0.1t/a
	0t/a（收集后出售）

	
	过滤式除尘器
	集尘
	0.2092t/a
	0t/a（收集后出售）

	噪

声
	本项目噪声主要是逆变式空气等离子切割机、电焊机等运行时产生的噪声，噪声源强在60~75dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。




环境影响分析
	施工期环境影响分析：

本项目租赁现有的厂房，不涉及到建筑物的施工建设，只需要安装设备，故本评价不对施工期环境影响进行分析。

[image: image25.png]O HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | A1

OO Huawel p20
LEICA DUAL CAMERA | A1

T H BRI T




营运期环境影响分析：

本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下：

一、大气环境影响分析

项目产生的大气污染物主要是切割工序产生的切割烟尘和焊接工序产生的焊接烟尘。

1、废气分析
（1）源强分析
①焊接烟尘

本项目利用电焊机、二保焊机、逆变式直流弧焊机将加工好的钢材进行组装焊接。
根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》可知，二保焊5-8g/kg，手工电弧焊6-8g/kg，埋弧焊0.1-0.3g/kg，氩弧焊2-5g/kg。本项目焊接方式为二保焊、手工电弧焊和氩弧焊。二保焊、手工电弧焊产物系数按8g/kg算，项目这两种设备焊材使用量为1.5t/a；氩弧焊产物系数按5g/kg算，项目这种设备焊材使用量为0.5t/a。项目焊接工段平均日运行4h，则本项目焊接烟尘产生量为0.0145t/a。

②切割烟尘源强分析
本项目采用逆变式空气等离子切割机对钢材进行切割，逆变式空气等离子切割机切割过程中产生切割烟尘。

《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数，火焰清理及切割产生的烟尘无组织排放系数为0.1～0.6kg/t•钢材，本评价按0.6kg/t•钢材进行计算，项目采用逆变式空气等离子切割机切割钢材约为460吨，切割工段平均日运行4h，则本项目切割烟尘产生量为0.276t/a。

（2）废气防治措施

评价建议：项目设置专门的焊接区域，设置固定焊接工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理。

项目设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩收集逆变式空气等离子切割机切割过程中产生的切割烟尘，通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理。

项目按最不利啊情况，即焊接与切割工序同时工作时进行分析，焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，风机风量为8000m3/h，集气罩收集效率可达到80%以上，本次评价取80%，过滤式除尘器处理效率可达到90%以上，本次评价取90%。除尘处理后由15m高排气筒排放。

表26      项目切割和焊接工序烟尘产排情况一览表

产尘单元

产生情况

排放情况

产生量

（t/a）

风机风量（m3/h）

产生浓度（mg/m3 ）

排放量（t/a）

排放速率

（kg/h）

排放浓度（mg/m3 ）

有组织粉尘排放情况

焊接工序

0.0116
8000

1.2083
0.0232
0.0193
2.4
切割工序

0.2208
23
无组织粉尘排放情况

焊接工序

0.0029
/

0.0029
0.0024
/

切割工序

0.0552
/

0.0552
0.046
/

经计算，项目切割和焊接工序烟尘有组织排放量为0.0232t/a（0.0193kg/h），排放浓度2.4mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h；2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。

项目无组织粉尘排放量为0.0581t/a（0.0484kg/h）

2、环境空气影响预测及评价
（1）预测因子和评价标准

本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。

根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：颗粒物。评价因子和评价标准见下表。

表27                 评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（μg/m3）

标准来源

颗粒物（PM10）
1 h
450μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修订
（2）估算模型参数

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。
表28                   估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42.1

最低环境温度/℃

-21.3

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是
否(
地形数据分辨率/m

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑岸线熏烟

是
否(
岸线距离/m

否

岸线方向/°

否

（3）污染源调查

项目焊接工序设置专门的焊接区域，设置固定焊接工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理；项目设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩收集逆变式空气等离子切割机切割过程中产生的切割烟尘，通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，尾气由15米排气筒P1排放。项目污染源参数见下表。
表29                 点源估算模式参数表

名称

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m3/s）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

颗粒物

P1
15

0.4

17.69

20

1200

正常

0.0193
表30                矩形面源参数表

名称

面源长度/m

面源宽度/m

与正北夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

颗粒物

生产车间
54
18.5
0

10

1200

正常

0.0484
（4）预测结果分析

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。

表31            AERSCREEN估算模型计算结果一览表

排放方式

污染源

污染物

下风向质量浓度Ci（μg/m3）

占标率Pi（%）

出现距离（m）

标准值Coi*（μg/m3）

点源
排气筒P1
颗粒物
0.7096
0.1577
740
450
面源

生产车间
颗粒物
15
3.3333
113
450
各源最大值
颗粒物

15
3.3333
113
450
（5）评价等级判定
由上表结果看出：全厂大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为15μg/m3和3.3333%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。

表32              大气评价工作分级判据

评价工作等级

评价工作分级依据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“二级评价不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。”

（6）污染物排放量核算

根据工程分析，对全厂排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。

表 33            大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

P1
颗粒物

2.4
0.0193
0.0232
有组织排放合计

颗粒物

0.0232
表34            大气污染物无组织排放量核算表

序 号

排放口编号

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）
标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

1

生产

车间

焊接

工序

颗粒物

加强车间封闭和管理减少废气扩散

2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求
0.5
0.0581
无组织排放合计

颗粒物

0.0581
表35                大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量t/a

1

颗粒物

0.0813
大气环境影响评价自查表件附件5。
（7）防护距离

①大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目颗粒物最大落地浓度值及占标率分别为15μg/m3和3.3333%；满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。
②卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：


式中：

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5；

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

无组织排放卫生防护距离计算结果见下表。

表36            卫生防护距离计算参数及结果

排放源

污染

因子

计算系数

S

(m2)

Qc

（kg/h）

Cm

（mg/m3）

计算卫生防护距离(m)

确定卫生防护距离(m)

A

B

C

D

生产车间
颗粒物

470

0.021

1.85

0.84

1920
0.0484
0.45
2.342
50

由上表可知，本项目无组织排放颗粒物的卫生防护距离计算结果为50m，根据项目平面布置及周围环境可知，项目租赁车间为设置50米卫生设防距离，防护距离范围内均为企业无敏感点分布，周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在，符合卫生防护距离要求（卫生防护距离包络图见附图5）。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、机关、科研单位等环境敏感点。
综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。
二、水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

本项目无生产废水产生，项目劳动定员7人，均为附近居民，不在厂区内食宿，按人均用水量30L/人每天计算，新鲜水消耗量约为0.21m3/d（63m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.168m3/d（50.4m3/a）。类比生活污水水质为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，污染物产生量分别为COD0.0151t/a、SS 0.0126t/a、NH3-N0.0013t/a、TP0.0001t/a、TN0.0018t/a，生活污水依托厂区现有化粪池处理，定期清运。
2、地下水环境影响分析

本项目属于专用设备制造业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。

三、噪声环境影响分析
项目噪声源主要为逆变式空气等离子切割机、电焊机运行时产生的机械噪声，源强在60-75dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。

本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 

2、 预测模式

合成公式选择为：
式中：Leq——等效声级，dB(A)；

      Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)；

      N——读取声级值的总个数。

评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算：

LP=L合－20lgr

式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)；

L合——点声源合成噪声值，dB(A)；

r——衰减距离（m）。

根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。

表37           声环境预测值统计及分析

监测点位

贡献值dB（A）

背景值dB（A）
预测值dB（A）
标准dB（A）

达标分析

东厂界

昼

29.43

49.2
49.2
昼间60

达标

西厂界

昼

30.13

53.9
53.9
南厂界

昼

29.53

52.7
52.7
北厂界

昼

29.76
47.5
47.5
南位村
昼
0.01
45.3
45.3
昼间55
达标
由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目四厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间≤60dB（A）)要求；敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准(昼间≤55dB（A）)要求。
四、固体废物环境影响分析

本项目固废为切割工序产生的边角料、除尘器的集尘、焊接工序产生的焊接废料，均属于一般固体废物。
边角料：本项目废边角料来自切割工序中产生的边角料，根据机加工生产行业生产经验，边角料产生量约为原料年用量1%，原料用量为460t/a，则边角料产生量为4.6t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。

除尘器收集粉尘：项目焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，除尘器收集粉尘为0.2092t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。

焊接废料：根据对焊接工艺的调查和查阅资料，焊接材料利用率为95%，项目焊条年用量2t/a，则焊接废料产生量为0.1t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。
评价建议：建设单位在厂区内建设一般工业固废暂存间1座，面积为10m2，做到“防风、防雨、防晒”措施，一般固废暂存间应满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。
五、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定：
土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“设备制造”的不涉电镀、喷漆等表面处理和热处理，亦不涉及化学处理工艺，属于“其他类”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。

（3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为2010平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。

（4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，项目东侧为闲置厂房；南侧隔村庄路为福众汽修；西侧为旭龙制药；北侧为废弃鱼塘，本用地性质为建设用地，项目东、南、西、北侧均为企业或废弃鱼塘，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为不敏感。具体指标判断见下表。

表38                  污染影响型评价工作等级划分表

       占地规模

评价等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

六、总量控制指标

本项目焊接烟尘和切割烟尘经集气罩收集，过滤式除尘器处理后由1根15米排气筒排放；无生产废水产生，本项目生活污水经化粪池后定期清运，本项目颗粒物排放量0.0813t/a（有组织0.0232t/a，无组织0.0581t/a）。
根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，无需进行总量审核。

七、选址可行性分析

新乡市信达环保科技有限公司位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，租赁现有厂房进行生产，占地面积为2010m2，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡县七里营镇土地利用总体规划图（2010-2020年）（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县七里营镇土地利用总体规划。
项目营运期焊接烟尘和切割烟尘经集气罩收集，经过滤式除尘器处理后由1根15米排气筒排放；项目无生产废水，生活污水经化粪池后定期清运；噪声经采取密闭厂房隔音措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。
综上所述，评价认为本项目选址可行。

八、排污许可证申领

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于三十、专用设备制造业，84款中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可手续。
九、环保投资估算

本项目总投资为18万元，其中环保投资为7万元，占总投资的38.9%。环保投资估算表见表。

表39               本项目环保投资估算一览表

类别

污染源

治理措施

投资（万元）

废气

焊接烟尘

设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，尾气通过1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
5.0

切割烟尘

1个底吸式集气罩+1台过滤式除尘器+1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
废水
生活污水

依托现有工程化粪池（有效容积5m3）

/

噪声

切割机、电焊机
生产车间密闭隔音

/

固体

废物

机械加工工序

一般固废暂存间（建筑面积10m2）

1.0
其他

监控

按照环保部门要求用电量监控系统并与环保部门联网

1.0

合      计

7.0

十、环保验收

本项目环保验收内容见下表。
表40                 环保验收“三同时”一览表

序号

污染类别

治理内容

环保设施

验收内容

执行标准

1

废气

焊接烟尘

设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，尾气通过1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，尾气通过1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h；2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3
切割烟尘

1个底吸式集气罩+1台过滤式除尘器+1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
1个底吸式集气罩+1台过滤式除尘器+1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
2

废水

生活污水

依托现有化粪池（有效容积5m3）
依托现有化粪池（有效容积5m3）

/

3

噪声

机械运行噪声

生产车间密闭隔音
生产车间密闭隔音                         
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4

固废

一般固体废物
一般固废暂存间（建筑面积10m2）

一般固废暂存间（建筑面积10m2）

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单

5

其他

监控

按照环保部门要求用电量监控系统并与环保部门联网

按照环保部门要求用电量监控系统并与环保部门联网
《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	焊接

工序
	焊接

烟尘
	设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，尾气通过1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h；2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3

	
	切割

工序
	切割

烟尘
	1个底吸式集气罩+1台过滤式除尘器+1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台过滤式除尘器+1根15米排气筒）。
	

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

SS

NH3-N

TP

TN
	依托厂区化粪池进行处理，定期清运
	/

	固

体

废

物
	生产环节
	边角料
	一般固废暂存间暂存，定期外售
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单

	
	
	集尘
	
	

	
	
	焊接废料
	
	

	噪

声
	   本项目噪声设备主要为逆变式空气等离子切割机、电焊机设备噪声源强为60-75dB（A），经采取厂房隔音措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果

本项目建成后将采取一定的绿化措施，应采取灌木与乔木相结合的方式，生态环境将得到一定程度的恢复。


结论与建议
	一、结论

1、项目符合国家产业政策要求

新乡市信达环保科技有限公司年加工500吨机械配件项目。经查阅《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号），本项目生产规模、设备工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为“允许类”，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2020-410721-35-03-061400。
2、项目选址可行性结论
新乡市信达环保科技有限公司位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，租赁现有厂房进行生产，占地面积为2010m2，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡县七里营镇土地利用总体规划图（2010-2020年）（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县七里营镇土地利用总体规划。
项目营运期焊接烟尘和切割烟尘经集气罩收集，经过滤式除尘器处理后由1根15米排气筒排放；项目无生产废水，生活污水经化粪池后定期清运；噪声经采取密闭厂房隔音措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。
综上所述，评价认为本项目选址可行。

3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求

（1）大气环境影响分析结论

项目设置专门的焊接区域，焊接工序设置固定工位（3个），工位上方设置顶吸式集气罩（3个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理；切割工序设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩（1个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，尾气由1根15m高排气筒排放，处理后的颗粒物排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h；2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。
（2）水环境影响分析结论

本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运。

本项目属于专用设备制造业项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。
（3）声环境影响分析结论
本项目的噪声源主要为逆变式空气等离子切割机、电焊机，噪声级在60~75dB(A)之间，经采取厂房密闭隔音等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。环评建议加强高噪声设备日常维护，使之处于良好的运转状态，周围均为企业，因此本项目生产对周围的声环境影响较小。
（4）固废影响分析结论
本项目一般固废为切割工序产生的边角料、除尘器收集粉尘、焊接工序产生的焊接废料，集中收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积10m2）暂存，定期出售，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求。

4、总量控制指标

本项目焊接烟尘和切割烟尘经集气罩收集，过滤式除尘器处理后由1根15米排气筒排放；无生产废水产生，本项目生活污水经化粪池后定期清运，本项目颗粒物排放量0.0813t/a（有组织0.0232t/a，无组织0.0581t/a）。
根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，无需进行总量审核。

5、环保投资

本项目总投资为18万元，其中环保投资为7万元，约占总投资的38.9%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。
二、建议
（1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。

（2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。

（3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。

（4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。

（5）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时向环境保护主管部门申请环保验收。

三、环评总结论

新乡市信达环保科技有限公司年加工500吨机械配件项目，位于新乡市新乡县七里营工业区107国道与南新庄桥交叉口向北500米路西，符合国家产业政策，选址符合七里营镇总体规划。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

新乡市译洋环境技术有限公司

                                                    2020年9月



	预审意见：

公    章

经办人：                                           年     月    日

 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公    章

经办人：                                                 年     月    日



	审批意见：

公    章

经办人：                                          年     月     日
                               注     释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  发改委备案

附件3  土地租赁合同
附件4  新乡县环境保护局行政处罚事先告知书
附件5  河南省罚没收入统一票据

附件6  建设项目大气环境影响评价自查表
附图1  项目地理位置图

附图2  七里营镇土地利用总体规划图

附图3  项目周边环境敏感点示意图

附图4  项目厂区平面图

附图5  项目卫生防护距离图
附图6  现场照片

    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价
6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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Leq=10lg(Σ10Li/10)
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