建设项目环境影响报告表

                                                                                            项 目 名 称 ：    年加工汽车配件50000件项目   
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建设项目基本情况

	项目名称
	年加工汽车配件50000件项目

	建设单位
	新乡县宇鑫机械制造有限公司

	法人代表
	赵舟
	联系人
	赵舟

	通讯地址
	新乡市新乡县合河乡西河开发区8号

	联系电话
	/
	传  真
	/
	邮政编码
	453700

	建设地点
	新乡市新乡县合河乡西河开发区8号

	立项审批

部门
	新乡县发展和改革委员会
	批准文号
	2020-410721-34-03-025861

	建设性质
	新建( 改扩建( 技改□
	行业类别
	C3670汽车零部件及配件制造

	占地面积

（平方米）
	500
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	80
	其中：环保投资（万元）
	8
	环保投资占总投资比例%
	10

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年12月

	一、项目由来

　新乡县宇鑫机械制造有限公司位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号，企业根据目前的市场形势和公司的发展需要，投资80万元建设“年加工汽车配件50000件项目”。该项目为租赁个人所属闲置厂房（租赁协议见附件3），根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年）调整完善（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划（详见附图2、附图3）；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划（证明见附件5）。

经现场查勘，该项目生产设备已安装，属于未批先建，根据环证法函[2018]31号文第三条“关于建设单位可否主动补交环境影响报告书、报告表报送审批”第（二）款：建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，该条款规定：因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理。根据新环罚决字[2020]第35号（见附件）内容，本项目现已由新乡县环境保护局做出罚款处理，企业已缴纳罚款，处理结果见附件，因此本项目符合申报要求。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号及2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属于二十五、汽车制造业中“71汽车制造”，该条款规定：“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产”应编制环境影响报告书；“其他”应编制环境影响报告表。”本项目为汽车零部件制造，不涉及电镀及喷漆工艺，属于“其他”类，应编制环境影响报告表。根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（7：汽车制造），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。
受建设单位委托，我单位承担本项目环境影响评价工作，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。

二、工程内容及规模

1、项目地理位置及周围概况

本项目建设地址位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号，为租赁现有厂房，项目西侧为农药种子销售公司、南侧及东侧均为空厂房，北侧为新王线，隔新王线为空厂房。

项目周围主要环境敏感点为；北200m处的西河村，北850m北陈庄村，西北750m石村，东北890m处的合河村，南830m东元封村。距离本项目最近的地表水体为东1800m处的卫河。项目周围环境概况见图1。
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图1          项目周围环境图

2、项目概况

本项目基本情况见表1。

表1                    本项目基本情况一览表

项 目
内 容
项目名称

年加工汽车配件50000件项目
建设性质

新建
建设单位

新乡县宇鑫机械制造有限公司
建设地点

新乡市新乡县合河乡西河开发区8号
工程投资

80万元

占地面积

500m2
劳动定员及工作制度

本项目劳动定员7人，单班8小时生产，年工作200天。
3、建设规模及内容
本项目主要建设内容见下表。
表2                   项目工程组成一览表

序号

项目

工程名称

规模（m2）

备注

1

主体工程

生产车间
400
租赁现有
2

公辅工程

办公区

100
租赁现有
3

环保工程

废气治理

焊接、切割产生的粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放
新建
废水治理

生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排
已建成
噪声治理

距离衰减、厂房隔声等降噪措施
已建成
固废治理

一般固废场所一处（建筑面积10m2）
新建
危险固废暂存间一座（建筑面积5m2）
新建
4、产品方案及产品标准

本项目产品为汽车零部件（汽车油罐转向器支架），产品方案见表3。 

表3                本项目主要产品规格和产量

序号

产品名称

年产量

1

汽车油罐转向器支架
50000件
5、主要原辅材料消耗量

表4             项目原辅材料及动力消耗情况一览表

序号

类别
名称

年用量
备注

1

原辅材料
钢板

20t/a

/
2
管材

10t/a
/
3
焊材
2t/a
/
4
能耗
电
15万kw•h/a

合河乡供电所供应
4
水
50m3/a
合河乡供水管网
6、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表5                       本项目主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格/型号
数量（台）
1

车床

6140型

2

2
冲床
100T

2

40T

2

60T

1

25T

2

160T

1

3
剪板机
8×2500

1

3×1500

1

4
切割机
100型

1

5

电焊机

350型

1

500型

1

6

折弯机

6×2500型

1

7

卷圆机

150型

1

8

钻床

Z25型

1

Z12型

1

9
压力机
315

1

10

绕簧机

/

1

11

刨床

650型

1

7、政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见下表。
表6                    产业政策相符性分析表

一、项目相符性
鼓励类

十六、汽车：1、汽车关键零部件：汽油机增压器、电涡流缓速器…电制动、电动转向及其关键零部件
限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目为汽车零部件制造，主要是汽车油罐转向器支架，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。

二、生产工艺相符性
鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目工艺不涉及限制类、淘汰类中工艺，符合国家产业政策。

三、生产设备相符性
鼓励类

无

限制类

无
淘汰类

（七）机械：33、C620、CA630普通车床；34、C616、C618、C630、C640、C650 普通车床；35、X920键槽铣床；39、J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机；40、Q11-1.6×1600剪板机；55、X52、X62W 320×150升降台铣床。
本项目

本项目工艺不涉及限制类、淘汰类中设备，符合国家产业政策。
四、产品相符性
鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目产品为汽车零部件，主要为汽车油罐转向支架，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，项目产品符合国家产业政策。

本项目产品为汽车零部件，经查阅《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号），本项目生产规模、设备工艺和产品等均不在“鼓励类、限制类和淘汰类”之列，为允许类，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2020-410721-34-03-025861。
8、项目建设内容与备案相符性分析

项目建设与备案相符性分析见下表。

表7                    备案相符性分析

序号

内容

备案

拟建设情况

一致性分析
1
建设地点
新乡市新乡县合河乡西河开发区8号
新乡市新乡县合河乡西河开发区8号
一致
2
投资
80万元
80万元
一致
3
建设规模
年加工汽车配件50000件
年加工汽车配件50000件
一致
4
建设内容
利用现有厂房
利用现有厂房
一致
5
生产设备
车床、冲床、铣床、剪板机、切割机、电焊机、折弯机、卷圆机、刨床、钻床、压力机、绕簧机
车床、冲床、铣床、剪板机、切割机、电焊机、折弯机、卷圆机、刨床、钻床、压力机、绕簧机
一致
6
工艺流程
板材-剪板-切割-冲压-卷圆-铣床-折弯-焊接-组装-成品；钢丝-绕簧-成品
板材-剪板-切割-冲压-卷圆-机加工（车、铣、刨、钻）-折弯-焊接-组装-成品；钢丝-绕簧-成品
工艺细化
9、与相关文件相符性分析

（1）与新环[2015]342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。

表8           项目与《通知》对照分析一览表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区

重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区

本项目位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号，属于新乡县。
属于

限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园

不属于

新乡市集中水源地保护区名录

四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。
本项目距离四水厂地下水饮用水源保护16km
本项目不在水源地保护区范围内

污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

本项目位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号
属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属污染

新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）

属于

工业项目分类

一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）
本项目属于汽车零配件加工制造项目，不涉及电镀、喷涂工艺
属于一类工业项目

由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。

表9             与农产品主产区规定对照

类别

内容

本项目情况

对比结果

农产品主产区
环境准入政策：

1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。

3、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
1、本项目应编制环境影响报告表。

2、本项目属于汽车零配件加工制造项目，不涉及电镀、喷涂工艺；属于一类工业新建项目。不属于严控重污染项目，不属于不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。

3、不属于严控部分区域重污染项目及在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
符合环境准入条件
 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。
（2）与相关文件的相符性分析

①与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的对照分析

本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的对照分析见下表。

表10           本项目情况与实施方案要求对照一览表
类别

内容

本项目情况

对比结果

二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程
9.严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工 （甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能 重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。
本项目属于汽车配件加工项目，不属于过剩产能行业。
不属于
10.加快化解过剩产能：加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号）中的允许类项目。

不涉及

三、全面打好碧水保卫战（二）打好工业企业水污染防治攻坚战役。

2. 严格依法达标排污。从2018年起，所有工业企业要在排放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标，凡已经达到排污许可证规定的年度排污总量指标的，本年度不得再行生产和排污。

按照管理部门要求办理排污许可证。
符合

四、扎实推荐净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染11. 深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治

加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；全面提升涉重金属排放行业企业清洁生产水平，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；开展含重金属废渣等大宗固体废物资源化利用和关闭、破产企业遗留危险废物无害化处理处置；加强污水处理厂污泥重金属监测处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。

本项目不涉及镉等重金属，不会对环境造成重金属污染。

不涉及

由表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》的相关要求。
②本项目与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析

本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）（以下简称《通知》）对照分析见下表。

表11              本项目与通知对比分析一览表
实施方案
主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》
5.严格新建项目准入管理
加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。
本项目属于汽车配件加工项目。
不涉及
6.加快排污许可管理
深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。
按照管理部门要求办理排污许可证。
符合
55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管

继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。

按照管理部门要求安装用电监控设备
符合
由上表可知，本项目符合《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）相关要求。
③与新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的对照分析

表12    本项目情况与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案对照一览表

文件名称

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

五、无组织排放污染物控制措施要求
煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。
本项目切割、焊接过程中产生的粉（烟）尘经集气罩收集后引入袋式除尘器治理；地面上的粉尘及时清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。
相符

六、各类无组织排放污染物控制措施

6.1粉尘无组织排放控制措施

6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施

厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。

地面上的粉尘及时清理，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化

相符
七、有组织废气收集排气筒高度要求

除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求外，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。

本项目有组织废气经15米排气筒排放
相符

由上表可知，本项目符合新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的相关要求。

④本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办【2020】7号文）的对照分析
本项目建设与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办【2020】7号文）的相关内容对比情况见下表：
表13                与豫环攻坚办【2020】7号文的对照分析

《通知》中与本项目有关的内容

本项目情况

相符性

（一）持续调整优化产业结构5．严格新建项目准入管理

加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。

本项目属于汽车配件加工项目，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。
不涉及

（十）提升监测监控能力57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管

继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。

企业按要求设置用电量监控，并与环保局联网。

符合

由上表可知，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办【2020】7号文）的相关规定。
⑤与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析
本项目与新环 [2019]154号文的相关内容对比分析见下表：

表14            与新环 [2019]154号文的对照分析

主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

安装范围

所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。

本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。
满足

由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不涉及与本项目有关的原有污染情况及环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

	1、地理位置
新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。

本项目位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号，具体位置详见附图1。

2、地形地貌
新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。

本项目所在地属于平原地带，地势平坦。

3、气候气象

该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.1℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。

4、水文

（1）地表水体

新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

（2）地下水

新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

5、生物资源

新乡县多为农作物栽培植被，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。经济作物以油菜、花生、芝麻、大豆等为主，养殖业以鸡、猪、羊、牛等为主。现有林木面积5000亩，林果品种有银杏、葡萄、核桃、蜜桃、石榴等，自生用材林有刺槐、毛白杨等树种。

项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。
6、土壤状况

新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。

该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。

7、矿产资源

新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。
本项目周围无可开采的矿产资源。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。
    表15             区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率%

达标情况
PM10
年平均质量浓度
101

70

144.3

超标
PM2.5
年平均质量浓度
56

35

160

超标
SO2
年平均质量浓度
16

60

26.7

达标
NO2
年平均质量浓度
44

40

110

超标
CO

第95百分位浓度
2.08mg/m3
4mg/m3
52

达标
O3
第90百分位浓度
178

160

111.3

超标
由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。
目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。
本项目分割、焊接烟尘经集气罩+袋式除尘器+15m排气筒治理后排放，不会对环境质量造成不利影响。

2、地表水环境质量现状

项目最近水体为东1800m的卫河，其规划为V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》卫河皇甫断面执行2020年新乡市卫河水质保护目标COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L。评价引用新乡市环境监测站对卫河皇甫断面监测数据。具体数据见下表。

表16          卫河皇甫断面监测数据（2020年6月）         单位（mg/L）
监测因子
COD

NH3-N

TP

监测数据
23.94
1.07
0.312
质量标准
40
2
0.4
达标情况
达标
达标
达标
由上表可知，目前卫河皇甫断面能满足V类水体要求，目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政办[2018]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，将逐步改善新乡市水环境质量。

3、声环境质量现状

项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表。

表17            声环境现状监测结果一览表

方位

昼间dB（A）

夜间dB（A）

测量值

标准值

测量值

标准值

东厂界

52.6-53.0
60
44.0-45.5
50
南厂界

51.2-52.9
42.4-43.5
西厂界

46.6-50.1
41.0-41.8
北厂界

49.0-51.5
42.2-43.1
从上表实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。

4、生态环境
本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表18                区域主要环境保护目标

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

保护级别

大气

环境

噪声

西河村
北
200
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

北陈庄村
北
850
石村
西北
750
合河村
东北
890
东元封村
南
830
水环境

卫河
东
1800
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类




评价适用标准
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	表19                    环境质量标准

环境要素

标准名称及级(类)别

项   目

标 准 限 值

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

pH

6-9

COD

40mg/L

BOD5
10mg/L

NH3-N

2mg/L 

TP

0.4mg/L

地下水

《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类

总硬度

450mg/L

耗氧量
3mg/L

总大肠菌群（MPNb/100 mL）
3.0

氨氮

0.5mg/L

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其2018年修改单
TSP

  年平均：200μg/m³；

日平均：300μg/m³
PM10
 年平均：70μg/m³；

  日平均：150μg/m³；
PM2.5
 年平均：35μg/m³；

  日平均：75μg/m³；
SO2
 年平均：60μg/m³；

  日平均：150μg/m³； 

   1h平均：500μg/m³；
NO2
  年平均：40μg/m³；

  日平均：80μg/m³；

    1h平均：200μg/m³；
声环境

《声环境质量标准》

（GB3096－2008）2类

噪声

昼

60dB(A)

夜

50dB(A)

土壤环境

本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准
pH
/
砷
60mg/kg
镉
65mg/kg
六价铬
5.7mg/kg
铜
18000mg/kg
铅
800mg/kg
汞
38mg/kg
镍
900mg/kg
四氯化碳
2.8mg/kg
氯仿
0.9mg/kg
氯甲烷
37mg/kg
1，1-二氯乙烷
9mg/kg
1，2-二氯乙烷
5mg/kg
1，1-二氯乙烯
66mg/kg
顺-1，2-二氯乙烯
596mg/kg
反-1，2-二氯乙烯
54mg/kg
二氯甲烷
616mg/kg
1，2-二氯丙烷
5mg/kg
1，1，1，2-四氯乙烷
10mg/kg
1，1，2，2-四氯乙烷
6.8mg/kg
四氯乙烯
53mg/kg
1，1，1-三氯乙烷
840mg/kg
1，1，2-三氯乙烷
2.8mg/kg
三氯乙烯
2.8mg/kg
1，2，3-三氯丙烷
0.5mg/kg
氯乙烯
0.43mg/kg
苯
4mg/kg
氯苯
270mg/kg
1，2-二氯苯
560mg/kg
1，4-二氯苯
5.6mg/kg
乙苯
28mg/kg
苯乙烯
1290mg/kg
甲苯
1200mg/kg
间二甲苯+对二甲苯
570mg/kg
邻二甲苯
640mg/kg
硝基苯
76mg/kg
苯胺
260mg/kg
2-氯酚
2256mg/kg
苯并［a］蒽
15mg/kg
苯并［a］芘
1.5mg/kg
苯并［b］荧蒽
15mg/kg
苯并［k］荧蒽
151mg/kg
䓛
1293mg/kg
二苯［a，h］蒽
1.5mg/kg
茚并［1，2，3-cd］芘
15mg/kg
萘
70mg/kg
石油烃
4500mg/kg


	污

染

物

排

放

标

准
	表20             污染物排放控制标准

污染类别

标准名称及级（类）别

污染因子

标准限值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源表2二级
颗粒物

颗粒物：15m排气筒排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3、无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3
2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》
排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3、

厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3
噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

噪声[dB(A)]

昼间60
固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。



	总

量

控

制

指

标
	根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号：对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a，不新增重点污染物排放，不需要进行总量审核。



建设项目工程分析

	运营期工艺流程简述(图示)：

本项目产品为汽车油罐转向器支架，其生产工艺不涉及热处理、电镀、酸洗、喷漆等工艺。产品工艺流程见图4：
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图4     运营期工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

剪板：根据客户所需产品尺寸制图，确定下料尺寸，利用剪板机钢板进行下料，此过程中坐有边角料产生。
切割：项目经剪板后的钢板及钢管采用切割机按所需尺寸及型状进行切割，此工序主要污染物为噪声、边角料和切割烟尘。
冲压：经下料后的板材，根据加工需求，利用不同的模具经过冲床冲压加工成不同规格型号。此过程主要污染物为噪声、边角料。
卷圆：经冲压成型后板材经卷圆机进行卷圆加工。
机加工：经前述处理后的板材及管材按生产设计图纸进行车、铣、刨、钻等一系列的机械加工过程。此过程主要污染物为噪声、边角料。
折弯：经机加工后部件经折弯机按设计进行折弯。
焊接：将加工好的部件按生产设计要求经电焊机焊接组合。此工序主要污染物为噪声和焊接烟尘。
组装：经焊接后的部件与经绕簧机加工好弹簧进行组装即得到成品。本项目绕簧机加工好弹簧亦可做为单独成品零部件出售。


	主要污染工序：

通过工艺流程分析，本项目营运期产污环节见下表。
表24                 产污环节一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

废气
切割工序
切割烟尘
固定切割工位，采用集气罩收集后经1台袋式除尘器+1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台袋式除尘器+15米排气筒）
焊接工序
焊接烟尘
固定焊接工位，采用集气罩收集后经1台袋式除尘器+1根15米排气筒（焊接工序和切割工序共用1台袋式除尘器+15米排气筒）
噪 声
切割机、冲床、车床、铣床、刨床、电焊机等
噪声
密闭隔声、厂距衰减等
固废
剪板过程、机加工序
边角料

收集后出售

切割过程

边角料

收集后出集

冲压过程
边角料
收集后出售
废液压油

危废间（5m2）暂存后，委托有资质单位处理
废气治理
粉尘
收集后出售



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	切割、焊接工序
	有组织
	颗粒物
	13.5mg/m3
	0.0324t/a
	1.4mg/m3
	0.0032t/a

	
	切割、焊接工序
	无组织
	颗粒物
	/
	0.0007t/a
	/
	0.0007t/a

	水

污

染

物
	职工生活
	生活污水
	34m3/a
	0t/a

（化粪池处理后，定期清运）

	
	
	COD
	300mg/L
	0.0102t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L
	0.0068t/a
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.0009t/a
	

	
	
	TP
	4mg/L
	0.0001t/a
	

	
	
	TN
	40mg/L
	0.0014t/a
	

	固

体

废

物
	剪板、切割、冲压、机加工工序
	边角料
	0.9t/a
	0t/a（收集后出售）

	
	焊接工序
	焊渣
	0.1t/a
	

	
	废气治理
	粉尘
	0.029t/a
	

	
	冲压工序
	废液压油
	0.05t/a
	交有资质单位处置

	噪

声
	本项目噪声主要是车床、冲床、剪板机、切割机、电焊机、折弯机、卷圆机、钻床、压力机、绕簧机、刨床等相关生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在55~75dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目利用现有的厂房，不涉及到建筑物的施工建设，故本评价不对施工期污染工序进行分析。

	营运期环境影响分析：

本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下：

一、大气环境影响分析

该项目营运期产生的废气主要有切割粉尘和焊接烟尘。

1、废气产生源强分析
（1）有组织排放
①切割工序
本项目设置1台砂轮切割机，企业钢板等材料消耗量20t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报(自然科学版)2010年第3期），推荐的经验排放系数，切割粉尘产生量为原材料用量的1‰，切割工序粉尘产生量0.02t/a。

②焊接烟尘

焊接过程有焊接烟尘产生，本项目设置2台二氧化碳保护焊，根据相关资料（《焊接车间环境亏染及控制技术进展》（孙大光、马小凡）），二氧化碳保护焊使用1kg焊丝产生的焊接烟尘产生量为5~8g，评价按8g计算，项目使用焊材量约2t/a，则项目焊接烟尘产生量为0.016t/a。

评价建议在车间内设置切割和焊接区域，1台砂轮切割机产生粉尘采用顶吸收式或侧吸收集气罩收集。焊机固定工位，采用顶吸收式或侧吸收集气罩收集、收集效率≥90%，最后引入1台袋式除尘器进行治理（治理效率按90%计），尾气经1根15m高排气筒排放。本项目切割机、焊机每天工作时间为2h，年工作天数为200天。

焊机配套集气罩面积约为1m2/个，本项目设置2台焊机，焊机集气罩总面积按2m2计。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价采取均匀流通风，风速0.2~0.5m/s。本项目按照0.5m/s设计，经计算焊接工序过程需配套的风机风量至少为3600m3/h。本项目设置1台切割机，采用顶部烟气收集方式，集气罩面积约为1m2/个，本次评价采取均匀流通风，风速0.2~0.5m/s。本项目按照0.5m/s设计，经计算切割工序过程需配套的风机风量至少为1800m3/h。全厂设计风机风量为6000m3/h。经计算，本项目有组织粉尘产、排放情况见下表。

表25                 切割、焊接工序有组织粉尘产排情况一览表
污染源

污染物

产污浓度mg/m3
产生量

污染防治措施

排放浓度mg/m3
排放量

kg/h

t/a

kg/h

t/a

切割、焊接工序
颗粒物
13.5
0.081
0.0324
袋式除尘器
1.4
0.0081
0.0032
由上表可知，本项目颗粒物有组织排放速率为0.0081kg/h，排放浓度为1.4mg/m3，颗粒物的排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2 二级排放速率3.5kg/h（15m排气筒）、排放浓度能够达到2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的标准要求。
（2）粉尘无组织排放

本项目无组织粉尘主要为未被集气罩收集的粉尘。

本项目无组织产生量为0.0036t/a。评价建议项目生产过程在密闭的车间内进行，洒落在地面上的粉尘及时用吸尘器清理干净，因此通过车间、门窗密闭，最终通过门、窗排放到外环境的粉尘量极少，本次评价粉尘排入外环境的量按粉尘无组织产生量的20%计算，则本项目排放到外环境的粉尘量为0.0007t/a。经计算，本项目无组织粉尘产、排放情况见下表。

表26                 切割、焊接工序无组织粉尘产排情况一览表
污染源

污染物

产生量

污染防治措施

排放量

kg/h

t/a

kg/h

t/a

切割、焊接工序
颗粒物
0.009
0.0036
车间密闭
0.0018
0.0007
2、环境空气影响预测及评价
（1）预测因子和评价标准

本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。

根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：颗粒物，确定本次环境空气影响预测因子为PM10。评价因子和评价标准见下表。

表27                 评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（μg/m3）

标准来源

PM10
1小时
450
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值
（2）估算模型参数

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表28                  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42.1

最低环境温度/℃

-21.3

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

否

岸线方向/°

否

（3）污染源调查

本项目完成后车间废气处理装置共设一个15m高排气筒（P1）；切割、焊接区域位于生产车间内，因此把整个生产车间作为一个面源。项目污染源参数见表29、表30。
表29                  点源估算模式参数表

编号

排气筒名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

颗粒物
1

P1
0

0

71
15
0.4

13.3
20
400
正常
0.0081
表30                 矩形面源参数表

名称

面源长度/m

面源宽度/m

与正北夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

颗粒物
车间

20
16
0

8
400
正常

0.0018
（4）预测结果分析

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。

表31           AERSCREEN估算模型计算结果一览表

排放方式

污染源

污染物

下风向质量浓度Ci（μg/m3）

占标率Pi（%）

最大落地浓度出现距离（m）

标准值Coi*（μg/m3）

点源
排气筒P1
颗粒物
0.3317
0.07
307
450
面源

车间

颗粒物
0.9732
0.22
79
450
各源最大值
颗粒物
0.9732
0.22
79
450
由上表结果看出：本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度为0.9732μg/m3，能够满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的标准要求。
（5）评价等级判定
由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，本项目污染源最大值为面源颗粒物，最大落地浓度值以及占标率分别为0.9732μg/m3和0.22%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。

表32              大气评价工作分级判据

评价工作等级

评价工作分级依据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

结合估算结果可知，本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求：“三级评价不进行进一步预测与评价”，本次评价对污染物排放量进行核算。
3、污染物排放量核算

根据工程分析，对全厂排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。

表33               大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）
P1排气筒切割、焊接工序
颗粒物
1.4
0.0081
0.0032
有组织排放总计

颗粒物

0.0032
表34              大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

编号

产污环节

污染物

主要防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）
标准名称

浓度（mg/m3）
1
生产车间
切割、焊接工序
颗粒物
车间、门窗密闭
2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》
0.5
0.0007
无组织排放合计

颗粒物

0.0007
表35               大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1
颗粒物
0.0039
项目大气环境自查表见附件6。

4、防护距离

①大气环境防护距离

由表34可知，本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，本项目完成后全厂无组织排放粉尘最大落地浓度值以及占标率分别为0.6488μg/m3和0.14%。粉尘最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（450µg/m3），因此无需设置大气环境防护距离。
②卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：


式中：

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5；

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

无组织排放卫生防护距离计算结果见下表。
表36            卫生防护距离计算参数及结果

排放源

污染

因子

计算系数

S

(m2)

Qc

（kg/h）

Cm

（mg/m3）

计算卫生防护距离(m)

确定卫生防护距离(m)

A

B

C

D

车间

颗粒物

470

0.021

1.85

0.84

320
0.0018
0.45
0.19
50

由上表可知，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定：本项目车间的卫生防护距离计算结果为50m。根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界50m，南厂界50m；西厂界50m；北厂界50m。项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求（卫生防护距离包络图见附图6）。项目厂址四周为工业企业、道路和空厂房，卫生防护距离范围内无居民住宅、医院、机关等环境敏感点。
综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。
水环境影响分析

1、地表水环境影响分析
本项目用水主要为职工产生的生活用水。

建设项目新增职工定员7人，均不在食宿，用水量约30L/天•人，新鲜水消耗量约为0.21m3/d（42m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.17m3/d（34m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L，污染物产生量分别为COD0.0102t/a、SS 0.0068t/a、NH3-N0.0009t/a、TP0.0001t/a、TN0.0014。生活废水经厂区现有化粪池（2m3）处理后，定期清运，不外排。
评价要求：化粪池池底、池壁做好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境产生影响。

2、地下水环境影响分析

本项目为编制环境影响评价报告表汽车零部件制造，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。

三、噪声环境影响分析
1、源强分析

项目噪声源主要为车床、冲床、剪板机、切割机、电焊机、折弯机、卷圆机、钻床、压力机、绕簧机、刨床运行时产生的机械噪声，源强在60-75dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、厂房隔音等降噪措施后，其噪声源强在30-50dB(A)之间。

项目噪声污染源源强见下表。

表37               项目噪声污染源源强一览表

序号

设备名称

台数

源强

治理措施

治理后源强

1

车床
2
70
合理布局、厂房隔音

45
2

冲床
8
75

50
3

剪板机
2
70
45
4

切割机
1
75
50
5

电焊机
2
60
40
6

折弯机
1
70
45
7

卷圆机
1
75
50
8
钻床
2
70
45
9
压力机
1
60
40
10
绕簧机
1
70
45
11
刨床
1
75
50
2、 预测模式

点声源影响预测公式：
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多源叠加公式：
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式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

L——总等效A声级值，dB(A)；

Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

3、预测结果

项目建成后，项目主要噪声源对各厂界预测结果见下表。

表38                  噪声预测结果表                 单位：dB(A)

项目预测点

距厂界的距离

贡献值dB(A)

执行标准

达标情况

东厂界

5
43.6
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）

达标

南厂界

5
43.6
达标

西厂界

5
43.6
达标

北厂界

5
43.6
达标

西河村

200
11.6
达标

注：本项目夜间不进行生产。

由上表可知，通过合理布局及厂房隔音后，项目建设各厂界及环境敏感点噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]要求。

四、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要为焊接工序产生焊渣、切割工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘。

1、一般固体废物

焊渣：焊渣产生量以焊材用量的5%计，本项目焊材用量为2t/a，则焊渣产生量为0.1t/a。

边角料：本项目废边角来自下料工序中产生的边角料，根据机加工生产行业生产经验，边角料产生量平均取钢材年用量3%，本项目板材和管材用量为30t/a，则边角料产生量为0.9t/a。

除尘器收集粉尘： 焊接工序除尘器收集粉尘量为0.0029t/a，集中收集后出售。
评价建议：边角料收集后暂存在一般固废暂存间，定期出售。建设单位应在厂区内建设一般工业固废暂存间1座，面积为10m2，做到“防风、防雨、防晒”措施，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。
2、危险废物

本项目危险废物为冲床定期更换的少量废液压油，产生量为0.05t/a，属于危险废物，废物类别为HW08“其他废物”，废物代码为900-218-08“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。危险特性为“T”。在危废暂存间暂存容器内暂存后及时交有资质单位进行集中处置。

建设单位设置一座专门的危废暂存间，并进行地面硬化、防渗等措施，内置危废暂存桶，用于危废暂存，并委托有危险废物处理资质的单位处理。经与建设单位沟通，建筑面积5m2。
废物类别及废物代码如下表所示。

表39                  本项目危险废物汇总表

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

废液压油
HW08

900-218-08

0.05t/a

折弯机更换
液态

液压油
液压油
1年
T
委托有资质的单位处置
危废暂存间内危险废物装入暂存桶内，并分区、分层整齐堆放，粘贴危废标签。建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。

危险废物暂存间及危险废物管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013其修改单和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求设置，具体贮存、运输及管理措施如下：

①产生危险废物的车间，必须向公司质量安全环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，制定危险废物管理计划，并报公司质量安全环保部门审批。管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。公司质量安全环保部门负责编制公司危险废物管理计划，危险废物管理计划每年编制一次。

②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，墙面涂刷高度不低于0.5m，表层无裂痕，保证渗透系数≤10-10cm/s；存放区四周设有围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染土壤和地下水。

③收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

④禁止将危险废物混入一般固体废物中贮存。

⑤贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须提前一个月报公司质量安全环保部批准。

⑥收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他 物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

⑦发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁居民生命财产安全时，公司质量安全环保部根据需要可责令停止导致或者可能导致环境污染事故的作业，采取防止或者减轻危害的有效措施。

⑧转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。

⑨公司质量安全环保部负责办理危险废物移和接受地境保护行政审批手续。

本项目危废贮存场所基本信息见下表。

表40               危险废物贮存场所基本情况

贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地

面积（m2）

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危废暂存间

废液压油
HW08
900-218-08
厂区

南侧

5m2
桶装
0.2吨
1年
废液压油由专业技术人员及时更换，更换过程中严防滴、漏 、跑、冒，桶装运送至危废暂存间内暂存，危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量，危废密封在铁皮桶中贮存不会对周围环境产生影响。项目危险废物均委托有处理该危废资质的单位代为处理，本项目危险废物处理可行。危废运输过程中避开环境敏感点按照相关规定进行规划运输路线，项目危废在收集、贮存、运输、利用、处置等环节均按照相关规定要求操作，本项目危险固废环境风险较小。

严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。

评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。
五、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定：
土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“汽车制造”的不涉有电镀工艺；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌，亦不涉及有化学处理工艺，属于“其他类”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。

（3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为500平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表41                  污染型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标

不敏感

其他情况

根据现场调查，本项目西南侧为农田。故本项目土壤环境敏感程度为敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表42                 污染影响型评价工作等级划分表

        占地规模

评价等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级
较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价采用定性描述进行预测。

2、土壤环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级。根据建设项目的类别和等级，监测点位及结果详见下表。

表43            建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

评价工作等级

占地范围内

占地范围外

一级

生态影响型

5个表层样点

6个表层样点

污染影响型

5个柱形样点，2个表层样点

4个表层样点

二级

生态影响型

3个表层样点

4个表层样点

污染影响型

3个柱形样点，1个表层样点

2个表层样点

三级

生态影响型

1个表层样点

2个表层样点

污染影响型

3个表层样点

-

注：“-”表示无现状监测布点类型与数量的要求

根据上表，本次工程在厂区占地范围内共设置了3个表层土壤监测点位。该企业委托河南省科龙环境工程有限公司于2020年4月23日在该厂区内进行了土壤采样，检测报告见附件，监测点位、监测因子、监测频次见下表。

表44          监测点位、监测因子、监测频次一览表

检测类别

检测点位
检测项目
检测频次
土壤
办公区
pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）
1次/天

检测1天
车间生产区

仓库区
石油烃（C10-C40）
1次/天

检测1天

本项目检测结果见下表。
表45                  项目表层监测数据一览表

检测点位
检测项目
检测结果
标准值mg/kg
达标情况分析
办公区（0~20cm）
（E113°44′31.61″，N35°19′25.46″）

pH
8.69
/
达标
砷
6.85
60
达标
镉
0.98
65
达标
六价铬
未检出
5.7
达标
铜
26
18000
达标
铅
19.7
800
达标
汞
0.105
38
达标
镍
42
900
达标
四氯化碳
0.0298
2.8
达标
氯仿
0.0483
0.9
达标
氯甲烷
0.334
37
达标
1,1-二氯乙烷
0.0052
9
达标
1,2-二氯乙烷
0.0051
5
达标
1,1-二氯乙烯
未检出
66
达标
顺-1,2-二氯乙烯
未检出
596
达标
反-1,2-二氯乙烯
未检出
54
达标
二氯甲烷
0.239
616
达标
1,2-二氯丙烷
0.005
5
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
0.0014
10
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
0.0025
6.8
达标
四氯乙烯
0.0083
53
达标
1,1,1-三氯乙烷
未检出
840
达标
1,1,2-三氯乙烷
0.0029
2.8
达标
三氯乙烯
0.0058
2.8
达标
1,2,3-三氯丙烷
0.0019
0.5
达标
氯乙烯
未检出
0.43
达标
苯
0.0168
4
达标
氯苯
0.004
270
达标
1,2-二氯苯
0.0042
560
达标
1,4-二氯苯
0.0025
20
达标
乙苯
0.0056
28
达标
苯乙烯
0.006
1290
达标
甲苯
0.0537
1200
达标
间，对二甲苯
0.0058
570
达标
邻二甲苯
0.0049
640
达标
硝基苯
未检出
76
达标
苯胺
未检出
260
达标
2-氯酚
未检出
2256
达标
苯并[a]蒽
未检出
15
达标
苯并[a]芘
未检出
1.5
达标
苯并[b]荧蒽
未检出
15
达标
苯并[k]荧蒽
未检出
151
达标
䓛
未检出
1293
达标
二苯并[a,h]蒽
未检出
1.5
达标
茚并[1,2,3-cd]芘

未检出
15
达标
萘
未检出
70
达标
石油烃（C10-C40）
10
4500
达标
车间生产区（0~20cm）
（E113°44′31.73″，N35°19′25.56″）
石油烃（C10-C40）

9
4500
达标
仓库区（0~20cm）
（E113°44′32.00″，N35°19′25.68″）

石油烃（C10-C40）

9
4500
达标
由上表可知，该企业为建设用地中的二类用地，监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，说明区域土壤环境质量现状较好。

3、土壤环境影响分析

（1）影响识别

根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为运营期的大气沉降和垂直入渗；本项目主要是对生产过程中产生的废气、固废进行治理。

①废气沉降对土壤的影响

本项目运营期产生的废气污染因子主要为颗粒物。对切割、焊接粉尘经袋式除尘器治理，通过15m高排气筒排放；经治理后排入大气中的污染物均得到了有效控制，可做到达标排放，从而减少废气因重力沉降及雨水淋洗落到地表对土壤环境的影响。因此本项目排放的废气因重力沉降及土壤淋洗落到地表的量较小。

②垂直入渗对土壤的影响

本项一般生产车间、一般固废间及危险废物暂存间均采取了防渗和硬化措施，正常工况下不会渗漏进入土壤造成污染。

（2）土壤预测评价

根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降和垂直入渗，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。本项目主要是对生产过程中产生的粉尘、固废进行治理，对生产过程产生粉尘经收集后经袋式除尘器治理，通过15m高排气筒排放，粉尘污染物能够做到达标排放，大气沉降对土壤影响较小；本项固废暂存间采取了防渗和硬化措施，不会发生泄露入渗污染土壤。
4、保护措施和对策

评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下：

（1）源头控制

本项目污染源主要为颗粒物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。

（2）过程防控措施

本项目产生污染物种类为颗粒物，各工序分别采用治理措施达标排放，加强监控和巡检，避免治理措施失效。厂区内采取绿化措施，对颗粒物等污染物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。

（3）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业可根据实际需要进行跟踪监测。

综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，项目运营期在落实厂区绿化条件下，对污染物进行吸附后，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

六、总量控制指标

本项目污染物排放量：SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a。

根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》(新环【2020】37号)，“对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需再环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代消减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。本项目不涉及总量控制指标。

七、选址可行性分析

新乡县宇鑫机械制造有限公司位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号，该项目为租赁个人所属闲置厂房（租赁协议见附件3），根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年）调整完善（2017年修改），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划（详见附图2、附图3）；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划（证明见附件5）。项目营运期切割、焊接工序采用集气罩收集，收集后废气采用1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；生活废水经化粪池处理后定期清运；噪声经采取密闭厂房隔音措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物得到妥善处置。对周围环境的影响可以接受。
终上所述，评价认为本项目选址可行。

八、排污许可证申领

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于三十一、汽车制造业，85款中“汽 车零部件及配件制造367”，本项目不涉及溶剂型涂料或者胶粘剂使用，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证手续。
九、环保投资估算

本项目总投资为80万元，其中环保投资为8万元，占总投资的10%。环保投资估算表见下表。

表46               本项目环保投资估算一览表

类别

污染源

治理措施

投资（万元）

废气

切割、焊接工序（有组织）
切割工序采用集气罩收集、焊接工序采用集气罩收集，收集后废气采用1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。
3.0
切割、焊接工序（无组织）
密闭生产车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理。
0.5
废水
生活污水

化粪池

0.5
噪声

生产设备
生产车间密闭隔音
1.0
固体废物

焊渣
一般固废暂存间（建筑面积10m2）
1.0
边角料
除尘器收集粉尘
废液压油
危险废物暂存间（建筑面积5m2）
1.0
根据环境管理要求，安装用电量监控系统
1.0
合      计

8
十、环保验收

本项目环保验收内容见下表。
表47                环保验收“三同时”一览表

序号

污染类别

治理内容

环保设施

验收内容

执行标准

1
废气
粉尘（有组织）
切割工序废气采取集气罩收集、焊接工序采用集气罩收集，收集后废气采用1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。
切割工序废气采取集气罩收集、焊接工序采用集气罩收集，收集后废气采用1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。
《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2 二级排放速率3.5kg/h（15m排气筒）、2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的标准要求。

粉尘（无组织）
密闭生产车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理。
密闭生产车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理。
2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的标准要求。

2
废水

生活污水
化粪池
化粪池1座
/
3
噪声

机械运行噪声

生产车间密闭隔音

生产车间密闭隔音                         

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4
固废

焊渣
一般固废场所（建筑面积10m2）
一般固废场所（建筑面积10m2）
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单

边角料

除尘器收集粉尘
废液压油

危险废物暂存间（建筑面积5m2）

危险废物暂存间（建筑面积5m2）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

5
其他
其他
用电量监控系统
用电量监控系统
《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求进行



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	粉尘（有组织）
	粉尘
	切割工序烟尘采用集气罩收集、焊接工序采用集气罩收集，收集后废气采用1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。
	能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2 二级排放速率3.5kg/h（15m排气筒）、2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的标准要求。

	
	粉尘（无组织）
	粉尘
	密闭生产车间，车间地面上的粉尘及时用吸尘器清理。
	能够满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的标准要求。

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

SS

NH3-N

TP

TN
	经化粪池处理后定期清运。
	/

	固

体

废

物
	生产环节
	边角料
	经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单

	
	
	焊渣
	
	

	
	
	除尘器收集粉尘
	
	

	
	
	废液压油
	经收集后，暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

	噪

声
	   本项目噪声设备主要为车床、冲床、剪板机、切割机、电焊机、折弯机、卷圆机、钻床、压力机、绕簧机、刨床运行时产生的机械噪声，噪声源强为60-75dB（A），经采取厂房隔音措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果

本项目建成后将采取一定的绿化措施，应采取灌木与乔木相结合的方式，生态环境将得到一定程度的恢复。


结论与建议

	一、结论

1、项目符合国家产业政策要求

新乡县宇鑫机械制造有限公司总投资80万元，在新乡市新乡县合河乡西河开发区8号建设年加工汽车配件50000件项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目生产规模、设备工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为“允许类”，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-34-03-025861。
2、项目选址可行性结论
根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年），本项目用地性质为建设用地，选址符合新乡县合河乡土地利用总体规划；根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划。
项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。
综上所述，评价认为本项目选址可行。
3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求

（1）废气达标排放

项目营运期切割工序、焊接工序废气均采用集气罩收集，收集后废气共用1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放，经治理后粉尘有组织排放量为0.0032t/a，排放速率为0.0081kg/h，排放浓度为1.4mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2 二级排放速率3.5kg/h（15m排气筒）、2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的标准要求。
企业无组织粉尘厂界最大落地浓度能够满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的标准要求。

（2）水环境影响分析结论

员工生活污水产生量为34t/a，生活污水经化粪池处理后定期清运。化粪池池底、池壁做好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境产生影响。
本项目为编制环境影响报告表的气车零部件制造项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。
（3）声环境影响分析结论
本项目的噪声源主要为车床、冲床、剪板机、切割机、电焊机、折弯机、卷圆机、钻床、压力机、绕簧机、刨床运行时产生的机械噪声，噪声级在60~75dB(A)之间，经采取厂房密闭隔音等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。环评建议加强高噪声设备日常维护，使之处于良好的运转状态，周围均为企业，因此本项目生产对周围的声环境影响较小。
（4）固废影响分析结论
本项目一般固废为切割工序产生的边角料、焊接工序产生的焊渣和除尘器收集粉尘，集中收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积≥10m2），定期出售，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求，对周围环境不会产生固体污染。本项目产生的危险废物为冲床定期更换液压油产生的废液压油，设置一座专门的危废暂存间（建筑面积≥5m2），委托有资质单位处理处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，对周围环境不会产生固体污染。
（5）土壤影响分析结论

本项目属于污染影响性项目，类别为III类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。企业在做到废气达标排放，固废合理处置，同时落实厂区绿化条件下，对污染物进行吸附后，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。
（6）环保投资

本项目总投资为80万元，其中环保投资为8万元，约占总投资的10%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。
4、建设项目总量指标及新增总量替代说明

本项目污染物排放量：SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a。

根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》(新环【2020】37号)，“对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需再环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代消减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。本项目不涉及总量控制指标。

5、卫生防护距离

本项目卫生防护距离取50m。设防距离内无居民住宅、医院、机关等环境敏感点分布，满足卫生防护距离要求。

二、建议
（1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。

（2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。

（3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。

（4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。

三、环评总结论

新乡县宇鑫机械制造有限公司年加工汽车配件50000件项目位于新乡市新乡县合河乡西河开发区8号，选址符合相关规划。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

新乡市译洋环境技术有限公司

2020年9月
                                                                 

	预审意见：

公    章

经办人：                                           年     月    日

 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公    章

经办人：                                         年     月    日



	审批意见：

公    章

经办人：                                          年     月     日
注     释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  发改委备案

附件3  规划证明
附件4  租赁协议
附件5  处罚通知单及交款证胆
附件6  土壤检测报告
附件7  大气环境自查表

附件8  土壤环境自查表
附图1  项目地理位置图

附图2  新乡县土地利用总体规划图

附图3  合河乡土地利用总体规划图
附图4  项目周边环境敏感点示意图
附图5  项目周围环境及厂区平面布置图
附图6  项目卫生防护距离包络图

    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（/）
	包括二次PM2.5□

	
	
	其他污染物（ 颗粒物）
	不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充检测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	
	
	本项目非正常排放源□
	
	
	

	
	
	现有污染源□
	
	
	

	大气环境影响预测与评价

	预测模型
	AERMOD(
	ADMS

□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF

□
	网格模型
□
	其他
(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（颗粒物）
	包括二次PM2.5□

	
	
	
	不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	
	（  ）h
	
	

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源
监测
	监测因子：（ / ）
	有组织废气监测(
	无监测(

	
	
	
	无组织废气监测(
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（  / ）
	监测点位数（ / ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受              不可以接受 □

	
	大气环境
防护距离
	距（  /  )厂界最远（ /  ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:( 0)t/a
	NOx:( 0 )t/a
	颗粒物:（0.0039)t/a
	VOCs:(0)t/a

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(
	生态影响型□
	两种兼有□
	

	
	评价范围
	建设用地(
	农用地□
	未利用地□
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（0.05）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（农田）、方位（西南侧）、距离（1m）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他（  ）
	

	
	全部污染物
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项+石油烃类+PH
	

	
	特征因子
	石油烃类作为特征因子对待
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	I类(；II类□；III类(；IV类□
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感□；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级□；二级(；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）(；b）□；c）□；d）(
	

	
	理化特性
	正常
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	/
	/
	/
	

	
	现状监测因子
	GB366001中45项+特征因子石油烃类+PH
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600中45项+特征因子石油烃类
	

	
	评价标准
	GB36600(;表D.1□；表D.2□；其他（无）
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影响预测
	预测因子
	GB36600中45项+特征因子石油烃类
	

	
	预测方法
	附录E□;附录F□；其他（定性描述法）(
	

	
	预测方法内容
	影响范围（50m）

影响程度（无）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（绿化、地面硬化）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	/
	/
	/
	

	
	信息公开指标
	已公开
	

	评价结论
	可行
	

	注1：“□”为勾选项，可√：“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。
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附图1    项目地理位置图





附图2    新乡县土地利用规划图








附图3    项目土地利用规划图
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