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建设项目基本情况
	项目名称
	新乡市立友机械有限公司年产300台提升机设备项目                                                                                                                                                 

	建设单位
	新乡市立友机械有限公司

	法人代表
	苗志良（4107211986011023037）
	联系人
	苗志良

	通讯地址
	新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号

	联系电话
	13782587121
	传真
	/
	邮政编码
	453731

	建设地点
	新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号

	立项备案
部    门
	新乡县发展和改革委员会
	项目代码
	2020-410721-35-03-068476

	建设性质
	新建改扩建技改□
	行业类别
及代码
	C3434连续搬运设备制造

	占地面积
(平方米)
	1500
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资
（万元）
	300
	环保投资（万元）
	12.5
	环保投资占总投资比例
	         4.17%

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	2020年11月

	项目内容及规模
一、项目由来
新乡市立友机械有限公司位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，租赁现有厂房（租赁合同见附件3），拟投资300万元建设年产300台提升机设备项目。
根据新乡县土地利用总体规划图（附图2），项目用地规划为建设用地。根据现场勘查，本项目利用现有厂房，生产设备尚未安装，未开始建设，不涉及未批先建。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修定规定，本项目类别为“二十三类、通用设备制造业”类中的第69项“通用设备制造及维修”，本项目不涉及电镀及喷漆工艺，不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，属于“其他”类，应编制建设项目环境影响评价报告表。
根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（18：通用设备制造及维修），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。
受新乡市立友机械有限公司委托，我公司承担了“新乡市立友机械有限公司年产300台提升机设备项目”的环境影响评价工作（委托书见附件1）。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“客观、公开、公正”的态度，编制该项目的环境影响报告表。
二、建设项目概况
1、项目建设地点及周围环境状况
新乡市立友机械有限公司位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号；项目四周环境为：北侧为空地；东侧为空地；南侧为马路；西侧为空地。
项目周围主要环境敏感点为：东南侧约56米的老年活动中心，东南侧约63米的南位庄村，西北侧约894米的刘店村，北侧约692米的陈庄村。项目周边最近地表水为西北侧约611米的二支排渠。项目周围环境概况见图1。 
[image: ]图1 项目周围环境图
2、本项目与备案相符性分析
项目建设情况与备案相符性分析见表1。
表1                建设与备案相符性分析一览表
	项目
	备案内容
	实际建设情况
	相符性分析

	项目名称
	新乡市立友机械有限公司年产300台提升机设备项目 
	新乡市立友机械有限公司年产300台提升机设备项目 
	相符

	建设单位
	新乡市立友机械有限公司
	 新乡市立友机械有限公司
	相符

	建设地点
	新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号
	  新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号
	相符

	建设性质
	新建
	新建
	相符

	总投资
	300万元
	300万元
	相符

	占地面积
	厂房面积800m2
	1500m2（厂房面积800m2）
	相符

	生产工艺
	原料-下料-焊接-组装-成品
	原料-下料-焊接-组装-成品
	相符

	主要设备
	二保焊NBC350F、氩弧焊机WSME-315、等离子切割机LGK-100、卷圆机JY-3000
	二保焊NBC350F、氩弧焊机WSME-315、电焊机ZX7-400、台钻Z3132M、等离子切割机LGK-100、折弯机WC67Y80/4000、卷圆机JY-3000、裁板机WAD-125T/4000
	细化设备


由表1可知，项目实际占地面积1500m2，其他情况与备案基本相符，项目依托现有工程建设，本次评价按照实际建设情况进行评价。
3、项目建设内容
项目总投资300万元，建设年产300台提升机设备项目。项目包括主体工程、环保工程、公用工程。主要建设内容见表2。
表2                      项目建设内容一览表
	工程类别
	工程内容
	建设规模
	备注

	主体工程
	车间
	建筑面积800m2
	租赁现有

	环保工程
	废气治理
	切割粉尘、焊接烟尘通过设置专门的集气装置进行收集，收集后经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放
	新建

	
	废水治理
	职工生活废水经厂区内化粪池处理后定期清运不外排
	新建

	
	噪声治理
	基础减振、厂房隔音
	新建

	
	固废治理
	一般固废暂存场所（面积5m2）、垃圾箱若干
	新建

	公用工程
	供电工程
	由市政电网供电
	依托现有

	
	供水工程
	由市政管网供水
	


4、主要设备
项目主要生产设备见表3。 
表3                   项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	（台/套）

	1
	二保焊机
	NBC350
	2

	2
	氩弧焊机
	WSME-315
	2

	3
	电焊机
	ZX7-400
	1

	4
	台钻
	Z3132M
	1

	5
	等离子切割机
	LGK-120
	1

	6
	卷圆机
	JY-3000
	1

	7
	折弯机
	WC67Y80/4000
	1

	8
	裁板机
	WAD-125T/4000
	1


5、产品方案及规模
根据建设单位提供资料，项目主要产品情况见表4。
表4                      项目产品方案一览表
	序号
	名称
	规模（台）
	备注

	1
	提升机
	300
	主要包括TD160斗式提升机、NE30斗式提升机、ZX1220 Z型斗式提升机、PD600型输送机


6、原辅材料
项目主要原辅材料和能源消耗量见表5。
[bookmark: _Ref306874092]表5                 原材料消耗情况一览表
	序号
	名称
	年用量（t/a）
	来源

	1
	碳钢板
	100
	市场采购

	2
	不锈钢板
	50
	市场采购

	3
	碳钢、不锈钢型材
	50
	市场采购

	4
	焊丝
	1.5
	市场采购

	5
	焊条
	0.3
	市场采购


7、劳动定员及工作制度
本项目共有员工10人，均不在厂区食宿，采用单班生产制，每班8小时，年工作日280天。 
三、产业政策相符性分析
经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见表6。
表6                  产业政策相符性分析表
	一、项目规模相符性

	鼓励类
	无

	限制类
	无

	淘汰类
	无

	本项目
	本项目为提升机生产项目，属于允许类，符合国家产业政策。

	二、生产工艺相符性

	鼓励类
	无

	限制类
	无

	淘汰类
	无

	本项目
	本项目工艺不涉及限制类、淘汰类工艺，符合国家产业政策。

	三、生产设备相符性

	鼓励类
	无

	限制类
	无

	淘汰类
	无

	本项目
	本项目生产设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

	四、原料及产品相符性

	鼓励类
	无

	限制类
	无

	淘汰类
	KJ 型矿井提升机，JKA 型矿井提升机，XKT 型矿井提升机，TKD 型提升机


	本项目
	项目原料无限制类和淘汰类，项目产品主要为TD160斗式提升机、NE30斗式提升机、ZX1220 Z型斗式提升机、PD600型输送机，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。


项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类项目，符合国家产业政策，新乡县发展和改革委员会已对该项目进行备案，项目代码为2020-410721-35-03-068476（详见附件2）。
四、项目与新环【2015】342号文的对照分析
与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如表7。
表7      项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表
	项目
	与项目相关条文
	项目情况
	对比结果

	新乡市主体功能区分
	重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。
	项目选址位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号
	属于

	
	限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。
	
	不属于

	
	禁止开发区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。
	
	不属于

	新乡市
集中水源地保护区
	四水厂地下水饮用水源保护区（共21井）一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。
	本项目位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，项目不在集中水源地保护区范围内。
	不属于

	建设项目环境影响评价豁免管理名录
	查无相关条目
	本项目为提升机生产项目
	项目产品不在豁免名录内。

	污染防治（控）重点单元
	水污染
	卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县
	项目选址位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，属于水污染、大气污染、重金属
污染防治重点单元
	属于

	
	大气污染
	新乡市域全部
	
	属于

	
	重金属
污染
	新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）
	
	属于


由表7可知，项目选址位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表8。
表8       项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析
	类别
	内容
	本项目情况
	对比结果

	农产品主产区
	环境准入政策：
1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。
2. 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。
3. 严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
	1、项目应编制环境影响报告表。
2、本项目为提升机生产项目，不属于《工业项目分类清单》中的三类新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。
3、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
	符合环境准入条件


由表8可知，该项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。
五、与环大气【2018】100号文相符性分析
与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]100号）对照分析见表9。
表9        项目与环大气（2018）100号文对比分析一览表
	类别
	内容
	项目情况
	对比结果

	二、主要任务
	（七）实施VOCs综合治理专项行动
19.深入推进重点行业VOCs专项整治
重点推进煤化工、农药、制药、橡胶制品、工业涂装等行业VOCs综合治理。
20.加强源头控制
禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。
21.强化VOCs无组织排放管控
加强工艺过程无组织排放控制。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送。加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制。处理、转移或储存废水、废液和废渣的容器应密闭。
22.推进治污设施升级改造
企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账。
	19、本项目为提升机设备生产项目，不属于煤化工、农药、制药、橡胶制品、工业涂装等重点行业；
20、本项目为提升机设备生产项目，不涉及使用VOCs含量的原辅材料和产品。

	相符


六、项目与河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析
表10  与河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析一览表
	与项目相关条文
	项目情况
	对比结果

	第5条：严格新建项目准入管理。
加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破
。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。
	本项目为提升机设备生产项目，不属于禁止新建的项目。
	符合要求

	第24条：强化工地扬尘污染防治。
加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施
、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。
	项目租赁现有闲置车间、生活办公区建设，施工期主要为设备的安装及电路改造，不涉及施工扬尘的产生。
	符合要求

	第55条：完善施工工地空气质量监控平台建设。
全省建筑面积 1万平方米及以上的施工工地、长度 200 米以上的市政、国省干线公路、中标价 1000 万元以上且长度 1 公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程重点扬尘防控点安装扬尘在线监测监控设备并与属地政府监控平台联网。建立全省各类施工工地监控监测信息的交互共享机制，实现信息共享。
	项目租赁现有闲置车间、生活办公区建设，施工期主要为设备的安装及电路改造，不涉及施工扬尘的产生。
	符合要求

	57、开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。
继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。
	按照环保要求安装用电量监控装置，并于环保部门联网。
	符合要求


七、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析
表11      项目与《新乡市三年行动实施方案》对比分析一览表
	类别
	内容
	项目情况
	对比结果

	二、坚决打赢蓝天保卫战
	（二）产业结构优化工程
9.严格环境准入门槛
禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。
10. 加快化解过剩产能
加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗
安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩
能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。
	本项目为提升机设备生产项目，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；本项目为提升机生产项目，不属于落后、过剩产能项目。
	相符

	三、全面打好碧水保卫战
	（五）打好农业农村污染治理攻坚战役
2.防控农村改厕后粪污污染
农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体。改厕后，污水能进入管网
处理设施的，必须全收集、全处理并达标排放；不能进入污
处理设施的，应采取定期抽运等收集处置方式，予以综合利用，有效管控改厕之后产生的粪污。
	项目位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，项目营运期不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后定期清运不外排。
	相符

	四、扎实推进净土保卫战
	（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染
14、提高固体废物和危险废物的处置水平
按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等
源化利用、协同利用；提升危险废物处理处置能力，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。
	本项目为提升机设备生产项目。生产过程中会产生少量一般固废和危险废物。一般固废集中收集后出售，危险废物委托有资质单位处置。
	相符


八、企业建设与《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析
表12              企业建设与《治理方案》对比分析表
	序号
	《方案》要求
	企业情况
	是否符合

	1
	料场密闭治理：
（1）所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。
（2）密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。
（3）车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。
（4）所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。
（5）每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。
（6）厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。
（7）厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。
	（1）所有物料封闭存放。 
（2）所有堆场料区已密闭。
（3）车间、料库已密闭。
（4）所有地面已完成硬化、绿化，产尘点周边无明显积尘。
（5）切割、焊接烟尘分别采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放。
（6）厂房车间各生产工序已功能区化。
	符合

	2
	物料输送环节治理：
（1）散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。
（2）皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。
（3）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。
（4）除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。
	不涉及散装物料，厂内无露天转运散状物料现象。

	符合

	3
	生产环节治理：
（1）物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。
（2）在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。
（3）其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。
	（1）切割、焊接烟尘分别采用集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放。
（2）该项目生产过程不产生VOCs。

	符合

	4
	厂区、车辆治理：
（1）厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。
（2）对厂区道路定期洒水清扫。
（3）企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。
	（1）厂区道路硬化空地绿化，道路平整无破损，无积尘。
（2）对厂区道路定期洒水清扫。
（3）厂内运输车辆采用国五及以上排放标准机动车。
	符合

	5
	监控设施：
（1）因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 
（2）安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。
	按照环保要求安装用电量监控装置，并于环保部门联网。
	符合




	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。












项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置
新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6km2。
本项目位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号。
2、地形地貌
新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。
3、气候、气象
该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。
4、地表水
新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。
5、地下水
新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。
6、自然资源
新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。
7、土壤状况
全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。
8、动植物概况
新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。
根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。














环境质量状况
	项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如表13所示。
表13      区域环境空气质量现状评价表（2019年环境质量年报）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	101
	70
	1.44
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	56
	35
	1.6
	超标

	SO2
	年平均质量浓度
	16
	60
	0.27
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	44
	40
	1.1
	超标

	CO
	第95百分位浓度
	2080
	4000
	0.52
	达标

	O3
	第90百分位浓度
	178
	160
	1.11
	超标


由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。
2019年，新乡市城市环境空气颗粒物 PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。  
目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目在切割、焊接工序会产生粉尘，产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器中处理，然后经15m排气筒排放，经处理后排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 规定颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求，因此对周围环境影响较小。
2、地表水环境质量现状
距离本项目最近的地表水体为西北611m二支排渠，二支排渠属于东孟姜女河的支流。东孟姜女河自新乡县，沿故黄河堤下，东北行经关堤，南辛庄到吕公堂入卫河。据新乡市地表水功能区划，东孟姜女河为V类水功能区。本次评价引用新乡县2019年12月份第2周乡镇河流断面数据，对东孟姜女河水质进行现状评价，水质结果见表14。
表14          东孟姜女河二支排小河村南桥断面水质一览表
	环境因子
	监测浓度（mg/L）
	标准（mg/L）
	达标情况

	COD
	40
	40
	达标

	氨氮
	1.2
	2.0
	达标

	总磷
	0.05
	0.4
	达标


由表14可知，各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。本项目产生的生活废水经厂区化粪池处理后定期清运不外排，对周围环境不产生影响。
3、地下水环境质量现状
建设项目所在区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
4、声环境质量现状
根据新乡市噪声功能区划，建设项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。2020年8月17日～18日对企业厂界的声环境进行监测，其监测结果见下表15。
表15                  声环境现状实测结果一览表
	监测时间
监测点位
	2020年8月17日
	2020年8月18日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#公司西厂界外1米处
	53.4
	43.2
	54.1
	42.6

	1#公司南厂界外1米处
	54.1
	42.6
	53.1
	44.1

	1#公司东厂界外1米处
	52.7
	43.5
	53.3
	43.6

	1#公司北厂界外1米处
	53.1
	42.9
	52.3
	43.4

	老年活动中心
	50.8
	40.6
	50.2
	40.3

	南位庄村
	50.3
	39.7
	50.5
	40.8

	标准限值
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)


从上表15实测结果表明，项目各厂界噪声值及敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。
5、土壤环境质量现状
公司委托河南恒科环境检测有限公司于2020年8月15日对项目厂址土壤进行了检测分析，检测结果统计如表16所示。
表16                       土壤检测结果
	采样时间
	采样位置
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果

	2020.8.15
	厂区中心生产区
（经度：113.810277°，
纬度：35.123888°）
	1
	砷
	mg/kg
	11.2

	
	
	2
	镉
	mg/kg
	0.27

	
	
	3
	六价铬
	mg/kg
	1.8

	
	
	4
	铜
	mg/kg
	51.3

	
	
	5
	铅
	mg/kg
	65.4

	
	
	6
	汞
	mg/kg
	0.047

	
	
	7
	镍
	mg/kg
	60.7

	
	
	8
	四氯化碳
	mg/kg
	未检出

	
	
	9
	氯仿
	mg/kg
	未检出

	
	
	10
	氯甲烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	11
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	12
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	13
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	未检出

	
	
	14
	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	未检出

	
	
	15
	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	未检出

	
	
	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	17
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	未检出

	
	
	21
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	22
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	未检出

	
	
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	未检出

	
	
	25
	氯乙烯
	mg/kg
	未检出

	
	
	26
	苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	27
	氯苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	28
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	29
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	30
	乙苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	31
	苯乙烯
	mg/kg
	未检出

	
	
	32
	甲苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	33
	间-二甲苯+
对-二甲苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	34
	邻二甲苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	35
	硝基苯
	mg/kg
	未检出

	
	
	36
	苯胺
	mg/kg
	未检出

	
	
	37
	2-氯酚
	mg/kg
	未检出

	
	
	38
	苯并（а）蒽
	mg/kg
	未检出

	
	
	39
	苯并（а）芘
	mg/kg
	未检出

	
	
	40
	苯并（b）荧蒽
	mg/kg
	未检出

	
	
	41
	苯并（k）荧蒽
	mg/kg
	未检出

	
	
	42
	䓛
	mg/kg
	未检出

	
	
	43
	二苯并（a,h）蒽
	mg/kg
	未检出

	
	
	44
	茚并（1,2,3-cd）芘
	mg/kg
	未检出

	
	
	45
	萘
	mg/kg
	未检出

	
	
	46
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	45

	
	
	47
	pH值
	/
	8.52

	状态描述
	暗棕色


表17                      土壤检测结果
	采样时间
	采样位置
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果

	2020.8.15
	厂区东北侧厂界处
（经度：113.810279°，
纬度：35.123890°）
	1
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	24

	
	
	2
	pH值
	/
	8.74

	状态描述
	暗棕色

	2020.8.15
	厂区西侧厂界处
（经度：113.810275°，
纬度：35.123886°）
	1
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	18

	
	
	2
	pH值
	/
	8.69

	状态描述
	暗棕色


由上表可知，本项目厂址内土壤环境质量检测结果镉、铜、汞、砷、铅、镍、石油烃等46项因子监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值。 
6、生态环境现状
本项目周边均为企业，无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。







	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
项目主要环境保护目标见表18。
表18               主要环境保护目标一览表
	环境
	环境保护目标
	距离 (m)
	方位
	保护级别

	大气环境
	老年活动中心
	56
	东南
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	南位庄村
	63
	东南
	

	
	刘店村
	894
	西北
	

	
	陈庄村
	692
	北
	

	水环境
	二支排渠
	611
	西北
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

	声环境
	项目厂界
	/
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	老年活动中心
	56
	东南
	

	
	南位庄村
	63
	东南
	
















评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，有关标准值见表19。
表19                 环境空气质量标准            
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	年平均
	60µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	日平均
	150µg/m3
	

	
	1h平均
	500µg/m3
	

	PM10
	年平均
	70µg/m3
	

	
	日平均
	150µg/m3
	

	PM2.5
	年平均
	35µg/m3
	

	
	日平均
	75µg/m3
	

	NO2
	年平均
	40µg/m3
	

	
	日平均
	80µg/m3
	

	
	1h平均
	200µg/m3
	

	CO
	24h
	4mg/m3
	

	
	1h
	10mg/m3
	

	O3
	日最大8h
	160µg/m3
	

	
	1h
	200µg/m3
	

	TSP
	24h
	300µg/m3
	


2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，相关标准限值见表20。
表20                地表水环境质量标准             单位：mg/L
	项目
	pH
	COD
	NH3-N
	T-P

	标准值Ⅴ类
	6-9
	40
	2
	0.4


3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表21。 
表21               声环境质量标准                 单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见表22。
表22                地下水质量标准                 单位：mg/L
	项目
	浓度限值
	标准来源

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	总硬度（以CaCO3计）
	450
	

	NH3-N
	0.5
	

	总大肠菌群/（MPNb/100mL或CFUc/100mL）
	3.0
	


5、土壤环境
土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。
表23                 土壤环境质量标准   
	














《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地
	砷
	60 mg/kg

	
	镉
	65 mg/kg

	
	六价铬
	5.7 mg/kg

	
	铜
	18000 mg/kg

	
	铅
	800 mg/kg

	
	汞
	38 mg/kg

	
	镍
	900 mg/kg

	
	四氯化碳
	2.8 mg/kg

	
	氯仿
	0.9 mg/kg

	
	氯甲烷
	37 mg/kg

	
	1，1-二氯乙烷
	9 mg/kg

	
	1,2-二氯乙烷
	5 mg/kg

	
	1,1-二氯乙烯
	66 mg/kg

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	596 mg/kg

	
	反-1,2-二氯乙烯
	54 mg/kg

	
	二氯甲烷
	616 mg/kg

	
	1,2-二氯丙烷
	5 mg/kg

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10 mg/kg

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8 mg/kg

	
	四氯乙烯
	53 mg/kg

	
	1,1,1-三氯乙烷
	840 mg/kg

	
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8 mg/kg

	
	三氯乙烯
	2.8 mg/kg

	
	1,2,3三氯丙烷
	0.5 mg/kg

	
	氯乙烯
	0.43 mg/kg

	
	苯
	4 mg/kg

	
	氯苯
	270 mg/kg

	
	1,2-二氯苯
	560 mg/kg

	
	1,4-二氯苯
	20 mg/kg

	
	乙苯
	28 mg/kg

	
	苯乙烯
	1290 mg/kg

	
	甲苯
	1200 mg/kg

	
	对间二甲苯
	570 mg/kg

	
	邻二甲苯
	640 mg/kg

	
	硝基苯
	76 mg/kg

	
	苯胺
	260 mg/kg

	
	2-氯酚
	2256 mg/kg

	
	苯并[a]蒽
	15 mg/kg

	
	苯并[a]芘
	1.5 mg/kg

	
	苯并[b]荧蒽
	15 mg/kg

	
	苯并[k]荧蒽
	151 mg/kg

	
	䓛
	1293 mg/kg

	
	二苯[a，h]并蒽
	1.5 mg/kg

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15 mg/kg

	
	萘
	70 mg/kg

	
	石油烃
	4500mg/kg
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	1、废气
本项目废气排放执行标准具体标准值见表24。
表24                大气污染物排放控制标准
	污染物
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准限值

	废气
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级
	颗粒物
	排气筒高度15m，排放速率3.5kg/h，最大允许排放浓度120mg/m3，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

	
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》
	
	排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3


2、噪声
运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表25。
表25            工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


3、固废
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。

	总量
控制
指标
	
本项目无废水总量控制指标；
本项目颗粒物有组织排放量为0.019296t/a，无组织排放量为0.02144t/a；
项目新增排放量从新乡县现有削减量中进行替代。




























建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示） 
1、 生产工艺流程及产物环节见下图：G
G

原料
下料
焊接
组装
成品
N
N
N、S






注：G：废气；N：噪声；S：固废


图3   生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
下料：将购进的原材料按图纸要求的尺寸和形状进行下料切割，该过程会产生少量切割粉尘、边角料和噪声；
焊接：将下料好的材料通过二保焊机、氩弧焊机进行焊接处理，该过程会产生少量焊接烟尘和噪声；
组装：将焊接后的设备进行组装即为成品。
二、主要污染工序：
表26                     产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废气
	切割、焊接
	颗粒物
	切割工序设置专门的切割区域并在固定工位产尘处设置集气装置，粉尘经集气装置收集后进入袋式除尘器进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放；焊接工序设置专门的焊接区域并在固定工位产尘处设置集气装置，烟尘经集气装置收集后与切割粉尘一同进入袋式除尘器进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。

	废水
	生活污水
	COD
SS
NH3-N
TP
	经厂区化粪池处理后定期清运

	噪声
	设备噪声
	噪声
	减振、隔声、距离衰减

	固废
	生产过程
	边角料
	收集后出售

	
	
	废焊丝、废焊条
	

	
	生活过程
	生活垃圾
	环卫清运





项目主要污染物产生及预计排放情况
	 内容

类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染
	切割、焊接
	有组织（颗粒物）
	34.45mg/m3，0.19296t/a
	3.445mg/m3，0.019296t/a

	
	
	无组织（颗粒物）
	0.02144t/a
	0.02144t/a

	水污染物
	生活污水112t/a
	COD
SS
NH3-N
T-P
	300mg/L，0.02688t/a
250mg/L，0.0224t/a
28mg/L，0.0025t/a
4mg/L，0.000358t/a
	0

	固
体
废
物
	生产过程
	边角料
	5t/a
	0

	
	
	废焊丝、废焊条
	0.018t/a
	

	噪
声
	项目噪声设备主要为二保焊机、氩弧焊机、台钻、等离子切割机等，噪声源强为70-85dB(A)。经厂房隔声及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求。

	其他
	无

	主要生态影响：
项目选址位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，不属于生态敏感或脆弱区，项目营运期产生的各种污染物对周围生态环境的影响不大。







环境影响分析
	施工期环境影响分析
项目位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，根据现场调查，本项目利用现有车间进行建设，不涉及施工期，因此评价对施工期的环境影响不做分析。

	运营期环境影响分析
项目营运期间主要污染因素为废气、废水、噪声、固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下：
一、大气环境影响分析
1、废气源强分析
本项目废气主要来源于切割、焊接过程产生的切割粉尘、焊接烟尘。
（1）切割烟尘
本项目设置一台等离子切割机，用于切割的钢材量为200t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报(自然科学版)2010年第3期），切割烟尘产生量为原材料用量1‰，则切割烟尘产生0.2t/a。项目每天切割时间约为2h，年工作时间280d。
根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》开展工业企业无组织排放治理要求：生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸，评价要求企业在固定工位产尘处设置集气装置（集气效率为90%），粉尘经集气装置收集后进入袋式除尘器（除尘效率≥90%，取90%）进行处理，配套风机风量10000m3/h，处理后经管道由15米排气筒排放。经计算，本项目切割废气产排情况见下表：
表27                   废气产排情况一览表
	污染物
	项目
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	治理措施
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度（mg/m3）

	切割烟尘
	有组织
	0.18
	0.321
	袋式除尘器+15m排气筒
	0.018
	0.0321
	3.214

	
	无组织
	0.02
	0.0357
	/
	0.02
	0.0357
	/


（2）焊接烟尘
本项目共有5台焊接设备，其中二氧化碳保护焊机2台、氩弧焊机2台、电焊机1台，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡，2004年），几种焊接方法施焊时发尘量见下表。  
表28                   几种焊接方法的发尘量
	焊接方法
	焊接材料
	施焊时发尘量（mg/min）
	焊接材料的发尘量（g/kg）

	手工电弧焊
	低氢型焊条（结507，直径4mm）
	350~450
	11~16

	
	钛钙型焊条（结422，直径4mm）
	200~280
	6~8

	自保护焊
	药芯焊丝（直径3.2mm）
	2000~3500
	20~25

	二氧化碳焊
	实芯焊丝（直径1.6mm）
	450~650
	5~8

	
	药芯焊丝（直径1.6mm）
	700~900
	7~10

	氩弧焊
	实芯焊丝（直径1.6mm）
	100~200
	2~5

	埋弧焊
	实芯焊丝（φ5）
	10~40
	0.1~0.3


项目所有焊接设备焊接材料发尘量以8g/kg计，根据建设单位提供资料，项目焊丝、焊条用量为1.8t/a。经计算，本项目焊接烟尘产生量为0.0144t/a，项目每天焊接时间约为2h，年工作时间280d。
根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》开展工业企业无组织排放治理要求：生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸，评价要求企业在固定工位产尘处设置集气装置（集气效率为90%），粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（除尘效率≥90%，取90%）中进行处理，配套风机风量10000m3/h，处理后经管道由15米排气筒排放，具体产排情况见下表：
表29                   废气产排情况一览表
	污染物
	项目
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	治理措施
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度（mg/m3）

	焊接烟尘
	有组织
	0.01296
	0.0231
	袋式除尘器+15m排气筒
	0.001296
	0.00231
	0.231

	
	无组织
	0.00144
	0.00257
	/
	0.00144
	0.00257
	/


综上，本项目下料切割、焊接过程产生的颗粒物合并后一起进入袋式除尘器进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放，则有组织颗粒物排放最大速率为0.0345kg/h、最大排放浓度为3.445mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 规定颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h（15m排气筒）标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。
本项目颗粒物无组织排放量为0.02144t/a，排放速率为0.0383kg/h。
2、大气环境影响预测评价
（1）评价因子和评价等级
本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。
根据工程分析，本工程预测评价因子为颗粒物，项目评价因子和评价标准筛选详见表30。
表30                    评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值/（μg/m3）
	 标准来源

	颗粒物（TSP）
	1 h
	900
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3。


本项目废气排放源强汇总如下，废气有组织排放情况见表31，无组织排放（矩形面源）情况详见表32。
表31                       项目点源参数表
	名称
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m3/h）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	P1
	15
	0.5
	10000
	25
	560
	正常
	0.0345


表32                   项目矩形面源参数表
	名称
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	车间
	25
	58
	0
	10
	560
	正常
	0.0383


项目选用 AERSCREEN 模型，估算模型参数详见表33。
表33                    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42.7

	最低环境温度/℃
	-21.3

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	中等

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表34。
表34            AERSCREEN估算模型计算结果一览表
	排放方式
	污染源
	污染物
	下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）
	占标率Pi（%）
	出现距离（m）
	标准值Coi*（μg/m3）

	点源
	排气筒P1
	颗粒物
	13.2880
	1.4764
	74
	900

	面源
	车间
	颗粒物
	29.9480
	3.3276
	50
	900

	各源最大值
	颗粒物
	29.9480
	3.3276
	50
	900


由上表可知本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度为29.9480µg/m3，占标率3.3276%，均较小，企业加强仓库的密闭性及管理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。
本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为29.9480µg/m3和3.3276%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。
表35                  大气评价工作分级判据
	评价工作等级
	评价工作分级依据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。
（2）污染物排放量核算
根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。
表36               大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口
编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	P1
	颗粒物
	3.445
	0.0345
	0.019296

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.019296


表37              大气污染物无组织排放量核算表
	排放口
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/
（mg/m3）
	

	车间
	切割、焊接
	颗粒物
	加强车间封闭和管理，减少废气扩散
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1
	0.02144

	
	
	
	
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》
	0.5
	

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.02144


（3） 污染物监测
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018）,二级评价项目在生产运行阶段应进行污染源监测计划，监测计划如下表所示：
表38                     监测计划一览表
	序号
	类别
	监测因子
	监测点位
	监测频次

	1
	废气
	颗粒物
	废气处理设施进出口、无组织
	1次/年


（4）大气环境影响自查表
表39              本项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查范围

	评价
等级
与范
围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km 
	边长5〜50km
	边长=5km

	评价
因子
	SO2+NOx
排放量
	≧2000t/a
	500〜2000t/a
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3）
其他污染物（）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价
标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状
评价
	环境功能区
	一类区 
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	(2019)年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染
源调
查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气
环境
影响
预测
与评
	预测模型
	AERM OD
	ADMS
	AUSTAL2000 
	EDMS/AEDT
	CALPUF
F
	网络模型
	其他

	
	预测范围
	边长≧50km
	边长5〜50km
	 边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（颗粒物）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率>100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率>10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率>30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（） h
	C非正常占标率<100%
	C非正常占标率>100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标标
	C叠加不达标口

	
	区域环境质 量的整体变化情况
	k<-20%
	k>-20%口

	环境
监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子（）
	监测点位数（）
	无监测

	评价
结论
	环境影响
	可以接受     不可以接受

	
	大气环境防护距离
	距（四周）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	颗粒物0.040736t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


综上分析预测结果表明，本项目排放废气中主要污染因子不会对周围环境产生影响。项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能减少对大气环境质量的影响。总体来说，项目建设对周围大气环境质量产生的影响可以接受。
3、大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
由表34可知，项目粉尘无组织排放厂界浓度占标率小于10%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（1mg/m3）的要求，同时本项目无组织排放源厂界落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。
4、卫生防护距离
无组织排放卫生防护距离计算，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13021—91）中的有关规定，无组织排放卫生防护距离按下式计算：
Qc/Cm＝A－1（BLC+0.25r2）0.5LD
式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；
          L—工业企业所需卫生防护距离，m；
          r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；
          Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；
          A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。
卫生防护距离计算结果见表40。
表40                 卫生防护距离计算结果表
	排放
单元
	污染物
	Cm
(mg/m3)
	计算系数
	Qc
(kg/h)
	计算卫生防护距(m)
	取值(m)

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	
	
	

	车间
	颗粒物
	0.9
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.0383
	2.095
	50


经计算本项目颗粒物无组织排放卫生防护距离为2.095m，根据取值原则确定本次项目应设卫生防护距离为50m，根据项目平面布置图及卫生防护距离包络图可知，本项目卫生防护区域范围为项目东厂界外50m、南厂界外34m、西厂界外50m、北厂界外50m范围（见附图5）。根据现场调查，本项目卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。 
二、地表水环境影响分析
该项目用水主要为生活用水，项目劳动定员10人，年工作日280天，厂区内无食堂、宿舍，生活用水量按每人每天 40L 计算，则每天生活用水量为0.4t/d，排水系数按 0.8 计，污水排放量为 0.32t/d（89.6t/a），类比确定废水水质污染物浓度为：COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 28mg/L、TP 4mg/L；污染物产生量为；COD0.02688t/a、SS0.0224t/a、NH3-N 0.00251t/a、TP0.000358t/a。治理措施为：排入化粪池，定期清运。
三、地下水环境影响分析
本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）对项目营运期地下水环境进行环境影响分析。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，项目属于IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。
四、声环境影响分析
项目噪声主要来自二保焊机、氩弧焊机、台钻、等离子切割机等设备，运行时产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在70-85dB(A)之间，评价要求所有生产设备均置于生产车间内，对高噪声设备设置减振基础，加强设备的日常维护管理，使设备处于良好的运转状态。
经采取减振、隔声、消声措施后一般可实现30dB的降噪量。项目各设备噪声可降至40～55dB（A）。
（1）预测范围
厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北厂界外1m处。
（2）预测模式
声源衰减公式：
由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为：
			        L2=L1 – 20lg（r2/r1）
式中：r1、r2  — 距声源距离（m）
			L2、L1 — r2、r1处的声级强度
噪声源叠加公式：
两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 
式中：L	—总声压级[dB(A)] 
		          Li	—第i个声源的声压级
n	—声源个数
（3）噪声源强见表41。
表41                  噪声源强及其防治措施
	车间
	主要噪声源设备
	数量
（台/套）
	噪声级
[dB（A）]
	防治措施
	治理后噪声
[dB（A）]

	生产车间


	二保焊机
	2
	70-85
	减振基础，车间隔声
	43.01

	
	氩弧焊机
	2
	70-85
	减振基础，车间隔声
	43.01

	
	电焊机
	1
	70-85
	减振基础，车间隔声
	41

	
	台钻
	1
	70-85
	减振基础，车间隔声
	43

	
	等离子切割机
	1
	70-85
	减振基础，车间隔声
	44

	
	卷圆机
	1
	70-85
	减振基础，车间隔声
	41

	
	折弯机
	1
	70-85
	减振基础，车间隔声
	40

	
	裁板机
	1
	70-85
	减振基础，车间隔声
	42


（4）预测结果
表42                厂界噪声及敏感点贡献值一览表
	厂界
	预测点距离（m）
	贡献值[dB（A）]
	预测值[dB（A）]
	达标情况

	东厂界
	1
	52.08
	56.3
	达标

	南厂界
	1
	52.08
	56.3
	

	西厂界
	1
	52.08
	56.3
	

	北厂界
	1
	52.08
	56.3
	

	老年活动中心
	56
	17.12
	50.5
	

	南位庄村
	63
	16.09
	50.4
	


由表42可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（昼间≤60dB）（项目夜间不生产），敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求（昼间≤60dB），表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 
五、固体废物环境影响分析
项目运营期间产生的一般固体废物主要为机械加工工序中产生的边角料和废焊丝、废焊条。 
边角料：主要为机械加工过程中产生的边角料，总产生量约5t/a，为一般固废，集中收集后外售。
废焊丝、废焊条：项目焊接工艺中需要用到焊丝，焊丝使用到一定程度后由于长度限制不能再使用，会产生一定量的废焊丝；项目焊丝、焊条用量为1.8t/a，废焊丝、废焊条产生量按1%计算，则本项目废焊丝、废焊条产生量为0.018t/a，废焊丝、废焊条集中收集后，定期外售。
六、土壤环境影响分析
6.1评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定：
（1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的其他类，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III 类。
（2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。
（3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为0.15hm2，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。
（4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地，不存在学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目南边为农田，因此土壤环境敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。
表43                污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级判定如下表所示。


表44               污染影响型评价等级判定表
	     占地规模
评价等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目的项目类别为III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。
本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。
6.2土壤环境质量现状调查
（1）监测布点
根据 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址共设置了 3个土壤监测点，河南恒科环境检测有限公司于2020年8月15日对项目厂址土壤进行了检测。
（2）土壤环境现状监测结论
根据对检测结果表16、表17的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子的表层样均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。
6.3 土壤环境影响分析
本项目为提升机设备生产项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。
本项目主要是对生产过程中产生的员工生活污水治理，生活污水前期经化粪池处理后定期清运；一般固废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。
为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： 
（1）源头控制 
本项目污染源主要为生活污水、固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 
（2）过程防控措施 
本项目为提升机设备生产项目，生活污水采用化粪池处理，定期清运。本项目固废为边角料位于一般固废暂存间暂存，不会对土壤造成影响。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。
（3）跟踪监测 
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 
综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实厂区绿化条件下，对污染物进行吸附后，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 
6.4土壤环境影响评价自查表
本项目土壤环境影响评价自查表见下表。
表45             土壤环境影响评价自查表 
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响
识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	（0.15）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（耕地）、方位（东、南、北）、距离（紧邻）
	

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	颗粒物、SS、COD、氨氮
	

	
	特征因子
	石油烃
	

	
	所属土壤环境影响
评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级☑
	

	现状
调查
内容
	资料收集
	a）☑；b）☑；c）□；d）□
	土地利用规划图

	
	理化特性
	褐色粉土、pH8.20
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0~20cm
	

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	0
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中基本项目及石油烃
	

	现状
评价
	评价因子
	同监测因子
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	各监测点各监测项目均满足GB36600-2018 中风险筛选值
	

	影响
预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录 E□；附录 F□；其他（	）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（	）
影响程度（	）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治
措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	采取环评提出的措施，影响可接受。
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


七、环境监测计划
为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。
本工程环境管理部门应做好以下工作：
（1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。
（2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。
（3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。
表46                     监测计划一览表
	序号
	类别
	监测因子
	监测点位
	监测频次

	1
	废气
	颗粒物
	废气处理设施进出口、无组织
	1次/年

	2
	噪声
	Leq（A）
	四周厂界外1m
	1次/季


八、选址合理性分析
新乡市立友机械有限公司位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，项目租赁现有厂房进行生产（租赁协议见附件3），根据新乡县土地利用总体规划图（见附图1）可知，项目用地属于建设用地。
新乡市立友机械有限公司四周环境为：北侧为空地；东侧为空地；南侧为马路；西侧为空地。
项目周围主要环境敏感点为：东南侧约56米的老年活动中心，东南侧约63米的南位庄村，西北侧约894米的刘店村，北侧约692米的陈庄村。项目周边最近地表水为西北侧约611米的二支排渠。
项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固废方面的环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为该项目选址可行。
九、环保投资
项目总投资为300万元，其中环保投12.5万元，占总投资的4.17%，具体内容见表47。
表47                      环保投资一览表
	污染类别
	污染治理项目
	采取的环保措施
	投资（万元）

	[bookmark: _Hlk288635703]废气
	颗粒物
	切割焊接颗粒物经集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放
	6

	废水
	生活污水
	经厂区化粪池处理后定期清运
	2

	噪声
	噪声治理
	基础减振、车间封闭、隔声门窗
	2

	固废
	边角料
	暂存于一般固废存贮场（建筑面积不小于5m2）
	1

	
	废焊丝、废焊条
	
	

	
	生活垃圾
	垃圾箱若干
	0.5

	用电监控
	/
	用电监控
	1

	合计
	12.5


十、环保验收内容
项目环保设施验收清单见表48。
表48               项目环保设施验收清单一览表
	污染类别
	治理内容
	环保设施
	验收内容
	执行标准

	废气
	颗粒物
	颗粒物经集气装置收集后经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放
	集气罩+袋式除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》

	废水
	生活废水
	化粪池
	化粪池
	/

	噪声
	生产噪声
	厂房密闭，高噪声设备安装减振基础
	厂房密闭，高噪声设备安装减振基础
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固废
	边角料
	固废暂存措施
	固废场所 （建筑面积不小于5m2）
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单

	
	废焊丝、废焊条
	
	
	

	
	生活垃圾
	垃圾箱
	垃圾箱若干
	/

	用电监控
	/
	/
	用电监控
	/






1

项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	 内容

类型
	排 放 源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染
	切割、焊接
	颗粒物
	颗粒物经集气装置收集后经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放
	达标排放

	水
污
染
物
	生活污水
	COD
SS
NH3-N
TP
	经厂区化粪池处理后定期清运
	合理处置

	固
体
废
物
	生产过程
	边角料
	收集后出售
	合理可行

	
	
	废焊丝、废焊条
	
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	交由环卫部门处理
	合理可行

	噪
声
	项目噪声设备主要为二保焊机、氩弧焊机、台钻、等离子切割机等，经减振基础、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

	其
他
	无

	生态保护措施及预期效果：
通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声的作用。因此项目建设对周围生态环境影响较小。






结论与建议
	一、评价结论
（一）项目符合国家产业政策
新乡市立友机械有限公司投资300万元在新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，建设300台提升机项目。项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类项目，符合国家产业政策，新乡县发展和改革委员会已对该项目进行备案，项目代码为2020-410721-35-03-068476。
（二）项目选址可行
新乡市立友机械有限公司位于新乡市新乡县新乡县七里营镇南位庄村村北路3号，项目租赁现有厂房进行生产，根据新乡县土地利用总体规划图可知，项目用地属于建设用地。
新乡市立友机械有限公司四周环境为：北侧为空地；东侧为空地；南侧为马路；西侧为空地。
项目周围主要环境敏感点为：东南侧约56米的老年活动中心，东南侧约63米的南位庄村，西北侧约894米的刘店村，北侧约692米的陈庄村。项目周边最近地表水为西北侧约611米的二支排渠。
项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固废方面的环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为项目选址可行。
（三）污染物可以实现达标排放或合理处置
1、废气达标排放
本项目切割、焊接工序设置专门的切割、焊接区域，切割、焊接工序产生的颗粒物经集气装置收集后经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放。颗粒物有组织排放最大速率为0.0345kg/h、最大排放浓度为3.445mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 规定颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。
经预测，颗粒物无组织厂界最大落地浓度为29.9480µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。
2、废水达标排放
本项目职工生活污水产生量为 0.32t/d（89.6t/a），生活污水水质为：COD 300mg/L、SS250mg/L，NH3-N28mg/L ，TP4mg/L。治理措施为：生活污水经化粪池处理后，定期清运。 
3、噪声达标排放
该项目产生噪声设备为二保焊机、氩弧焊机、台钻、等离子切割机等，经厂房隔音、基础减振和距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求（昼间≤60dB），表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。
4、固体废物处理措施可行
项目产生的固废为一般固废，一般固废主要为加工生产过程中产生的边角料和焊接过程产生的废焊丝、废焊条，边角料总产生量为5t/a，废焊丝总产生量为0.018t/a，暂存于一般固废间，一般固废间面积不小于5m2，经集中收集后出售；职工产生的生活垃圾由环卫部门处置。项目产生的固废均能够得到合理处置，对周围环境不会产生固体污染。
5、 总量指标
本项目无废水总量控制指标。
本项目颗粒物有组织排放量为0.019296t/a，颗粒物无组织排放量为0.02144t/a。
项目新增排放量从新乡县现有削减量中进行替代。
二、评价建议
（1）按照环保“三同时”要求，切实落实噪声防治措施，加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行记录，确保污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。
（2）加强生产管理，实施清洁生产管理。
（3）增强环保意识，从领导做起，工厂要设置兼职环保员，建立环保责任制，明确责任，落实到人。
三、总结论
综上所述，新乡市立友机械有限公司机械设备生产项目符合国家产业政策，选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，该项目建设是可行的。
新乡市鸿源环保科技咨询有限公司                                                               2020年8月
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1、 本报告表应附以下附件、附图：
附图1  河南省新乡县城乡总体规划图（2012-2030）
附图2  新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）
附图3  七里营镇土地利用总体规划（2010-2020）
附图4  项目卫星图
附图5  卫生防护距离包络图
附图6  项目平面布置图	
附图7  项目现场照片
附件1  委托书
附件2  备案确认书
附件3  租赁协议
附件4  法人身份证
附件5  项目营业执照
附件6  土壤检测结果
2、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3. 生态影响专项评价
4. 声环境专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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