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河南省建设项目环评文件告知承诺制审批报批申请表及承诺书

（试行）

	一、建设单位信息：

	建设单位名称
	河南宽度机械科技有限公司

	建设单位统一社会信用代码
	91410721MA41GMX10U

	项目名称
	年产80台套矿山设备项目  

	项目环评文件名称
	报告表

	项目建设地点
	新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西

	是否未批先建
	是 □ 否 (
	是否按要求处理到位
	是 □ 否 □

	项目主要建设内容
	建设内容：建筑面积4800平方米，建设年产80台套矿山设备项目

	建设单位联系人姓名
	张常辉
	联系电话
	13837351252

	二、授权经办人信息：

	经办人姓名
	张常辉
	联系电话
	13837351252

	身份证号码
	410721198404192014

	三、环评单位信息：

	环评单位名称
	新乡市鸿源环保科技咨询有限公司

	环评单位统一社会信用代码
	91410702796759900P

	编制主持人职业资格证书编号
	2017035410352016411801000559

	环评单位联系人
	徐铭
	联系电话
	15503733262

	审批机关告知
事项
	一、环评告知承诺制审批的适用范围

1.生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合
〔2020〕13号）告知承诺制审批改革试点范围；
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建设项目基本情况

	项目名称
	河南宽度机械科技有限公司年产80台套矿山设备项目                                                                                                                                                           

	建设单位
	河南宽度机械科技有限公司

	法人代表
	梁华统（410721194501293072）
	联系人
	张常辉

	通讯地址
	新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西

	联系电话
	13837351252
	传真
	
	邮政编码
	453000

	建设地点
	新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西

	立项审批部门
	新乡县发展和改革委员会
	项目代码
	2020-410721-35-03-067669

	建设性质
	新建 EQ \o\ac(□,√)改扩建□技改□ 
	行业类别

及代码
	C3511矿山机械制造

	占地面积

(平方米)
	10500
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	800
	环保投资(万元)
	16
	环保投资占总投资比例
	2%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年11月

	工程内容及规模：

一、项目由来

河南宽度机械科技有限公司拟投资800万元建设年产80台套矿山设备项目，该项目位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西，租赁河南省昆仑冶金机械有限公司现有厂房，厂房内部分老设备暂未拆除。根据现场调查，该项目设备尚未购进，不属于未批先建。

根据新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善和翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020），本次项目所在地属于建设用地（见附图2、附图3）。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令 第1号）规定，本项目属于二十四、专用设备制造业中第70项“专用设备制造及维修”，本项目不涉及电镀及喷漆工艺，属于“其他（仅组装的除外）”应编制环境影响报告表。

根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（19：专用设备制造及维修），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。

受河南宽度机械科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了该项目的环境影响报告表。

二、厂址周围环境
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河南宽度机械科技有限公司位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西（东经113°45'57.72"，北纬35°14'03.92"），企业四周情况为:北邻乡村道路；南邻养殖场和蓝月亮幼儿园；西邻农田；东邻胡韦线，隔路为西营村。项目四周敏感点分布情况：东南紧邻蓝月亮幼儿园（生产车间距幼儿园边界20m）、东76m西营村（生产车间距西营村150m）；最近地表水体为南1726m西孟姜女河。项目周围环境概况见图1。          

图1      项目四周环境示意图

三、工程内容

1、项目概况
项目的基本情况见表1：                
表1                       本项目基本情况

序号

项目

内容

备注

1

项目名称

年产80台套矿山设备项目

/

2

总投资

800万元

企业自筹

3

建设单位

河南宽度机械科技有限公司

/

4

项目选址

新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西
/

5

占地面积

占地面积10500m2
/

6

产品方案

年产80台套矿山设备

/

7

劳动定员

25人

/

8

年工作日

单班生产，每班8小时，年工作日300天

/

    2、项目建设情况及项目组成
本项目为新建项目，项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程和环保工程。主要建设内容见表2。  

表2                    本项目建设内容一览表

工程类别

建设内容

规模

备注

主体工程

生产车间

建筑面积2000m2
现有

焊接车间
建筑面积400m2
新建
切割车间
建筑面积600m2
新建
辅助工程

办公室

建筑面积1800m2
现有

环保工程

废气治理

焊接烟尘与切割废气采用袋式除尘器+15m高排气筒排放
新建

废水处理

生活污水利用厂区化粪池处理后定期清运

现有

噪声治理

设备产生的噪声较小，且生产车间内进行，经厂房隔声距离衰减后对环境影响较小
新建

固废处置

一般固废暂存于一般固废暂存间，面积10m2
新建
危险废物暂存于危险废物暂存间，面积5m2
新建

    3、主要生产设备
本项目主要生产设备见表3。

表3                   本项目主要生产设备一览表
序号

名称

型号/规格
数量(台/套)

备注
1

龙门数控加工中心

DYNAMILL3000/L

1

/
2

六轴自由度机器人

BRTIRWD1506A

2

/
3

龙门铣

SFLMX4020

1

/
4

单柱立式车床

C5116A

1

/
5

摇臂钻床

Z3050x16/1

2

/
Z3032
1

/
6

钻铣床

ZX50CA

1

/
7

等离子切割机

LGK-200GBT

1

/

8

螺杆式压缩机

JBV-50A

1

/

9

车床

CW6180

2

/

10

焊机

NBC-500

10

/

11

交流焊机

BX500

1

/

12

型材切割机

J3GD-400

1

/

13

压力机

KD500T

1

/

14

桥式起重机

20T

1

/

15

起重机

16T

1

/

10T

1

/

5T

2

/

16

空气压缩机

4V-1.05/8

1

/

17

锯床

/

2

/

18

牛头刨车床

BC650

1

/

19

折弯机

WEK200x4000

1

/

4、主要原辅材料
本次项目主要原辅材料消耗量见表4。

表4                  项目要原辅材料消耗量一览表
项目

序 号

名称

年用量

备注

原辅

材料

1

钢板材

1000吨
外购
2

焊丝

2吨
外购
3

焊条

1吨

外购

4

电机

160台
外购

5

减速机

100台
外购
6

耦合器

100台
外购
7

联轴器

160台
外购
8

轴承

160台
外购
能源

9

水

300m3
/
10

电

2.5万kW·h

生产用电

5、产品方案

表5                        产品方案一览表

产品名称

年生产能力

备注

破碎机
40台
/

煤矸分离系统
10台/套
/

矸石回填系统
10台/套
/

环保振动筛
20台/套
/

四、产业政策相符性分析
经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》），评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见表6。

表6                    产业政策相符性分析表
一、项目规模相符性
鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目为河南宽度机械科技有限公司年产80台套矿山设备项目，符合国家产业政策。

二、生产工艺相符性
鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目工艺不涉及限制类、淘汰类中工艺，符合国家产业政策。

三、生产设备相符性
鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目所用设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

四、原料及产品相符性
鼓励类

无

限制类

十一、机械：40平方米及以下筛分机制造项目
淘汰类

无
本项目

本项目生产矿山设备，筛分产品不属于40平方米及以下筛分机，原料不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策。

注：经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目所用设备无淘汰类或限制类设备。
本项目生产规模、生产工艺、原料、产品及所用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求，项目已经新乡县发展和改革委员会同意备案，项目代码2020-410721-35-03-067669（见附件2）。

五、备案相符性分析

本项目备案内容与建设内容相符性分析见表7。
表7           项目备案内容与建设内容相符性

序号

项目

备案内容

建设内容

相符性

1

投资

800万元

800万元

一致

2

建设规模

年产80台套矿山设备项目 
年产80台套矿山设备项目 
一致
3

建设地点

新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西
新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西
一致
4

建设内容

租赁现有厂房4800平方米

租赁现有厂房4800平方米
一致
5

生产设备

龙门数控加工中心、BRTIRWDI506A六轴自由度机器人、SFLMX4020龙门铣、C5116A单柱立式车床、Z3050×16/1摇臂钻床、ZX50CA钻铣床、LGK-200GBT等离子切割机、JBV-50A螺杆式压缩机、CW6180车床、NBC-500焊机、交流焊机、J3GD-400型材切割机、压力机、CXSM20/5T-18、5MA5桥式起重机等。
龙门数控加工中心DYNAMILL3000/L、六轴自由度机器人BRTIRWD1506A、龙门铣SFLMX4020、单柱立式车床C5116A、摇臂钻床Z3050x16/1/Z3032、钻铣床ZX50CA、等离子切割机LGK-200GBT、螺杆式压缩机JBV-50A、车床CW6180、焊机NBC-500、交流焊机BX500、型材切割机J3GD-400、压力机KD500T、桥式起重机20T、起重机16T/10T/5T、锯床G4028、牛头刨车床BC650、折弯机WEK200x4000、空气压缩机4V-1.05/8等。
设备有所增加，主要设备一致

6

工艺流程

原料---下料—组对—焊接—机加----装配—成品

原料---下料—组对—焊接—机加----装配—成品

一致

相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，其建设内容与备案内容基本相符。
六、与新环[2015]342号文的对照分析

与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表8。

    表8                   与《通知》对比分析一览表
项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区

重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。

项目位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西。

属于

限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区

不属于

新乡市集中水源地保护区

四水厂地下水饮用水源保护区（共21井）一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。
本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区6800m，不在一级保护区范围内。
不在新乡市集中水源地保护区内

建设项目环境影响评价豁免管理名录

查无相关条目。

本项目产品为矿山设备

本项目产品不在豁免名录内。

污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

本项目位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西

属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属污染

新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）

属于

    由上表可知，本项目选址位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西，不在规划的城市建成区和规划的居住、商贸等环境敏感区范围内。根据《通知》的相关说明，本项目参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表9。

表9                   与农产品主产区对比分析一览表
类别

内容

本项目情况

对比结果

取消部分审批事项

对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。

本项目不在《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内

符合环境准入条件。

简化部分审批程序

依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。

严控重污染项目

不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。

本项目属于机械加工项目；属于一类工业新建项目。
从严掌握准入标准

在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
本项目废水仅为少量的生活废水，经化粪池处理后定期清运，不属于重污染物项目。

由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。

七、与相关文件的相符性分析

本项目与相关文件的对照分析见表10。
表10        项目与相关文件的相符性对照分析一览表

文件名称

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号
11.实施工业污染源达标计划。（2）深化工业生产性粉尘污染治理。采取安装在线视频监控和PM10在线监控设备加强日常监控和管理;通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。①采碎石企业粉尘治理，②商砼、混凝土搅拌站企业粉尘治理，③水泥粉磨站、矿粉企业粉尘治理，④钙粉企业粉尘治理。

该企业不属于采碎石，商砼、混凝土搅拌站，水泥粉磨站、矿粉，钙粉企业；项目焊接过程中产生的粉尘与切割粉尘收集后采用袋式除尘器治理后能够达标排放。

相符

《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号

31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。

本项目焊接过程、切割工序产生的粉尘经袋式除尘器；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。
相符

《新乡市生态环境局

关于印发新乡市2019年工业企业无组织

排放治理方案的通知》

五、整治标准

5.1无组织排放污染物控制措施要求

煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。

六、各类无组织排放污染物控制措施

6.1粉尘无组织排放控制措施

6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施

厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。

6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气

机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。

钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。
本项目焊接过程、切割工序设置单独车间的固定工位，生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器治理；厂区道路及时清扫，并洒水降尘；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。
相符

新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年） 新政[2018]11号

9.严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工 （甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能 重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。

本项目属于机械加工项目，不属于过剩产能行业

相符

（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染

14、提高固体废物和危险废物的处置水平

按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用；提升危险废物处理处置能力，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。
本项目产品为矿山设备。生产过程中产生的固体废物集中收集后外售，危险废物委托有资质单位处理。
相符

根据表10可知，本项目符合《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》新政办(2016)47号、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，租赁现有厂房，不存在与项目有关的原有污染情况。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

新乡市新乡县位于河南省中北部，太行山南麓，卫河上游，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。东与延津县相连，西毗获嘉县，南接原阳县，全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。

项目位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西，地理位置详见附图1。
2、地形地貌

新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。根据区域岩土工程勘查报告，项目所在区域所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据场地饱和砂土的液化判别结果，场地不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。
3、气候、气象

该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。

4、河流水系

新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

离项目最近的地表水体为北1726m西孟姜女河，于新乡市市区汇入卫河。本项目废水经化粪池处理后定期清运，不会对西孟姜女河的产生影响。

5、土壤状况

全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。自上而下0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。

该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。

6、动植物概况

新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。主要树种有杨树、刺槐、泡桐、柳树等；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。

根据现场调查，本项目评价范围内未发现有珍稀动植物。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

　1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表11           区域空气质量现状评价表         单位:(μg/m3)

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

101
70

1.44
超标
PM2.5
年平均质量浓度

56
35

1.6
超标
SO2
年平均质量浓度

16
60

0.27
达标
NO2
年平均质量浓度

44
40

1.1
超标
CO

第95百分位浓度

2080
4000

0.52
达标
O3
第90百分位浓度

178
160

1.11
超标
由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。

目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。

本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关要求进行建设，项目运行过程中焊接工序和切割工序产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器，治理后能够达标排放，因此，本项目的投产运行对区域环境质量产生影响可以接受。

2、地表水环境质量现状
距离本项目最近的地表水体为南1726m西孟姜女河，执行Ⅴ类标准。评价引用新乡县环境监测站对西孟小宋佛村南桥断面的监测数据，数据见表12。

表12    西孟姜女河小宋佛村南桥断面监测数据（2019年12月）     单位（mg/L）
监测因子

COD

NH3-N

TP

监测数据

断流

断流

断流

执行标准

40

2.0

0.4

达标情况

达标

达标

达标

由表12可知，12月份西孟姜女河小宋佛村南桥断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。
本项目生活废水经化粪池处理后，定期清运，不外排。对周围水环境影响不大。

3、声环境质量现状

根据声环境质量标准规定，建设项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据2020年8月11日-12日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见表13。   

表13            项目周边噪声监测结果一览表         单位：dB(A)

项目

厂界

昼间

夜间

噪声

东厂界外1m

52.1

41.3

西厂界外1m

51.2

41.4

南厂界外1m

50.7

42.2

北厂界外1m

51.1

43.5

蓝月亮幼儿园

50.6

40.8

西营村
50.4
43.2
由上述监测数据可知，项目区域声环境现状较好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、土壤环境质量现状

公司委托河南名科检测技术有限公司于2020年8月12日对项目厂址土壤进行了检测分析，检测结果统计如下表所示。

表14            本项目厂址土壤监测及评价结果

检测因子

单位

检测结果

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》筛选值第二类用地（mg/kg）

1#厂区中心生产区域表层样（0-0.2m）

2#厂区内西侧厂界处表层样（0-0.2m）

3#厂区内东北侧

厂界处表层样（0-0.2m）

pH值

无纲量

8.07

-
-
/

砷

mg/kg

1.46

-
-
60

镉

mg/kg

0.26

-
-
65

六价铬

mg/kg

未检出

-
-
5.7

铜

mg/kg

30
-
-
18000

铅

mg/kg

36.4
-
-
800

汞

mg/kg

0.045
-
-
38

镍

mg/kg

41
-
-
900

四氯化碳

μg/kg

未检出
-
-
2.8

氯仿（三氯甲烷）

μg/kg

未检出
-
-
0.9

氯甲烷

μg/kg

未检出
-
-
37

1,1-二氯乙烷

μg/kg

未检出
-
-
9

1,2-二氯乙烷

μg/kg

未检出
-
-
5

1,1-二氯乙烯

μg/kg

未检出
-
-
66

顺-1,2-二氯乙烯

μg/kg

未检出
-
-
596

反-1,2-二氯乙烯

μg/kg

未检出
-
-
54

二氯甲烷

μg/kg

未检出
-
-
616

1,2-二氯丙烷

μg/kg

未检出
-
-
5

1,1,1,2-四氯乙烷

μg/kg

未检出
-
-
10

1,1,2,2-四氯乙烷

μg/kg

未检出
-
-
6.8

四氯乙烯

μg/kg

未检出
-
-
53

1,1,1-三氯乙烷

μg/kg

未检出
-
-
840

1,1,2-三氯乙烷

μg/kg

未检出
-
-
2.8

三氯乙烯

μg/kg

未检出
-
-
2.8

1,2,3-三氯丙烷

μg/kg

未检出
-
-
0.5

氯乙烯

μg/kg

未检出
-
-
0.43

苯

μg/kg

未检出
-
-
4

氯苯

μg/kg

未检出
-
-
270

1,2-二氯苯

μg/kg

未检出
-
-
560

1,4-二氯苯

μg/kg

2.8
-
-
20

乙苯

μg/kg

未检出
-
-
28

苯乙烯

μg/kg

未检出
-
-
1290

甲苯

μg/kg

未检出
-
-
1200

间二甲苯+对二甲苯

μg/kg

1.2
-
-
570

邻二甲苯

μg/kg

未检出
-
-
640

硝基苯

mg/kg

未检出
-
-
76

苯胺

mg/kg

0.38
-
-
260

2-氯苯酚

mg/kg

0.19
-
-
2256

苯并[a]蒽

mg/kg

未检出
-
-
15

苯并[a]芘

mg/kg

未检出
-
-
1.5

苯并[b]荧蒽

mg/kg

未检出
-
-
15

苯并[k]荧蒽

mg/kg

未检出
-
-
151

䓛

mg/kg

未检出
-
-
1293

二苯并[a，h]蒽

mg/kg

未检出
-
-
1.5

茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg

未检出
-
-
15

萘

mg/kg

未检出
-
-
70

石油烃

mg/kg

58.0
56.4
36.5
4500

由上表可知，本项目厂址内土壤环境质量检测结果镉、铜、汞、砷、铅、镍、石油烃等46项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值。
5、生态环境现状
项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

	主要保护目标（列出名单及保护级别）： 

根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表15。

表15                  主要环境保护目标一览表

类别

环境保护目标

方位

距离 (m)

保护级别

大气环境

西营村

东

76

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

蓝月亮幼儿园

东南

20

水环境

西孟姜女河

南
1726

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

声环境

西营村

东

76

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

蓝月亮幼儿园

东南

20




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关标准值见表16。

表16               环境空气质量标准       
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源
SO2
年平均

60µg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
日平均

150µg/m3
1h平均

500µg/m3
PM10
年平均

70µg/m3
日平均

150µg/m3
PM2.5
年平均

35µg/m3
日平均

75µg/m3
NO2
年平均

40µg/m3
日平均

80µg/m3
1h平均

200µg/m3
CO
24h
4mg/m3
1h
10mg/m3
O3
日最大8h
160µg/m3
1h
200µg/m3
TSP

24h

300µg/m3
2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表17。

表17              声环境质量标准                  单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类

60

50

3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表18。

表18            地表水环境质量标准                   单位：mg/L

项目

pH

COD

NH3-N

T-P

标准值Ⅴ类

6-9

40

2

0.4

4、土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。
表19                土壤环境质量标准  
《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地

砷

60 mg/kg

镉

65 mg/kg

六价铬

5.7 mg/kg

铜

18000 mg/kg

铅

800 mg/kg

汞

38 mg/kg

镍

900 mg/kg

四氯化碳

2.8 mg/kg

氯仿

0.9 mg/kg

氯甲烷

37 mg/kg

1，1-二氯乙烷

9 mg/kg

1,2-二氯乙烷

5 mg/kg

1,1-二氯乙烯

66 mg/kg

顺-1,2-二氯乙烯

596 mg/kg

反-1,2-二氯乙烯

54 mg/kg

二氯甲烷

616 mg/kg

1,2-二氯丙烷

5 mg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷

10 mg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8 mg/kg

四氯乙烯

53 mg/kg

1,1,1-三氯乙烷

840 mg/kg

1,1,2-三氯乙烷

2.8 mg/kg

三氯乙烯

2.8 mg/kg

1,2,3三氯丙烷

0.5 mg/kg

氯乙烯

0.43 mg/kg

苯

4 mg/kg

氯苯

270 mg/kg

1,2-二氯苯

560 mg/kg

1,4-二氯苯

20 mg/kg

乙苯

28 mg/kg

苯乙烯

1290 mg/kg

甲苯

1200 mg/kg

对间二甲苯

570 mg/kg

邻二甲苯

640 mg/kg

硝基苯

76 mg/kg

苯胺

260 mg/kg

2-氯酚

2256 mg/kg

苯并[a]蒽

15 mg/kg

苯并[a]芘

1.5 mg/kg

苯并[b]荧蒽

15 mg/kg

苯并[k]荧蒽

151 mg/kg

䓛
1293 mg/kg

二苯[a，h]并蒽

1.5 mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘

15 mg/kg

萘

70 mg/kg

石油烃

4500mg/kg

5、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。相关标准限值见表20。

    表20              地下水质量标准                   单位：mg/L
项目
浓度限值
标准来源
pH（无量纲）
6.5～8.5

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
耗氧量（CODMn法，以O2计）
3.0

总硬度（以CaCO3计）
450

NH3-N

0.5

总大肠菌群
3.0MPN/100mL



	污

染

物

排

放

标

准

	1、废气

项目生产过程产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准和2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”，具体标准值见表21。

表21             大气污染物综合排放标准               单位：mg/m3
污染物

最高允许
排放浓度

排放筒高度

最高允许排放速

标准名称

颗粒物

120mg/m3
15m

3.5kg/h（二级标准）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3
10mg/m3
/
/
2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业

无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3
2、噪声

运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表22。

表22      工业企业厂界环境噪声排放标准            单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

3、固废

固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

	总

量

控

制

标

准
	本项目不涉及总量控制指标。本项目颗粒物排放总量为0.04495tt/a（有组织排放量0.02945t/a，无组织排放量0.0155t/a），新乡县区域内替代。


建设项目工程分析

	生产工艺流程简述(图示)
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工艺流程简述（图
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图2    生产工艺流程

生产工艺流程简述：
下料：本项目产品为矿山设备，原料主要为钢板。首先将部分钢板利用切割机或锯床进行下料成产品所需的规格。切割机在切割过程中会产生切割粉尘和边角料，锯床下料过程中会产生边角料和废切削液，设备运行时会产生噪声。切割废气由袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，边角料在一般固废暂存间暂存，废切削液在危险废物暂存间暂存。

组对、焊接：将下料成型的板材进行组对，然后焊接在一起。焊接过程中会产生焊接烟尘，设备运行时会产生噪声。焊接烟尘经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。

机加工：焊接成型后将经龙门数控加工中心、车床、钻铣床、牛头刨车床等进行机加工工序。机加工过程中会有噪声和固废产生，一般固废和危险废物均在暂存间暂存。

装配：将加工好的零部件进行装配，即得到成品。

	主要污染工序：

表23                    项目产污环节一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

废气

焊接、切割
烟尘

焊接烟尘与切割废气单独车间固定工位，袋式除尘器+15m高排气筒排放

废水

生活污水

COD、SS、
NH3-N、T-P

化粪池处理后定期清运

噪声

生产过程

噪声

基础减振、车间封闭

固废

生产过程

边角料、除尘器粉尘、焊渣
收集后出售

废切削液

集中收集后委托有资质单位处理




项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	处理后排放浓度

及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	焊接

、切割
	有组织
	颗粒物
	12.27mg/m3，0.2945t/a
	1.227mg/m3，0.02945t/a

	
	
	无组织
	颗粒物
	0.0155t/a
	0.0155t/a

	水

污

染

物
	生活污水

(240t/a)
	COD

SS

NH3-N

T-P
	300mg/L，0.072t/a
250mg/L，0.06t/a
30mg/L，0.0072t/a
4mg/L，0.00072t/a
	0

	固

体

废

物
	生产过程
	边角料
	3t/a
	0

	
	
	除尘器

粉尘
	0.265t/a
	

	
	
	焊渣
	0.05t/a
	

	
	
	废切削液
	0.05t/a
	

	噪

声
	项目噪声源主要是生产车间锯床、折弯机、等离子切割机等设备噪声，声压级约为75~80dB(A)。经采取减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求。

	其

他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

项目选址位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西，不属于生态敏感或脆弱区，营运期产生的废气、废水、噪声、固废经处理后能满足排放要求，对周围生态环境的影响不大。


环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

经现场勘察，项目为租赁现有厂房建设，故本次评价主要对运营期环境影响进行评价。      

	营运期环境影响分析：

本项目营运期间主要污染因素为废气、废水、噪声、固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下：

    一、环境空气影响分析
1、该项目营运期产生的废气主要有切割烟尘、焊接烟尘。

（1）切割废气

本项目设置1台等离子切割机和1台型材切割机，企业钢材消耗量1000t/a，其中用于切割的钢材量为300t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报(自然科学版)2010年第3期），切割烟尘产生量为原材料用量1‰，则等离子切割烟尘产生0.3t/a。评价建议切割废气采用跟踪吸风管收集，经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒P1排放，收集效率不低于95%，过滤效率不低于90%，等离子切割机有效工作8h/d，300d/a。

（2）焊接烟尘

根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡，2004年），几种焊接方法施焊时发尘量见下表。

表24                  几种焊接方法的发尘量

焊接方法

焊接材料

施焊时发尘量（mg/min）

焊接材料的发尘量（g/kg）

手工电弧焊

低氢型焊条（结507，直径4mm）

350~450

11~16

钛钙型焊条（结422，直径4mm）

200~280

6~8
自保护焊

药芯焊丝（直径3.2mm）

2000~3500

20~25

二氧化碳焊

实芯焊丝（直径1.6mm）

450~650

5~8

药芯焊丝（直径1.6mm）

700~900

7~10

氩弧焊

实芯焊丝（直径1.6mm）

100~200

2~5

埋弧焊

实芯焊丝（φ5）

10~40

0.1~0.3

该项目焊接过程产生的焊接烟尘。项目运营过程中焊丝用量为2t/a、焊条用量为1t/a。经计算，项目焊接烟尘产生量为0.024t/a，项目每天焊接时间约为8h，年工作时间300d，则项目焊接烟尘产生速率为0.01kg/h。

根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》开展工业企业无组织排放治理要求：生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸。

企业采用单独车间固定电焊工位，且在固定工位产尘处设置集气罩（集气效率为95%），粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（除尘效率≥90%，取90%）中进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。

（3）粉尘源强汇总

则本项目钢板下料、焊接过程粉尘产生总量为0.31t/a，产生速率为0.129kg/h。

为减少钢板下料、焊接过程粉尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求企业采用单独车间固定下料工位、电焊工位，且在固定工位产尘处设置集气罩（产尘设备主要为11台焊机、1台等离子切割机、1台型材切割机，共计13台集气罩，设计总风量为10000m3/h，集气效率为95%），粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器（除尘效率≥90%，取90%）中进行处理，处理后经管道由15米排气筒排放。因此经袋式除尘器除尘后粉尘排放量为0.02945t/a，排放速率为0.01227kg/h，排放浓度为1.227mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物“其他”最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）。

未经集气罩收集的粉尘产生量为0.0155t/a（即0.006458kg/h），以无组织形式外排。
2、大气环境影响预测评价

（1）评价因子和评价等级

本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。

根据工程分析，本工程预测评价因子为颗粒物，项目评价因子和评价标准筛选详见表25。
表25                   评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/（μg/m3）

 标准来源

颗粒物（TSP）

1 h

900

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3。

本项目废气排放源强汇总如下，废气有组织排放情况见表26，无组织排放（矩形面源）情况详见表27。

表26                      项目点源参数表

名称

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m3/h）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

颗粒物

P1

15

0.4

10000

25

2400

正常

0.01227

表27                   项目矩形面源参数表

名称

面源长度/m

面源宽度/m

与正北夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率（kg/h）

颗粒物

切割车间

55

12

70

8

2400

正常

0.00625

焊接车间

20

20

70

10

2400

正常

0.000208

项目选用 AERSCREEN 模型，估算模型参数详见表28。

表28                     估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42.7

最低环境温度/℃

-21.3

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表29。

表29          AERSCREEN估算模型计算结果一览表

排放方式

污染源

污染物

下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）

占标率Pi（%）

D10%(m)
标准值Coi*（μg/m3）

点源

P1

颗粒物

1.1316

0.1257

/

900

面源

切割车间

颗粒物

8.7705

0.9745

/

900

焊接车间

颗粒物

0.2571

0.0286

/

900

各源最大值

颗粒物

8.7705

0.9745

/

900

表30        AERSCREEN估算模型对敏感点计算结果一览表

敏感点信息

矩形面源

矩形面源

点源

敏感点名称

经度(度)

纬度(度)

海拔(m)

TSP(μg/m³)

TSP(μg/m³)

TSP(μg/m³)

西营村

113.767018

35.234545

77.0

2.7039

0.0669

1.1179

蓝月亮幼儿园

113.765639

35.234138

77.0

3.9969

0.1292

0.9359

由表29结果看出，粉尘最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（900µg/m3）。本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度为8.7705µg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）。
由表30结果看出，面源对西营村和蓝月亮幼儿园空气质量最大贡献值分为2.7708μg/m³和4.1261μg/m³，点源对西营村和蓝月亮幼儿园空气质量最大贡献值1.1179μg/m³和0.9359μg/m³，本项目废气排放对西营村和蓝月亮幼儿园空气质量影响较小。
由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为8.7705μg/m3和0.9745%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。

表31                大气评价工作分级判据

评价工作等级

评价工作分级依据

一级

Pmax≥10%

二级

1%＜Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为三级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。三级项目不需设置大气环境影响评价范围。
（2）污染物排放量核算

根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。
表 32             大气污染物有组织排放量核算表

排放口

编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

P1

颗粒物

1.227

0.01227
0.02945
有组织排放总计

颗粒物

0.02945
表33              大气污染物无组织排放量核算表

排放口编号

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

切割车间

颗粒物

加强车间封闭和管理，减少废气扩散

《大气污染物综合排放标

准》（GB16297-1996）

1.0

0.015

焊接车间

《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》
0.5
0.0005

无组织排放总计

颗粒物

0.0155

（3）大气环境影响评价自查表
表34           本项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查范围

评价

等级

与范

围

评价等级

一级(
二级(
三级(
评价范围

边长=50km (
边长5〜50km (
边长=5km(
评价

因子

SO2+NOx
排放量

≧2000t/a(
500〜2000t/a(
<500t/a(
评价因子

基本污染物（PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3）
其他污染物（）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
评价

标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D(
其他标准(
现状

评价

环境功能区

一类区( 

二类区(
一类区和二类区(
评价基准年

(2019)年
环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染

源调

查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源(
其他在建、拟建项目污染源(
区域污染源(
大气

环境

影响

预测

与评

预测模型

AERM OD(
ADMS(
AUSTAL2000 (
EDMS/AEDT(
CALPUF
F(
网络模型(
其他(
预测范围

边长≧50km(
边长5〜50km(
 边长=5km(
预测因子

预测因子（颗粒物）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率>100%(
正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%(
C本项目最大占标率>10%(
二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率>30%(
非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（） h

C非正常占标率<100%(
C非正常占标率>100%(
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标标(
C叠加不达标口

区域环境质 量的整体变化情况

k<-20%(
k>-20%口

环境
监测
计划
污染源监测

监测因子：（颗粒物）
有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测(
环境质量监测

监测因子（）

监测点位数（)

无监测(
评价
结论
环境影响

可以接受(      不可以接受(
大气环境防护距离

距（四周）厂界最远（0）m

污染源年排放量

颗粒物：0.04495t/a
注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

3、防护距离计算
（1）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

卫生防护距离计算公式如下：
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式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3；

       L ——工业企业所需卫生防护距离，m；

       r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。新乡县近5年平均风速2.4m/s计算，A：470；B：0.021；C：1.85；D：0.84

表35                    卫生防护距离计算系数

计

算 系 数

工业企业所

在地区近五 年平均风速

（m/s）

卫生防护距离 L（m）

L≤1000

1000＜L≤2000

＞2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

＜2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2-4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

＞4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

＜2

0.01

0.015

0.015

＞2

0.021

0.036

0.036

C

＜2

1.85

1.79

1.79

＞2

1.85

1.77

1.77

D

＜2

0.78

0.78

0.57

＞2

0.84

0.84

0.76

根据计算公式对无组织源计算卫生防护距离，现将切割车间与焊接车间看做一个无组织排放源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见下表。

表36                   卫生防护距离计算参数及结果

污染物

无组织源强

kg/h

环境质量标准

Cm（mg/m3）

无组织源面积

m2

计算结果

m

确定距离

m

粉尘

0.006458
0.9

1000

0.221

50

经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为0.221m，根据取值原则确定本次建设工程应设卫生防护距离为50m，根据卫生防护距离包络图可知，本项目卫生防护区域范围为项目东厂界外0m、南厂界外0m、西厂界外50m、北厂界外50m范围。根据现场调查，本项目卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。
二、水环境影响分析

本项目劳动定员25人，均不在厂区食宿，按每人每天消耗按40L计，生活废水消耗量300t/a（1t/d）。废水排放系数按0.8计，则项目废水产生量为240t/a（0.8t/d）。类比确定废水水质污染物浓度为：COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、T-P 4mg/L；污染物产生量为；COD0.072t/a、SS0.06t/a、NH3-N 0.0072t/a、T-P0.00072t/a。生活污水经化粪池（5m3）处理后定期清运，不外排，化粪池池底池壁应进行防渗处理，不会对周围环境造成影响。

地表水环境影响评价自查表

表37                地表水环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

影

响

识

别

影响类型

水污染影响型(；水文要素影响型□

水环境保护目标

饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□(
影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放□；间接排放(；其他(
水温□；径流□；水域面积□

影响因子

持久性污染物□；有毒有害污染物□；

非持久性污染物(；

pH值□；热污染□；富营养化□；其他□(
水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□(
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级□；二级□；三级A□；三级B(
一级□；二级□；三级□

现

状

调

查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建□；在建□；拟建□；其他□

拟替代的污染源□

排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他(
受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□(；枯水期□；冰封期□春季(；夏季□；秋季□；冬季((
生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他(
区域水资源开发利用状况

未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上(□

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期(
春季□；夏季□；秋季□；冬季□

水行政主管部门□；补充监测□；其他□(
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□(
pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮

（）个

现状评价

评价范围

河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2
评价因子

（化学需氧量、氨氮、总磷）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类(
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（）

评价时期

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季((
三、声环境影响分析
本项目噪声主要为折弯机、等离子切割机等设备噪声，噪声源强在75~80dB(A)，项目仅白天生产。设备均布置在厂房车间内，通过厂房隔声、距离衰减、安装减振基础后噪声约降低20~30dB（A），具体措施如下表所示。

表38                    主要噪声源强及其防治措施

噪声源设备

数量（台/套）

噪声级dB(A)

防治措施

采取措施后源强dB(A)

龙门数控加工中心
1
75
减振基础，车间隔声
50

六轴自由度机器人
2
75
减振基础，车间隔声
53

龙门铣
1
75

减振基础，车间隔声

50

单柱立式车床
1
75

减振基础，车间隔声

50

摇臂钻床
3

75

减振基础，车间隔声

55

钻铣床
1
80

减振基础，车间隔声

55

等离子切割机
1
80

减振基础，车间隔声

55

螺杆式压缩机
1
80

减振基础，车间隔声

55

车床
2
75

减振基础，车间隔声

53

焊机
10
70

减振基础，车间隔声

55

交流焊机
1
70

减振基础，车间隔声

50

型材切割机
1
75

减振基础，车间隔声

55

压力机
1
75

减振基础，车间隔声

55

桥式起重机
1
70

减振基础，车间隔声

50

起重机
4

70

减振基础，车间隔声

51

空气压缩机
1
80

减振基础，车间隔声

55

锯床
2
75

减振基础，车间隔声

53

牛头刨车床
1
75

减振基础，车间隔声

50

折弯机
1
80

减振基础，车间隔声

55

本评价主要通过预测噪声源经过隔声、减振措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为：

a.点源衰减模式:  

L2=L1-20lg（r2/r1）

b.多源叠加模式: 

[image: image13.wmf]]
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式中，r1、r2——距声源的距离(m)；

L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]；

Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]；

Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。

经采取以上措施及距离衰减后，项目噪声预测结果见表39。
表39                   噪声预测结果表
                 单位：dB(A)

项目

距离和噪声值[m/dB(A)]

设备名称

噪声源强dB(A)
南厂界

西厂界

北厂界

东厂界

蓝月亮

幼儿园

西营村
龙门数控加工中心
50
25/22.0

10/30.0

60/14.4

130/7.7

60/14.4

206/3.7
六轴自由度机器人
53
25/25.0

15/29.5

60/17.4

125/11.1

55/18.2

201/6.9
龙门铣

50

30/20.5

10/30.0

55/15.2

130/7.7

65/13.7

206/3.7
单柱立式车床

50

25/22.0

25/22.0

60/14.4

115/8.8

50/16.0

191/4.4
摇臂钻床

55

30/25.5

20/29.0

55/20.2

120/13.4

50/21.0

196/9.2
钻铣床

55

30/25.5

30/25.5

55/20.2

110/14.2

45/21.9

186/9.7
等离子切割机

55

65/18.7

25/27.0

5/41.0

115/13.8

65/18.7

191/9.4
螺杆式压缩机

55

55/20.2

15/31.5

15/31.5

125/13.1

60/19.4

201/8.9
车床

53

30/23.5

35/22.1

55/18.2

105/12.6

40/21.0

181/7.4
焊机

55

45/21.9

15/31.5

20/29.0

115/13.8

60/19.4

191/9.4
交流焊机

50

45/16.9

20/24.0

25/22.0

110/9.2

60/14.4

186/4.6
型材切割机

55

65/18.7

10/35.0

10/35.0

135/12.4

75/17.5

211/8.5
压力机

55

50/21.0

25/27.0

25/27.0

115/13.8

65/18.7

191/9.4
桥式起重机

50

25/22.0

25/22.0

35/19.1

115/8.8
45/16.9

191/4.4
起重机

51

45/17.9

25/23.0

25/23.0

105/10.6

45/17.9

181/5.8
空气压缩机

55

55/20.2

25/27.0

25/27.0

105/14.6

55/20.2

181/9.8
锯床

53

35/22.1

35/22.1

25/25.0

105/12.6

50/19.0

181/7.4
牛头刨车床

50

35/19.1

30/20.5

25/22.0

110/9.2

55/15.2

186/4.6
折弯机

55

55/20.2

35/24.1

15/31.5

115/13.8

65/18.7

191/9.4
贡献值

34.67

41.28

43.47

24.98

31.92

20.51
背景值

/

/

/

/

50.6

50.4
预测值

/

/

/

/

50.65

50.4
达标分析

达标

达标

达标

达标

达标

达标
标准值

昼间：60dB(A)

本项目夜间不生产，由表39可知昼间各厂界噪声贡献值在32.3dB(A)~44.8dB(A)之间，各厂界噪声贡献值及蓝月亮幼儿园与西营村预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准的相关要求。本项目噪声对周围环境、蓝月亮幼儿园及西营村影响较小。
四、固体废弃物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为金属边角料、除尘器收集粉尘、焊渣及机加工产生的废切削液。

1、一般固废
本项目切割工序产生金属边角料，项目产生的金属边角料为3t/a，集中收集后出售。除尘器收集的切割烟尘、焊接烟尘合计0.265t/a，集中收集后出售。焊渣产生量以焊条用量的5%计，本项目焊丝用量为1t/a，则焊渣产生量为0.05t/a。
一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求：项目产生的一般固废应暂存于专门的场所（建筑面积不小10m2），储存区的地面应防渗，并应做好防风、防晒、防雨。

评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。

2、危险废物

2.1源强分析

（1）废切削液

项目机械加工工序产生废切削液，产生量约为0.05t/a。由《国家危险废物名录》（2016年本）可知，项目产生的废切削液属于危险废物，废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液“非特定行业”，废物代码为900-006-09“使用切削液和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。

项目危险废物情况汇总见表40。

表40                 本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废切削液
HW09
900-006-09
0.05t/a
机械加工

液体

切削液
切削液
60d

T/In

5m2危废暂存间

2.2污染防治措施

评价要求建设面积5m2的危废暂存间1座。评价要求设置密闭容器用于收集暂存废切削液，危废暂存装置均置于危废暂存间内，定期由有资质的单位转移处置。本项目贮存场所情况见表41。

表41            本项目危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废切削液
HW09
900-006-09
厂区

5m2
专用

容器

1t

300d

2.3环境影响分析

2.3.1 危险废物的收集

项目废切削液的收集包括两个方面：一是在产生节点将其集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的废切削液集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

项目废切削液的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据废切削液产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。②制定废切削液收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。③废切削液收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套或口罩等。④在废切削液收集转运过程中，采取防火、防泄漏、防雨等防治污染环境的措施。⑤废切削液收集时应根据种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

2.3.2危险废物的暂存要求

（1）危险废物储存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求，采取地面防渗、设置围堰、不同危险废物进行隔离存放的措施。

（2）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业废切削液统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理；②企业须建立废切削液收集操作规程、转运操作规程、暂存管理规程等相关制度，并认真落实；③规范废切削液统计、建立废切削液收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好废切削液情况的记录，并即时存档以备查阅。

（3）危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。①必须将废切削液装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；②盛装废切削液的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物；④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

2.3.3、危险废物的转运

项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。④危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。
土壤环境影响分析

5.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定：

（1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的其他类，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III 类。

（2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。

（3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为1.05hm2，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。

（4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地，不存在医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目西侧为农田、东南为幼儿园，因此土壤环境敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。
表42                    污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级判定如下表所示。

表43                    污染影响型评价等级判定表
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评价等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作

本项目的项目类别为III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。

5.2土壤环境质量现状调查

（1）监测布点

根据 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址共设置了 3个土壤监测点，河南名科检测技术有限公司于2020年8月12日对项目厂址土壤进行了检测。

（2）土壤环境现状监测结论

根据对检测结果表14的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子的表层样均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。

5.3 土壤环境影响分析

本项目产品为矿山设备，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。

本项目生产过程中产生的粉尘采用袋式除尘器治理，通过15m 高排气筒排放；生活污水经化粪池定期清运；一般固废暂存间和危险废物暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。
为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： 
（1）源头控制 
本项目污染源主要为粉尘、生活污水、固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 
（2）过程防控措施 
本项目为矿山设备制造项目，产生污染物种类为颗粒物，均采用袋式除尘器治理；生活污水采用化粪池处理，定期清运。本项目固废为边角料、除尘灰、焊渣均位于一般固废暂存间暂存，不会对土壤造成影响。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 废切削液为危险废物，根据《国家危险废物名录》，本项目固废中危废需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录， 记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。
（3）跟踪监测 
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每 3 年内开展 1 次监测工作，二级的每 5 年内开展 1 次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 
综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。项目对土壤影响主要为大气沉降，项目运营期在落实废气达标排放、厂区做好硬化、分区防渗措施，避免土壤裸露，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。同时项目运营期间应定期对土壤保护目标进行跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 
5.4土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查表见下表。

表44                    土壤环境影响评价自查表 

工作内容

完成情况

备注

影响

识别

影响类型

污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□

土地利用类型

建设用地(；农用地□；未利用地(
占地规模

（1.05）hm2
敏感目标信息

敏感目标（耕地）、方位（西、北）、距离（20m）、

敏感目标（幼儿园）、方位（东南）、距离（20m）
影响途径

大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（）

全部污染物

颗粒物、SS、COD、氨氮

特征因子

石油烃

所属土壤环境影响

评价项目类别

Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□

敏感程度

敏感☑；较敏感□；不敏感□

评价工作等级

一级□；二级□；三级☑

现状

调查

内容

资料收集

a）☑；b）☑；c）□；d）□

土地利用规划图

理化特性

褐色粉土、pH8.07

现状监测点位

占地范围内

占地范围外

深度

表层样点数

3

0

0~20cm

柱状样点数

0

0

0

现状监测因子

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中基本项目及石油烃

现状

评价

评价因子

同监测因子

评价标准

GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（）

现状评价结论

各监测点各监测项目均满足GB36600-2018 中风险筛选值

影响

预测

预测因子

预测方法

附录 E□；附录 F□；其他（
）

预测分析内容

影响范围（
）

影响程度（
）

预测结论

达标结论：a）□；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□

防治

措施

防控措施

土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）

跟踪监测

监测点数

监测指标

监测频次

信息公开指标

评价结论

采取环评提出的措施，影响可接受。

注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。

六、地下水环境分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），该项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。
七、选址可行性分析

本项目为新建项目，项目位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西，租赁河南省昆仑冶金机械有限公司现有厂房。根据新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善和翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020），本次项目所在地属于建设用地（见附图2、附图3）。企业四周情况为:北邻乡村道路；南邻养殖场和蓝月亮幼儿园；西邻农田；东邻胡韦线，隔路为西营村。项目四周敏感点分布情况：东南紧邻蓝月亮幼儿园（生产车间距幼儿园边界20m）、东76m西营村（生产车间距西营村150m）；最近地表水体为南1726m西孟姜女河。项目周围环境概况见图1。          

项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响。焊接和切割工序采用单独车间固定工位，废气采取袋式除尘器+15米高排气筒排放；废水经化粪池处理后定期清运，不外排；设备噪声采取厂房隔音、距离衰减、基础减震；一般固废与危险废物均暂存在暂存场内，暂存场均按要求建设，不会产生二次污染。在采用相应的污染防治措施后，废气、废水、噪声和固废对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。

八、环境管理与监测计划

为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。

本工程环境管理部门应做好以下工作：

（1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。

（2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。

（3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。

表45                     监测计划一览表

序号

类别

监测因子

监测点位

监测频次

1

废气

颗粒物

排气筒进出口（有组织）

1次/年

厂界四周（无组织）

2

噪声

Leq（A）

四周厂界外1m

1次/季

九、总量控制指标

本项目废气主要为颗粒物，不涉及废气总量控制指标。同时本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运。故本项目不涉及总量控制指标。

十、环保治理措施及环保投资
本项目总投资为800万元，其中环保投资为16万元，环保投资占总投资的2%。该项目环保投资能够满足该项目建设的需要。环保投资具体见表46。  

表46             污染防治措施验收及投资概算一览表

污染类别

污染治理

项目

采取的环保措施

投资

（万元）

废气

焊接烟尘、切割粉尘
焊接和切割采用单独车间固定工位，废气采用袋式除尘器+15m高排气筒排放
10

废水

生活污水

化粪池

/

噪声

噪声治理

基础减振、车间封闭、隔声门窗

3

固废

一般固废

暂存于一般固废存贮场（建筑面积不小于10m2）

1

危险废物

暂存于危险废物存贮场（建筑面积不小于5m2）

1

环境管理
按照环保部门要求安装用电量监控系统并与市生态环境局联网
1
合计

16

十一、环保验收内容
本项目环保设施验收清单见表47。          

表47                  项目环保设施验收清单一览表

污染

类别

治理

内容

环保设施

验收内容

执行标准

废气

焊接烟尘、切割粉尘
焊接和切割采用单独车间固定工位，废气采用袋式除尘器+15m高排气筒排放

焊接和切割采用单独车间固定工位，废气采用袋式除尘器+15m高排气筒排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”。
噪声

设备噪声

基础减振+车间封闭+隔声门窗
基础减振+车间封闭+隔声门窗
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

一般固废
固废暂存措施

一般固废暂存于一般固废存贮场，面积10m2
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单

危险废物

危废暂存措施

危险废物暂存于危险废物暂存场，面积5m2
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

环境管理

按照环保部门要求安装用电量监控系统并与市生态环境局联网
按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环【2019】154号文）进行



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	焊接、下料工序
	烟尘
	焊接和切割采用单独车间固定工位，废气采用袋式除尘器+15m高排气筒排放
	达标排放

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

SS

NH3-N

T-P
	经化粪池处理后定期清运
	可行

	固

体

废

物
	生产过程
	边角料
	集中收集后出售
	合理处置

	
	
	除尘器

粉尘
	
	

	
	
	焊渣
	
	

	
	
	废切削液
	集中收集后委托有资质单位处理
	

	噪

声
	项目噪声源主要是生产车间折弯机、等离子切割机等设备噪声，声压级约为75~80dB(A)。经采取减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果：

项目选址位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西，不属于生态敏感或脆弱区，项目营运期产生的各种污染物对周围生态环境的影响不大。



结论与建议

	一、结 论

（一）项目符合国家产业政策

河南宽度机械科技有限公司建设河南宽度机械科技有限公司年产80台套矿山设备项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求，已经新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410721-35-03-067669。
（二）项目选址可行
本项目为新建项目，项目位于新乡县翟坡镇胡韦线西营段路西，租赁河南省昆仑冶金机械有限公司现有厂房。根据新乡县土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善和翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020），本次项目所在地属于建设用地。企业四周情况为:北邻乡村道路；南邻养殖场和蓝月亮幼儿园；西邻农田；东邻胡韦线，隔路为西营村。项目四周敏感点分布情况：东南紧邻蓝月亮幼儿园（生产车间距幼儿园边界20m）、东76m西营村（生产车间距西营村150m）；最近地表水体为南1726m西孟姜女河。项目周围环境概况见图1。          

 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响。焊接和切割工序采用单独车间固定工位，废气采取袋式除尘器+15米高排气筒排放；废水经化粪池处理后定期清运，不外排；设备噪声采取厂房隔音、距离衰减、基础减震；一般固废与危险废物均暂存在暂存场内，暂存场均按要求建设，不会产生二次污染。在采用相应的污染防治措施后，废气、废水、噪声和固废对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。

（三）污染物可以实现达标排放或合理处置
1、废气达标排放

（1）有组织废气
①焊接、切割废气：项目焊接和切割工序采用单独车间固定工位，产生的废气采用袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒P1排放，经处理废气排放浓度0.1227mg/m3，排放速率0.01227kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 规定颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）标准要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。
（2）无组织废气

项目无组织排放废气颗粒物浓度最大值为0.00877mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）的要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）。

2、废水处置措施可行

   该项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

3、噪声达标排放

项目噪声源主要是折弯机、等离子切割机等设备噪声，声压级约为75~80dB(A)。经采取减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求。
固体废物处理措施可行

本项目产生的一般固体废物主要为金属边角料、除尘器收集粉尘；危险废物为废切削液。

边角料、除尘器粉尘及焊渣经集中收集后出售，同时按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建一般固废暂存场所。

废切削液属于危险废物，废切削液产生量为0.05t/a，暂存于危废暂存间（5m2），危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求建设危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置。

综上所述，项目在营运期采取以上污染治理及控制措施后，可做到达标排放，对周围环境影响较小。

总量控制

本项目不涉及总量控制指标。本项目颗粒物排放总量为0.04495t/a（有组织排放量0.02945t/a，无组织排放量0.0155t/a），新乡县区域内替代。
建 议

1、严格执行项目“三同时”制度。
2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。

3、加强工人劳动安全保护。

4、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。

5、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。

三、总结论

该项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策；项目租赁现有厂房，选址可行；建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。评价认为：从环保角度该项目可行。

新乡市鸿源环保科技咨询有限公司  

2020年8月    

                                       


	 预审意见：

                                                         公   章

经办人：                                              年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                        公  章

 经办人：                                           年    月    日

	审批意见：

                                                            公   章

 经办人：                                               年    月    日

	注释

本报告表应附以下附件、附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  新乡县土地利用规划图

附图3  新乡县翟坡镇土地利用规划图

附图4  卫星地图
附图5  厂区平面布置及四周情况图

附图6  项目卫生防护距离包络图

附图7  现场照片图
附件1  委托书

附件2  备案确认书

附件3  租赁合同
附件4  营业执照

附件5  土壤检测报告

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态影响专项评价

声环境专项评价

土壤影响专项评价

固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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附图1    项目地理位置图
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附图2    新乡县土地利用规划图





附图3    新乡县翟坡镇土地利用规划图
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附图3    土地利用规划图局部图
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附图4  项目卫星图





附图5  厂区平面布置及四周情况图
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附图6   项目卫生防护距离包络图
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附图7  现场照片





附图7  现场照片





附图7  现场照片





附图7  现场照片





附图7   厂区现状照片
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