
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与要求——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它要求。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	扩建年产锅炉200台、压力容器400台项目

	建设单位
	河南豫冀锅炉容器制造有限公司

	法人代表
	许艳美410721196308122527
	联系人
	柳明辉

	通讯地址
	新乡县小冀镇冀中路8号

	联系电话
	13837359075
	传真
	/
	邮政编码
	453700

	建设地点
	新乡县小冀镇冀中路8号

	备案部门
	新乡县发展和改革委员会
	项目代码
	2020-410721-29-03-002567

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□)改扩建(技改□
	行业类别

及代码
	C3332金属压力容器制造C3411锅炉及辅助设备制造

	占地面积

(平方米)
	17800
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	300
	其中：环保投资(万元)
	13.8
	环保投资占总投资比例
	4.60%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	/

	一、项目由来

由于市场需求，河南豫冀锅炉容器制造有限公司拟投资300万元，于新乡县小冀镇冀中路8号进行扩建，建设扩建年产锅炉200台、压力容器400台项目，本项目建设完成后，全厂产能为230台、压力容器600台。

河南豫冀锅炉容器制造有限公司原为新乡市昌盛锅炉设备有限公司，后改名为新乡市新锅炉容器制造有限公司，由于资金原因进行重组，企业最终确定名称为河南豫冀锅炉容器制造有限公司。新乡市昌盛锅炉设备有限公司于2006年建设年产50套锅炉辅机项目，该项目2006年6月25日通过了新乡市环境保护局的审批，批复文号：新环监[2006]257号，该产品已不进行生产。新乡市新锅炉容器制造有限公司于2009年建设年产锅炉30台、压力容器200台项目，该项目2009年9月28日通过了新乡县环境保护局的审批，批复文号：新环开[2009]65号，产品方案为：锅炉30台、压力容器200台；该项目于2010年12月通过新乡县环境保护局的验收，批复文号：新环开验[2010]61号。新乡市新锅炉容器制造有限公司于2009年建设年产锅炉30台、压力容器200台项目，该项目2009年10月9日通过了新乡县环境保护局的审批，批复文号：新环监[2009]375号，产品方案为：锅炉30台、压力容器200台；该项目于2011年1月通过新乡市环境保护局的验收，批复文号：新环验[2011]001号（详见附件4）。经现场查勘，部分设备已安装，新乡县环保局对该项目的未批先建行为进行了处罚，新乡县环境保护局行政处罚决定书（新环罚决字【2020】第04号）及缴款收据（详见附件8）。
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1），本项目锅炉属于二十三（通用设备制造业）第69类：通用设备制造及维修。该条款规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需要编制环评报告书；其他（仅组装的除外）需要编制环境影响报告表；仅组装的需要编制环境影响登记表，本项目锅炉制造不含电镀或喷漆工艺且不仅为组装，属于其他，需要编制环境影响报告表；本项目压力容器属于二十二（金属制品业）第67类：金属制品加工制造。该条款规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需要编制环评报告书；其他（仅组装的除外）需要编制环境影响报告表；仅组装的需要编制环境影响登记表，本项目压力容器制造不含电镀或喷漆工艺且不仅为组装，属于其他，需要编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）第五条：跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定，因此，本项目应编制环境影响评价报告表。

根据河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知，本项目锅炉属于生态环境部环评告知承诺制审批试点范围第18条。
受建设单位委托，本项目环评由我公司承担。我单位在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，为建设单位及管理部门提供依据。
二、工程内容及规模

1、项目建设与当地规划相符性 

本项目在现有厂区空地建设一座生产车间，3座生产车间，3座仓库进行生产，车间建筑面积约8036m2。

根据河南省新乡县城乡总体规划（2013-2030）-中心城区土地利用规划图（附图6）：该项目所在地为工业用地，符合河南省新乡县城乡总体规划（2013-2030）-中心城区土地利用规划的要求；根据新乡县小冀镇人民政府出具证明：该项目所在地为建设用地，符合新乡县小冀镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划的要求（详见附件5）。
2、项目地理位置及周围概况
本项目整个厂区成“十”型，四周环境为：东侧为冀中路，南侧为石油勘探开发科学研究院油化所新乡实验厂及空地，西南侧为郝村，北临胡韦线及光明机械厂。

项目周围的环境敏感点为：厂址东800m处的聂庄村，东南500m处的陆通龙园及陆通花园小区，南侧660m处的新乡县技工学校，西南侧紧邻郝村。项目周围环境情况如下图所示：
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图1       项目周围环境图

2、项目概况

本项目的基本概况见表1。

表1                          项目基本情况一览表
序号

项目

建设内容

1

项目名称

扩建年产锅炉200台、压力容器400台项目

2

建设性质

扩建

3

所属行业

C3332金属压力容器制造、C3411锅炉及辅助设备制造

4

建设地点

新乡县小冀镇冀中路8号
5

建设单位

河南豫冀锅炉容器制造有限公司
6

总投资

300万元

7

占地面积

17800平方米
8
建筑面积

8036平方米
9

定员与工作制度

不新增员工，一班制（8小时），年工作日300天
3、建设规模及内容
本项目主要工程组成见表2。

表2                            项目工程组成一览表

工程

建筑物名称

建筑规模

备注

主体工程

生产车间1
1栋，1层，占地面积560m2。

现有
生产车间2
1栋，1层，占地面积1560m2。
现有
生产车间3
1栋，1层，占地面积2542m2。
新增
生产车间4

1栋，1层，占地面积1488m2。
新增，固定焊接工序
生产车间5
1栋，1层，占地面积80m2。
新增，切割工序
辅助工程
东区办公楼
2栋，3层，占地面积322m2
现有
西区办公楼
1栋，3层，占地面积161m2
现有
原料仓库1
1栋，1层，占地面积1560m2。
新增，存放板材、型材
原料仓库2
1栋，1层，占地面积1196m2。
新增，存放管材
成品仓库
1栋，1层，占地面积1170m2。
新增

杂物间
1栋，1层，占地面积70m2。
现有

力学实验室
1栋，1层，占地面积77m2。
现有

检验室
1栋，1层，占地面积170m2。
现有
配电室
1栋，1层，占地面积24m2。
现有

公用工程

供水

小冀镇统一供水
/

供电
小冀镇统一供电
/
环保工程
废气治理
切割粉尘、焊接烟尘：设置专门的切割区域、焊接区域，分别设置顶吸式集气罩收集，分别经1台过滤式除尘器处理后由1根20米高排气筒排放。
新建
废水治理
化粪池1座，容积5m3 
现有
噪声治理
基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施
新建
固废治理
一般固废场所一处（建筑面积15m2），垃圾箱若干
新建
4、项目产品方案

项目产品方案如表3所示。

表3                           项目产品方案一览表

序号

名称

现年产量

本次扩建增加量
扩建完成后产能
1

锅炉
30台
200台
230台
2

压力容器
200台
400台
600台
5、原辅材料与能源消耗量

表4                 项目原辅材料及动力消耗情况一览表
序号

名称

单位
用量
备注

1

钢板
t/a

450
外购

2

钢管
t/a
120
外购
3
焊条
t/a

6
外购

4
焊丝
t/a
0.6
外购
5
焊剂
t/a
1.7
外购
6
电
kw•h/a
12万
小冀镇统一供电
6、主要生产设备设施

本项目主要设备见表5。

表5                      本项目主要设备设施一览表
序号

名称

型号

数量（台/套）

备注

起吊设备
1
起重机
MH10-26
1
新建
MH10-21.2
2
新建
MDC32/5-26
1
新建
MG32/5-21.2
1
新建
LD5-21.2
1
新建
切割设备
2
仿形切割机
CG2-150
2
新建
3
半自动切割机
CG1-30
2
新建
4
数控火焰等离子切割机
RKD-A4000×14000
1
新建
5
激光切割机
2000W-2200×4000
1
新建
6
数控剪板机
QC12Y-20/2500
2
新建
成型设备
7
摇臂钻床
Z3080×25
1
新建
Z3050×16
1
新建
8
数控卷板机
W11S-30-4200
1
新建
30×2500
1
新建
9
螺纹烟管成型机
LWG-III-10
1
新建
10
盘管机
WFY3-80L
1
新建
11
数控弯管机
GM-SB-76NVB
2
新建
焊接设备
12
埋弧自动焊机
ZX5-1000（LHZ-4060）
1
新建
13
钨极氩弧焊机
WSM-400II
4
新建
14
CO2气体保护焊机
NBC-350
5
新建
15
交流弧焊机

BX1-400

5
新建
16
逆变式弧焊机
ZX7-400
5
新建
17
直流手工弧焊机
ARC-400
7
新建
18
硅整流弧焊机
ZXG-630A
4
新建
19
焊接变位机

ZHB-20

1
新建
20
自调式滚轮架

ZT-20T

4
新建
ZT-10T
2
新建
运输机械
21
叉车

5T

2

新建
22
农用车

/
1

新建
检验与试验仪器

23
冲击式样缺口投影仪

50倍

1

新建
24
分光光度计

7230G
1

新建
25
碳硫联合测定仪

71型

1

新建
26
电光分析天平

TG328A（S）

1

新建
压力试验设备

27
电动试压泵
3DY-780/4
2
新建
28
压缩机

W0.9/8
2
新建
JF30A

1

新建
焊条烘干箱

29
自控远红外焊条烘干炉
ZYH-100
1
新建
30
吸入式自控焊剂烘干机

YJJ-A-100

1
新建
7、备案相符性

项目建设内容与备案相符性分析一览表如表6所示。

表6                  项目建设内容与备案相符性分析一览表
项目

备案内容

计划建设内容

是否符合

项目名称

河南豫冀锅炉容器制造有限公司扩建年产锅炉200台、压力容器400台项目

河南豫冀锅炉容器制造有限公司扩建年产锅炉200台、压力容器400台项目

符合

建设单位

河南豫冀锅炉容器制造有限公司
河南豫冀锅炉容器制造有限公司
符合

建设规模

年产锅炉200台、压力容器400台项目

年产锅炉200台、压力容器400台项目

符合

生产设备

起重机，切割机，剪板机，弯管机，钻床，卷板机，焊接设备，检验设备等设备

起重机，切割机，剪板机，弯管机，钻床，卷板机，焊接设备，检验设备等设备
符合
生产工艺

板（管）材切割下料→筒体卷制成型→本体组装→焊接→压力试验→包装

板（管）材切割下料→筒体卷制成型→本体组装→焊接→压力试验→包装
符合

经对照，本项目计划建设内容与备案内容相符。
8、产业政策相符性分析

本项目属于C3332金属压力容器制造、C3411锅炉及辅助设备制造，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业结构调整指导目录中限制类和淘汰类类别，为允许类，符合国家产业政策要求。

9、与相关文件相符性分析

（1）与新环〔2015〕342号文相符性分析

本项目位于新乡县小冀镇冀中路8号，与《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环〔2015〕342号（以下简称《通知》），对照分析见下表。

表7                     项目与《通知》对比分析一览表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区分

工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。

项目厂址位于新乡县小冀镇冀中路8号。
属于

城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。

不属于

农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区

不属于

新乡市集中水源地保护区
四水厂地饮用水源保护区（共3眼井）
一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150m以南，22号井向东150m以西，12-1号井西150m以东以及输水管线两侧10m的区域。

二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及

高村和西贾城村北以南，21号桥以西，墩刘店村西以东的区域。

本项目距其二级保护区边界距离为2.5km，项目不在水源地保护区范围内。
不在保护区范围内
建设项目

环境影响

评价豁免

管理名录
查无相关条目

本项目主要产品为锅炉、压力容器
不属于
污染防治（控）重点单元

水污染

在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目

本项目属于通用设备制造及维修业、金属制品业，不属于限制类、禁止类项目

不属于

大气污染

在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目

不属于

重金属

污染

在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）

本项目不涉及

不涉及

工业项目分类清单

二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不

大的项目）

日用化学品制造（单纯混合和分装的）；

M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））

本项目产品通用设备制造、金属制品，生产过程中产生的污染和环境风险不高、污染物排放量不大。

本项目属于二类项目

由上表可知，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域。但本项目厂址处不在规划的城市建成区和规划的居住、商贸等环境敏感区范围内。根据《通知》的相关说明，本项目参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。
表8                    与农产品主产区规定对照一览表
类别
内容
本项目情况
是否符合审批条件
农产

品主产区

1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。

2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2 个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。

4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。

1、本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》中的项目。

2、本项目应编写环境影响报告表，项目为通用设备制造、金属制品，不属于简化审批程序的项目。

3、本项目产品锅炉、压力容器，属于二类工业项目，生产过程中产生的粉尘废气较少，经处理后有组织排放；不会对周围环境造成较大影响。

4、本项目位于新乡县，属于水污染防治重点单元，但本项目不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等行业，不存在生产废水。
符合
由表上可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。
（2）项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）新政[2018]11号的相符性分析
表9                      项目与新政[2018]11号相符性分析

类别

综合治理要求

项目情况

符合性

9.严格环境准入门槛

禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工 （甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能 重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。

本项目属于金属制品业、通用设备项目，不属于过剩产能行业。
符合

（3）本项目与《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析

表10    与《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》对比分析

项目相关条文

本项目情况

对比

结果

新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案
36.加强废气收集和处理

推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。

本项目主要废气为切割、焊接过程中产生的颗粒物，采用集气罩+袋式除尘器处理，尾气经20m高排气筒排放，去除率为95%。
符合

要求

54.完善工业企业监测监控体系

全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。

本项目不在重点排污单位名录内，不涉及氨法脱硫脱硝。
符合

要求

55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管

继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。

项目建成后，评价要求本项目在总用电处、主要生产设施处和污染治理设施安装用电量监控系统终端，并联网。

符合

要求

（4）本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《河南6个专项方案》）的对比分析

本项目应符合《河南省6个专项方案》中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”的相关内容，具体对比分析如下：

表11      与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”对比分析一览表

与本项目有关的内容

本项目情况

是否符合要求

二、工作目标

针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。

本项目建设后将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。
符合

要求

附：十六、其他行业无组织排放治理标准

（一）料场密闭治理：所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。

本项目主要废气为切割粉尘和焊接烟尘，在切割、焊接工序设置独立集气罩，并配套袋式除尘器处理，尾气经20m高排气筒排放。

符合

要求

（三）生产环节治理：物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。

本项目在切割、焊接过程中会产生废气，均在封闭的厂房内进行生产，并安装集气设施和除尘设施，尾气经20m高排气筒排放。

符合

要求

（四）厂区、车辆治理：厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。对厂区道路定期洒水清扫。

厂区道路全部硬化，闲置空地全部绿化，厂区道路定期洒水清扫。

符合

要求

（五）建设完善监测系统：因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。

本项目污染物是切割、焊接过程中产生的废气，项目建成后按要求安装用电量监控。

符合

要求

由上表可知，本项目符合“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中的相关要求。

（5）本项目与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（以下简称《新乡市2019年无组织排放治理方案》）的对比分析
表12        与《新乡市2019年无组织排放治理方案》的对比分析一览表

《新乡市2019年无组织排放治理方案》中与本项目有关的内容

本项目情况

是否符

合要求

二、治理目标
2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。

本项目建设后，将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。本项目不属于重点行业，不涉及VOCs排放。

符合

附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范

5.1无组织排放污染物控制措施要求

煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。

本项目产品为锅炉和压力容器，主要原料为钢材，生产过程中不涉及粉状、粒状物料及燃料，原料钢材均在封闭的仓库内暂存，仓库内无可见烟尘外逸，切割、焊接过程中产生的废气设置集气罩并配备除尘设施，尾气经20m高排气筒排放。
符合

6.1粉尘无组织排放控制措施

6.1.1料场堆场扬尘控制措施：各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。

本项目产品为锅炉和压力容器，主要原料为钢材，生产过程中不使用粉状和粒状物料，均在密闭的仓库内仓储，无露天存放。
符合

6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施：厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得过1小时，办公区和非运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。

厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进行绿化，无裸露土地。

符合

由上表可知，本项目符合《新乡市2019年无组织排放治理方案》中相关要求。
（6）本项目与《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）的对照分析
本项目厂界距京广铁路干线155m，与《铁路安全管理条路》（国务院令第639号）相关内容对比分析：
第二十七条：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：
　　（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；
　　（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；
　　（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；
　　（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。
    本项目距离京广铁路干线155m，不在第（四）条其他铁路15米的保护区范围之内。

	与本项目有关的原有污染情况及主要问题：

河南豫冀锅炉容器制造有限公司位于新乡县小冀镇冀中路8号，主要生产锅炉、压力容器，河南豫冀锅炉容器制造有限公司原为新乡市昌盛锅炉设备有限公司，后改名为新乡市新锅炉容器制造有限公司，由于资金原因进行重组，企业最终确定名称为河南豫冀锅炉容器制造有限公司。新乡市昌盛锅炉设备有限公司于2006年建设年产50套锅炉辅机项目，该项目2006年6月25日通过了新乡市环境保护局的审批，批复文号：新环监[2006]257号，该产品已不进行生产。新乡市新锅炉容器制造有限公司于2009年建设年产锅炉30台、压力容器200台项目，该项目2009年9月28日通过了新乡县环境保护局的审批，批复文号：新环开[2009]65号，产品方案为：锅炉30台、压力容器200台；该项目于2010年12月通过新乡县环境保护局的验收，批复文号：新环开验[2010]61号。新乡市新锅炉容器制造有限公司于2009年建设年产锅炉30台、压力容器200台项目，该项目2009年10月9日通过了新乡县环境保护局的审批，批复文号：新环监[2009]375号，产品方案为：锅炉30台、压力容器200台；该项目于2011年1月通过新乡市环境保护局的验收，批复文号：新环验[2011]001号。经现场查勘，部分设备已安装，新乡县环保局对该项目的未批先建行为进行了处罚，新乡县环境保护局行政处罚决定书（新环罚决字【2020】第04号）及缴款收据（详见附件8）。
1、现有工程主要原辅材料
现有工程主要原辅材料见下表。
表13                           主要原辅材料一览表

序号

名称

单位
用量
备注

1

钢板
t/a

300
外购

2

钢管
t/a
100
外购
3

焊条
t/a
2.8
外购

2、现有工程主要生产设备

表14                        本项目主要设备设施一览表
序号

名称

型号

数量（台/套）

备注

起吊设备
1
起重机
MH20-16.5
1
现有
LD10-14.6
1
现有
切割设备
2
空气等离子切割机
LGK-100
2
现有
LGK-63
1
现有
成型设备
3
自动弯管机
  GM-SB-76NVB
1
现有
4
摇臂钻床
Z3050×16
2
现有
Z3032×10
1
现有
5
卷板机
20×2500
1
现有
8×2000
1
现有
6
管子缩口机
/
1
现有
7
型钢卷圆机
/
1
现有
焊接设备
8
埋弧自动焊机

MZ1000（CZ3×3）

1
现有
ZX5-1000（LHZ-4060）

1
现有
9
钨极氩弧焊机

WSM-400II

1
现有
10
CO2气体保护焊机

NBC-350

1
现有
11
逆变式弧焊机

ZX7-400

1
现有
12
直流手工弧焊机

ARC-400

5
现有
13
硅整流弧焊机

ZXG-630A

1
现有
14
自调式滚轮架
ZT-30T

2
现有
检验与试验仪器

15
万能材料试验机

WE-600

1

现有
16
冲击试验机

JB30A

1

现有
17
超声测厚仪

LK300

1

现有
探伤设备

18
X射线探伤机

XXH-2505

1

现有
XXQ-2505  

1

现有
19
数字超声波探伤仪

CTS-9006

1

现有
20
电脑数字黑白密度计

TH-H386
1

现有
21
工业射线底片观片灯

DL-2000型

1

现有
压力试验设备

22
电动试压泵

4DSY-100/10

1

现有
3DY-780/4

1

现有
23
压缩机

W0.9/8

1

现有
焊条烘干箱

24
自控远红外焊条烘干炉

ZYH-30

1
现有
3、现有工程生产工艺流程及防治措施
[image: image12]工艺流程简述：
材料进厂后验收合格，用半自动切割机切割下料，经卷制、弯制后按要求焊接、组装，经探伤仪检测合格后即可作为成品出厂。
4、现有工程主要污染物产排情况
（1）废气
焊接工序有少量废气产生，废气主要为焊接时产生的焊烟。评价提出加强车间通风，减少废气对工人的影响。
（2）废水
现有工程废水主要为职工生活污水，企业现有职工40人，厂区内无食堂、宿舍，生活污水排放量为0.96t/a，生活污水经化粪池处理后水质为COD120mg/L、SS100mg/L，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级COD150mg/L、SS100mg/L的标准要求，生活污水经化粪池处理后肥田。
（3）噪声
本项目高噪声设备主要为切割机、焊机等，噪声源强约为80-90dB（A），经安装减振基础、厂房采用隔音材料以及距离衰减后，项目各个厂界处的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类昼60dB（A），夜50 dB（A）标准的要求。

（4）固废
项目固废为机加工过程中产生的废铁屑和边角料，属于一般工业固废，暂存于一般固废暂存间，定期外售，项目固废不会对周围环境造成不利的影响。
5、现有工程存在的主要问题和整改方案
表15                现有工程存在的主要问题及整改方案一览表

序号
存在的问题
整改方案
整改时限
1
切割、焊接工序产生的烟（粉）尘在车间无组织排放
焊接设置固定工作区域，不得随意移动，焊接烟尘经顶吸式集气罩+袋式除尘器+20m高排气筒排放；切割工序粉尘经顶吸式集气罩+袋式除尘器处理后与焊接工序废气一同经20m高排气筒排放。
扩建项目建设时对现有设施进行提标改造

2
生产厂区地面不整洁
对厂区工作区域的地面每天进行打扫，地面粉尘及时用吸尘器清理，并洒水保湿，保持厂区整洁干净



建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。

项目位于新乡县小冀镇冀中路8号，地理位置详见附图1。

2、地形地貌
新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。

本项目所在地属平原地带，地势平坦。

3、气候、气象

该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。

4、地表水

新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

5、地下水

新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

6、自然资源

新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。
7、土壤状况

全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。

该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。

8、动植物概况

新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。

根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和

《国家重点保护野生动物名录》的动植物。
9、本项目与水源保护区关系

（1）新乡市级饮用水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡市新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)。 

四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)：一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。

将本项目位置与新乡县已划定的水源地位置对比，距离本项目最近的饮用水水源地为四水厂地下水饮用水源保护区，项目距保护区的距离约为10km，二者距离较远，故该项目的建设不会对该水源地产生影响。

（2）新乡县级饮用水源保护区

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号）文件，小冀镇地下水饮用水源一级保护区：位于北翟坡村南，该水源地共有3眼井。其一级保护区为1号取水井外围150米的区域，2号取水井外围150米区域，3号取水井外围150米区域。

根据现场调查，项目距离该地下水饮用水源地一级保护区最近距离为5.0km，相距较远，不在水源地保护区范围内，因此，项目生产不会对其水源地地下水水质造成影响。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

根据《新乡市2019年环境质量年报》，本项目所在区域环境质量达标情况见下表。

表16             区域空气质量现状评价表               单位：（μg/m3）
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

超标倍数
达标情况

PM10
年平均质量浓度

101
70

144
0.44

超标
PM2.5
年平均质量浓度

56
35

160
0.375

超标
SO2
年平均质量浓度

16
60

26.7
0
达标
NO2
年平均质量浓度

44
40

110
0
达标
CO

第95百分位浓度

2.08
4

52
0
达标
O3
第90百分位浓度

178
160

111
0.1

超标
由上表可知，新乡市环境空气中的PM10、PM2.5、O3均出现超标，超标倍数分别为0.44，0.375，0.1，项目所在区域为环境空气质量不达标区。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。
2、水环境质量现状

本项目无废水外排，员工生活污水经过化粪池处理后定期清运，距离本项目最近的地表水体为北侧约1590m处的西孟姜女河，评价引用新乡市生态环境局2019年12月份第2周对乡镇河流断面的交叉监测结果，数据见下表。
表17   西孟敦孟排高任旺村桥断面监测数据（2019年12月）  单位（mg/L）

监测因子

COD

NH3-N

TP

监测数据

22.77
1.50
0.131
执行标准

40

2.0

0.4

达标情况

达标

达标

达标

由表17可知，12月份西孟敦孟排高任旺村桥断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。
本项目生活废水经化粪池处理后定期清运，对周围水环境影响不大。

3、声环境质量现状

根据环境噪声划分规定，四周厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求；郝村环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。委托河南大容检测科技有限公司于2020年7月01日~02日对项目东、南、西、北厂界和郝村进行噪声监测，监测值见下表。
表18           项目四厂界噪声实测结果一览表         单位：dB(A)

监测方位

7月1日
7月2日

标准限值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间
东厂界

56.9
46.8
56.1
46.4
60
50
西厂界

53.4
44.7
54.2
44.5
60
50
南厂界

56.2
48.6
56.6
46.8
60
50
北厂界

56.6
46.1
56.6
46.2
60
50
郝村
52.9
42.2
52.8
43.4
55
45
由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类标准。
4、土壤环境质量现状

企业委托河南大容检测科技有限公司于2020年7月01日~02日对项目厂址土壤进行了采样并进行了检测，见附件7，检测结果统计如下表所示。

表19                   本项目厂址土壤监测及评价结果

检测因子

单位

检测结果

《土壤环境质量 建设用地

土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB36600-2018）》筛选值第二类用地

厂区东部
（0~0.2m）

厂区西南部
（0~0.2m）

厂区西北部
（0~0.2m）

砷

mg/kg

9.54
10.7
10.8
/

镉

mg/kg

0.30
0.28
0.22
/

六价铬

mg/kg

未检出
/
/
/

铜

mg/kg

40
39
39
/

铅

mg/kg

32.1
31.9
23.6
/

汞

mg/kg

0.100 
0.181
0.118
/

镍

mg/kg

32
39
39
/

四氯化碳

mg/kg

未检出
/
/

/

氯仿（三氯甲烷）

mg/kg

未检出
/
/

/

氯甲烷

mg/kg

未检出
/
/

/

1,1-二氯乙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

1,2-二氯乙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

1,1-二氯乙烯

mg/kg

未检出
/
/

/

顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg

未检出
/
/

/

反-1,2-二氯乙烯

mg/kg

未检出
/
/

/

二氯甲烷

mg/kg

未检出
/
/

/

1,2-二氯丙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

1,1,1,2-四氯乙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

1,1,2,2-四氯乙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

四氯乙烯

mg/kg

未检出
/
/

/

1,1,1-三氯乙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

1,1,2-三氯乙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

三氯乙烯

mg/kg

未检出
/
/

/

1,2,3-三氯丙烷

mg/kg

未检出
/
/

/

氯乙烯

mg/kg

未检出
/
/

/

苯

mg/kg

未检出
/
/

/

氯苯

mg/kg

未检出
/
/

/

1,2-二氯苯

mg/kg

未检出
/
/

/

1,4-二氯苯

mg/kg

未检出
/
/

/

乙苯

mg/kg

未检出
/
/

/

苯乙烯

mg/kg

未检出
/
/

/

甲苯

mg/kg

未检出
/
/

/

间二甲苯+对二甲苯

mg/kg

未检出
/
/

/

邻二甲苯

mg/kg

未检出
/
/

/

硝基苯

mg/kg

未检出
/
/

/

苯胺

mg/kg

未检出
/
/

/

2-氯酚

mg/kg

未检出
/
/

/

苯并[a]蒽

mg/kg

未检出
/
/

/

苯并[a]芘

mg/kg

未检出
/
/

/

苯并[b]荧蒽

mg/kg

未检出
/
/

/

苯并[k]荧蒽

mg/kg

未检出
/
/

/

䓛

mg/kg

未检出
/
/

/

二苯并[a，h]蒽

mg/kg

未检出
/
/

/

茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg

未检出
/
/

/

萘

mg/kg

未检出
/
/

/

由上表可知，本项目厂址内土壤环境质量检测结果镉、铜、汞、砷、铅、镍等45项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值。

5、生态环境现状
本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文

化遗产等特殊保护目标。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的水源地为新乡县小冀镇地下水饮用水源地一级保护区，最近的地表水为西孟姜女河。

（1）小冀镇地下水饮用水源一级保护区：位于北翟坡村南，该水源地共有3眼井。其一级保护区为1号取水井外围150米的区域，2号取水井外围150米区域，3号取水井外围150米区域。根据现场调查，项目距离该地下水饮用水源地一级保护区最近距离为5.0km，相距较远，不在水源地保护区范围内，因此，项目生产不会对其水源地地下水水质造成影响。
本项目周围环境保护目标及其距离见下表。

表20                   本项目周围环境保护目标及其距离

保护类别

环境保护目标

方位

距离

保护级别

大气环境
聂庄村
东
800m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
陆通花园小区
东南
500m
陆通龙园小区
东南
500m
新乡县技工学校

南
660m
郝村居民  
西
紧邻
声环境

郝村
/

/

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）1类标准

地表水环境
西孟姜女河

北

1590m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

饮用水水源地
小冀镇地下水饮用水源一级保护区

北

5.0km

地下水饮用水源保护区

土壤环境
占地范围内
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准



评价适用标准
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	表21                         环境质量标准

环境要素

标准名称及级(类)别

项   目

标 准 限 值

环境空气
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
TSP
  年平均：200μg/m³；

日平均：300μg/m³
PM10
 年平均：70μg/m³；

  日平均：150μg/m³；
PM2.5
 年平均：35μg/m³；

  日平均：75μg/m³；
SO2
 年平均：60μg/m³；

  日平均：150μg/m³； 

 1h平均：500μg/m³；
NO2
  年平均：40μg/m³；

  日平均：80μg/m³；

 1h平均：200μg/m³；
地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

pH

6-9

COD

40mg/L

BOD5
10mg/L

NH3-N

2mg/L 

TP

0.4mg/L

地下水

《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类

总硬度

600mg/L

高锰酸盐指数

3mg/L

总大肠菌群

3.0个/L

氨氮

0.2mg/L

声环境

《声环境质量标准》

（GB3096－2008）1类

噪声

昼

55dB(A)

夜

45dB(A)

土壤环境
本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准
监测因子
标准限制
单位
砷
60
mg/kg
镉
65
mg/kg
六价铬
5.7
mg/kg
铜
18000
mg/kg
铅
800
mg/kg
汞
38
mg/kg
镍
900
mg/kg
四氯化碳
2.8
mg/kg
氯仿
0.9
mg/kg
氯甲烷
37
mg/kg
1，1-二氯乙烷
9
mg/kg
1,2-二氯乙烷
5
mg/kg
1,1-二氯乙烯
66
mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯
596
mg/kg
反-1,2-二氯乙烯
54
mg/kg
二氯甲烷
616
mg/kg
1,2-二氯丙烷
5
mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷
10
mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷
6.8
mg/kg
四氯乙烯
53
mg/kg
1,1,1-三氯乙烷
840
mg/kg
1,1,2-三氯乙烷
2.8
mg/kg
三氯乙烯
2.8
mg/kg
1,2,3三氯丙烷
0.5
mg/kg
氯乙烯
0.43
mg/kg
苯
4
mg/kg
氯苯
270
mg/kg
1,2-二氯苯
560
mg/kg
1,4-二氯苯
20
mg/kg
乙苯
28
mg/kg
苯乙烯
1290
mg/kg
甲苯
1200
mg/kg
对间二甲苯
570
mg/kg
邻二甲苯
640
mg/kg
硝基苯
76
mg/kg
苯胺
260
mg/kg
2-氯酚
2256
mg/kg
苯并[a]蒽
15
mg/kg
苯并[a]芘
1.5
mg/kg
苯并[b]荧蒽
15
mg/kg
苯并[k]荧蒽
151
mg/kg
䓛
1293
mg/kg
二苯[a，h]并蒽
1.5
mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘
15
mg/kg
萘
70
mg/kg
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	表22                      污染物排放控制标准

污染类型

标准名称及级别

污染因子

标准限值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

颗粒物

（有组织）
最高允许排放速率5.9kg/h（20m高排气筒）
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
颗粒物

（有组织）
其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3
颗粒物

（无组织）
厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3
噪声

厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（2类：昼间≤60dB(A)）

郝村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（1类：昼间≤55dB(A)）
固废

《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单
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量

控

制

指

标

准
	本扩建不涉及SO2、NOx总量指标，本项目为扩建项目，不新增员工，不新增生活污水；切割、焊接产生的颗粒物经袋式除尘器处理后，于一根20m高排气筒排放（P1排放口）。全厂废水排放量为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TP：0t/a；本项目不新增废水总量指标。

本项目颗粒物有组织排放量为0.0071t/a，无组织排放量0.0232t/a；改扩建完成后以新带老削减量为0.0170t/a，全厂颗粒物排放量为0.0303t/a。

项目新增排放量从新乡县现有削减量中进行替代。



建设项目工程分析

	工艺流程简述

一、施工期

本项目施工主要包括场地平整、土方开挖、桩基灌梁、房屋建设、装修五大部分，项目建设施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、施工废水、生活废水及固体废物，其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。
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图3   施工期工艺流程和排污节点示意图

项目施工期预计2个月，施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工期生活废水、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、弃方等，但其对环境的影响是短暂的，随施工期结束而消失。
二、运营期
本项目产品主要为锅炉、压力容器，年产量为锅炉200台、压力容器400台。项目具体的工艺流程及产污环节图见图4。
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项目工艺流程描述如下：

（1）切割下料：根据所需产品尺寸制图，确定下料尺寸，采用切割设备和成型设备对钢板、钢管进行切割下料等机械加工操作。此过程会一定的机械噪声、废金属边角料产生。

（2）筒体成型：将切割好的钢板、钢管等采用卷板机进行加工，成为筒体。此工序主要污染物为噪声。

（3）本体组装：将加工好的金属材料与标准元件进行组装。此工序主要污染物为噪声。

（4）焊接：项目通过焊机将金属零部件进行拼接组合。此工序主要污染物为噪声、焊接废料和焊接烟尘。

（5）压力试验：通过压力试验设备、检验与试验仪器、探伤仪等检验仪器对产品尺寸、外观等进行检验，检验合格为成品。此工序主要污染物为噪声。

主要污染工序

一、施工期
项目施工期产生的主要污染包括建筑垃圾、建筑材料运输产生的扬尘、土石方、施工机械噪声、施工废水等。

1、废水

施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械、车辆冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。生活污水主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。本评价要求施工单位对施工场地所产生的污水应加强管理，冲洗石料等建材所排放的污水应设置沉淀池，经沉淀处理后回用于场地浇洒；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。

2、废气

施工期间，大气污染物包括建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，主要影响为施工扬尘。

施工扬尘来自车辆来往行驶、挖掘、回填、场地平整、土方转运和临时堆场等，大部分是由运输车辆行驶产生的二次扬尘。其排放量与施工场地面积、施工活动频率、土壤泥沙颗粒含量成正比，同时与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，浓度约为0.5～0.7mg/m3。

3、噪声

施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等，噪声源强为80～100dB（A），各种设备具体的噪声源强见下表。
表23                    主要施工机械设备的噪声级

施工机械
噪声强度dB（A）
施工期声源性质

施工阶段
挖掘机
90～95

间歇性

土石方
静压式打桩机
80～85

间歇性

打桩
混凝土振捣器
85～100

间歇性

结构
运输车辆

90～95

间歇性

原料运输
施工机械露天施工，对周边居民有一定的影响。本评价建议，施工单位应严格按照环境噪声污染防治办法中规定的施工时间进行施工，严禁在夜间和中午居民休息时段施工，同时建设单位要监督施工单位施工作业时间，合理安排施工进度，避免发生噪声扰民事件。
4、固体废物

施工阶段的固体废物为土建施工产生的建筑垃圾、施工土石方及施工人员生活垃圾。
建筑垃圾：本项目在施工过程中产生的建筑垃圾约1t。

废弃土方：项目地基按照浅基计算开挖深度约2m，开挖面积约40m2，土方量约为80m3，回填量按照90%计，则回填土方量约为72m3，弃方约8m3。

生活垃圾：施工高峰期人员按10人计，施工期2个月，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期将产生生活垃圾0.3t。

本着节约资源的原则，本评价建议对建筑垃圾分类收集，对于废包装材料等可回收利用的外售给废品收购站，不可回收利用的碎砖块、建筑垃圾等按照市政部门要求清运至指点地点堆放；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。
二、 营运期
（1）废气

本项目的废气来源主要为切割粉尘、焊接烟尘。

①切割粉尘
有组织：本项目钢板、钢管等原材料采用仿形切割机、半自动切割机、数控火焰等离子切割机、激光切割机进行下料，切割工序在生产车间5里面进行。切割粉尘产生量按原料的0.02%计算，年加工钢板量为450t/a、钢管量为120t/a，则粉尘产生量为0.1140t/a，年工作时间为600h。环评建议在切割区域设置1套集气装置，切割粉尘经集气装置收集后，引至1套袋式除尘器进行处理，最终由1根20m排气筒排放（1#排气筒，与焊接工序共用一根排气筒）。集气装置收集效率以80%计算，风机风量为3000m3/h，袋式除尘器处理效率为95%。

切割粉尘有组织产排情况见下表。

表24             切割粉尘有组织产生及排放情况一览表

废气种类

污染物

产生量
t/a

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

治理措施

处理效率%

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
切割工序
颗粒物
0.0912
50.67
0.152
集气装置+袋式除尘器+20m排气筒（1#排气筒）

95
0.0046

2.56
0.0077
无组织：切割加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于车间地面，沉降系数约为60%。切割工序无组织粉尘排放量为0.0228t/a，经过厂房内沉降后粉尘排放量为0.0091t/a，排放速率为0.0152kg/h。
②焊接烟尘

有组织：经现场勘查，现有工程焊接废气未设置固定焊接区域，焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；本环评建议，建设单位固定焊接区域，并在焊接区域设置集气装置，废气经集气装置收集后引至一套袋式除尘器进行处理，最终由1根20m排气筒排放。
根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，实芯焊条焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量6-8g/kg，扩建后全厂焊材年用量为7.8t（其中现有工程焊条用量2.8t/a；扩建工程焊条用量5t/a），焊接时间为900h，焊条烟尘量取8g/kg，因此估算焊接烟尘产生量为0.0624t/a。
环评建议项目单位设置1个固定焊接区域，位置在生产车间4，焊接区域安装1套集气装置，焊接烟尘经集气装置收集后，引至1套袋式除尘器进行处理，最终由1根20m排气筒排放（1#排气筒，与切割工序共用一根排气筒），集气装置收集效率以80%计算，风机风量为3000m3/h，袋式除尘器处理效率为95%，焊接烟尘有组织产排情况见下表。
表25                 焊接烟尘有组织产生及排放情况一览表

废气种类

污染物

产生量t/a

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

治理措施

处理效率%

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
焊接工序
颗粒物
0.0499
18.48
0.0554
集气装置+袋式除尘器+20m排气筒（1#排气筒）

95
0.0025
0.93
0.0028
无组织：由于企业大工件进行焊接时无法固定焊接，这部分焊接烟尘采用移动式焊烟净化器进行处理，大工件焊接所用的焊条量为1t/a，焊丝量为0.6t/a，焊剂量为1.7t/a。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，实芯焊条焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量6-8g/kg，实芯焊丝焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量5-8g/kg，焊剂焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量0.1-0.3g/kg，焊接时间为900h，焊条、焊丝烟尘量取8g/kg，焊剂烟尘量取0.3g/kg，车间焊接工序无组织烟尘排放量为0.0133t/a。这部分焊接烟尘采用移动式焊烟净化器进行处理，移动式焊烟净化器的捕集效率为60%，处理效率为90%，处理后车间焊接工序无组织烟尘排放量为0.0061t/a，排放速率为0.0068kg/h。生产车间4固定焊接区域无组织烟尘排放量为0.0080t/a，排放速率为0.0089kg/h。焊接烟尘无组织产排情况见下表。
表26                焊接烟尘无组织产生及排放情况一览表

废气种类

污染物

产生量t/a

治理措施

处理效率%

排放量t/a

排放速率kg/h
生产车间4

颗粒物
0.0133
移动式焊烟净化器（捕集效率60%）
90

0.0141
0.0157
0.0080
固定焊接区域集气罩未收集量
/

本项目切割、焊接过程共用1套环保设备和排气筒（1#排气筒），则汇入排气筒之后，全厂废气排放情况见下表。

表27                      废气产生及排放情况一览表

废气种类

污染物

产生量t/a

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

治理措施

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
有组织
焊接工序
颗粒物
0.0499
18.48
0.0554
集气装置+袋式除尘器+20m排气筒（1#排气筒）

0.0071
3.49
0.0105
切割工序
0.0912
50.67
0.152
无组织

生产车间4
0.0213
/
/
移动式焊烟净化器
0.0141
/
0.0157
生产车间5
0.0228
/
/
车间内沉降
0.0091
/
0.0152
（2）废水

①生产废水

本项目生产过程中用水主要为锅炉试压水，循环使用，不外排。
②生活污水

项目不新增劳动定员，生活污水不新增。
（3）噪声

项目主要噪声源为切割机、剪板机、钻床、折弯机、卷板机和压缩机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目高噪声设备源强在75～90B（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见下表。

表28                     各噪声源排放情况一览表

序号

声源名称

数量（台）

措施

产生源强
dB（A）

排放源强
dB（A）

1
切割机

6
隔声、减振

75
62.78
2
剪板机
2
隔声、减振

75
58.01
3
钻床
2
隔声、减振

80

63.01
4
折弯机
2
隔声、减振

75

58.01
5
卷板机
2
隔声、减振

85
68.01
6
压缩机
3
隔声、减振

90
74.77
（4）固体废物

本项目固体废物主要为边角料、焊渣，所有设备使用的机油等均由设备厂家定期更换。
①一般工业固体废物

一般工业废物主要为切割过程中产生的边角料，根据建设单位提供资料，边角料约占原料总量的1%，钢板、型材、铸件等年使用量为570t/a，则边角料产生量为5.7t/a，边角料经收集后暂存于一般固废暂存场所（建筑面积15m2），定期出售。

项目焊接过程会产生少量的焊渣，焊渣的产生量约为焊条用量的3%，本项目焊丝用量为6t/a，则焊渣产生量为0.18t/a，焊渣经收集后暂存于一般固废暂存场所（建筑面积15m2），定期出售。
②职工生活垃圾

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。



项目工程主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类别
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	1#排气筒
	切割工序颗粒物
	50.67mg/m3、0.0912t/a
	3.49mg/m3、0.0071t/a

	
	
	焊接工序颗粒物
	18.48mg/m3、0.0499t/a
	

	
	生产车间4
	颗粒物（无组织）
	0.0213t/a
	0.0141t/a

	
	生产车间5
	颗粒物（无组织）
	0.0228t/a
	0.0091t/a

	水污染物
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	一般固废
	边角料
	5.7t/a
	分类收集后外售

	
	
	焊渣
	0.18t/a
	

	噪声
	本项目高噪声设备主要为切割机、剪板机、钻床、折弯机、卷板机和压缩机，噪声源强约为75-90dB（A），经安装减振基础、厂房采用隔音材料以及距离衰减后，项目各个厂界处的噪声贡献预测值在36-56dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60 dB（A）标准的要求；项目敏感点处的噪声贡献预测值为37dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间55dB（A）标准的要求。

	其他
	无

	主要生态影响：

项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目主要为厂房钢结构搭建，施工期对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期结束而消失，对周边生态环境影响可以接受。



环境影响分析

	施工期环境影响分析：

一、扬尘

建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。

二、噪声

项目施工噪声主要来源于施工过程中各种施工机械的噪声，主要噪声设备为挖掘机、推土机、装载机、吊车等。这些设备运行期间，对周围环境会造成一定影响。评价建议施工过程应采取措施控制其施工噪声，使之满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

表29        距离施工机械不同距离处的噪声源强  单位：dB（A）

施工机械

噪声源强

与噪声源距离

50m

100m

150m

200m

挖掘机
90～95

58

52

48

46

静压式打桩机
80～85

54

48

44

42

混凝土振捣器
85～100

58

52

48

46

运输车辆

90～95

58

52

48

46

合理布局施工场地，尽量远离学校及居民区，以减少对学校及居民的影响。同时选用良好的施工设备，降低设备噪声级，降低机械噪声。

合理安排施工时间，夜间及午休时间禁止施工。

以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放，若加强施工管理，严格控制作业时间，可以避免或减缓其对周围环境和人群所产生的不利影响。建设项目完成后，上述影响将随之消失。

三、废水

施工地生活污水排入化粪池，定期清运，对周围环境影响很小；另外施工中开挖的土方和堆放的建筑材料若被雨水冲刷而形成废水，因此在雨天注意对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止冲刷流失。

四、固废

建筑垃圾：施工产生的废砖渣等固体废物采用铺路或垫地等填埋措施后可得到妥善处置，不会污染环境。施工建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。为减轻施工过程中建筑垃圾对周围环境的影响，施工方应将建筑垃圾收集后堆放于指定地点，能进行回收利用的尽量回收利用，并及时运至专门的建筑垃圾堆放场。

以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。施工单位应加强施工管理可以避免或减缓其对周围环境和人群所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。


	营运期环境影响分析：

本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下：

一、大气环境影响分析
1、项目废气产生及排放情况
由工程分析可知，项目产污主要为切割工序和焊接工序产生的颗粒物，项目废气产生及排放汇总情况一览表如下表所示。

表30                    项目废气产生及排放一览表

废气种类

污染物

产生量t/a

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

治理措施

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
有组织
焊接工序
颗粒物
0.0499
18.48
0.0554
集气装置+袋式除尘器+20m排气筒（1#排气筒）

0.0071
3.49
0.0105
切割工序
0.0912
50.67
0.152
无组织

生产车间4
0.0213
/
/
移动式焊烟净化器
0.0141
/
0.0157
生产车间5
0.0228
/
/
车间内沉降
0.0091
/
0.0152
根据上表可知，项目切割和焊接过程中产生的废气，经处理后，颗粒物有组织排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1995）表2二级20m排气筒排放速率5.9kg/h限值的要求，排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
中“其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3”限值的要求。
2、环境空气影响预测及评价
（1）预测因子和评价标准

本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。

根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：TSP、PM10。评价因子和评价标准见下表。

表31                       评价因子和评价标准表

评价因子
平均时段
标准值（μg/m3）
标准来源
TSP

1小时

900

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值

PM10
1小时

450
（2）估算模型参数

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表32                        估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42.7
最低环境温度/℃

-21.3

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟
否

岸线距离/km
/

岸线方向/ º
/

（3）污染源调查

本项目切割工序和焊接工序烟尘分别经过一台袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒。把厂房作为一个面源。项目污染源参数见表33、表34。
表33                    点源估算模式参数表

排气筒

编号

所在

工序

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速

/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

颗粒物（PM10）
1#排气筒
切割、焊接
20
0.25
18.53
25

900
正常
0.0105
表34                       矩形面源参数表
污染源
面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

颗粒物（TSP）
生产车间4
48
31
0
14
900
正常
0.0157
生产车间5
16
5
0
12
600
正常
0.0152
（4）预测结果分析

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。
表35                 AERSCREEN估算模型计算结果一览表

排放方式

污染源

污染物

下风向质量浓度Ci（μg/m3）

占标率Pi（%）

出现距离（m）

标准值Coi*（μg/m3）

点源
1#排气筒
颗粒物（PM10）
19.80
4.40
23
450
面源

生产车间4
颗粒物（TSP）
10.55
1.17
82
900

生产车间5
颗粒物（TSP）
15.64
1.74
18
900
各源最大值

点源
颗粒物（PM10）
19.80
4.40
23
450
面源
颗粒物（TSP）
15.64
1.74
18
900
经预测，项目废气在各个厂界的浓度贡献值见下表。

表36                   无组织排放厂界浓度预测结果表

项目
厂界

生产车间4
生产车间5
预测浓度mg/m3
标准

距离（m）及预测浓度（mg/m3）
距离（m）及预测浓度（mg/m3）
颗粒物

东厂界
1，0.0039
56，0.0105
0.0144
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“其它所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”限值要求
南厂界
82，0.0106
55，0.0105
0.0211
西厂界
98，0.0102
84，0.0096
0.0198
北厂界

8，0.0053
18，0.0156
0.0209
由预测结果可知，项目有组织排放的颗粒物最大地面落浓度点出现在下风向23m处，最大落地浓度为0.0198mg/m³，占标率为4.40%；无组织排放的颗粒物最大地面落浓度点出现在下风向20m处，最大落地浓度为0.0156mg/m³，占标率为1.74%。本项目厂界处颗粒物最大浓度预测值为0.0211mg/m³，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“其它所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”限值要求。
（5）评价等级判定

由上表结果看出：全厂大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为19.80μg/m3和4.40%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。

表37                     大气评价工作分级依据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%＜Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（6）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评 价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址 为原点，向 E、S、W、N 各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（7）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。
（8）项目废气污染物排放量核算
根据工程分析，对全厂排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。
表38                   大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

1#排气筒
颗粒物

3.49
0.0105
0.0071
有组织排放合计
颗粒物

0.0071
表39                   大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

编号

产污环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度（mg/m3）
1

生产车间4
焊接过程
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1995）

1.0
0.0141
2
生产车间5
切割过程
颗粒物
0.0091
无组织排放合计

颗粒物

0.0232
表40                   大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

0.0303
大气环境影响评价自查表见附表1。
3、大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 

项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“其它所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”限值要求，同时本项目无组织排放源下风向落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。

4、卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下：
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式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

 Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

 L——所需卫生防护距离（m）；

 R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。

根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。

本次评价选取颗粒物计算卫生防护距离，计算结果见下表。
表41              卫生防护距离计算参数及结果一览表

排放单元

污染物

排放源强

（kg/h）

标准限值

（mg/m3）

参数值

计算结果

（m）

卫生防护距离

（m）

A

B

C

D

生产车间4
颗粒物
0.0157
0.9
470

0.021

1.85

0.84

0.992
50

生产车间5
颗粒物
0.0152
0.9
470
0.021
1.85
0.84
3.824
50

根据上表可知，项目各生产车间应设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围为项目各生产车间外东、南、西、北各50m，以整个厂区的厂界为界限，超出厂界的卫生防护距离为：东厂界外50m，南厂界外4m，西厂界外0m，北厂界外44m。卫生防护距离范围内均为企业，无学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图4）。因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。
二、地表水环境影响分析
项目不新增员工，不新增生活污水。生活污水处理措施为：经化粪池处理后，定期清运。

三、地下水环境影响分析

本项目属于通用设备制造业，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。

四、声环境影响分析
根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。
(已知 A 声功率级或者某点的 A 声级时，可以按下列公式计算距离该点声源r米处的 A 声级：
                       L2=L1 – 20lg（r2/r1）
式中： r1、r2 ——距声源距离（m），
L2、L1 —— r2 、r1处的声级强度。
(对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算：
式中：L ——总声压级[dB（A）]；

   Li ——第i个声源的声压级；



          n ——声源个数。
经厂房隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界及敏感点的影响见下表。

表42           产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表         dB（A）

项目预测点

设备源强与厂界的距离（m），噪声贡献值（dB(A)）

噪声叠加贡献值（dB(A)）

标准值dB(A)

达标情况

切割机63
剪板机58

钻床63

折弯机58

卷板机68

压缩机75
东厂界

56，28
6，42
70，26
6，42
24，40
10，55
56
60
达标

南厂界

55，28
26，30
40，31
23，31
12，46
133，33
47
达标

西厂界

84，24
50，24
141，20
50，24
94，29
124，33
36
达标

北厂界

18，38
116，17
20，37
118，17
40，36
9，56
56
达标

郝村

60，27
54，23
82，25
54，23
98，28
100，35
37
55
达标

由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；郝村昼间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。

五、固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要为边角料、焊渣，所有设备使用的机油等均由设备厂家定期更换。
①一般工业固体废物

一般工业废物主要为切割过程中产生的边角料，根据建设单位提供资料，边角料约占原料总量的1%，钢板、型材、铸件等年使用量为570t/a，则边角料产生量为5.7t/a，边角料经收集后暂存于一般固废暂存场所（建筑面积15m2），定期出售。

项目焊接过程会产生少量的焊渣，焊渣的产生量约为焊条用量的3%，本项目焊丝用量为6t/a，则焊渣产生量为0.18t/a，焊渣经收集后暂存于一般固废暂存场所（建筑面积15m2），定期出售。
②职工生活垃圾

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。
本项目一般固体废物的产排情况见下表。

表43                  项目一般固废处理措施汇总一览表
序号
种类
产生量
更换周期
性质
处理方式
1
边角料
5.7t/a
/
一般固废
设置一般固废暂存间（15m2）收集外售
2
焊渣
0.18t/a

/

一般固废贮存处置要求：本项目一般固废收集存放设施应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建设，应建设顶棚和围堰，地面进行防渗处理，防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，防止污染物流失及造成二次污染，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在综合利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置，基本不会对周围环境产生明显的不利影响。
综上所述，本项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。
六、土壤环境影响分析

1、土壤评价等级
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018污染影响型，本项目属于附录A中，制造业--设备制造中的其它，属于III类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积17800m2，本项目属于小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表44                       污染型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标

不敏感

其他情况

项目位于新乡县小冀镇冀中路8号，东、南、北均为企业和道路，西南侧为居民，故本项目土壤环境敏感程度为敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。
表45                    污染影响型评价工作等级划分表

         占地规模

评价工作等级

敏感程度
Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目的项目类别为III类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。
本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。

2、土壤环境质量现状调查

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点）。该企业委托河南大容检测科技有限公司于2019年7月1日~2日在该厂区内进行了土壤监测（检测报告见附件7），监测点位、监测因子、监测频次见下表。

表46                 监测点位、监测因子、监测频次一览表

监测点名

监测因子

监测频次

厂区东部表层样（0～0.2m）
汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，总计45项

监测1次，1次/天

厂区西南部表层样（0～0.2m）
pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，总计9项

厂区西北部表层样（0～0.2m）
pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，总计9项

（2）土壤环境现状监测结论

根据对检测结果表19的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子的表层样均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 第二类用地风险筛选值标准要求，项目区土壤环境质量良好。
土壤环境影响评价自查表见附表2。
3、土壤环境影响分析
本项目为通用设备制造业、金属制品业，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为垂直入渗，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。
本项目污染物为生活污水，剪板机等设备运行产生的边角废料。生活污水经化粪池定期清运，一般固废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。
为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下：
（1）源头控制
本项目污染源主要为生活污水、一般固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。
（2）过程防控措施
本项目为通用设备制造业、金属制品业，生活污水采用化粪池处理，定期清运；本项目固废为边角废料，边角废料位于一般固废暂存间暂存，定期出售，不会对土壤造成影响。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。
（3）跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。

综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。
七、选址可行性分析

本项目位于新乡县小冀镇冀中路8号，根据新乡县小冀镇政府出具土地证明（见附件5），项目用地符合总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划要求。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。

项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。

综上所述，评价认为本项目选址可行。

八、环境管理与监测计划

（1）环境管理的目的

该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。

（2）环保机构设置及职责

环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下：

①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。

（3）环保制度

①报告制度 

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。

②污染治理设施的管理、监督制度 

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。 同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

③定期进行事故应急演习。

（4）监测计划

根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、废水、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见下表。

表47                            运营期监测计划

项目

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

废气

厂界外上风向1个点，下风向3个点

颗粒物
委托有监测资质的单位，每季度监测1次

颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放速率5.9kg/h（20m高排气筒）要求；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“其它所有涉气工业企业排放口颗粒物浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”限值要求
1#排气筒（P1排放口）

颗粒物

噪声

四周边界

等效连续A 声级

委托有监测资质的单位，每季度监测1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

郝村

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

（5）规范排污口

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。

排放口图形标志见下表。

表48                         排污口图形标示

序号

标志名称

提示图形符号

警告图形符号

功能说明

1

污水排放口

[image: image3.png]



[image: image4.png]



表示污水向水体排放
2

废气排放口

[image: image5.png]



[image: image6.png]



表示废气向大气环境排放
3

噪声排放源

[image: image7.png]DI
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表示噪声向外环境排放
4

一般固体废物

[image: image9.png]
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表示一般固体废物贮存、处置场
5

危险废物

[image: image11.png]



表示危险废物贮存、处置场
九、扩建完成后全厂污染物排放

本次为扩建工程，项目完成后全厂污染物产排情况详见下表。

表49                  全厂污染物排放“三本账”            单位：t/a

项目

现有工程排放量

本工程

以新带老削减量

扩建完成后全厂排放量

排放增减量

产生量

排放量

废气

颗粒物
0.0224
0.1411
0.0071
0.0170
0.0071
-0.0099
废水

COD

0

0
0
0

0

0

NH3-N
0

0
0
0

0

0

TP

0

0
0
0

0

0

固废

边角料
0

5.7
0

0

0

0

焊渣
0

0.18
0

0

0

0

十、总量控制指标

本扩建不涉及SO2、NOx总量指标，本项目为扩建项目，不新增员工，不新增生活污水；切割、焊接产生的颗粒物经袋式除尘器处理后，于一根20m高排气筒排放（P1排放口）。全厂废水排放量为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TP：0t/a；本项目不新增废水总量指标。

本项目颗粒物有组织排放量为0.0071t/a，无组织排放量0.0232t/a；改扩建完成后以新带老削减量为0.0170t/a，全厂颗粒物排放量为0.0303t/a。

项目新增排放量从新乡县现有削减量中进行替代。
十一、项目环保措施投资

本项目建设工程总投资300万元，其中环保投资为13.8万元，占工程总投资的4.60%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表。

表50              工程环保投资及设施验收一览表

类别

污染源

污染物

环保措施

投资

（万元）

废气

1#排气筒（P1排放口）

颗粒物

切割工序和焊接工序废气：集气罩+袋式除尘器（2台）+1根20m高排气筒

6
大工件焊接工序
颗粒物

移动式焊烟净化器（4台）
2
废水

生活污水
COD、NH3-N、TP

经化粪池处理后，定期清运
依托现有
噪声

高噪声设备

噪声

高噪声设备减振基础、厂房隔声及距离衰减

0.4

固废

切割工序
废边角料
设置一般固废暂存间15m2，集中收集后外售
0.4
焊接工序
焊渣
职工生活
生活垃圾
设置垃圾桶若干，交由环卫部门处理

依托现有
其他

用电量监控
5
合计

/

/

13.8
十二、竣工验收内容

本项目环保竣工验收内容见下表。

表51        工程环保设施验收“三同时”一览表

类别

污染源

污染物

验收内容

执行标准
废气

切割、焊接（P1排放口）

颗粒物

切割工序和焊接工序废气：集气罩+袋式除尘器（2台）+1根20m高排气筒（P1排放口）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放速率5.9kg/h（20m高排气筒）要求；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“其它所有涉气工业企业排放口颗粒物浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”限值要求
大工件焊接工序

颗粒物

移动式焊烟净化器

废水

生活污水
COD、NH3-N、TP

经化粪池处理后定期清理
/

噪声

高噪声设备

噪声

高噪声设备减振基础、厂房隔声及距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废

切割、焊接
边角料、焊渣
设置一般固废暂存间15m2
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB 18599-2001）及修改单
其他

用电量监控

/




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类别
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	切割、焊接
	颗粒物
	切割工序和焊接工序废气：集气罩+袋式除尘器（2台）+1根20m高排气筒（P1排放口）（集气效率为80%，袋式除尘器去除效率为95%）

大工件焊接工序：移动式焊烟净化器
	达标排放

	水污染物
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废
	边角料
	设一般固废场所（15m2）暂存，分类收集后外售
	合理处置

	
	
	焊渣
	
	

	噪声
	项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目对敏感点噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目噪声对周围环境影响较小。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：

无

   


结论与建议

	一、结 论

1、项目符合国家产业政策要求

项目锅炉属于通用设备制造业项目，压力容器属于金属制品业，经比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产业政策的要求。项目已新乡县发展和改革委员会取得备案证明，项目代码为2020-410721-29-03-002567。
2、项目选址

本项目位于新乡县小冀镇冀中路8号，根据河南省新乡县城乡总体规划（2013-2030）-中心城区土地利用规划图（附图6）：该项目所在地为工业用地，符合河南省新乡县城乡总体规划（2013-2030）-中心城区土地利用规划的要求；根据新乡县小冀镇人民政府出具证明：该项目所在地为建设用地，符合新乡县小冀镇总体发展规划、土地利用规划和产业发展规划的要求（详见附件5）。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。

项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。
综上所述，评价认为本项目选址可行。

3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求

（1）废气

本项目切割工序和固定焊接工序产生的颗粒物收集后，经一套袋式除尘器处理，于1根20m高排气筒排放，大工件焊接工序采用移动式焊烟净化器处理后排放，处理后的废气排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放速率5.9kg/h（20m高排气筒）要求，排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中“其它所有涉气工业企业排放口颗粒物浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3”限值要求。
（2）废水

项目不新增员工，不新增生活污水。生活污水处理措施为：经化粪池处理后，定期清运。项目废水不会对周围环境造成影响。

（3）噪声

本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：昼间60dB（A），项目对敏感点噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准：昼间55dB（A），不会对周围环境造成影响。

（4）固废

边角料、焊渣在厂区设置一般固废暂存间15m2集中收集后外售，不新增员工，不新增生活垃圾。通过以上措施，项目固废得到妥善处理，则不会对周围环境产生二次污染。

采取以上措施后，项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。

4、总量控制

本扩建不涉及SO2、NOx总量指标，本项目为扩建项目，不新增员工，不新增生活污水；切割、焊接产生的颗粒物经袋式除尘器处理后，于一根20m高排气筒排放（P1排放口）。全厂废水排放量为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TP：0t/a；本项目不新增废水总量指标。

本项目颗粒物有组织排放量为0.0071t/a，无组织排放量0.0232t/a；改扩建完成后以新带老削减量为0.0170t/a，全厂颗粒物排放量为0.0303t/a。

项目新增排放量从新乡县现有削减量中进行替代。
5、卫生防护距离

本项目颗粒物无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；项目卫生防护距离为50m，经现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内均为企业，无环境敏感点，能满足卫生防护距离的要求。
二、建议

严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。

加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。

严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。

三、总结论

河南豫冀锅炉容器制造有限公司拟投资300万元，建设年产锅炉200台、压力容器400台项目，项目建设符合国家产业政策；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

河南润正环境科技有限公司
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  一、本报告表应附以下附件、附图：

附表1  大气环境影响评价自查表

附表2  土壤环境影响评价自查表
附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境示意图
附图3  项目平面布置图
附图4  项目卫生防护距离图
附图5  项目监测布点图

附图6  河南省新乡县城乡总体规划（2013-2030）-中心城区土地利用规划图
附图7  小冀镇土地利用总体规划图（2010-2020）

附图8  现场照片
附件1  委托书

附件2  发改委备案

附件3  企业名称变更材料
附件4  现有项目环评及验收批复
附件5  土地证明
附件6  租赁合同
附件7  检测报告

附件8  行政处罚
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级 eq \o\ac(□,√)
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km eq \o\ac(□,√)

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a eq \o\ac(□,√)

	
	评价因子
	基本污染物（TSP、PM10）

其他污染物（）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5 eq \o\ac(□,√)

	评价标准
	评价标准
	国家标准 eq \o\ac(□,√)
	地方标准 eq \o\ac(□,√)
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区 eq \o\ac(□,√)
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据 eq \o\ac(□,√)
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区 eq \o\ac(□,√)

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源 eq \o\ac(□,√)
本项目非正常排放源□

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL

2000□
	EDMS/

AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（TSP、PM10）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度

贡献值
	C本项目最大占标率≤100% eq \o\ac(□,√)
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度

贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度

贡献值
	非正常持续时长（/）h
	C非正常最大占标率≤100%□
	C非正常最大占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（TSP、PM10）
	有组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
无组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（/）
	监测点位数（/）
	无监测 eq \o\ac(□,√)

	评价结论
	环境影响
	可以接受 eq \o\ac(□,√)         不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NOX：（/）t/a
	颗粒物：（0.0071）t/a
	VOCs（/）t/a

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型(；两种兼有(
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地(；未利用地(
	土地利用类型图见附件5

	
	占地规模
	（1.78）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（居民）、方位（西南侧）、距离（3m）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（）
	

	
	全部污染物
	颗粒物
	

	
	特征因子
	无
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感(；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）(；b）(；c）(；d）(
	

	
	理化特性
	黄褐色砂土，无砂砾和其他异物。
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图见附图5

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0-0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	/
	

	
	现状监测因子
	GB36600-2018中的45项基本项目因子
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600-2018中的9项基本项目因子
	

	
	评价标准
	GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（）
	

	
	现状评价结论
	45项基本项目因子均满足土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地的筛选值要求，本项目厂区范围内土壤环境质量较好
	

	影响预测
	预测因子
	颗粒物
	

	
	预测方法
	定性描述
	

	
	预测分析内容
	影响范围（本项目厂区范围）

影响程度（经采取措施后，不会影响厂区土壤环境）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）(；c）(
不达标结论：a）(；b）(
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	本项目厂区范围内土壤环境质量较好，经采取车间密闭，厂区主要道路硬化，裸露地面绿化等措施，项目颗粒物对周围土壤环境影响较小，本项目土壤环境影响可接受。
	

	注1：“(”为勾选项，可“√”；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。
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图2  生产流程及产污环节示意图
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图4  生产流程及产污环节示意图
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附表1   项目大气环境影响评价自查表





附表2   项目土壤环境影响评价自查表
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