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河南省建设项目环评文件告知承诺制审批报批申请表及承诺书

（试行）

	一、建设单位信息：

	建设单位名称
	新乡县合香园食品厂

	建设单位统一社会信用代码
	9141072139563754XB

	项目名称
	新乡县合香园食品厂年产450吨食品（糕点）项目  

	项目环评文件名称
	报告表

	项目建设地点
	新乡市新乡县合河乡后村村西

	是否未批先建
	是 □ 否 (
	是否按要求处理到位
	是 □ 否 □

	项目主要建设内容
	建设内容：建筑面积772平方米，建设年产450吨食品（糕点）项目

	建设单位联系人姓名
	朱止岭
	联系电话
	13703730748

	二、授权经办人信息：

	经办人姓名
	朱止岭
	联系电话
	13703730748

	身份证号码
	410721196608151055

	三、环评单位信息：

	环评单位名称
	新乡市鸿源环保科技咨询有限公司

	环评单位统一社会信用代码
	91410702796759900P

	编制主持人职业资格证书编号
	2017035410352016411801000559

	环评单位联系人
	徐铭
	联系电话
	15503733262

	审批机关告知
事项
	一、环评告知承诺制审批的适用范围

1.生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合
〔2020〕13号）告知承诺制审批改革试点范围；
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建设项目基本情况

	项目名称
	新乡县合香园食品厂年产450吨食品（糕点）项目

	建设单位
	新乡县合香园食品厂

	法人代表
	时保枝（410721196710081065）
	联系人
	朱止岭

	通讯地址
	新乡市新乡县合河乡后村村西

	联系电话
	13703730748
	传真
	/
	邮政编码
	453703

	建设地点
	新乡市新乡县合河乡后村村西

	立项审批

部门
	新乡县发展和改革委员会
	批准文号
	2020-410721-14-03-077740

	建设性质
	新建(改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C1411 糕点、面包制造

	占地面积

（平方米）
	1300
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	30
	其中：环保投资（万元）
	6
	环投资占总投资比例
	20%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年12月

	一、项目由来

　  新乡县合香园食品厂位于新乡市新乡县合河乡后村村西，租赁现有厂房，不新增土地（租赁协议见附件3），投资30万元建设年产450吨食品（糕点）项目。根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年）调整完善（2017年修改），本项目用地性质为采矿用地，采矿用地属于建设用地的范畴。鉴于本项目租赁现有厂房，不进行新增土地，不新建厂房，企业承诺如因需要搬迁，该公司积极配合，协助相关部门搞好拆除或搬迁事宜（搬迁承诺见附件4）。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，新乡县合香园食品厂年产450吨食品（糕点）项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）规定及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目属于“三、食品制造业”中“11 方便食品制造”的“除手工制作和单纯分装外的”类，应编制环境影响报告表。

根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（9：方便食品制造），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。

受建设单位委托，我单位承担本项目环境影响评价工作，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。

二、工程内容及规模

1、项目地理位置及周围概况

本项目建设地址位于新乡市新乡县合河乡后村村西，为租赁现有厂房，项目东侧为卫河；西侧为乡村路，隔路为林地；南侧为旧厂房；北侧为空地。

项目周围主要环境敏感点为；东295m处的后村和东670m处的潘屯村，西816m范岭村，东南535m处的前村，南592m西北园村。距离本项目最近的地表水体为东20m处的卫河。项目周围环境概况见图1。
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图1          项目周围环境图
2、项目概况

本项目基本情况见表1。

表1                    本项目基本情况一览表

项 目
内 容
项目名称

年产450吨食品（糕点）项目
建设性质

新建

建设单位

新乡县合香园食品厂

建设地点

新乡市新乡县合河乡后村村西
工程投资

30万元

占地面积

1300m2
劳动定员及工作制度

本项目劳动定员15人，单班8小时生产，年工作300天。
3、建设规模及内容
本项目主要建设内容见下表。
表2                      项目工程组成一览表

序号

项目

工程名称

规模
备注

1

主体工程

生产车间
672m2
租赁现有
2

公辅工程

办公区

100m2
租赁现有
3

环保工程

废气治理

烘烤废气经带式除尘器+15m排气筒排放
新建
废水治理

废水经化粪池处理后定期清运，不外排
新建
噪声治理

距离衰减、厂房隔声等降噪措施
新建
固废治理

一般固废场所一处（建筑面积10m2）
新建
4、产品方案及产品标准

本项目产品为糕点类食品，产品方案见表3。 

表3                  本项目主要产品规格和产量

序号

产品名称

年产量

1

桃酥

150t
2
蛋糕

150t

3
芝麻饼

100t

4
月饼

50t

5、主要原辅材料消耗量

表4             项目原辅材料及动力消耗情况一览表

序号

类别
名称

年用量
备注

1

原辅材料
面粉

300t/a

外购，25kg/袋
2
植物油

70t/a

外购，20L/桶
3
鸡蛋
20t/a
外购
4

白砂糖

70t/a

外购，50kg/袋

5

果仁

10t/a

外购，25kg/袋

6

山梨糖醇液
20t/a

外购，275kg/桶

7

月饼糖浆
2t/a

外购，20kg/桶

8
能耗
电

1.8万kw•h/a

合河乡供电所供应
9

水
486m3/a
合河乡供水管网
10

天然气
6万m3
由天然气管道提供
6、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表5                       本项目主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格/型号
数量（台）
1

高速搅拌机

B20

2

2
注浆机
ZT-36

1

3
和面机
HWT600A

5

4
压面机
JY-300

1

5

切片机

SP240

1

6

起酥机

HM-630E

1

7

月饼成型机

HY-6

1

8

热风旋转烤箱

OF-320

6

9
食品烤箱
2-6DH

1

10

枕式包装机

XDB-320

2

11

封口机

FRD-1000

1

7、政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见下表。
表6                    产业政策相符性分析表

类别

鼓励类

限制类

淘汰类

内容

十九、轻工

27、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产 ；粮油加工副产品（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用
/

/

本项目涉及内容

不涉及

不涉及

不涉及

经以上对比分析，本项目及项目生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2020-410721-14-03-077740。
8、项目建设内容与备案相符性分析

项目建设与备案相符性分析见下表。

表7                    备案相符性分析

序号

内容

备案

拟建设情况

一致性分析
1
建设地点
新乡市新乡县合河乡后村村西
新乡市新乡县合河乡后村村西
一致
2
投资
30万元
30万元
一致
3
建设规模
年产450吨食品（糕点）
年产450吨食品（糕点）

一致
4
建设内容
利用现有厂房

利用现有厂房

一致
5
生产设备
高速搅拌机、注浆机、和面机、压面机、切片机、起酥机、月饼成型机、热风旋转烤炉、食品烤炉、电炸锅、枕式包装机、封口机等
高速搅拌机、注浆机、和面机、压面机、切片机、起酥机、月饼成型机、热风旋转烤箱、食品烤箱、枕式包装机、封口机等
主要设备不变，辅助设备减少
6
工艺流程
调粉--和面--烘烤--冷却--检验包装--称重--登记入库

调粉--和面--成型--烘烤--冷却--检验包装--称重--登记入库
工艺细化
9、与相关文件相符性分析

（1）与新环[2015]342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。

表8                项目与《通知》对照分析一览表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区

重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区

本项目位于新乡市新乡县合河乡后村村西，属于新乡县。
属于

限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

禁止开发区：百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园

不属于

新乡市集中水源地保护区名录

四水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。
本项目距离四水厂地下水饮用水源保护18km
本项目不在水源地保护区范围内

污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

本项目位于新乡市新乡县合河乡后村村西
属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属污染

新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）

属于

工业项目分类

查无相关条目
本项目属于食品制造业
属于一类工业项目

由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡县合河乡后村村西，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表。

表9                  与农产品主产区规定对照

类别

内容

本项目情况

对比结果

农产品主产区
环境准入政策：

1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。

3、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。

1、本项目应编制环境影响报告表。

2、本项目为食品制造业项目。

3、本项目属于《水污染防治重点单元》区域；项目为食品制造业项目，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
符合环境准入条件

 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。
与相关文件的相符性分析

  本项目与相关文件的对照分析见表10。

表10                 项目与相关文件的相符性对照分析一览表
文件名称

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》

14.开展工业炉窑治理专项行动

（4）实施工业窑炉深度治理

有行业污染物排放标准的工业窑炉，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧结工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米执行，自2019年1月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物除尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施，湿法脱硝、微生物法等脱硝设施。

本项目烘烤工序天然气热风旋转烤箱进行烘烤，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。
相符

河南省生态环境厅《关于核实报送2019年工业污染治理项目清单的通知》（豫环明电[2019]21号）

（三）开展工业炉窑专项治理

2019年3月底前，研究制定全省工业炉窑综合整治实施方案，依据熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅）烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、焦煤炉、煤气发生炉等9类，开展拉网式排查，建立工业炉窑详细管理清单，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，分类实施提升整治。严格执行国家工业炉窑行业排放标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015），2019年10月底前，完成所有工业炉窑达标整治；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。

本项目烘烤工序天然气热风旋转烤箱进行烘烤，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）限制要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业。
相符

《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）

32、开展工业炉窑专项治理。

（3）开展清洁替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，积极推进使用天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代。

（4）实施达标治理。严格执行国家工业炉窑行业排放标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015），2019年10月底前，完成所有工业炉窑达标整治；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。

本项目烘烤工序天然气热风旋转烤箱进行烘烤，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）限制要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业。
相符

《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）

32.开展工业炉窑专项治理

（3）开展清洁替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，积极推进使用天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代。

（4）实施达标治理。严格执行国家工业炉窑行业排放标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015），2019年10月底前，完成所有工业炉窑达标整治。

本项目烘烤工序天然气热风旋转烤箱进行烘烤，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）限制要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业。
相符

河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）——《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》

（三）实施工业炉窑深度治理

暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自2019年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。

（五）建设工业炉窑在线监测设施

2019年9月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。
本项目烘烤工序天然气热风旋转烤箱进行烘烤，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。
相符

相符

关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2019]88号）
6.推进工业炉窑大气污染综合治理。

加快淘汰落后产能和不达标工业窑炉，实施燃料清洁低碳化替代。加快取缔燃煤热风炉，依法淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉。2019年12月底前，各地基本淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。

深入推进工业炉窑污染深度治理，全面加强有组织和无组织排放管控。2019年10月1日起，各地焦化行业全面执行大气污染物特别排放限值。全面加强无组织排放管理，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于30、200、300毫克/立方米进行改造。

本项目烘烤工序天然气热风旋转烤箱进行烘烤，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。
相符

《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号）

3.加大过剩和落后产能压减力度。

依法关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。

本项目烘烤工序天然气热风旋转烤箱进行烘烤，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。
相符

29.提升工业炉窑大气污染综合治理水平

加强有组织烟气治理。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。

加大无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送。

本项目天然气热风旋转烤箱全封闭，并采用天然气作为能源，烘烤废气执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别10mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。
符合



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不涉及与本项目有关的原有污染情况及环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

	1、地理位置
新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。

本项目位于新乡市新乡县合河乡后村村西，具体位置详见附图1。

2、地形地貌
新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。

本项目所在地属于平原地带，地势平坦。

3、气候气象

该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.1℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。

4、水文

（1）地表水体

新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河等。东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，流经新乡县、延津县、卫辉市，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

西孟姜女河为卫河的支流，全长36.5公里，新乡市境内长4公里，流经小宋佛、东营、任小营至络丝谭村东南入新乡市，河口宽22米，底宽2至5米，深3至5米，比降为1/4000。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

（2）地下水

新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

5、生物资源

新乡县多为农作物栽培植被，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。经济作物以油菜、花生、芝麻、大豆等为主，养殖业以鸡、猪、羊、牛等为主。现有林木面积5000亩，林果品种有银杏、葡萄、核桃、蜜桃、石榴等，自生用材林有刺槐、毛白杨等树种。

项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。
6、土壤状况

新乡县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县372.8平方公里土地，可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。

该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。

7、矿产资源

新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。
本项目周围无可开采的矿产资源。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。
    表11             区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

101

70

144.3

超标

PM2.5
年平均质量浓度

56

35

160

超标

SO2
年平均质量浓度

16

60

26.7

达标

NO2
年平均质量浓度

44

40

110

超标

CO

第95百分位浓度

2.08mg/m3
4mg/m3
52

达标

O3
第90百分位浓度

178

160

111.3

超标

由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。
本项目生产过程采用天然气热风旋转烤箱，天然气为清洁能源，对环境空气质量影响不大。

2、地表水环境质量现状

项目最近水体为东20m的卫河，其规划为V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》卫河皇甫断面执行2020年新乡市卫河水质保护目标COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L。评价引用新乡市环境监测站对卫河皇甫断面监测数据。具体数据见下表。

表12          卫河皇甫断面监测数据（2020年6月）         单位（mg/L）
监测因子
COD

NH3-N

TP

监测数据
23.94
1.07
0.312
质量标准
40
2
0.4
达标情况
达标
达标
达标
由上表可知，目前卫河皇甫断面能满足V类水体要求，目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政办[2018]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，将逐步改善新乡市水环境质量。

本项目废水经化粪池处理后定期清运，不外排。对周围水环境质量影响不大。
3、声环境质量现状

项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表。

表13            声环境现状监测结果一览表

方位

昼间dB（A）

夜间dB（A）

测量值

标准值

测量值

标准值

东厂界

46.4-50.1
60
41.0-42.8
50
南厂界

51.2-52.4
42.4-43.5
西厂界

52.2-53.1
44.0-45.1
北厂界

49.0-51.5
42.2-43.3
从上表实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。

4、生态环境
本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表14                区域主要环境保护目标

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

保护级别

大气

环境

后村
东
295
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

潘屯村
670
范岭村
西
816
前村
东南
535
西北园村
南
592
水环境

卫河
东
20
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类

噪声

厂界四周
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	表15                    环境质量标准

环境要素

标准名称及级(类)别

项   目

标 准 限 值

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

pH

6-9

COD

40mg/L

BOD5
10mg/L

NH3-N

2mg/L 

TP

0.4mg/L

地下水

《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类

总硬度

450mg/L

耗氧量

3mg/L

总大肠菌群（MPNb/100 mL）
3.0

氨氮

0.5mg/L

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其2018年修改单
TSP

  年平均：200μg/m³；

日平均：300μg/m³
PM10
 年平均：70μg/m³；

  日平均：150μg/m³；
PM2.5
 年平均：35μg/m³；

  日平均：75μg/m³；
SO2
 年平均：60μg/m³；

  日平均：150μg/m³； 

   1h平均：500μg/m³；
NO2
  年平均：40μg/m³；

  日平均：80μg/m³；

    1h平均：200μg/m³；
CO

24小时平均

O3
日最大8小时平均

声环境

《声环境质量标准》

（GB3096－2008）2类

噪声

昼

60dB(A)

夜

50dB(A)

䓛
1293mg/kg
二苯［a，h］蒽
1.5mg/kg
茚并［1，2，3-cd］芘
15mg/kg
萘
70mg/kg
石油烃
4500mg/kg


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业，河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）——《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办（2019）74号文）中的相关要求，具体标准值见表16、17。

表16                   大气污染物综合排放标准
污染物

最高允许
排放浓度

排放筒高度

最高允许排放速

标准名称

颗粒物

120mg/m3
15m

3.5kg/h（二级标准）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3
10mg/m3
/

/

2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业

无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3
表17    《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》中的相关标准
项目

污染物

排放限值

暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑

颗粒物

30

SO2
200

NOX
300

2、噪声

运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表18。

表18         工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

类别

标准

昼间

夜间

四周厂界

2类

60

50

3、固废

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

	总

量

控

制

指

标
	本项目天然气烤箱污染物排放量：颗粒物0.0072t/a、SO20.024t/a、NOX0.112t/a。投料工序颗粒物排放量：无组织0.0075t/a。本项目生活污水与生产废水经化粪池处理后定期清运，不外排。

因此，本次总量控制指标：颗粒物0.0147t/a（有组织0.0072t/a、无组织0.0075t/a）、SO20.024t/a、NOX0.112t/a。


建设项目工程分析

	运营期工艺流程简述(图示)：

本项目产品为糕点类食品，产品工艺流程见下图：
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图2       运营期工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：本项目产品为桃酥、蛋糕、芝麻饼、月饼。所用的原料主要有面粉、鸡蛋、植物油、白糖、山梨糖醇液、月饼糖浆等。原材料来源均为外购，进厂后，存放在原料库。

（1）调粉
将面粉、白糖、水、植物油、山梨糖醇液等按一定比例经高速搅拌机混合均匀。此工序主要污染物为投料粉尘、噪声、废包装材料、鸡蛋壳、废包装桶。
（2）和面

    将混合均匀后的原料采用和面机与压面机进行和面与压面。此工序有噪声产生。
（3）成型
将加工好的面用成型机机做成需要的形状。此工序有噪声产生。

（4）烘烤
成型后放入烤箱烘烤，烘烤温度为120-130℃，烘烤时间为14分钟，烤箱采用天然气加热，需要起酥的放入起酥机再进行起酥。此工序主要污染物为天然气燃烧废气和噪声。
（5）冷却

烘烤过后进行自然冷却。

（6）检验包装

冷却后进行人工检验，将不合格产品捡出，合格产品进行称重，登记入库。此工序主要污染物为不合格产品。

	主要污染工序：

表19                 产污环节一览表

污染因素

污染工序

污染物

处理措施

废气
烘烤工序

烟尘

袋式除尘器+15m高排气筒排放

SO2
NOX
废水

设备擦洗废水

COD、SS、NH3-N、TP、动植物油等
经化粪池处理后定期清运，不外排
车间地面拖洗废水

生活废水
COD、SS、NH3-N、TP、
噪声

生产过程

噪声

基础减振、距离衰减、厂房隔声等

固废

生产过程
废包装材料

经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售

废包装桶

鸡蛋壳

烘烤工序

不合格产品




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	投料工序
	颗粒物
	0.03t/a
	0.0075t/a

	
	烘烤废气
	烟尘
	17.6mg/m3、0.0144t/a
	8.8mg/m3、0.0072t/a

	
	
	SO2
	29.3mg/m3、0.024t/a
	29.3mg/m3、0.024t/a

	
	
	NOX
	137.2mg/m3、0.112t/a
	137.2mg/m3、0.112t/a

	水

污

染

物
	设备擦洗废水

（12t/a）
	COD
	1600mg/L，0.0192t/a
	0t/a

（化粪池处理后，定期清运）

	
	
	SS
	800mg/L，0.0096t/a
	

	
	
	NH3-N
	40mg/L，0.00048t/a
	

	
	
	TP
	8mg/L，0.0001t/a
	

	
	
	动植物油
	40mg/L，0.00048/t/a
	

	
	车间地面拖洗废水（67.2t/a）
	COD
	400mg/L，0.0269t/a
	

	
	
	SS
	300mg/L，0.0202t/a
	

	
	
	NH3-N
	5mg/L，0.00034t/a
	

	
	
	TP
	1mg/L，0.00007t/a
	

	
	
	动植物油
	20mg/L，0.0013t/a
	

	
	生活污水

（108t/a）
	COD
	300mg/L，0.0324t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.0216t/a
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L，0.0027t/a
	

	
	
	TP
	4mg/L，0.0004t/a
	

	固

体

废

物
	生产过程
	废包装材料
	0.5t/a
	0t/a（收集后出售）

	
	
	废包装桶
	0.6t/a
	

	
	
	鸡蛋壳
	2t/a
	

	
	烘烤工序
	不合格产品
	4.5t/a
	

	噪

声
	本项目噪声主要是和面机、压面机、起酥机、成型机等相关生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在60~75dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目利用现有的厂房，不涉及到建筑物的施工建设，故本评价不对施工期污染工序进行分析。

	营运期环境影响分析：

本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下：

一、大气环境影响分析
本项目废气主要为投料过程中产生的粉尘和烘烤工序产生的天然气燃烧废气。

（1）投料粉尘

本项目面粉为人工投料至高速搅拌机内，在投料过程中会产生少量粉尘，投料完毕后加盖密封搅拌，搅拌过程不会再产生粉尘。

本次评价粉尘产生量按粉状料总量的0.01%估算，投料时间按2h/d、300d/a计，项目面粉用量为300t/a，则粉尘产生总量为0.03t/a（0.05kg/h），粉尘产生量较小。评价要求：操作工人在投料时要尽量减慢投料速度，降低物料落差，投料后立即加盖，生产时生产车间全封闭，以减少投料过程中粉尘的排放。

经采取以上措施后，可有效降低粉尘对周围环境的影响，粉尘去除率可达75%，则项目投料过程中，投料粉尘产生总量为0.0075t/a（0.0125kg/h），由于粉尘排放量不大，且该粉尘不属于有毒有害物质，因此，评价认为这部分面粉粉尘对周围外环境影响较小。

（2）烘烤废气

本项目烘烤工序天然气旋转炉将半成品烘烤成成品，天然气燃烧产生的污染物主要为烟尘、NOX、SO2。经查阅《工业污染源产排污系数手册》（第十分册）（2010年修订）：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，燃烧产物各排放系数分别为：烟气量136259.17m3/104m3、SO2：0.02Skg/104m3、NOx：18.71kg/104m3。根据《天然气》（GB17820-2012），天然气二类标准总硫不大于200mg/m3，即天然气SO2排放系数为4kg/万m3。经查阅《环境保护实用数据手册》，天然气燃烧时产生的烟尘为2.4kg/万m3。

根据企业提供资料，天然气烤箱的用气量为6万m3/a，天然气烤箱的运行时间按6h/d、300d/a计，以此计算，项目天然气烤箱产生烟气量817555m3/a、烟尘：0.0144t/a、SO2：0.024t/a、NOx：0.112t/a；烟尘、SO2、NOX产生浓度分别为17.6mg/m3、29.3mg/m3、137.2mg/m3。评价要求企业采用袋式除尘器对烟尘进行处理，除尘器效率按50%计算，即排放浓度和排放量分别为烟尘：8.8mg/m3、0.072t/a，SO2：29.3mg/m3、0.024t/a，NOX：137.2mg/m3、0.112t/a。烘烤废气经15m高排气筒排放，可以满足河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）——《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》中暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑标准要求（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3），同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。
（3）大气预测

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式（AERSCREEN）计算本项目的主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离。估算模型参数见下表。

表20                        估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42.7
最低环境温度/℃

-21.3
土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟
否

岸线距离/km
/

岸线方向/ º
/

①预测因子

结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物、SO2、NOX作为预测因子。

②评价标准

颗粒物质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150μg/m3）的三倍值450μg/m3。SO2、NOX质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其2018年修改单中的SO2、NOX的1小时平均二级标准500ug/m3、200ug/m3。

③污染源调查内容
本次评价对有组织（即排气筒）和无组织（即生产车间）进行分析评价，污染源清单见表21、22。

表21                有组织排放源污染参数调查清单

点源名称

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速速率/(m/s)

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

颗粒物

SO2
NOX
烘烤排气筒
15

0.15

7.134

180

1800

连续

0.004
0.0133

0.0622

表22               无组织排放源污染参数调查清单

面源名称

污染物

面源长度（m）

面源宽度（m）

与正北夹角（º）

面源初始排放高度（m）

年排放

小时数（h）

排放

工况

排放速率

（kg/h）

生产车间

粉尘

35
16
0

5
600

连续

0.0125
④预测结果
采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表23。

表23            AERSCREEN估算模型计算结果一览表

排放方式

污染源

污染物

下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）

占标率Pi（%）

出现距离（m）

标准值Coi*（μg/m3）

点源

排气筒P1

颗粒物
0.2383

0.0530

/
450.0
SO2
0.7923
0.1585
/
500.0
NOx
3.7056
1.4822
/
250.0
面源

生产车间

颗粒物

36.6970
8.1549
/
450.0
各源最大值

颗粒物

36.6970
8.1549
/

450.0
由表23结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为36.6970μg/m3和8.1549%。颗粒物无组织厂界最大落地浓度36.6970μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表24。

表24                大气评价工作分级判据

评价工作等级

评价工作分级依据

一级

Pmax≥10%

二级

1%＜Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。

（4）大气污染物排放量核算结果

大气污染物排放量核算结果汇总表见下表：

表25           大气污染物有组织排放量核算结果汇总表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度μg/m3
核算排放速率kg/h

核算年排放量t/a

一般排放口

1

烘烤排气筒
颗粒物

8800

0.004
0.0072
2

SO2
29300

0.0133
0.024
3

NOX
137200

0.0622
0.112
有组织排放总计
有组织排放总计
颗粒物

0.0072
SO2
0.024
NOX
0.112
表26         大气污染物无组织排放量核算结果汇总表

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量t/a

标准名称

浓度限值μg/m3
生产车间

投料工序

颗粒物

位于封闭式车间

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

1000

0.0075
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》
500
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物

0.0075
表27               大气污染物年排放量核算汇总表

序号

污染物

年排放量t/a

1

颗粒物

0.0147
2

SO2
0.024
3

NOX
0.112
二、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

本项目建成后废水主要为生活污水，设备擦拭和车间地面拖地过程中产生的废水。

①设备擦洗废水

本项目职工利用湿抹布对生产设备进行擦洗，每次擦洗用水量按0.05t计，每天擦洗一次，用水量为0.05m3/d（即15m3/a），废水产生量以80%计，则项目生产设备清洗废水产生量为0.04m3/d（即12m3/a）。类比同类项目废水水质可知，污染物主要污染物产生浓度分别为COD：1600mg/L、SS：800mg/L、NH3-N：40mg/L、TP：8mg/L、动植物油：40mg/L，污染物的产生量为COD：0.0192t/a、SS：0.0096t/a、NH3-N：0.00048t/a、TP：0.0001t/a、动植物油：0.00048t/a。

②车间地面拖洗废水

生产车间清洗频率为每天1次，方式为拖洗，根据食品加工车间一般拖地用水量，车间拖地用水量为0.5L/次•m2，本项目车间面积为672m2，仓库面积为112m2，故生产区面积为560m2。本项目需拖地面积为560m2，计算的用水量为0.28m3/d（84m3/a）。废水产生量以80%计，则项目车间清洗废水产生量为0.224m3/d（67.2m3/a）。类比同类项目废水水质可知，污染物主要污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：5mg/L、TP：1mg/L、动植物油：20mg/L，污染物的产生量为COD：0.0269t/a、SS：0.0202t/a、NH3-N：0.00034t/a、TP：0.00007t/a、动植物油：0.0013t/a。

③ 职工生活污水
建设项目职工定员15人，均不在食宿，用水量约30L/天•人，新鲜水消耗量约为0.45m3/d（135m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.36m3/d（108m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L，污染物产生量分别为COD0.0324t/a、SS 0.0216t/a、NH3-N0.0027t/a、TP0.0004t/a。
评价要求：生活废水和生产废水经厂区现有化粪池（10m3）处理后，定期清运，不外排。化粪池池底、池壁做好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。

三、噪声环境影响分析
1、源强分析

项目噪声源主要为和面机、压面机、起酥机、成型机等运行时产生的机械噪声，源强在60-75dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、厂房隔音等降噪措施后，其噪声源强在30-50dB(A)之间。

项目噪声污染源源强见下表。

表28              项目噪声污染源源强一览表

序号

设备名称

台数

源强

治理措施

治理后源强

1

高速搅拌机
2
75
合理布局、厂房隔音

53
2

注浆机
1
75

50
3

和面机
5
70

52
4

压面机
1
75

50

5

切片机
1
70

45
6

起酥机
1
70

45

7

月饼成型机
1
70
45
8

热风旋转烤箱
6
60

43
9

食品烤箱
1
60
40

10

枕式包装机
2
70
48
11

封口机
1
75
50

2、 预测模式

点声源影响预测公式：
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多源叠加公式：
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式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

L——总等效A声级值，dB(A)；

Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

3、预测结果

项目建成后，项目主要噪声源对各厂界预测结果见下表。

表29          昼间噪声预测结果一览表          单位：dB(A)

项目

距离和噪声值[m/dB(A)]

设备名称

噪声源强[dB（A）]
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

高速搅拌机
53
2/46.98
30/23.46

16/28.92
9/33.92
注浆机
50
3/40.46
25/22.04
15/26.48
10/30
和面机
50
5/36.02
25/22.04
17/25.39
11/29.17
压面机
57
5/43.02
23/29.77
18/31.89
15/33.48
切片机
45
13/22.72
20/18.98
15/21.48
15/21.48
起酥机
48
10/28
20/21.98
16/23.92
20/21.98
月饼成型机
48
10/28
15/24.48
15/24.48
25/20.04
热风旋转烤箱
55
3/45.46
2/48.98
20/28.98
30/25.46
食品烤箱
53
6/37.43
10/33
20/26.98
25/25.04
枕式包装机
50
5/36.02
20/23.98
22/23.15
20/23.98
封口机
55
8/36.94
20/28.98
20/28.98
20/28.98
贡献值
51.34
49.25
37.83
39.37
背景值
/

/

/

/

预测值
/

/

/

/

达标分析
达标
达标
达标
达标
标准值
昼间：65dB(A)
由表29可知昼间各厂界噪声贡献值在37.83dB(A)~51.34dB(A)之间，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准的相关要求。本项目噪声对周围环境影响较小。

四、固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固废主要为生产过程产生的废包装材料、鸡蛋壳、废包装桶，生产过程中产生的不合格产品，均属于一般固废。

（1）废包装材料

项目在拆包装的时候，会产生一定量的废包装箱和废包装袋等，废包装材料的产生量约为0.5t/a，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（2）鸡蛋壳

鸡蛋壳的产生量约占鸡蛋用量的10%，项目鸡蛋用量为20t/a，故鸡蛋壳产生量为2t/a，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（3）废包装桶

废包装桶的产生量约为0.6t/a，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（4）不合格产品

生产过程中不合格产品产生量约占产品年产量的1%，项目总产量为450t/a，故不合格产品的产生量为4.5t/a，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。

评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对一般固废进行暂存。建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。

五、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于其他行业，属于IV类项目。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作；故本项目不再对土壤环境进行影响评价。

六、地下水环境影响分析

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A  地下水环境影响评价行业分类表”，本工程类别为“N轻工”中“107、其他食品制造”的“除手工制作和单纯分装外的”类，应当编制环境影响报告表，属IV类项目。因此，本工程不开展地下水环境影响评价。

七、环境风险分析

（1）风险调查
①风险源
本项目生产过程中涉及的危险物质主要为天然气，天然气主要成分为甲烷，天然气具有易燃、易爆等特征，其理化性质及危害见下表。
表30                天然气的理化性质和危险特性
标识
中文名：天然气；沼气
英文名：Natural gas

分子式：CH4
分子量：16.04

UN编号：1971

危险性类别：第2.1类易燃气体
CAS号：78-82-8

危规号：21007

理化性质
性状：无色、无臭气体
主要用途：最重要的有机化工原料，可用作制造炭黑，合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。
最大爆炸压力：（100kPa）： 6.8

溶解性：溶于水
沸点/℃  -160

相对密度：（水=1）约0.45（液化）
熔点/℃  -182.5

相对密度：（空气=1）0.62

燃烧热值（KJ/mol）：803

临界温度/℃： -82.6

临界压力/Mpa：4.62

燃烧爆炸危险性
燃烧性：易燃
燃烧分解产物：CO、CO2
闪点/℃ 无资料
火灾危险性：甲
爆炸极限 5~14%

聚合危害：不聚合
最大爆炸压力/Mpa  0.717

禁忌物：强氧化剂、卤素
最小点火能（mj）  0.28

燃烧温度（℃）2020

危险特性与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法： 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火器： 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
毒性
低毒
对人体危害
侵入途径：吸入
健康危害：急性中毒时，可有头晕、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程总尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语症及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。
急救
吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防止脑水肿。
防护
工程控制密闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。防护服：穿防静电工作服。手防护：必要时戴防护手套。其他工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐区或其他高浓度区作业，须有人监护。
泄露处理
切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且经过技术处理以清除可能剩下的气体。
储运
易燃气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防治钢瓶及附件破损。
②环境敏感目标
项目周边500m范围内主要为农田、道路、林地和村庄，其中项目东侧295m处的后村，210户，680人；东670m处的潘屯村，270户，900人；西816m范岭村，520户，1800人；东南535m处的前村，550户，1900人；南592m西北园村，40户，230人。

（2）环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质及工艺系统危险性取决于危险物质数量与临界量比值Q、行业及生产工艺M。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为甲烷，项目危险物质见下表。
表31                 项目风险物质表
序号
物质名称
序号
CAS号
临界量
（t）Qn
风险物质
类别
突发事件案例
预计最大存在量qn（t）
qn/Qn
1

甲烷
183

74-82-8

10

第二部分 易燃易爆气态物质
a

0.2

0.02

注：a 代表该种物质曾由于生产安全事故引发了突发环境事件；
b 代表该种物质曾由于交通事故引发了突发环境事件； 

c 代表该种物质曾由于非法排污引发了突发环境事件； 

d 代表该种物质曾由于其他原因引发了突发环境事件； 

e 代表该物质发生过生产安全事故
由上表可知，项目Q=0.02，即Q＜1，因此该项目环境风险潜势为I级，环境风险评价工作等级为简单分析。
（3）环境风险识别及风险分析
本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。为降低本项目发生风险事故的概率和减少事故危害，环评要求项目采取以下主要风险防范措施如下：
①如果管路、阀门或软管发生溢出或泄露，在查明原因并消除缺陷之前应停止与泄露部位相关的作业；保持定时地对阀门进行监视，以确定各阀门没有乙炔泄露。
②厂内禁止明火、禁止吸烟、禁止使用打火机等；防止摩擦和撞击等易产生火花的作业；定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况发生。
③在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志，储存区墙壁张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。
④合理而有效的安全监察机构，为安全生产决策、指令的实施提供必要的保证；提高人员素质，加强设备管理。
（4）风险分析结论
综上所述，本项目在生产运行过程中，严格按照工程设计、操作规范运行和管理，可有效减少运行风险，降低危害和环境损坏，一旦发生事故，应实施各类应急预案，迅速撤离周围居民，其环境损失可以降到可接受水平。
本项目环境风险简单分析内容表见下表：
表32         建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产450吨食品（糕点）项目

建设地点

新乡市新乡县合河乡后村村西

地理坐标

经度

113°45'06.14"
纬度

35°20'34.10"
主要危险物质及分布

天然气储存于管道内

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

因天然气具有易燃性，遇到高温、明火产生燃烧爆炸，项目在运输及储存、使用过程中操作不当会引起火灾、爆炸及泄漏事故。

风险防范措施要求

①如果管路、阀门或软管发生溢出或泄露，在查明原因并消除缺陷之前应停止与泄露部位相关的作业；保持定时地对阀门进行监视，以确定各阀门没有液化气泄露。②厂内禁止明火、禁止吸烟、禁止使用打火机等；防止摩擦和撞击等易产生火花的作业；定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况发生。③在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志，储存区墙壁张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。④合理而有效的安全监察机构，为安全生产决策、指令的实施提供必要的保证；提高人员素质，加强设备管理。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为液化气。本项目Q=0.0002＜1，因此该项目环境风险潜势为I级，环境风险评价工作等级为简单分析。
八、总量控制指标

本项目污染物排放量：SO2 0.024t/a、NOX 0.112t/a、颗粒物0.0147t/a、VOCs0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a。

根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》(新环【2020】37号)，“对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代消减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20.024t/a，NOX0.112t/a，颗粒物0.0147t/a，VOCs0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。
九、选址可行性分析

新乡县合香园食品厂位于新乡市新乡县合河乡后村村西，该项目为租赁现有厂房（租赁协议见附件3），根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年）调整完善（2017年修改），本项目用地性质为采矿用地，采矿用地属于建设用地的范畴。鉴于本项目租赁现有厂房，不进行新增土地，不新建厂房，企业承诺如因需要搬迁，该公司积极配合，协助相关部门搞好拆除或搬迁事宜。

项目四周情况：项目东侧为卫河；西侧为乡村路，隔路为林地；南侧为旧厂房；北侧为空地。项目周围主要环境敏感点为；东295m处的后村和东670m处的潘屯村，西816m范岭村，东南535m处的前村，南592m西北园村。距离本项目最近的地表水体为东20m处的卫河。
项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。

综上所述，评价认为本项目选址可行。

十、环境管理与监测计划

为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。

本工程环境管理部门应做好以下工作：

（1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。

（2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。

（3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。

表33                 本项目监测计划一览表

序号

类别

监测因子

监测点位

监测频次

1

废气
颗粒物、SO2、NOX
废气处理设施出口、无组织
1次/年
2
噪声

Leq（A）

四周厂界外1m

1次/年
十一、环保投资估算

本项目总投资为30万元，其中环保投资为6万元，占总投资的20%。环保投资估算表见下表。

表34               本项目环保投资估算一览表

类别

污染源

环保措施

数量

投资费用（万元）

废气

投料工序
密闭车间、加盖搅拌
/
/
烘烤废气
袋式除尘器+15m高排气筒排放
1根
3
废水

设备擦洗废水

化粪池
/

1
车间地面拖洗废水

生活污水
噪声

设备噪声

基础减振、距离衰减、厂房隔声等

/

0.5
固废

废包装材料

经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售
10m2
1
废包装桶

鸡蛋壳

不合格产品

其他

本项目应按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。

0.5
环保投资总计

6
十二、环保验收

本项目环保验收内容见下表。
表35                  环保验收“三同时”一览表

类别

污染源

治理措施

验收内容

验收标准

废气

烘烤废气

袋式除尘器+15m高排气筒排放
1台袋式除尘器+1根15m排气筒

《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）——《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》中暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑标准要求（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3），同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。
废水

设备擦洗废水、车间地面拖洗废水、生活污水

化粪池
化粪池
/
噪声

设备噪声

基础减振、距离衰减、厂房隔声等

基础减振、距离衰减、厂房隔声等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

固废

废包装材料

经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售
一般固废间1间（面积约10m2）
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单

废包装桶

鸡蛋壳

不合格产品

其他

本项目应按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统。

/




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	烘烤工序
	烟尘、SO2、NOX
	袋式除尘器+15m高排气筒排放
	达标排放

	
	投料工序
	粉尘
	车间内沉降
	可行

	水

污

染

物
	生活污水

生产废水
	COD

SS

NH3-N

TP

动植物油
	经化粪池处理后定期清运，不外排。
	/

	固

体

废

物
	生产环节
	废包装材料
	经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售
	处置合理

	
	
	废包装桶
	
	

	
	
	鸡蛋壳
	
	

	
	
	不合格产品
	
	

	噪

声
	   本项目噪声设备主要为和面机、压面机、起酥机、成型机等运行时产生的机械噪声，噪声源强为60-75dB（A），经采取厂房隔音措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果

本项目建成后将采取一定的绿化措施，应采取灌木与乔木相结合的方式，生态环境将得到一定程度的恢复。


结论与建议

	一、结论

1、项目符合国家产业政策要求

新乡县合香园食品厂总投资30万元，在新乡市新乡县合河乡后村村西建设年产450吨食品（糕点）项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目生产规模、设备工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为“允许类”，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-14-03-077740。
2、项目选址可行性结论
根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图（2017年修改）及合河乡土地利用规划图（2010-2020年），本项目用地性质为采矿用地，采矿用地属于建设用地的范畴。鉴于本项目租赁现有厂房，不进行新增土地，不新建厂房，企业承诺如因需要搬迁，该公司积极配合，协助相关部门搞好拆除或搬迁事宜。
项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。
综上所述，评价认为本项目选址可行。
3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求

（1）废气达标排放

本项目废气主要投料工序投料过程中产生的粉尘，烘烤工序产生的燃气废气。
①投料工序
本项目面粉为人工投料至搅拌机内，在投料过程中会产生少量粉尘，投料完毕后加盖密封搅拌，搅拌过程不会再产生粉尘。评价要求：操作工人在加料时要尽量减慢加料速度，降低物料落差，以减少加料过程中粉尘的产生。

企业无组织粉尘厂界最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）。
②烘烤工序
本项目烘烤工序采用天然气烤箱，在烘烤过程中产生天然气废气，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为8.8mg/m3、29.3mg/m3、137.2mg/m3，废气经带式除尘器+1根15m高排气筒排放，满足河南省生态环境厅《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）——《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》中暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑标准要求（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3），同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》“其他所有涉气工业企业”（排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。
（2）水环境影响分析结论

本项目废水主要为生活污水、设备擦拭和车间地面拖洗过程中产生的产废水。废水经化粪池处理后定期清运。化粪池池底、池壁做好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。废水经以上措施处理后，不会对项目周围地表水环境产生影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A  地下水环境影响评价行业分类表”，本工程类别为“N轻工”中“107、其他食品制造”的“除手工制作和单纯分装外的”类，应当编制环境影响报告表，属IV类项目。因此，本工程不开展地下水环境影响评价。
（3）声环境影响分析结论
本项目的噪声源主要为和面机、压面机、起酥机、成型机等运行时产生的机械噪声，噪声级在60~75dB(A)之间，经采取厂房密闭隔音等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。环评建议加强高噪声设备日常维护，使之处于良好的运转状态，周围均为企业，因此本项目生产对周围的声环境影响较小。
（4）固废影响分析结论
本项目运营期产生的固废主要为生产过程产生的废包装材料、鸡蛋壳、废包装桶，生产过程中产生的不合格产品，均属于一般固废。评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对一般固废进行暂存。建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地环境产生不利影响。

（5）环保投资

本项目总投资为30万元，其中环保投资为6万元，约占总投资的20%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。
4、建设项目总量指标及新增总量替代说明

本项目污染物排放量：SO2 0.024t/a、NOX 0.112t/a、颗粒物0.0147t/a、VOCs0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a。

根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》(新环【2020】37号)，“对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需再环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，SO20.024t/a，NOX0.112t/a，颗粒物0.0147t/a，VOCs0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。
二、建议
（1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。

（2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。

（3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。

（4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。

三、环评总结论

新乡县合香园食品厂年产450吨食品（糕点）项目位于新乡市新乡县合河乡后村村西，选址符合相关规划。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

新乡市鸿源环保科技咨询有限公司
2020年9月
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  一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  发改委备案

附件3  租赁协议
附件4  搬迁承诺
附件5  营业执照复印件
附件6  大气环境自查表
附件7  地表水环境自查表
附图1  项目地理位置图

附图2  新乡县土地利用总体规划图

附图3  合河乡土地利用总体规划图
附图4  项目卫星图
附图5  项目周围环境及厂区平面布置图

    附图6  现状照片图
    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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自查表1   项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级 eq \o\ac(□,√)
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km eq \o\ac(□,√)

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a eq \o\ac(□,√)

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、SO2、NOX）
其他污染物（/）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5 eq \o\ac(□,√)

	评价标准
	评价标准
	国家标准 eq \o\ac(□,√)
	地方标准 eq \o\ac(□,√)
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区 eq \o\ac(□,√)
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据 eq \o\ac(□,√)
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区 eq \o\ac(□,√)

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源 eq \o\ac(□,√)
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL

2000□
	EDMS/

AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（/）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度
贡献值
	非正常持续时长（/）h
	C非正常最大占标率≤100%□
	C非正常最大占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（/）
	有组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
无组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（/）
	监测点位数（/）
	无监测 eq \o\ac(□,√)

	评价结论
	环境影响
	可以接受 eq \o\ac(□,√)         不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2：
（0.024）t/a
	 NOX：

（0.112）t/a
	颗粒物：
（0.0147）t/a
	VOCs：
（/）t/a


自查表2      建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型  eq \o\ac(□,√)；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放  eq \o\ac(□,√)；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物  eq \o\ac(□,√)；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B  eq \o\ac(□,√)
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期  eq \o\ac(□,√)；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他  eq \o\ac(□,√)

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

	
	水文情势调查　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测　
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（   ）
	监测断面或点位个数（   ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（ /）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（/）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（   ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 □；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 □；不达标 □
水环境保护目标质量状况 (：达标 □；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 □
不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（   ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □
正常工况 □；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □
导则推荐模式 □：其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标  eq \o\ac(□,√)；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	/
	/

	
	
	NH3-N
	/
	/

	
	
	TP
	/
	/

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（   ）m3/s
生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（   ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施  eq \o\ac(□,√)；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测  eq \o\ac(□,√)
	手动□；自动 □；无监测  eq \o\ac(□,√)

	
	
	监测点位
	（   ）
	（   ）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（   ）

	
	污染物排放清单
	 eq \o\ac(□,√)见报告内容

	评价结论
	可以接受  eq \o\ac(□,√)；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
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附图1    项目地理位置图
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附图2    新乡县土地利用规划图
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附图3    项目土地利用规划图
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附图四       项目卫星图





附图五   项目周围环境及厂区平面布置图





附图六   项目现状照片图
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