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建设项目基本情况

	项目名称
	河南省固缘机械设备有限公司年加工GY振动筛300台、振动筛紧固件50万件项目

	建设单位
	河南省固缘机械设备有限公司

	法人代表
	王文战 410721197010272092
	联系人
	王文战

	通讯地址
	新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号

	联系电话
	13949609659
	传真
	/
	邮政编码
	453700

	建设地点
	新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号

	备案部门
	新乡县发展和改革委员会
	项目代码
	2020-410721-35-03-077491

	建设性质
	新建√ 改扩建 技改
	行业类别及代码
	C3511矿山机械制造

	占地面积

（平方米）
	600
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	120（税收10）
	环保投资

（万元）
	10
	环保投资占总投资比例
	8.3%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2020.12

	一、项目由来

河南省固缘机械设备有限公司拟投资120万元，在新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号建设“河南省固缘机械设备有限公司年加工GY振动筛300台、振动筛紧固件50万件项目”产品产能为GY振动筛（即振动筛外壳）300台/年、振动筛紧固件50万件/年。项目租赁新乡市宏业纺织有限公司闲置厂房进行生产，经现场勘查，拟利用厂房内设备未安装，不具备生产能力，不涉及未批先建。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十四、专用设备制造业：70专用设备制造业”。名录规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的项目应做报告书；其他（仅组装的除外）的项目应编制环境影响评价报告表；仅组装类的项目应填报环境影响评价登记表。本项目振动筛（外壳）主要生产工艺包括：锯床加工、焊接；振动筛紧固件主要生产工艺包括：冷镦、搓丝、滚丝等，不涉及电镀、喷漆工艺，不属于仅组装的项目，故应编制环境影响评价报告表。
本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。

根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）和河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办〔2020〕22号），本项目属于专用设备制造及维修，属于告知承诺类项目，告知承诺制申请表及承诺书见附件。
二、项目建设与产业政策及备案相符性分析

1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”类别，为“允许类”项目，符合国家产业政策相关要求。项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-35-03-077491（详见附件）。项目建设符合国家相关产业政策。

本项目情况与产业政策相符性分析见表1

表1                  项目与产业政策一致性分析

类别

条款

内容

本项目情况

相符性

鼓励类

十四、机械
30、智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊割设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源
本项目产品为振动筛（外壳）和振动筛紧固件，生产过程中焊接工序使用的是NBC-350型二保焊
不属于

33、合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精度传动联结件，大型轧机联结轴；新型粉末冶金零件：高密度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电用变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零部件
本项目主要产品为GY振动筛(外壳）和振动筛紧固件，紧固件主要原料为钢材
不属于

限制类

十一、机械
6、40平方米及以下筛分机制造项目
本项目振动筛筛分面积为50平方米及以上
不属于

28、8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目
本项目振动筛紧固件为9.8级及以上
不属于
49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机
本项目生产过程中焊接工序使用的是NBC-350型二保焊
不属于
淘汰类

落后生产工艺装备

十、机械
20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机 
21、磁放大器式弧焊机
本项目生产过程中焊接工序使用的是NBC-350型二保焊
不属于

落后产品

七、机械
经查无相关条款

本项目主要产品为GY振动筛和振动筛紧固件
不属于

2、与发改委备案一致性分析

项目已由新乡县发展和改革委员会备案，备案文号为2020-410721-35-03-077491（详见附件），与发改委备案一致分析见表2。

表2                本项目与备案一致性分析一览表
名称

项目备案

项目情况

一致性
建设

地点

新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号
新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号
一致
产品

GY振动筛、振动筛紧固件
GY振动筛（外壳）、振动筛紧固件
一致
生产

规模

GY振动筛300台/年、振动筛紧固件50万件/年
GY振动筛（外壳）300台/年、振动筛紧固件50万件/年
一致
投资

120万元

120万元

一致
生产

工艺

钢板、线材-剪切-焊接-冷镦-滚-搓丝-冲压-成品
振动筛：原料-剪切-锯-焊接-成品
振动筛紧固件：原料-冷镦-搓丝-成品 
本项目滚丝、搓丝工序统称搓丝
设备

二保焊（NBC-350型）2台、冷镦机（SJZ12-250）1台、搓丝机（ZJ25-20）1台、滚丝机（ZB28-20B）1台、锯床1台等
二保焊（NBC-350型）2台、冷镦机（SJZ12-250）1台、搓丝机（ZJ25-20）1台、滚丝机（ZB28-20B）1台、锯床1台、剪板机1台等
一致
三、项目建设与当地规划相符性

本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号，租赁新乡市宏业纺织有限公司闲置厂房进行生产。根据《翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020年》（见附图），该项目选址为现状建设用地，符合翟坡镇土地利用总体规划。
四、厂区四周环境及环境敏感目标

本项目位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号。项目四周环境为：北侧隔路为新乡市中晶塑业有限公司，西侧和东侧紧邻为空厂房，东侧隔空厂房为农田，南侧为新乡市同晖纸品有限公司。距离本项目较近的环境敏感点为：西侧660m处的东营村，东南侧119m处的翟坡镇，东北侧825m处的南翟坡西村。项目周边环境示意图及周边敏感点见图1、图2。
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图1  项目周边环境示意图
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图2  项目厂址及周边敏感点示意图
五、工程内容及规模

1、项目概况及建设情况

本项目的基本概况见表3。

表3                         项目概括一览表
序号

项目

内容

1

项目名称

河南省固缘机械设备有限公司年加工GY振动筛300台、振动筛紧固件50万件项目
2

建设单位

河南省固缘机械设备有限公司
3

产品方案

GY振动筛（外壳）：300台/年、振动筛紧固件：50万件/年
4

项目地址

新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号
5

占地面积

600m2
6

总投资（万元）

120
7

定员与工作制度

劳动定员6人，每天8个小时，单班生产，年工作280天

2、项目建设情况及项目组成

经过现场勘查，本项目拟用厂房为空厂房，设备未到位，不具备生产能力，不存在未批先建。本项目现状如图3。


图3  项目现状照片

工程情况见表4
表4                    项目工程情况一览表

序号

项目

建设内容

数量、规模或要求

1

主体工程

生产车间

600m2
2

环保工程

废水

化粪池

废气

有组织：焊接
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放

无组织
原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料，厂区及生产车间道路硬化；焊接过程中产生的废气采用集气罩并配备除尘设施
固废
一般固废临时堆场1座（5m2)

危险废物暂存间1座（5m2）
噪声

基础减振、厂房隔声

3

公用工程

供水

自备井

供电

当地供电所统一供电

2、主要生产设备

项目主要生产设备，详见表5。
表5                  主要生产设备一览表
序号

设备名称

规格型号

数量（台）

备注

振动筛（外壳）

1
剪板机

/

1
/
2
锯床
/
1
/
3
二保焊
NBC-350型
2
/
振动筛紧固件
1

冷镦机
SJZ12-205
1
/

2
搓丝机
ZJ25-20
1
/
3

滚丝机
ZB28-20B
1
3、原辅材料及资源能源消耗量
表6                  本项目原辅材料及资源能源消耗量
项目

名称

单位

年用量

原辅材料

振动筛（外壳）

钢板
t/a

80
圆钢
t/a

15
槽钢
t/a

10
钢管
t/a

30
焊丝

t/a

2
切削液

t/a

0.1
振动筛紧固件

盘圆

t/a

150
冷镦油

t/a

0.1

润滑油

t/a

0.1

资源能源

水

t/a

50
电

万KW•h
1.2
原辅材料理化性质：
冷镦油：（又名成型油、挤压拉伸油）是以精制矿物油为基础，复配入高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂等多种特殊添加剂调配而成，具有良好的润滑性、极压抗磨性 、防锈性及高温抗氧化安全性等。在常温常压下无挥发性。
4、产品方案

表7                  项目产品及产量一览表
产品名称

年产量

GY振动筛
300台/年
振动筛紧固件
50万件/年
六、相关政策相符性分析

1、与新环[2015]342号文的对照分析
与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。
表8                 与《通知》对比分析一览表
项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区分

工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区

项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号 
不属于

城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域

不属于

农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

禁止开发区

本项目所在地不涉及环境敏感区

不属于

新乡市

集中水源地保护区

新乡市四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)

一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域
二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域
项目距四水厂地下水饮用水源二级保护区边界的距离为6555m

不在保护区范围内

新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)
一级保护区范围:取水井外围50米的区域。
项目距新乡县翟坡镇水厂地下水水井群一级保护区边界的距离为1339m
不在保护区范围内
污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号
属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属

污染

新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）

属于

工业项目

分类

一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）
本项目产品为GY振动筛（外壳）、振动筛紧固件，属于基本无工业污染和环境风险的项目
属于一类工业项目

由表8可知，本项目不属于《通知》内划定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和禁止开发区，根据《通知》第四条“相关说明”第3条“本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行”的规定，本项目参照农产品主产区的环境准入政策要求执行，相符性分析见表9。

表9             与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析

类别

内容
本项目情况
对比

结果

环境准入政策

1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

本项目应编制报告表。

本项目符合简化部分审批程序

2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。

本项目为一类工业项目，为专用设备制造业，不属于重污染项目，也不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。

不属于严控重污染项目
3、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。

本项目在《水污染防治重点单元》区域内，不属于不予审批的屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。
不属于严控部分区域重污染项目

由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。
2、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析
表10                   与《攻坚行动方案》对比分析一览表

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

实施范围

京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。

本项目厂址位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号。
在实施范围内

24.强化污染源自动监控体系建设

鼓励各地对颗粒物、VOCs无组织排放突出的企业，要求在主要排放工序安装视频监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录环保设施运行及相关生产过程主要参数。

本项目建成后按要求在污染防治措施处、生产区及厂区大门口处安装视频监控。
符合

由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》中相关要求。

3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动实施方案》）的对比分析

表11              与《三年行动实施方案》对比分析一览表
《三年行动实施方案》中与本项目有关的内容

本项目情况

是否符合

（二）打好工业企业水污染防治攻坚战役
1.继续开展严厉打击违法倾倒、转移危险废物（废液）工作。2018年，认真开展严厉打击违法倾倒、转移危险废物（废液）专项行动，对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业开展全面排查，就企业危险废物和高浓度废液的种类、数量和处理处置方式等建立台账，并实行月申报备案制度，在每月月底前向当地环保部门报告当月本企业危险废物和高浓度废液的种类、数量和处理处置方式，从制度上确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，杜绝违法倾倒、转移等现象发生。
本项目主要危险废物为废机油、废冷镦油、废润滑油，采用专用密闭容器收集危废暂存间暂存、定期委托有资质的回收单位安全处置。
符合

（三）全面打好碧水保卫战

3.强化污水处理厂运行管理。现有污水处理厂应基本做到满负荷运行，不得擅自降低处理水量；产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施，确保污水处理设施稳定达标运行

本项目属于新建企业，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不产生有毒、有害污染物。
符合

由上表可知，本项目符合《三年行动实施方案》中相关要求。

4、本项目与《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析
表12    与《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》对比分析

与本项目相关条文

本项目情况

对比

结果

新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案
36.加强废气收集和处理
推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。
本项目主要废气为焊接过程中产生的烟尘，废气采用集气罩+袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放，去除率为90%。
符合

要求

54.完善工业企业监测监控体系

全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。

本项目不在重点排污单位名录内，不涉及氨法脱硫脱硝。
符合

要求

55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管

继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。

项目建成后，评价要求本项目在总用电处、主要生产设施处和污染治理设施安装用电量监控系统终端，并联网。

符合

要求

新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案
（三）全面深化达标治理

1.加强涉水污染源环境管理。全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量和浓度双达标；建立涉水企业管理清单，对于直排入河、有治污设施进入城市污水管网的企业统一安装水质在线监测设施并与生态环境部门联网；加强对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业的日常监管，确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，严厉打击并坚决杜绝违法倾倒、转移等现象发生。
本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清运。本项目主要危险废物为废机油、废冷镦油、废润滑油，采用专用密闭容器收集危废暂存间暂存、定期委托有资质的回收单位安全处置。
符合
要求
新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案
（四）加强土壤污染源头治理
1.着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重企业污染。深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，根据最新信息持续排查重点区域，及时更新排查清单和整治清单。高标准、严要求进行综合整治工作，切实防范农用地重金属污染风险，切断重金属污染物进入农田途径，并于2020年10月底前全部完成整治工作；市生态环境局应对完成整治的企业及时组织验收，并核查“一企一档”建立情况。
本项目不属于涉镉等重金属重点行业
符合
要求
（五）全面夯实土壤污染防治基础
1.加快土壤环境监测制度和能力建设。土壤环境监测工作是打赢土壤污染防治攻坚战的重要支撑，各级政府要统筹安排本级财政资金，加大对土壤环境监测的支持力度，持续推进环境监测能力提升，优化土壤环境质量监测点位，并实施定期监测，完善土壤环境质量例行监测制度；继续依法推进土壤污染重点监管单位及周边土壤环境监测；针对突发环境事件，做好土壤环境事故应急监测、处置等工作。完善土壤与可食用农产品协同监测、大中型灌区水质监测长效机制，为土壤污染防治提供支撑。
本项目按要求对周边土壤进行了监测
符合
要求
5、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《河南6个专项方案》）的对比分析

本项目应符合《河南省6个专项方案》中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”的相关内容，具体对比分析如下：

表13      与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”对比分析一览表

与本项目有关的内容

本项目情况

是否符合要求

二、工作目标

针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。

本项目建设后将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。按照方案要求安装视频监控。
符合

要求

附：十六、其他行业无组织排放治理标准

（一）料场密闭治理：所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。

本项目原料为钢材，所有物料均置于封闭的车间内，无露天堆放现象；地面全部硬化，物料无明显积尘。本项目主要废气为焊接过程中产生的烟尘，在焊接工序设置独立集气罩，并配套袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放。

符合

要求

（三）生产环节治理：物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。

本项目在焊接过程中会产生烟尘，在焊接工序安装集气设施和除尘设施，尾气经15m高排气筒排放。

符合

要求

（四）厂区、车辆治理：厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。对厂区道路定期洒水清扫。

厂区道路全部硬化，闲置空地全部绿化，厂区道路定期洒水清扫。

符合

要求

（五）建设完善监测系统：因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。

本项目污染物是焊接过程中产生的颗粒物，项目建成后按要求安装在线监控。

符合

要求

6、本项目与《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（以下简称《新乡市2019年无组织排放治理方案》）的对比分析
表14        与《新乡市2019年无组织排放治理方案》的对比分析一览表
《新乡市2019年无组织排放治理方案》中与本项目有关的内容

本项目情况

是否符

合要求

二、治理目标
2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。
本项目建设后，将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。本项目不属于重点行业，不涉及VOCs排放。
符合

附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范

5.1无组织排放污染物控制措施要求

煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。

本项目原料为钢材，生产过程中不涉及粉状、粒状物料及燃料，原料钢材均在封闭的车间内暂存，车间内无可见烟尘外逸，焊接过程中产生的废气采设置集气罩并配备除尘设施，尾气经15m高排气筒排放。
符合

6.1粉尘无组织排放控制措施

6.1.1料场堆场扬尘控制措施：各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。

本项目产品为GY振动筛（外壳）、振动筛紧固件，主要原料为钢材，生产过程中不使用粉状和粒状物料，物料均在封闭的车间内仓储，无露天存放。
符合

6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施：厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得过1小时，办公区和非运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。

厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进行绿化，无裸露土地。

符合

7、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《工业企业用电量监控系统通知》）的对比分析
表15     与《工业企业用电量监控系统通知》对比分析一览表
《工业企业用电量监控系统通知》中与本项目有关的内容

本项目情况

是否符合

一、安装范围

所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。

本项目在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。
符合

由上表可知，本项目符合《工业企业用电量监控系统通知》中相关要求。
8、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析

本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关内容对比分析见下表：
表16 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析
与本项目相关条文

本项目情况

相符性

2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。
本项目建成后需要在厂区内的主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。

符合
由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关要求。
9、与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的对照分析

本项目与新环 [2020]37号文的相关内容对比分析见下表：
表17                与新环 [2020]37号文的对照分析

主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

一、严格落实环评告知承诺制审批的适用范围
严格按照生态环境部环评豁免管理试点范围和环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单，禁止环评豁免管理和环评告知承诺审批清单以外的项目。
本项目属于专用设备制造及维修，在环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单中。

符合
二、简化建设项目总量管理
对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核，环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见主要污染物质总量审核原则、程序和格式以省厅下发文件为准。
本项目不新增重点污染物，不再进行总量审核。
符合
10、本项目与《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）的对照分析
表18                   与豫环办〔2020〕22号文的对照分析
主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

二、落实环评审批正面清单

（二）探索环评告知承诺制审批。建设单位在项目开工建设前，将告知承诺书及环境影响报告书、表等要件报送有审批权的生态环境部门。生态环境部门在收到要件后，可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。环境影响报告书、表的审批时限分别为15和8个工作日（含受理和拟审批公示时间）。环评告知承诺制审批试点范围如下：
1.生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围（见附件3）；
2.位于中国（河南）自由贸易试验区，符合相关规划及规划环评要求的建设项目。
本项目产品为GY振动筛(外壳)、振动筛紧固件，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的二十四条专用设备制造业第70条专用设备制造及维修，生态环境部门在收到要件后可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。
符合

三、优化建设项目环评管理

（三）简化建设项目总量管理。对不增加重点污染物排放量的项目，不再进行总量审核；对增加重点污染物排放量的项目，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。对实行环评告知承诺制审批的项目，可由建设单位承诺在项目投产前取得主要污染物总量审核意见，作为核发排污许可证的条件；项目批复后，环评审批机构应同步将主要污染物排放量及重金属排放量情况移交总量管理机构。

本项目生产过程中不新增重点污染物排放，因此，本项目不再进行总量审核。
符合

由上表可知，本项目满足豫环办〔2020〕22号文的相关要求。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7km，南北宽29.1km，总面积为364.6km2。

项目位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号，具体位置详见附图一。

2、地形地貌

新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82m之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。

本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。

3、地质构造

新乡县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县地处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分，评价区域属于黄河冲积平原区，浅层属新生代第四系全新冲积物，该区0~8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂；均为全新河流冲积粉层。

4、气候、气象

新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年平均风速为2.08m/s，年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3mm，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7mm。年均日照2407小时，年均无霜期200天，适于农作物生长。

5、河流水系

（1）地表水体

项目所在区域地表水主要有卫河、西孟姜女河和共产主义渠，均属海河流域。

1）卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。

2）共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。

3）东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，全长50.5km，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。东孟姜女河有三个支流：一支排、二支排和大泉排，三个支流均为纳污河道，无天然径流，目前水质均已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对东孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

4）西孟姜女河是卫河的支流，由于接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水V类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水V类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。
（2）地下水

新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

6、土壤植被

新乡县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，根据新乡县土壤资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土壤类，7个亚类，13个土属，35个土种。

由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂、慢出淤、不紧不慢出两合的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下：

1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019环境质量年报》，区域空气质量现状数据如表19所示。

表19                区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

101
70

144
超标

PM2.5
年平均质量浓度

56
35

160
超标

SO2
年平均质量浓度

16
60

26.7
达标

NO2
年平均质量浓度

44
40

110
超标

CO

第95百分位浓度

2.08/m3
4mg/m3
52
达标

O3
第90百分位浓度

178
160

111
超标

由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。

目前，新乡市正在实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。
本项目废气主要为焊接过程中产生的烟尘，经集气罩收集后采用袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒有组织排放。因此，项目的投产运行不会对区域环境质量产生不良影响。
2、地表水环境质量现状

项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运。距离本项目最近的地表水为西孟姜女河。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，西孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类标准。评价引用新乡市环境监测站对西孟唐庄闸的监测数据，根据新乡市环境监测站2020年7月份对西孟唐庄闸断面的监测周报数据见下表。
表20          西孟唐庄闸断面监测数据2020年7月        单位：mg/L

监测因子

COD

NH3-N

TP

监测数据

27.20~28.50

1.25~4.68

0.410~0.542

断面标准

40

2

0.4

达标情况

达标

超标

超标

由上表可知，NH3-N、TP浓度均出现超标现象，其超标原因主要是因为沿途接纳了大量的工业、生活废水。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》和新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）等措施，将逐步改善新乡市水环境质量。
本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，项目运行期间不会加重对区域地表水体的污染。因此，本项目对附近地表水体无不良影响。
3、地下水

本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

4、声环境质量现状

根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为53.6~55.8dB(A)、夜间43.6~47.6dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。

5、土壤环境现状

本项目为C3511矿山机械制造，属于专用设备制造业，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目占地面积600平方米，即0.06hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号，东侧隔空厂房为农田，属于敏感区。因此需要开展土壤环境影响评价，评价等级为三级，需在占地范围内布设3个表层样点，占地范围外无需布设。
河南省固缘机械设备有限公司于2020年9月15日委托河南永飞检测科技有限公司对项目所在区域土壤进行了监测。监测点位与监测因子如下表所示：
表21               土壤监测点位与监测因子一览表

点位编号

监测点

监测因子

采样深度

1

车间门口西北侧空地1#
GB36600-2018表1中45项基本因子+石油烃

0-0.2m取1个样

2

车间门口西侧空地2#
石油烃

0-0.2m取1个样

3

车间门口东侧空地3#
石油烃

0-0.2m取1个样

表22              土壤质量现状监测结果一览表
采样地点

单位

检测项目
车间门口西北侧空地1#
（0-0.2m）

车间门口西侧空地2#（0-0.2m）

车间门口东侧空地3#（0-0.2m）

第二类用地筛选值

类别：重金属和无机物

1

汞

mg/kg

0.078
/

/

38mg/kg

2

砷

mg/kg

2.57
/

/

60mg/kg

3

铅

mg/kg

28
/

/

800mg/kg

4

镉

mg/kg

0.105
/

/

65mg/kg

5

铬（六价）

mg/kg

ND
/

/

5.7mg/kg

6

铜

mg/kg

15
/

/

18000mg/kg

7

镍

mg/kg

32
/

/

900mg/kg

类别：挥发性有机物

8

四氯化碳

μg/kg

ND

/

/

2.8mg/kg

9

氯仿

μg/kg

ND

/

/

0.9mg/kg

10

氯甲烷

μg/kg

ND

/

/

37mg/kg

11

1，1-二氯乙烷

μg/kg

ND

/

/

9mg/kg

12

1，2-二氯乙烷

μg/kg

ND

/

/

5mg/kg

13

1，1-二氯乙烯

μg/kg

ND

/

/

66mg/kg

14

顺式-1，2-二氯乙烯

μg/kg

ND

/

/

596mg/kg

15

反式-1，2-二氯乙烯
μg/kg

ND

/

/

54mg/kg

16

二氯甲烷

μg/kg

ND

/

/

616mg/kg

17

1，2-二氯丙烷

μg/kg

ND

/

/

5mg/kg

18

1，1，1，2-四氯乙烷

μg/kg

ND

/

/

10mg/kg

19

1，1，2，2-四氯乙烷

μg/kg

ND

/

6.8mg/kg

20

四氯乙烯

μg/kg

ND

/

/

53mg/kg

21

1，1，1-三氯乙烷

μg/kg

ND

/

/

840mg/kg

22

1，1，2-三氯乙烷

μg/kg
ND

/

/

2.8mg/kg

23

三氯乙烯

μg/kg

ND

/

/

2.8mg/kg

24

1，2，3-三氯丙烷

μg/kg

ND

/

/

0.5mg/kg

25

氯乙烯

μg/kg

ND

/

/

0.43mg/kg

26

苯

μg/kg

ND
/

/

4mg/kg

27

氯苯

μg/kg

ND
/

/

270mg/kg

28

1，2-二氯苯

μg/kg

ND
/

/

560mg/kg

29

1，4-二氯苯

μg/kg

ND
/

/

20mg/kg

30

乙苯

μg/kg

ND
/

/

28mg/kg

31

苯乙烯

μg/kg

ND
/

/

1290mg/kg

32

甲苯

μg/kg

3.9
/

/

1200mg/kg

33

间二甲苯+对二甲苯

μg/kg

4.5
/

/

570mg/kg

34

邻二甲苯

μg/kg

2.9
/

/

640mg/kg

类别：半挥发性有机物

35

苯胺

mg/kg

ND
/

/

260mg/kg

36

硝基苯

mg/kg

ND
/

/

76mg/kg

37

2-氯酚

mg/kg

ND
/

/

2256mg/kg

38

苯并[a]蒽

mg/kg

ND
/

/

15mg/kg

39

苯并[a]芘

mg/kg

ND
/

/

1.5mg/kg

40

苯并[b]荧蒽

mg/kg

ND
/

/

15mg/kg

41

苯并[k]荧蒽

mg/kg

ND
/

/

151mg/kg

42

崫

mg/kg

ND

/

/

1293mg/kg

43

二苯并[a，h]蒽

mg/kg

ND

/

/

1.5mg/kg

44

茚并[1，2，3-cd]芘

mg/kg

ND

/

/

15mg/kg

45

萘

mg/kg

ND

/

70mg/kg

46

石油烃

mg/kg

56
64
53
4500mg/kg
根据对本项目附近土壤的检测结果，各检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》表1、表2标准的限值要求。
6、生态环境现状

评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为大面积的人工种植的农作物等。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

经现场勘查，本项目建设所在地较近的地下水饮用水源地为新乡市四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)和新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)。

1、四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井):其一级保护区为西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区为西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。根据现场勘查，项目距离该水源地二级保护区边界的距离为6555m，不在保护区范围内，因此本项目不会对其产生影响。

2、新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)：一级保护区范围:取水井外围50米的区域，根据现场勘查，项目距离该水源地二级保护区边界的距离为1339m，不在保护区范围内，因此本项目不会对其产生影响。

表23                       保护目标概况

保护

类别

敏感点名称

相对坐标

保护对象

保护
内容

方向

距离

保护级别

X

Y

声环境、

大气环境

翟坡镇
18
-138
翟坡镇
居民

东南
119m
《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
东营村
-686
-50
东营村
居民

西
660m
南翟坡镇
832
-138
南翟坡镇
居民

东北
825m
饮用水水源地

新乡市四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)

西南
6555m

地下水饮用水源二级保护区

新乡县翟坡镇水厂地下水井群(共3眼井)
西北
1339m
地下水饮用水源一级保护区
地表水

西孟姜女河
南

145m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准
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	表24               环境质量标准
环境要素

标准名称及级(类)别

项目

标 准 限 值

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

PM2.5
35μg/m3（年平均）

75μg/m3（24小时平均）

PM10
70μg/m3（年平均）

150μg/m3（24小时平均）

SO2
60μg/m3（年平均）

500μg/m3（1小时平均）

150μg/m3（24小时平均）

NO2
40μg/m3（年平均）

200μg/m3（1小时平均）

80μg/m3（24小时平均）

CO

4mg/m3（24小时平均）

10mg/m3（1小时平均）

O3
160μg/m3(8小时平均)

200μg/m3（1小时平均）

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类

pH

6-9

CODCr
40mg/L

BOD5
10mg/L

NH3-N

2mg/L

TP

0.4mg/L

TN

2.0mg/L

声环境

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

噪声

昼间

60dB(A)

夜间

50dB(A)

地下水

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类

pH（无量纲）

6.5～8.5

总硬度

450mg/L

耗氧量

3.0mg/L

氨氮

0.5mg/L

土壤环境

《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目筛选值-第二类用地

砷

60mg/kg

镉

65mg/kg

铬（六价）

5.7mg/kg

铜

18000mg/kg

铅

800mg/kg
汞

38mg/kg

镍

900mg/kg

四氯化碳

2.8mg/kg

氯仿

0.9mg/kg

氯甲烷

37mg/kg

1，1-二氯乙烷

9mg/kg

1，2-二氯乙烷

5mg/kg

1，1-二氯乙烯

66mg/kg

顺1，2-二氯乙烯

596mg/kg

反1，2-二氯乙烯

54mg/kg

二氯甲烷

616mg/kg

1，2-二氯丙烷

5mg/kg

1，1，1，2-四氯乙烷

10mg/kg

1，1，2，2-四氯乙烷

6.8mg/kg

四氯乙烯

53mg/kg

1，1，1-三氯乙烷

840mg/kg

1，1，2-三氯乙烷

2.8mg/kg

三氯乙烯

2.8mg/kg

1，2，3-三氯丙烷

0.5mg/kg

氯乙烯

0.43mg/kg

苯

4mg/kg

氯苯

270mg/kg

1，2-二氯苯

560mg/kg

1，4-二氯苯

20mg/kg

乙苯

28mg/kg

苯乙烯

1290mg/kg

甲苯

1200mg/kg

间二甲苯+对二甲苯

570mg/kg

邻二甲苯

640mg/kg

硝基苯

76mg/kg

苯胺

260mg/kg

2-氯酚

2256mg/kg

苯并[a]蒽

15mg/kg

苯并[a]芘

1.5mg/kg

苯并[b]荧蒽

15mg/kg

苯并[k]荧蒽

151mg/kg

崫

1293mg/kg

二苯并[a，h]蒽

1.5mg/kg

茚并[1，2，3-cd]芘

15mg/kg

萘

70mg/kg

《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2其他项目-第二类用地筛选值
石油烃
4500mg/kg


	污

染

物

排

放

标

准
	表25                污染物排放标准

污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废气

《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》
颗粒物
有组织
10mg/m3
无组织
0.5mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级
颗粒物

有组织

15m高排气筒、排放速率3.5kg/h

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

噪声

昼间

60dB(A)

固废

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
（GB18599-2001及2013修改单）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单


	总

量

控

制

标

准
	根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的要求，对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核。

本项目新增污染物排放量为颗粒物0.0029t/a（有组织0.0019t/a、无组织0.001t/a）。
根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文），本项目不新增重点污染物，不再进行总量审核。




建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

本项目主要生产GY振动筛（振动筛外壳）、振动筛紧固件。具体工艺及产污环节分别如下
一、GY振动筛（外壳）工艺流程

[image: image2.emf]原料

剪切 锯 焊接 成品

G、 S、 N S、 N

图例 ： G： 废气 、 S： 固废 、 N： 噪声

槽钢 、 焊丝

S、 N

切削液


图3    GY振动筛(外壳)生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

1、剪切：将外购钢板根据订单要求采用剪板机进行剪切。此过程会产生废边角料和设备噪声。
2、锯：将外购的钢管、圆钢按设计要求采用锯床切割成所需的尺寸，锯床加工过程中使用切削液进行冷却，并避免粉尘产生。此过程会产生废边角料、废切削液和噪声。
3、焊接：将加工好的工件和槽钢按设计要求采用二保焊机焊接在一起，即为成品，入库待售。此过程会产生焊接烟尘和设备噪声。
二、振动筛紧固件工艺流程：

工艺流程简述：

[image: image3.emf]原料 冷镦 搓丝 成品

S、 N N

图例 ： S： 噪声 、 N： 噪声

冷镦油


图4   振动筛紧固件工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

1、冷镦：将外购的盘圆采用冷镦机进行加工，冷镦机就是利用金属的塑性，采用冷态力学进行施压，达到金属固态变形的目的，本项目工件在常温常压的冷镦机上切料、墩头、成型，冷镦机运行过程中使用冷镦油对工件起到润滑、防氧化的目的。此过程中会产生废边角料、废冷镦油和设备噪声。
2、搓丝：冷镦后的工件进入搓丝机和滚丝机进行搓丝（本项目滚丝机和搓丝机的用途一致），通过搓丝机固定压板和活动牙板相互作用，使之牙纹成型，即为成品，入库待售。此过程会产生设备噪声。


	主要污染工序

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表26。
表26                项目营运期产污环节一览表
污染因素

产污环节

污染物

防治措施

废水

生活污水

COD、SS、NH3-N、TP、TN

经化粪池处理后定期清运
废气

有组织：焊接
烟尘
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒

无组织

烟尘
原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料，厂区及生产车间道路硬化。焊接过程中产生的废气采用集气罩并配备除尘设施
噪声

锯床、二保焊、冷镦机、搓丝机、滚丝机、剪板机等
噪声

减振、厂房隔音

固废

锯、冷镦、剪切
废边角料
一般固废堆场存放，定期出售

袋式除尘器

集尘

送至垃圾填埋场填埋
员工生活

生活垃圾

环卫部门定期清运
冷镦机
废冷镦油
危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置
搓丝机、滚丝机
废润滑油
锯床
废切削液



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	有组织：焊接
	烟尘
	18mg/m3；0.02t/a
	1.8mg/m3；0.0019t/a

	
	无组织
	烟尘
	0.001t/a
	0.001t/a

	水

污

染

物
	生活污水

（40.32t/a）
	COD
	300mg/L，0.0121t/a
	0

	
	
	SS
	250mg/L，0.01t/a
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L，0.001t/a
	

	
	
	TP
	3mg/L，0.0001t/a
	

	
	
	TN
	30mg/L，0.0012t/a
	

	固

体

废

弃

物
	锯、冷镦、剪切
	废边角料
	2.75t/a
	0

	
	办公生活
	生活垃圾
	0.84t/a
	0

	
	袋式除尘器
	集尘
	0.0171t/a
	0

	
	冷镦机
	废冷镦油
	0.1t/a
	0

	
	搓丝机、滚丝机
	废润滑油
	0.1t/a
	0

	
	锯床
	废切削液
	0.1t/a
	0

	噪

声
	本项目噪声主要为锯床、二保焊、冷镦机、搓丝机、滚丝机、剪板机等机械设备噪声，噪声源强75~85dB（A）。经过减振措施、厂房隔音后，预测各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准即60dB(A)。

	其

他
	无

	主要生态影响：

本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号，所在区域不属于生态敏感或脆弱区。


环境影响分析

	营运期环境影响分析：

营运期污染因素主要有废气、废水、噪声和固废，具体内容详见以下分析。

一、废气

本项目废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘。本项目锯床使用切削液进行喷淋，故无粉尘产生。
1、有组织废气

（1）废气产生情况
本项目焊接过程中会产生烟尘。焊接烟尘主要成分为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等。根据《机加工行业环境影响评价中常用污染物源强估算及污染治理》（2019.9，许海萍等），二氧化碳气体保护焊焊丝的产尘系数为7~10g/kg焊丝，本项目产尘系数取10g/kg焊丝。本项目运营后，消耗焊丝用量2t/a，则本项目焊接烟尘的产生量为0.02t/a。焊接时间为2h/d（560h/a），则产生速率为0.036kg/h。
（2）废气风量确定
评价提出，本项目设置2台二保焊，均在固定区域进行焊接，在焊接区域上方设置集气罩，将产生的焊接烟尘收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。本项目需要焊接的部分面积较小，故设计集气罩的面积为1m×1m=1m2，根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为：



Ｑ=[image: image4.png]



其中，F—罩口面积，m2；

      V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。
经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目粉尘比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，焊接工序集气罩面积为1m2，则集气罩需要风机风量为1800m3/h。集气罩收集效率为95%，焊接时间为2h/d（560h/a）。本次评价，风机风量按2000 m3/h计。
（3）废气治理及排放情况

评价提出：在焊接区域上方设置集气罩，废气经收集后引入袋式除尘器处理，处理后尾气通过1根15m高排气筒有组织排放，集气设备收集率为95%，袋式除尘器效率一般为90-99%左右，本项目按最不利情况90%计算，设计采用2000m³/h的风机，则项目污染物产生及排放情况如下：
表27               本项目废气产生及排放情况一览表
污染源

名称

产生情况

风机风量(m3/h)

处理方式及效率

排放情况

产生量(t/a)

收集量(t/a)

工作时间(h/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

焊接
烟尘
0.02
0.019
560
0.036
18
2000
袋式除尘器+15m高排气筒，处理效率90%

0.0019
0.0036
1.8
由上表可知，本项目焊接工序排放的颗粒物经过处理后的排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。
焊接废无组织产生量为0.001t/a。

2、无组织废气
本项目原料为钢材，通过车辆运输至封闭的车间内暂存，厂区无露天存放物料，运输过程中无粉尘产生；厂区路面实施硬化，无裸露地面；原料运输转运过程中均无粉尘产生；二保焊上方均设置集气罩并配备除尘设施，尾气经15m高排气筒排放。废气经集气罩收集，但收集效率无法达到百分百，仍会少量废气无组织散失。本次评价焊接烟尘的收集率为95%，未被收集的废气占废气总量的5%，未被收集的焊接烟尘量为0.001t/a，全部以无组织的形式排放，排放速率为0.0018kg/h。 
3、废气污染物排放核算量

（1）有组织排放核算

有组织排放量核算见下表。
表28            大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

1

排气筒P1

烟尘
1.8
0.0036
0.0019
（2）无组织排放核算

无组织排放量核算见下表。

表29               大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

编号

产污环节

污染物

主要污染防治

措施

排放标准

核算年排放量/

（t/a）

标准名称

浓度限制/（mg/m3）

1

生产车间

焊接
烟尘
车间密闭

《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
0.5 mg/m3
0.001
（3）大气污染物年排放量核算

大气污染物年排放量核算见下表。
表30                  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物

0.0019
4、大气环境影响预测

（1）气象资料

a、资料来源

地面气象资料采用新乡气象观测站的观测结果，新乡气象观测站（53986）为国家基本站，位于新乡市郊区东牧村，地理坐标为北纬35°19'0.12″，东经113°52'59.88″，海拔高度73.2m。新乡气象观测站位于本项目的东北方向距离约11.24km，两地地理特征相近，根据导则的要求使用该气象站的资料是可行的。

b、气象特征

区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。总的来说，区域气候主要受北半球大气环流制约，重要的气候特征是一年四季分明。

c、多年气象要素统计结果

根据新乡市气象观测站1997～2017近20年地面观测资料，经统计分析得出以下结果。新乡气象站气象资料整编表如下表所示：
表31                新乡气象站常规气象项目统计（1998-2017）
统计项目

统计值

极值出现时间

极值

多年平均气温（℃）

15.2

/

/

累年极端最高气温（℃）

38.3

2009-06-25

40.9

累年极端最低气温（℃）

-9.4

2016-01-24

-13.1

多年平均气压（hPa）

1008.0

/

/

多年平均水汽压（hPa）

13.0

/

/

多年平均相对湿度(%)

63.9

/

/

多年平均降雨量(mm)

575.7

2016-07-09

414.0

灾害天气

统计

多年平均沙暴日数(d)

0.3

/

/

多年平均雷暴日数(d)

21.6

/

/

多年平均冰雹日数(d)

0.3

/

/

多年平均大风日数(d)

3.9

/

/

多年实测极大风速（m/s）、相应风向

8.1

2002-06-01

23.8N

多年平均风速（m/s）

2.1

/

/

多年主导风向、风向频率(%)

ENE17.0

/

/

多年静风频率(风速<0.2m/s)(%)

11.8

/

/

（2）预测因子

据工程分析内容，本项目排放废气污染物为颗粒物，确定本次环境空气影响预测因子为PM10。

（3）评价标准
表32                          评价标准 

评价因子

浓度值

标准名称

PM10
0.45mg/m3（24小时平均值的3倍）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1
（4）污染源排放参数
表33                项目点源排放参数调查表

点源

名称

X坐标

Y坐标

排气筒底部海拔

排气筒高度

排气筒内径

废气出口速度

废气出口温度

年排放小时数

排放

工况

污染物

源强

单位

m

m

m

m

m

m/s

K

h

/

/

kg/h

排气筒P1

4
2
74
15

0.2
17.68
298

560
正常

PM10
0.0036
表34              项目面源排放参数调查表

面源

名称

X坐标

Y坐标

海拔

高度

面源

长度

面源

宽度

与正北夹角

面源初始排放高度

年排放小时数

排放

工况

源强

PM10
/

m

m

m

m

m

º

m

h

/

kg/h

生产车间

15
-4
74
40
14
0
10
560
正常

0.0018
（5）评价方法

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表35                        估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

40.5

最低环境温度/℃

-13.1

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度气候
是否考虑地形

考虑地形

否

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟
否

岸线距离/km
/

岸线方向/ º
/

（6）预测模式

采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用：

Pi＝Ci/Coi×100％

式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

（7）预测结果
表36                      估算结果表（污染物i）

点源名称

污染物

距源中心下风向距离（m）

最大地面浓度（mg/m3）

最大落地浓度占标率（％）

标准

（mg/m3）

评价等级
排气筒P1

PM10
70
0.000493
0.11
0.45

Pmax＜1% 三级
二级

生产车间

PM10
21
0.00741
1.65
0.45

1%＜Pmax＜10%二级
按照估算模式计算，本项目排气筒有组织废气最大地面浓度占标率Pmax=0.11%＜1%，无组织废气最大占标率Pmax=1%＜1.65%＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定本项目的大气环境评价等级为二级。

按照估算模式计算，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定本项目的大气环境评价等级为二级，根据HJ2.2-2018第5.4.2条规定，本项目大气环境影响评价范围边长取5km。 
（8）项目厂界浓度预测
表37             项目废气污染物排放对厂界影响的预测结果
污染物

厂界

预测浓度（mg/m3）

《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级PM100.15mg/m3（24h平均）（本次以其3倍作为小时均值进行评价）
PM10
东厂界
0
0.5mg/m3
0.45
西厂界
0
南厂界
0.00721
北厂界
0
备注：由于东、西、北厂界距离较近，超出该源的最小环境距离、最大探测距离范围，未有预测数据。

经预测，本项目颗粒物废气最大落地浓度在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度限制0.5mg/m3的要求，对周围环境影响不大。
（9）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2和8.1.3条规定，二级、三级评价项目不进行进一步预测与评价，不需要设置大气环境防护距离。
二、废水

本项目无生产废水，废水主要为生活污水。

本项目职工6人，单班生产，年工作280天，均为周边村民，均不在厂内食宿，用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.18t/d，排放系数以0.8计，则项目生活污水排放量为0.144t/d（40.32t/a）。类比确定废水水质为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。评价提出：本项目生活污水经化粪池处理后，化粪池出口废水污染物排放浓度分别为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。本项目废水经化粪池处理后定期清运，不外排。
三、噪声

1、噪声源强

本项目营运期噪声主要来源于锯床、二保焊、冷镦机、搓丝机、滚丝机、剪板机等设备噪声，噪声源强一般在75~85dB（A）之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。

表38            项目主要噪声源强及治理效果一览表   

序号

高噪声设备

设备源强dB(A)

治理措施

声压级

治理前

数量（台）

设备源强叠加值dB(A)

位置

1

锯床
75
基础减振、厂房隔音
50
1
50
生产车间
2

二保焊
80
55
2
58
3

冷镦机
85
60
1
60
4

搓丝机
80
55
1
55
5

滚丝机
80
55
1
55
6
剪板机

80

55

1

55

2、预测范围

厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北车间外1m处。

3、预测模式

1）声源衰减公式

因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将同类设备近似作为一个点声源进行预测，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下：
         


        L2=L1 – 20lg（r2/r1）

式中：
r1、r2
— 距声源距离（m），

    


L2、L1
— r2 、r1处的声级强度。

2）噪声源叠加公式

两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算：
式中：    L
—总声压级[dB(A)]；




Li
—第i个声源的声压级；

n
—声源个数
4、预测结果

根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。
表39                噪声预测值计算结果一览表                 单位dB(A)
预测点

设备名称

治理后源强dB(A)

距离（m）

贡献值dB(A)

贡献叠加值dB(A)

标准dB(A)
东厂界

锯床
50
10
30
52
60
二保焊
58
8
40
冷镦机
60
3
50
搓丝机
55
4
43
滚丝机
55
8
37
剪板机

55

5

41

南厂界

锯床
50
35
19
40
二保焊
58
29
29
冷镦机
60
27
34
搓丝机
55
12
33
滚丝机
55
10
35
剪板机

55

15

32
西厂界

锯床
50
3
40
51
二保焊
58
3
48
冷镦机
60
9
41
搓丝机
55
10
35
滚丝机
55
4
43
剪板机

55

8

37
北厂界

锯床
50
5
36
43
二保焊
58
10
38
冷镦机
60
11
39
搓丝机
55
26
27
滚丝机
55
23
28
剪板机

55

20

29
翟坡镇
锯床
50
155

6
21
二保焊
58
149

15
冷镦机
60
147

17
搓丝机
55
132

13
滚丝机
55
130

13
剪板机

55

135

12
表40                    噪声预测值结果一览表

预测点

翟坡镇
标准值dB(A)

贡献值dB(A)
21
昼间60dB(A)

现状值
昼间
55
预测值
55
项目生产期间高噪声设备经减振、隔声后，项目厂区四周噪声预测值较小，各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求；本项目最近的敏感点翟坡镇的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准昼间60dB(A)的要求。
四、固废

本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为锯和冷镦加工过程中产生的废边角料、袋式除尘器集尘、员工生活垃圾；危险废物为锯床运行过程中产生的废切削液、冷镦机运行过程中产生的废冷镦油、搓丝机和滚丝机运行过程中产生的废润滑油。
1、一般固废

①废边角料
本项目圆钢、钢管需要采用锯床进行加工，加工过程中会产生废边角料，根据企业提供的资料，圆钢、钢管原料用量为45t/a，废边角料产生量按照1%的比例进行计算，则锯床废边角料产生量为0.45t/a；本项目盘圆需要采用冷镦机进行冷镦，冷镦过程中会产生废边角料，根据企业提供的资料，盘圆原料用量为150t/a，废边角料产生量按照1%的比例进行计算，则冷镦废边角料产生量为1.5t/a；本项目钢板需要采用剪板机进行剪切，剪切过程中会产生废边角料，根据企业提供的资料，钢板原料用量为80 t/a，废边角料产生量按照1%的比例进行计算，则锯床废边角料产生量为0.8t/a。
综上所述，本项目废边角料总产生量为2.75t/a。评价提出：废边角料统一收集一般固废临时堆场暂存，定期外售。
②袋式除尘器集尘
本项目焊接工序会产生焊接烟尘，经过收集后引至袋式除尘器内处理，收集到的废气量为0.019t/a，则从袋式除尘器收集到的的颗粒物量为0.0171t/a。评价提出：袋式除尘器集尘经集中收集后送至垃圾填埋厂进行填埋。
③生活垃圾

员工办公生活会产生生活垃圾，产生量按人均0.5kg/d计算，本项目定员6人，年工作280d，则生活垃圾产生量为0.84t/a。评价提出：设置若干垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一清运。

2、危险废物

①废切削液

本项目锯床运行过程均采用切削液对工作面进行喷淋冷却，生产过程中产生的废切削液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液）。每年所需用量0.1t，则废切削液的产生量为0.1t。评价提出：采用专用密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。
②废冷镦油
本项目冷镦机运行过程中需要用到冷镦油对工件进行润滑，更换下来的废冷镦油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），每次所需0.1t，则废冷镦油产生量为0.1t。评价提出：采用专用密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。
③废润滑油

本项目搓丝机、滚丝机运行过程中需要用到润滑油，产生的润滑油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），每年所需量为0.1t/a，则废润滑油的产生量为0.1t/a。评价提出：采用专用密闭容器收集危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。
综上，本项目固废产生及处置情况见下表。
表41               工程固废产生及处置情况表           单位：t/a

固废属性

固废名称

产生量（t/a）

处置措施

排放量

一般固废

废边角料

2.75
一般固废暂存间暂存后定期外售

0

袋式除尘器

集尘

0.0171
送至垃圾填埋厂进行填埋
0

生活垃圾

0.84
集中收集后由环卫部门拉走处理
0

危险废物
废切削液
0.1
采用专用密闭容器收集危废暂存间暂存、定期委托有资质的回收单位安全处置
0
废冷镦油
0.1
0
废润滑油
0.1
0
本项目危险废物产生情况及性质见下表。
表42                        危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(吨/年)

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废切削液

油/水、烃/水混合物或乳化液HW09

900-006-09

0.1
锯床
液态

有机物

有机物

3个月

毒性

危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置

2

废冷镦油
废矿物油与含矿物油废物HW08

900-214-08

0.1
冷镦机
液态

有机物

有机物

3个月
毒性、易燃性

3
废润滑油

废矿物油与含矿物油废物HW08

900-217-08

0.1
搓丝机、滚丝机
液态

有机物

有机物

1年
毒性、易燃性

3、固废处置措施

为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废堆场和危废暂存间，对项目固废实现分类存放。本项目需要新建一座5m2 一般固废临时堆场和一座5m2危废暂存间，一般固废临时堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。评价提出以下措施：一般固废临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求，评价提出进一步固废污染防治措施：
①危险废物容器内应留一定空间。
②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
③危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。
④各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年，定期送至有相应资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。
⑤评价提出危险废物暂存间建设紧邻生产车间，缩短运输距离，运输路线避开办公区和生活区，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，固体泄漏物用铜铲铲起，倒入专用桶内，存于危废暂存间，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。

按照评价指南和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施：
①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

③各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。
项目危废暂存间基本情况如下表所示。

综上，项目产生的各种固废均有合理的处置方式，评价认为，固废经过合理处理后不会对周围环境造成影响。
表43             项目危险废物贮存间场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所名称

危废名称

危废

类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存周期

1

危废暂存间

废切削液

HW09
900-006-09
厂内

5m2
桶装

0.5t

3个月

2
废冷镦油
HW08
900-214-08
桶装

0.5t

3个月

4
废润滑油

HW08
900-217-08
桶装

0.1t

1年
综上，项目产生的各种固废均有合理的处置方式，评价认为，固废经过合理处理后不会对周围环境造成影响。

四、土壤

1、环境影响识别

本项目为C3511矿山机械制造，属于专用设备制造业。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目占地面积600平方米，即0.06hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号，东侧隔空厂房为农田，属于敏感区。因此需要开展土壤环境影响评价。 
2、评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3表4，见下表。
表44              污染影响型评价工作等级划分表
占地规模

评价工作

等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

综上，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，属于敏感区，因此需要开展土壤环境影响评价，评价等级为三级。
3、评价范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》7.2.2表5调查评价范确定，本项目属于污染影响型建设项目，评价等级为三级评级，评价范围为50m。

4、现状监测结果与影响分析

本项目生产过程中无废水排放；废气污染物排放主要为焊接过程中产生的废气，经过处理后排放量较小，最大落地浓度不超标，满足环境质量标准的要求；一般固废收集般固废临时堆场后定期外售，危废暂存于危废暂存间内，定期委托有相应资质的回收单位回收处理。一般固废堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，不会对土壤造成重大不可逆影响，同时根据对本项目附近土壤的检测结果显示，各检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值标准的限值要求，从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。
五、地下水环境影响分析

本项目为C3511矿山机械制造，属于专用设备制造业。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响分析评价项目类别为IV。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不再进行地下水环境影响评价。
六、自动监控要求

根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出在主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。
根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，总用电控制位置、主要生产设施处必须安装用电量监控系统终端，本项目在总用电处、主要生产设施处和废气污染物防治措施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。

七、环境管理及监测计划

（1）环境管理

为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议：

a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。

b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。

c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。

d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。

（2）环境管理工作计划

a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；

b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；

c、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

d、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；

e、积极配合环保部门的检查。

（3）自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。

a、监测方案
表45                   环境监测计划表  

监控类别

监测指标

监测点位

监测频次

执行排放标准

有组织废气
颗粒物浓度、速率、废气量

排气筒

1次/半年，2天/次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级（15m高排气筒、排放速率3.5kg/h）

《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织排放浓度10mg/m3
无组织废气

颗粒物浓度
生产车间

1次/半年，2天/次

《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度限值0.5mg/m3的要求
噪声

等效声级

厂界

每季一次，每次两天，昼间一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

b、监测点位管理

①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。

②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。

③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。

（4）排污口规范化设置

各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。

  图5     环境保护图形

八、总量说明
根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的要求，对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核。
本项目新增污染物排放量为颗粒物0.0029t/a（有组织0.0019 t/a、无组织0.001t/a）。

根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文），本项目不新增重点污染物，不再进行总量审核。

九、选址合理性
1、符合规划

本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号，租赁新乡市宏业纺织有限公司闲置厂房进行生产。根据《翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020年》（见附图），该项目选址为现状建设用地，符合翟坡镇土地利用总体规划。
2、 本项目不在饮用水源保护区范围内

经现场勘察，本项目不在新乡市四水厂地下水饮用水源保护区和新乡县翟坡镇水厂地下水井群范围内，不会对其产生影响。

3、 污染物排放达标，处置措施可行

本项目无废水产生，废气和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。
综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。

十、工程环保投资概算及环保设施验收
本项目总投资120万元，环保投资总计10万元，环保投资占项目总投资的8.3%。环保投资概算及环保设施竣工“三同时”验收如下表：
表46                    环保投资概算一览表

污染因素

产污环节

污染物因子

治理措施

投资估算（万元）

废水

生活污水

COD、SS、NH3-N、TP、TN

化粪池1座
1
废气

有组织：焊接
颗粒物
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒

2
无组织

颗粒物
原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料，厂区及生产车间道路硬化；焊接过程中产生的废气采用集气罩并配备除尘设施
固废

锯、冷镦、剪切
废边角料
新建一般固废临时堆场1座（5m2）

1

袋式除尘器

集尘

员工生活

生活垃圾

垃圾桶若干

锯床
废切削液
新建危废暂存间（1座，5m2）
1
冷镦机
废冷镦油
搓丝机、滚丝机
废润滑油
噪声

锯床、二保焊、冷镦机、搓丝机、滚丝机、剪板机等
设备噪声

基础减振、厂房隔声
1
管理

安装视频监控和用电量监控设备（与环保部门联网）

4
合计

10
表47          本项目达产运营后环保设施竣工验收一览表  
污染因素

产污环节

污染物因子

治理措施

执行标准

废水

生活污水

COD、SS、NH3-N、TP、TN

化粪池1座（5m2）
/
废气

有组织：焊接
烟尘
集气罩1个+袋式除尘器1套+15m高排气筒1根
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、 

《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
无组织
烟尘
原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料，厂区及生产车间道路硬化；焊接过程中产生的废气采用集气罩并配备除尘设施
固废

锯、冷镦、剪切
废边角料
一般固废临时堆场（1座，5m2）
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599

-2001）及2013年修改单
袋式除尘器

集尘

员工生活

生活垃圾

垃圾桶若干
/
锯床
废切削液
危险暂存间；1座，5m2
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单
冷镦机
废冷镦油
搓丝机、滚丝机
废润滑油
噪声

锯床、二保焊、冷镦机、搓丝机、滚丝机、剪板机等
设备噪声
基础减振、厂房隔声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
管理
用电监控（总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处，并与环保部门联网）

《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）

主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月
《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》



建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

	   内容类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	有组织：焊接
	烟尘
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
	达标

	
	无组织
	
	原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料，厂区及生产车间道路硬化；焊接过程中产生的废气采用集气罩并配备除尘设施
	

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池处理后定期清运
	达标

	固

体

废

弃

物
	锯、冷镦、剪切
	废边角料
	一般固废临时堆场存放
	定期出售
	可行

	
	袋式除尘器
	集尘
	
	送至垃圾填埋厂进行填埋
	可行

	
	办公生活
	生活垃圾
	垃圾桶收集，由环卫部门清运
	可行

	
	锯床
	废切削液
	危险暂存间暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置
	可行

	
	冷镦机
	废冷镦油
	
	可行

	
	搓丝机、滚丝机
	废润滑油
	
	可行

	噪

声
	本项目噪声主要为锯床、二保焊、冷镦机、搓丝机、滚丝机、剪板机等噪声，噪声源强75~85dB（A）。经过减振措施及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准即60 dB（A）要求。

	其

他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）：
/


建议与结论
	一、结论

1、项目符合国家产业政策要求
经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于“限制类”、“鼓励类”和“淘汰类”类别，为“允许类”项目，符合国家产业政策相关要求。项目已通过新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-35-03-077491（详见附件）。项目建设符合国家相关产业政策。

2、项目选址符合规划
本项目选址位于新乡市新乡县翟坡镇宏业大道158号，租赁新乡市宏业纺织有限公司闲置厂房进行生产。根据《翟坡镇土地利用总体规划图（2010-2020年》（见附图），该项目选址为现状建设用地，符合翟坡镇土地利用总体规划。经现场勘察，本项目不在新乡市四水厂地下水饮用水源保护区和新乡县翟坡镇水厂地下水井群范围内，不会对其产生影响。项目建成后，经治理后的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。
3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响

项目营运过程中采取了有效的污染防治措施，在营运过程中产生的污染物，经合理措施处理后均能达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。

废气：
（1）有组织废气
本项目有组织废气主要为焊接过程中产生的烟尘，设置固定区域进行焊接，在焊接区域上方设置集气罩，经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒有组织排放，颗粒物排放浓度及速率满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级有组织颗粒物排放速率3.5kg/h的要求。
（2）无组织废气
本项目原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料，厂区及生产车间道路硬化；焊接过程中产生的废气采用集气罩并配备除尘设施，尾气经15m高排气筒排放，集气罩收集会有无组织废气产生。经预测，项目厂界无组织颗粒物排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度限制0.5mg/m3的要求。

废水：本项目无生产废水，主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运。
噪声：本项目高噪声设备主要为锯床、二保焊、冷镦机、搓丝机、滚丝机等，噪声源强75~85dB（A）。经过减振措施、厂房隔音后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准即昼间60dB（A）要求。

固废：本项目营运期固废主要为一般固废和危险固废。其中一般固废包括锯床、冷镦机运行时产生的废边角料、袋式除尘器集尘和生活垃圾；锯床、冷镦机产生的废边角料统一收集一般固废堆场后定期外售；袋式除尘器集尘统一收集一般固废堆场后送至垃圾填埋场进行填埋，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。危险废物主要包括锯床运行过程中产生的废切削液、冷镦机运行过程中产生的废冷镦油、搓丝机和滚丝机运行过程中产生的废润滑油，均采用专用密闭容器收集、危废暂存间暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。
4、总量控制

根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的要求，对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核。
本项目新增污染物排放量为颗粒物0.0029t/a（有组织0.0019 t/a、无组织0.001t/a）。

根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文），本项目不新增重点污染物，不再进行总量审核。

5、环保投资

本项目总投资120万元，环保投资10万元，环保投资占项目总投资的8.3%。

6、自动监控要求

根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出在主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。
根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，总用电控制位置、主要生产设施处必须安装用电量监控系统终端，本项目在总用




	预审意见：

公章

经办人：                                                  年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                                                      年  月  日

 

	审批意见：

公章

经办人：                                                   年  月  日



	注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1 立项批准文件

附件2 其他与环评有关的行政管理文件

附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等）

附图2 项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3. 生态影响专项评价

4. 声环境专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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南翟坡西村(825m)





东营村（660m）





翟坡镇（119m）





新乡市中晶塑业有限公司





空厂房





本项目
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空厂房





空厂房





新乡市宏业纺织有限公司





新乡市同晖纸品有限公司
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