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建设项目基本情况

	项目名称
	新乡县恒祥物资回收有限公司废旧原钢边角料年回收加工100000吨项目

	建设单位
	新乡县恒祥物资回收有限公司

	法人代表
	 海军良410727197203153813
	联系人
	 海军良

	通讯地址
	新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北

	联系电话
	13523243186
	传真
	/
	邮政编码
	453700

	建设地点
	新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北

	备案部门
	新乡县发展和改革委员会
	项目代码
	2019-410721-42-03-002606

	建设性质
	■新建□改扩建□技改
	行业类别

及代码
	C4210

金属废料和碎屑加工处理

	占地面积

(平方米)
	5700
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	300
	其中：环保投资(万元)
	24
	环保投资占总投资比例（%）
	8

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年11月

	工程内容及规模
1、项目由来
新乡县恒祥物资回收有限公司在广泛市场调研的基础上，为资源优势配置，拟投资300万元，在新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，租赁马光亮个人现有闲置的场地及厂房进行生产（租赁协议见附件三），建设新乡县恒祥物资回收有限公司废旧原钢边角料年回收加工100000吨项目。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码：2019-410721-42-03-002606。根据现场调查，本项目未建设，不属于未批先建项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理目录）部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十、废弃资源综合利用业” 类别中的“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”类，根据管理名录规定应编制报告表。      

受新乡县恒祥物资回收有限公司委托（见附件一），我公司承担了“新乡县恒祥物资回收有限公司废旧原钢边角料年回收加工100000吨项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“公开、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。
2、项目地理位置及项目周围情况

本项目选址位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，项目中心坐标：东经113.757048°，北纬35.324282°（项目地理位置示意图见附图一）。项目四周环境为：项目北侧为田地；东侧为废品厂；南侧紧邻乡村道路，隔乡村道路约31m为拔丝厂，约73m为变电站；西南侧约53m为废弃养殖场；西侧为废弃养殖场；距离本项目最近的地表水为东侧551m的卫河。
项目周围主要环境敏感点为：北侧约467m的合河村，约1297m的前村，约1822m 的后村；东北侧约1903m的潘屯村，约2979m的西庄村，约1480m处的吴家屯，约643m处的贾桥村；东侧约1396m 的郭小郭村，约2043m 的田小郭村，约2387m 的朱小郭村；东南侧约2472m的北杨庄村，约737m的都小郭村；南侧约255m有一养老公寓；西南侧约1118m 的东元封村，约2575m的西元封村；西侧约2121m的石村；西北侧约1023m的西河村，约1468m的北陈庄村，约2370m的范岭村。项目周围环境概况见图1。
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图1   项目周围环境图
3、建设规模及内容

本项目总投资300万元，建筑面积1020m2，利用现有闲置厂房进行建设，主要包括生产车间、办公室、成品库、原料库等，项目所在厂区平面布置图见附图三。建筑内容见表1。

表1    建筑内容一览表

序号

建筑物名称

面积（m2）

备注

主体工程

生产车间

900
主要进行生产活动，放置设备，
原料库
300

用于存放生产原料，位于生产车间内
中控室

10
位于生产车间内
储运工程
成品库
100
用于存放生产成品
辅助工程

办公室

20
办公场所

公用工程

供水

合河乡自来水管供水
供电

合河乡供电所供电

排水

雨污分流，生活污水经化粪池（不小于4m3）处理后，定期清运不外排
环保工程

废水
本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池（不小于4m3）处理后，定期清运不外排
废气
本项目破碎工序粉尘通过集气罩收集，经1套袋式除尘器设备处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放
噪声
基础减震、车间隔声、距离衰减
固废
本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物，一般固态废物包括生活垃圾、除尘器收集的粉尘；根据建设单位提供的信息，项目在生产过程中使用的废液压油无需更换，仅需定期添加补充，无废液压油产生，危险废物为含油废抹布。生活垃圾经厂区集中收集后暂存固废暂存间（不小于10m2）由环卫部门统一清运；除尘器收集的粉尘收集于固废暂存间后外售综合利用；含油废抹布混入生活垃圾处理。

4、产品种类及用途

本项目主要是加工处理原钢边角料，产品方案见表2。
表2         产品方案

产品名称

材质
单位

年产量

用途
加工处理后的成品钢边角料
原钢
吨

50000
供给钢铁加工厂回收利用
废铁皮
吨
50000
5、原材料用量和能耗量

主要原辅料与能耗及用量见表3。
表3       原材料用量和能耗量一览表

序号
名称
年用量
备注
原辅材料
原钢边角料
100000t

外购
抹布
0.009t

设备维护保养
润滑油

50kg
外购
液压油

50kg

外购

能耗
水
45m3/a
合河乡自来水
电
120000kw·h/a
合河乡供电所
6、主要生产设备设施

主要生产设备见表4。

表4         设备一览表

序号
设备名称
型号
数量
1
地磅
30T
1座
2
行车
10T
1台
3
输送带
160/14
5套
4
破碎打块一体机
/
1台
5
铲车

/
2台
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。
7、项目选址合理性分析
（一）产业政策、规划相符性

经查阅国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），本项目为金属废料和碎屑加工处理（行业代码：C4210），经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410721-42-03-002606，项目备案文件见附件二。本项目备案内容与建设内容相符性分析见表5。
表5    项目备案内容与建设内容相符性

序号

项目

备案内容

建设内容

相符性

1

投资

投资300万元
投资300万元
符合

2

建设规模

原钢边角料年加工100000吨
原钢边角料年加工100000吨
符合

3
建设地点

新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北
新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北
符合

4
建设内容
包括原料库、样品库等。
项目实际占地面积约5700平方米，包括原料库、样品库等。
符合

5
主要生产设备

地磅、破碎机、输送带、行车
地磅、行车、输送带、打块机、

破碎机、铲车
符合
6

工艺流程

原钢边角料回收—加工—称重—分类—销售
原钢边角料回收—分拣—上料—破碎—打块—称重—销售
修正
相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，项目建设内容与备案内容相符。

（二）与新环[2015]342号文的对照分析

与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表6。
表6       与《通知》对比分析一览表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区

重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。

本项目位于新乡县合河乡
属于主体功能区的重点开发区域

限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园

新乡市集中水源地保护区

四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)、黄河贾太湖地表水饮用水源保护区

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北
不在水源地保护区范围内

建设项目环境影响评价豁免管理名录

查无相关条目

本项目产品为加工处理后的成品钢边角料
本项目产品不在豁免名录内

污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

本项目位于新乡县

属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属污染

新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）

属于

工业项目

二类工业项目：废旧资源加工再生（废电子、电器产品、汽车拆解；废塑料再生）等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。
本项目属于二类工业
属于
本项目厂址位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，主要对钢边角料进行破碎，外售给铸造厂，本项目不在新乡市集中水源地保护区范围内，不在新乡市村镇集中水井保护范围内，项目生产过程中不产生重金属污染物。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表7。
表7    项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析

类别

内容

本项目情况

对比结果

农产品主产区环境准入政策

1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。

本项目产品为加工处理后的成品钢边角料
本项目不在豁免名录内。

2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

本项目属于“三十、废弃资源综合利用业” 类别中的“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”类

本项目应编制环境影响报告表

3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。

本项目为废旧资源加工再生，属于二类工业新建项目。
本项目不属于严控重污染项目

4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，为原钢边角料加工项目
本项目在《水污染防治重点单元》区域内，但不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目

由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。

（三）与《河南省公路管理条例》的对照分析

表8    项目与《河南省公路管理条例》相符性分析

类别
《河南省公路管理条例》中有关要求
企业实际建设情况
对比结论
第四章 路政管理

第三十四条公路两侧建筑控制线范围为公路边沟或走坡脚护坡道、坡顶截水沟外缘向外延伸，国道不少于二十米，省道不少于十五米，县道不少于十米，乡道有少于五米。在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设永久性建筑物、构筑物和设施。
本项目距合大线84m
本项目不位于公路两侧建筑控制线范围内，满足河南省公路管理条例要求

（四）与国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（国发〔2018〕22号）进行对照分析，见下表9。
表9  项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析

类别
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中有关要求
企业建设情况
对比结论
一、总体要求

（三）重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北
本项目位于重点区域范围
二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展

（五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

本项目为原钢边角料加工项目，为金属废料和碎屑加工处理（行业代码：C4210），不属于“两高”行业

符合行动计划

经对照分析，本项目满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）中相关要求。
（五）与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析见下表10。

表10   项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析

类别
《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求
企业建设情况
对比结论
（二）产业结构优化工程
9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，建设新乡县恒祥物资回收有限公司废旧原钢边角料年回收加工100000吨项目，属于金属废料和碎屑加工处理（行业代码：C4210），不属于禁止建设行业。生产过程中不产生VOCs 废气，不属于禁止建设项目。
本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求
经过对照分析，本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）中的相关要求。

（六）与生态环境部发布的《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2019]88号）（以下简称《通知》）进行对照分析。

表11    项目与《通知》相符性分析

类别
《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求
企业建设情况
对比结论
一、总体要求

实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。
本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北
本项目位于实施范围内
（四）优化调整用地结构。
18. 加强扬尘综合治理。加强施工扬尘控制。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。
本项目租赁现有场地和厂房，不涉及施工期
符合

经对照分析，本项目建设符合《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）相关要求。
（七）与中共新乡市委新乡市人民政府发布的《中共新乡市委新乡市人民政府关于加快绿色发展的意见》（以下简称《通知》）进行对照分析。

表12    项目与《通知》相符性分析

类别

《中共新乡市委新乡市人民政府关于加快绿色发展的意见》中有关要求

企业建设情况

对比结论

三、着力抓好加快绿色发展五大工程

(一)产业结构优化工程。4.严格资源环境准入。从产业政策指导、环境影响评价、节能审查、安全审查、土地供给等方面制定更加严格的标准,提高进入门槛。制定禁止重污染、高耗能行业准入的负面清单制度,从源头上杜绝新增污染源。严禁新建产能过剩和“两高一资”项目,严格控制低水平重复建设项目。新建能耗较高项目必须选用一级能效设备,单位产品(产值)能耗达到国内先进水平。老企业扩大产能必须进行以新带老改造,实现增产减污,转型升级。对环境空气质量中二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物超标地方,实施新建工业项目大气污染物排放倍量削减替代,促进增产减污。对未通过能评、环评、安评审查的项目,一律不得发放各类许可证,不得提供建设生产条件;严格实施能源消费、污染物排放总量控制制度,作为能评、环评审批的前置条件。

本项目为原钢边角料加工，属于金属废料和碎屑加工处理（行业代码：C4210），不属于“两高”行业

符合

　5.淘汰落后产能。结合产业发展方向,提高环保、能耗、安全、质量等标准,分区域明确污染产能淘汰任务,倒逼产业转型升级。严格按照国家产业结构调整指导目录,对电力、冶炼、水泥、煤化工、耐火材料、碳素、铸(锻)造、造纸、印染、铅锌冶炼、发酵等重点行业全面开展污染产能排查,通过关停并转、兼并重组、破产清算等方式予以出清。根据国家、省安排的“去产能”任务,以及我市的环境容量,每年提出淘汰落后产能具体实施方案。对未完成淘汰任务的地区,暂停审批和核准其相关行业新建、改建、扩建项目。积极推行排污权交易制度,鼓励重污染企业主动退出市场。到2020年,完成城市建成区内现有重污染企业的搬迁改造或依法关闭。

本项目为原钢边角料加工，属于金属废料和碎屑加工处理（行业代码：C4210），不属于淘汰落后产能

符合

(二)产业空间布局调整工程。2.优化产业空间布局。按照生态平衡的要求,统筹环境容量和城市综合承载力,统筹发展现状和发展目标,科学划分空间开发格局,实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。南部沿黄地区以种植业、养殖业、生态观光农业和农产品生产加工、都市工业为主。中部地区以绿色制造业和现代服务业为主,积极推进大东区规划建设,加快老城区改造提升,促进产业和人口向中心城区集聚和集中;加大城镇污染防治,切实控制面源污染;加快新乡经济技术开发区国家园区循环化改造,推广先进技术,延伸产业链条,提高产品开发附加值。北部太行山地区以生态保护为主,加大环境保护和水土保持力度,为周边地区提供更多的生态产品;因地制宜发展林业、中药材及林特产品加工业,鼓励发展健康、旅游、文化、体育等现代服务业,适度发展新能源、新材料和高端装备制造业。卫辉市、辉县市、凤泉区等位于城市上风向区域,要严格控制新建化工、水泥粉磨站(微粉站)、碎石等大气污染企业；卫辉市产业集聚区、新乡电源产业集聚区、凤泉专业园区、新乡经济技术开发区等要严格控制涉气企业的入驻;新乡县、获嘉县等地表水上游区域,要严格控制新建水污染严重的企业。鼓励各地结合实际探索加快绿色发展新模式。

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，为原钢边角料

加工项目，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排，不属于新建水污染严重的企业

符合

（八）与河南省污染防治攻坚战领导小组发布的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）（以下简称《通知》）进行对照分析

表13    项目与豫环攻坚办[2020]7号文相符性分析

类别

《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》中有关要求

企业建设情况

对比结论

（一）持续调整优化产业结构

5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理， 强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管 控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依 据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上 禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、 合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产 能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤 锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有 关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配 套建设高效环保治理设施。（省生态环境厅、发展改革委牵头， 省自然资源厅、工业和信息化厅配合）
本项目不属于文件规定的禁止建设项目
符合

（七）深化挥发性有机物污染治理
38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采 用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变 为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要 求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位 置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还 应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。
本项目不涉及VOCS废气
符合
（九）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案中其它行业无组织排放治理标准进行对照分析。

表14   项目与《通知》相符性分析
类别
十六、其它行业无组织排放治理标准
企业建设情况
对比结论
（一）料场密闭治理

1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。

本项目所有物料存放于密闭料库内，厂区内无露天堆放
符合
2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）

本项目所有物料存放于密闭料库内
3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。

本项目车间和料库完全密闭，并安装卷帘门，无车辆出入时将门关闭
4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。

本项目车间和道路地面硬化，对原料库和成品库定期清扫，保证区域外没有明显积尘
5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。

本项目在破碎机处设置集气罩，对粉尘收集处理
6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。

本项目车间内各工序功能区化
7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。

本项目不涉及粉状料，无需设置车辆冲洗装置
（二）物料输送环节治理

1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。

本项目物料采用封闭廊道进行输送，卸料过程在密闭车间内
符合
2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。

本项目物料采用封闭廊道进行输送，整个物料输送过程位于密封车间内，卸料过程在密闭车间内
3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。
本项目运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米
4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。
本项目除尘器卸灰不落地，运输车辆进行苫盖
（三）生产环节治理

1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。

本项目粉碎工序粉尘配备袋式除尘器对搅拌粉尘进行处理，物料采用封闭廊道进行输送
符合

2、在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。

本项目不涉及VOCS废气
3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。

本项目所有物料存放于密闭料库内，生产过程中，原料通过输送带从原料库运至生产车间，整个生产过程完全位于密闭车间内
（四）厂区、车辆治理

1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。

本项目对厂区道路硬化，定期洒水降尘，保证地面无积尘，无法进行硬化的区域，进行绿化，厂区无裸露空地
符合

2、对厂区道路定期洒水清扫。

本项目厂区定期洒水降尘
3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。

本项目不涉及粉状料
（五）建设完善监测系统

1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。

本项目需根据环保局要求，安装视频监控设备、用电监控设施和运输车辆管控门禁系统

符合
2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。
（十）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）相符性分析
表15    本项目与通知要求对照一览表

类别
通知要求
项目情况
符合性分析
用电监控部署的意义
实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判定企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况
项目在建设过程中在厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置处安装满足监控需要数量的用电监控系统终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作
符合
安装范围
所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。
8、劳动定员与工作时间
本项目劳动定员5人，每天工作8小时，单班制，夜间不生产，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。
9、公用设施

（1）供水

本项目用水主要是职工生活用水。

本项目职工共5人，均不在厂区食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.15m3/d（45m3/a）。
（2）排水

本项目实行雨污分流制，雨水经专门的雨水管网收集后排放。本项目职工生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。经厂内化粪池处理后，定期清运不外排。

（3）供电

本项目年用电量约为120000kW·h，由合河乡供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。

	本项目有关的原有污染情况及主要问题：
本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房及办公室，根据现场勘查，本项目未建设，无与本项目有关的原有污染。




	自然环境[image: image11.jpg]T, 1/1

; N
Gi—i L&A R 91410700MA3X95UIXD

(-1

| ‘*ﬁ@ﬁﬁﬂi(@%{%@&%&}

% B S BTHA EMG%%R%%@%@ZH 15301%
HEERRA ,

E M A K e

BB M 20

H R

E‘c?ﬁi‘??ﬁ IAREAR G iR 55 ?E““Wi%:ln%
- W% USEES RIS ﬂ%%fﬁ%‘é&%ﬁﬁ% Htr
“%&%EF"J‘%%%

' (Wﬁiﬁ%‘ﬁkfﬁﬁﬁiﬁa %iﬁ%%!’]ﬁtﬁﬁféﬁ?%l
E%%éd}) -

201@# 08 Bis El

g s g [ [y o o o g o g g o o o o | s oy o g o o e v [ o s e o g [ [ s o e g o o e I e W e L

g}m@mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmjm
s

e A QAR B ERIEE:  http://gsxt. haaic, gov. en P ARSI A TR B MJ
http://10.8. 1. 130:9080/Toplcis/CertTabPrint. do © 2018/8/15



简况(地理、地形、地貌、气候、气象、水文、土壤状况等)：

1、地理位置
新乡县隶属于新乡市，位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与新乡市区的东、南、西三面相接。县境东西长32.7公里，南北宽29.1公里，总面积为364.6平方公里。

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，项目地势平坦，交通便利。

2、地形地貌

新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。属黄河中下游故道冲积扇和太行山前卫河冲积扇的南缘洼地，是黄河与卫河复合冲积平原。地势自西南向东北呈微倾斜，坡降率为1/4000，西高东低，高程介于70-82米之间。全县地貌可分为四个单元：西北部卫河沿岸及北区为卫河冲积与扇前交接洼地；中部古阳堤以北至卫河区域是古黄河背河洼地；中南部古阳堤以南为高地平原，是黄河古河堤滩；东南部为沙丘沙地，是黄河古河床与溢流泛道冲击而成。
本项目所在位置地势平坦，属于平原地区。

3、气候气象

新乡县全县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天，适于农作物生长。

4、水文

新乡县境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、共产主义渠、人民胜利渠等5条大的河渠和17条小河渠，除人民胜利渠定时引用黄河水外，其他河流源头水枯，过境水多为季节性排放。
本项目距离卫河约551m。项目废水仅为职工生活污水，经厂内化粪池处理后，定期清运不外排，对地表水影响较小。

5、土壤状况

新乡县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。

项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

6、与新乡市集中水源地及村镇集中水井保护区相符性分析

（1）黄河贾太湖地表水饮用水源保护区

一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。

二级保护区：一级保护区外,京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。

（2）四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）

一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南,22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。

二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。

（3）新乡县郎公庙镇水厂地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米至229省道的区域。

（4）新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。

（5）新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。

（6）新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。
本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，同新乡市集中水源地保护区范围图对照，该项目不在新乡市集中水源地保护区范围内，也不在各村镇集中水井保护区范围内。

7、电力保护区划

根据《电力设施保护条例》（2011 年修订）第二章第十条电力线路保护区的有关规定：架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两 平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1—10千伏 
    5米

35—110千伏
    10米

154—330千伏 
 15米

500千伏
        20米

在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

根据《电力设施保护条例实施细则》第五条：架空电力线路保护区，是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：

1 千伏以下
1.0 米

1-10 千伏
    1.5 米

35 千伏
    3.0 米

66-110 千伏
 4.0 米

154-220 千伏
 5.0 米

330 千伏
    6.0 米

500 千伏
    8.5 米 

本项目所在位置为新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，属城镇人口密集区。项目旁最近的高压电水平距离为31m，在采取相关安全防护措施后，允许项目进行生产。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状
本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，按环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。

为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本项目采用《2019年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。2019年新乡市环境空气质量主要指标如下表所示：

表16 项目区域环境空气质量监测结果    单位：μg/m3
监测项目

年评价指标

现状浓度

标准限值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

16
60

0.26
达标

NO2
年平均质量浓度

44
40

1.1
超标

PM10
年平均质量浓度

101
70

1.44
超标

PM2.5
年平均质量浓度

56
35

1.6
超标

CO

第95百分位浓度

2080
4000

0.52
达标

O3
第90百分位浓度

178
160

1.11
超标

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中 NO2、PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。

2019年，新乡市城市环境空气颗粒物  PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。

气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。

目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。

本项目废气通过集气罩收集，经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放，能够满足相关排放要求，对周围环境没有明显影响。
2、水环境质量现状

经现场勘查，本项目最近的地表水为东侧约551m处的卫河，根据河南省水环境功能区划，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。
本项目评价引用新乡市生态环境局发布的《2020年第3期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》中对卫河卫辉皇甫断面的例行监测数据，数据见表。
表17  卫河卫辉皇甫断面监测数据（2020年3月份月报） 单位：mg/L

监测因子
COD
NH3-N
TP
1-3月累计达标率（%）
监测数据
16.0
0.17
0.22
100%
执行标准
40
2.0
0.4
达标情况
达标
达标
达标
由上表可知，2020年1月-3月，卫河卫辉皇甫断面累计达标率为100%。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。
本项目无生产废水产生，职工生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排，对地表水体影响较小。
3、声环境质量现状
根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。2020年6月26日-6月27日通过对本项目声环境质量现场调查，现场调查结果见下表18。
表18  声环境现状调查结果一览表   单位 Leq：dB(A)

调查点位

调查结果（昼间）
标准值

调查结果（夜间）
标准值

执行标准

东厂界

51.2~53.6

≤60
40.4~43.5
≤50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准2类
南厂界

52.8~54.1
41.3~44.4
西厂界

55.8~57.5
43.2~45.7
北厂界

50.7~53.8
42.8~45.3
由调查结果，评价区域内环境噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求，声环境质量良好。

4、土壤环境现状
 为了解项目所在地附近的土壤环境现状质量，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在地及周边环境进行了现状监测，具体分析如下。

(1) 取样点：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的相关要求，本项目共设置3个表层样点。具体坐标情况详见检测报告。

(2) 采样时间：2020年4月30日。

(3) 监测内容： 

①基本因子

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯酚、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

②特征因子

无

(4)分析方法

按照国家环保局颁布的环境污染物标准分析方法进行。

(5)评价结果

采用土壤环境监测数据与相应的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值相比较，见表19。                                          
表19 土壤监测结果统计表

采样

日期
序号

检测因子

单位
1#厂区内（E:113.763197，N:35.323455）（0~20cm）
2#厂区外（E:113.763200，N:35.323456）（0~20cm）
3#厂区外（E:113.762733，N:35.323524）（0~20cm）
2020.04.30

2020.04.30
1
砷
mg/kg

26.4
29.8
30.1
2
镉

mg/kg
0.26
0.75
0.79
3
铬（六价）

mg/kg
未检出
未检出
未检出
4
铜

mg/kg
23
19
23
5
铅

mg/kg
38
35
33
6
汞

mg/kg

1.06
0.945
0.960
7
镍

mg/kg
35
33
35
8
挥发性有机物

挥发性有机物
四氯化碳
μg/kg
未检出
未检出
未检出
9
氯仿
μg/kg
未检出
未检出
未检出
10
氯甲烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
11
1,1-二氯乙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
12
1,2-二氯乙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
13
1,1-二氯乙烯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
14
顺-1,2-二氯乙烯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
15
反-1,2-二氯乙烯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
16
二氯甲烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
17
1,2-二氯丙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
18
1,1,1,2-四氯乙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
19
1,1,2,2-四氯乙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
20
四氯乙烯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
21
1,1,1-三氯乙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
22
1,1,2-三氯乙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
23
三氯乙烯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
24
1 ,2,3-三氯丙烷
μg/kg
未检出
未检出
未检出
25
氯乙烯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
26
苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
27
氯苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
28
1，2-二氯苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
29
1,4-二氯苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
30
乙苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
31
苯乙烯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
32
甲苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
33
间二甲苯+对二甲苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
34
邻二甲苯
μg/kg
未检出
未检出
未检出
35
半挥发性有机物

硝基苯
mg/kg
未检出
未检出
未检出
36
苯胺
4-氯苯胺
未检出
未检出
未检出
未检出
2-硝基苯胺
未检出
未检出
未检出
未检出
3-硝基苯胺
未检出
未检出
未检出
未检出
4-硝基苯胺
未检出
未检出
未检出
未检出
37
2-氯酚
mg/kg
未检出
未检出
未检出
38
苯并[a]蒽
mg/kg
未检出
未检出
未检出
39
苯并[a]芘
mg/kg
未检出
未检出
未检出
40
苯并[b]荧蒽
mg/kg
未检出
未检出
未检出
41
苯并[k]荧蒽
mg/kg
未检出
未检出
未检出
42
䓛
mg/kg
未检出
未检出
未检出
43
二苯并[a,h]蒽
mg/kg
未检出
未检出
未检出
44
茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg
未检出
未检出
未检出
45
萘
mg/kg
未检出
未检出
未检出
由上表分析可知，项目所在地土壤各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中筛选值的要求。
5、生态环境现状
本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植农作物，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目周围环境保护目标及其距离见下表20。

表20      本项目周围环境保护目标及其距离

保护目标

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址

方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气环境

合河村

-2646

2990

居民区

2200人

大气环境

二类区

北

467

前村

-2427

3778

居民区

800人

北

1297

后村

-2537

4324

居民区

400人

北

1822

贾桥村

-1780

2646

居民区

1120人

东北

643

潘屯村

-2224

4371

居民区

750人

东北

1480

西庄村

-499

4730

居民区

900人

东北

2979

吴家屯

-1717

3692

居民区

100人

东北

1903

郭小郭村

-1171

2513

居民区

550人

东

1396

田小郭村

-515

2404

居民区

650人

东

2043

朱小郭村

-125

2186

居民区

680人

东

2387

都小郭村

-1740

2217

居民区

1050人

东南

737

北杨庄村

-999

562

居民区

120人

东南

2472

养老公寓

-2521

2037

居民区

50人

南

255

东元封村

-3286

1639

居民区

1050人

西南

1118

西元封村

-4769

1210

居民区

1150人

西南

2575

石村

-4558

-3651

居民区

1110人

西

2121

西河村

-3731

2802

居民区

1300人

西北

1023

北陈庄村

-3926

3427

居民区

1200人

西北

1468

范岭村

-3973

4675

居民区

900人

西北

2370

声环境

区域声环境

/

/

/

/

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

/

/

水环境

卫河

/

/

河流

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

东

551

本项目废气通过集气罩收集，经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放，能够满足相关排放要求，对项目北侧约467m的合河村，约1297m的前村，约1822m 的后村；东北侧约1903m的潘屯村，约2979m的西庄村，约1480m处的吴家屯，约643m处的贾桥村；东侧约1396m 的郭小郭村，约2043m 的田小郭村，约2387m 的朱小郭村；东南侧约2472m的北杨庄村，约737m的都小郭村；南侧约255m有一养老公寓；西南侧约1118m 的东元封村，约2575m的西元封村；西侧约2121m的石村；西北侧约1023m的西河村，约1468m的北陈庄村，约2370m的范岭村都没有明显影响。
本项目无生产废水产生，职工生活用水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排，对项目东侧的卫河无影响。

本项目运营中生产设备产生的噪声，经过基础减振、车间隔声等措施处理后对区域声环境无影响。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表21。

表21    环境空气质量标准   单位：µg/m3
污染物名称
取值时间
浓度限值
标准来源
SO2
年平均
60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准
24小时平均
150

1小时平均
500
PM10
年平均
70

24小时平均
150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

O3
日最大8小时平均

160

1小时平均
200

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

CO
24小时平均
4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表22。

表22       声环境质量标准   单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类
60
50
3、卫河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见表23。
表23   地表水环境质量标准    单位：mg/L
项目类别
浓度限值
标准来源
pH值（无量纲）
6~9
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）V类标准
化学需氧量（COD）
≤40
五日生化需氧量（BOD5）
≤10
氨氮（NH3-N）
≤2.0
总磷
≤0.4
4、土壤环境

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的规定，该标准适用于保护人体健康的建设用地土壤风险筛选值和管制值，以及监测、实施与监督要求本项目参照 GB36600-2018 的标准执行。 
本项目土壤标准参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的第二类用地筛选值，具体见表24。

表24   建设用地土壤污染风险筛选值(基本项目)  单位:mg/kg

序号

项目

第二类用地
筛选值

管制值

1

砷

60

140

2

镉 

65

172

3

铬（六价）

5.7

78

4

铜

18000

36000

5

铅

800

2500

6

汞

38

82

7

镍

900

2000

8

四氯化碳

2.8

36

9

氯仿

0.9

10

10

氯甲烷

37

120

11

1,1-二氯乙烷

9

100

12

1,2-二氯乙烷

5

21

13

1,1-二氯乙烯

66

200

14

顺-1,2-二氯乙烯

596

2000

15

反-1,2-二氯乙烯

54

163

16

二氯甲烷

616

2000

17

1,2-二氯丙烷

5

47

18

1,1,1,2-四氯乙烷

10

100

19

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8

50

20

四氯乙烯

53

183

21

1,1,1-三氯乙烷

840

840

22

1,1,2-三氯乙烷

2.8

15

23

三氯乙烯

2.8

20

24

1,2,3-三氯丙烷

0.5

5

25

氯乙烯

0.43

4.3

26

苯

4

40

27

氯苯

270

1000
28

1,2-二氯苯

560

560

29

1,4-二氯苯

20

200

30

乙苯

28

280

31

苯乙烯

1290

1290

32

甲苯

1200

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

570

570

34

邻二甲苯

640

640

35

硝基苯

76

760

36

苯胺

260

663

37

2-氯酚

2256

4500

38

苯并[a]蒽

15

151

39

苯并[a]芘

1.5

15

40

苯并[b]荧蒽

15

151

41

苯并[k]荧蒽

151

1500

42

䓛

1293

12900

43

二苯并[a,h]蒽

1.5

15

44

茚并[1,2,3-cd]芘

15

151

45

萘

70

700
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	1、废气

本项目废气排放执行具体标准值见下表25。

表25   大气污染物综合排放标准

标准名称

污染因子

标准限值浓度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

颗粒物

有组织排放

（排气筒高度15m）

最高允许排放速率：3.5kg/h
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
颗粒物

有组织排放限值：10.0mg/m3
厂界无组织排放浓度限值：0.5mg/m3
2、噪声

项目区域噪声排放执行标准值见表26。

表26   项目噪声执行标准   单位：dB（A）

时期

方位

标准限值

标准名称

昼间

夜间

营运期

厂界四周

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类标准

3、固体废物
固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

	总

量

控

制

指

标
	根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目生产过程中，无SO2、NOx产生；本项目总量控制指标为颗粒物，颗粒物排放量为0.1095t/a，其中有组织颗粒物排放量为0.0095t/a，无组织颗粒物排放量为0.1t/a。该项目重点污染物新增排放量需要进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.2190t/a，拟从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减剩余量（8.497t）中扣除，能够满足本项目替代要求。
本项目生产过程中，无生产废水产生；废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运不外排，因此不涉及废水总量控制指标。    


建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

一、施工期工艺流程图
本项目生产厂房为租赁个人已有厂房，无需新建厂房，故施工期已结束。

二、营运期工艺流程图

[image: image12.jpg]


项目主要生产工艺流程及产污环节见图2。
工艺流程简述：

（1）汽车运输、密闭车间卸料
外购的原钢边角料通过车辆运输至厂区，并将原料卸至密闭车间原料库内存放，物料不得露天存放。
（2）铲车输送、密封皮带上料

使用铲车将原材料输送至上料区域，通过密封皮带将外料添加至破碎打块一体机喂料斗内将原料添加至输送带，此过程位于密闭车间内。
（3）破碎、打块

先使用破碎工段对将原料破碎，再通过打块工段对破碎后的原料进行打块加工，加工好的产生运至成品库暂存，此过程会有废气和固废产生。
（4）出料口卸料

通过与放料口相连的皮带对加工完成的产品进行卸料，并将物料转运至成品库内。

（5）称重、外售

加工好的产品以散料形式进行外售，完成车辆装运后，通过地磅称量，外售。
主要污染工序

施工期

本项目生产厂房为租赁个人已有厂房，无需新建厂房，故施工期已结束。
（二）营运期
本项目建成后主要的污染物有废气、废水、噪声及固体废物。主要污染工序汇总见表27。
表27    过程产污环节汇总情况一览表

污染类别

污染源

产污环节

污染因子

废气

生产过程
破碎工序
颗粒物
废水

职工生活

生活污水

COD、SS、NH3-N、BOD5、TP

噪声

生产过程

设备噪声

等效A声级

固废

除尘器收集的粉尘
袋式除尘器收集

一般固废

生活垃圾

生活垃圾

一般固废

含油废抹布

擦拭润滑油

危险废物

废气

本项目废气主要为破碎工序中产生的粉尘。
废水

本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。
噪声

本项目噪声源主要为生产设备在运营中产生的噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间。各声源状况见下表。

固体废物

本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物，一般固体废物包括生活垃圾、除尘器收集的粉尘；根据建设单位提供的信息，项目在生产过程中使用的废液压油无需更换，仅需定期添加补充，无废液压油产生，危险废物为含油废抹布。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大气污染物
	破碎工序
	有组织
	颗粒物
	791.6667mg/m3
	9.5t/a
	0.7917mg/m3
	0.0095t/a

	
	
	无组织
	
	/
	0.5t/a
	/
	0.1t/a

	水

污

染

物
	生活污水
	水量
	36m3/a
	0t/a

（化粪池处理后，定期清运不外排）

	
	
	COD
	300mg/L
	0.0108t/a
	

	
	
	SS
	250mg/L
	0.009t/a
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.0009t/a
	

	
	
	BOD5
	150mg/L
	0.0054t/a
	

	
	
	TP
	4mg/L
	0.0001t/a
	

	固

体

废

物
	一般固废
	生活垃圾
	0.75t/a
	0t/a

（运至生活垃圾中转站集中处理）

	
	
	除尘器收集的粉尘
	9.4905t/a
	0t/a

（暂存后，外售）

	
	危险废物
	含油废抹布
	0.01t/a
	0t/a

（混入生活垃圾处理）

	噪

声
	本项目噪声主要是破碎工序相关生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目营运期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。
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施工期环境影响分析
本项目生产厂房为租赁个人已有厂房，无需新建厂房，故施工期已结束。
营运期环境影响分析

（一）大气环境影响分析

1.1大气污染源强核算

本项目废气主要为破碎工序中产生的粉尘。
有组织废气
①破碎工序粉尘

本项目全年运行300d，每天运行 8h，在破碎工序时会产生金属粉尘，类比同类工业项目，粉尘产生量按破碎原钢量0.01%计，本项目年加工10万吨原钢边角料，故粉尘产生量为10t/a。

本项目破碎工序年工作时间2400h，使用1套袋式除尘器对粉尘进行处理，评价要求在破碎工序上方设置一个集气罩（集气效率按 95%计），经袋式除尘器（除尘效率按 99.9%计）处理后由一根 15m 高排气筒（P1）排放。

根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式：

Q=0.75*（10X2 +A）*VX
式中：Q——集气罩排风量，m3/s；

X——污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取 0.5；

 A——罩口面积，m2；

Vx——最小控制风速，m/s，一般取 0.25~0.5m/s，本项目取 0.5m/s。

本项目共设 1个长方形集气罩，单个集气罩面积为0.8m2（1m*0.8m）），经计算可得，总风量为1.2375m3/s，4455m3/h。为了更好的满足及保证处理风量的需求，本项目选用风量为5000m3/h 的风机。
项目废气有组织产生量为9.5t/a，产生速率为3.9583kg/h，产生浓度为791.6667mg/m3，经袋式除尘器处理后粉尘排放浓度为0.7917mg/m3，排放速率为0.0040kg/h，排放量为0.0095t/a。未被集气罩收集的粉尘量为0.5t/a，由于无组织粉尘颗粒较大及厂房阻隔，80%自然沉降在车间内，20%以无组织形式排放至车间外，则无组织粉尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.0417kg/h。
则本项目粉尘产排情况见表28。
表28 粉尘产生及排放情况一览表

污染源

污染物

排放形式

产生浓度mg/m3
产生量

防治措施

处理效率%

排放浓度 mg/m3
排放量

排放标准

kg/h

t/a

kg/h

t/a

破碎工序
颗粒物

有组织

791.6667
3.9583
9.5
集气罩+袋式
除尘器+15m 排气筒（P1）

99.9
0.7917
0.0040
0.0095
10mg/m

3、

3.5kg/h

无组织

/

0.2083
0.5
厂房封闭在车间内沉降

80
/

0.0417
0.1
0.5mg/m3
由上表可知，粉尘有组织废气经处理后可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3要求和《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求。无组织废气满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求。

无组织废气

本项目生产过程如如下简图所示：
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图3生产过程简图
为《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案中其它行业无组织排放治理标准，进一步降低本项目可能对环境的影响，评价建议采取如下措施：

a.本项目所有物料存放于密闭料库内，厂区内无露天堆放；所有原料和产品禁止露天堆放；
b.车间和料库完全密闭，并安装卷帘门，无车辆出入时将门关闭；所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；
c.物料采用封闭廊道输送，整个物料输送过程位于密封车间内，卸料过程在密闭车间内；
d.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，定期洒水降尘，保证地面无积尘；

e.对除尘器进行单独密闭，除尘器卸灰不直接卸落到地面，确保卸灰过程在密闭情况下进行。
1.2废气防治措施可行性分析
袋式除尘器工作原理

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。  

现市场袋式除尘器多为脉冲式袋式除尘器，可自动清灰。因除尘器使用的工况条件不同（粉尘含量不同），根据滤袋外壁沉积粉尘厚度的变化而引起除尘器压差值的变化确定清灰周期。当除尘器的阻力达到上限值时（一般设定为3333.5pa即150mm水柱高度）开始清灰。本项目清灰方式选用脉冲喷吹清灰，具体操作为脉冲阀一端接压缩空气包，另一端接喷吹管，脉冲阀背压室接控制阀，脉冲控制仪控制着控制阀及脉冲阀开启。当控制仪无信号输出时，控制阀的排气口被关闭，脉冲阀喷口处关闭状态；当控制仪发出信号时控制排气口被打开，脉冲阀背压室外的气体泄掉压力降低，膜片两面产生压差，膜片因压差作用而产生位移，脉冲阀喷吹打开，此时压缩空气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷出(从喷吹管喷出的气体为一次风)。当高速气流通过文氏管诱导器诱导了数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤袋，造成滤袋内瞬时正压，实现清灰。脉冲喷吹清灰的优点有：脉冲喷吹清灰实现了全自动清灰，清灰效果比逆气流清灰好；过滤负荷较高，滤袋磨损轻，运行安全可靠；能在线清灰，减小了除尘器体积。故可行。

企业需及时清理袋式除尘器储存的粉尘，清理出的粉尘需妥善暂存。企业应定期对设备进行检修、维护，确保设备正常运行，污染物达标排放。
评价要求无组织废气治理需要满足“五到位、一密闭”要求，根据企业项目情况，要求企业在生产过程中需做到收尘到位，在破碎工序上方与出料口侧面各设置一个集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫；裸露地面的部分进行绿化；物料需全部放入车间，密闭存放，不能露天存放。

1.3大气环境影响预测
1.3.1评价工作等级及评价范围的确定

（1）评价工作等级及评价范围的确定

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。

①确定依据

项目排放的主要大气污染物为颗粒物，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源初步调查结果，计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：                   
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式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci---采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i--第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表29的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。同一项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

表29    大气评价工作等级划分

评价工作等级

评价工作分级判据
一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

②估算模型计算

表30         评价因子和评价标准

评价因子

平均时段

标准值/（mg/m3）

标准来源

TSP
1小时平均
*0.9（0.3）
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中的二级标准
*根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
表 31
        估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村
人口数(城市人口数)

/
最高环境温度

38.3°C

最低环境温度

-9.4°C

            土地利用类型

农田
             区域湿度条件

中等湿度
是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率(m)

/
是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否
海岸线距离/km

/
海岸线方向/o
/
表32   点源参数表
编号
名称
排气筒底部中心坐标/m
排气筒底部海拔高度/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气流速/（m/s）
烟气温度/℃
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h）
X
Y
颗粒物
1
排气筒P1
113.763165
35.324450
72
15
0.3
19.65
25.0
2400
正常
0.0040
表33   
矩形面源参数表

编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X
Y
颗粒物
1

车间
113.763210
35.324249
72
10
10
10
8
2400
正常
0.0417

③估算模型计算结果

本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。
表34  估算模式预测结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准（μg/m3）

最大落地浓度及占标率

对应的最远距离D10%（m）

评价等级

Cmax（mg/m3）

Pmax

（%）

出现点

（m）

排气筒P1

颗粒物

900

4.52E-04
0.08
291
/

三级

车间
颗粒物

900

5.85E-03
1.85
15
/

二级

④评价等级确定

从估算结果可知，颗粒物的最大占标率1.85%，小于10%，因此大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。
（2）环境防护距离
①大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放和无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。
②卫生防护距离
为保护人体健康，在项目与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离，系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。
依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。
根据卫生防护距离计算公式：
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式中： Cm----标准浓度限值，mg/m3；

L----工业企业所需卫生防护距离，m；

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算；

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h;

B、C、D----卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中查取。

本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表35。

表35    卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表

无组织排放源

污染物

排放量

(kg/h)

计算参数
面积

(m2)

卫生防护距离计算值(m)

提级后距离（m）

A
B
C
D
生产车间
颗粒物
0.0417
470

0.021

1.85

0.84

100

10.337
50

根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。故本项目的卫生防护距离取50m，该范围是以生产车间为边界向外延伸50m。结合厂区平面布置，本项目厂区确定的卫生防护距离为生产车间东边界外50m，西边界外50m，北边界外50m，南边界外50m。
参照大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，设置该项目环境防护距离为50m。根据现场调查和结合项目情况周边环境图可知，项目环境防护距离范围内无环境敏感点。项目距离养老公寓较远，不会对其产生影响。
（3）大气污染物排放核算

本项目大气污染物排放核算见下表。

表36   大气污染物无组织排放量核算表

序号
排放口编号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准标准名称
浓度限值/（mg/m3）
排放量（t/a）
1

/

破碎工序
颗粒物
封闭式厂房阻隔
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
0.5
0.1
无组织排放总计
颗粒物
0.1
表37    大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号
污染物
核算排放浓度/（mg/m3）
核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量

（t/a）

1

排气筒P1
颗粒物
0.7917
0.0040
0.0095
有组织排放总计

颗粒物
0.0095
表38  
项目大气污染物年排放核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1
颗粒物

0.1095
经上述分析，颗粒物排放量都较小，均能满足相关排放要求，对周围环境没有明显影响。

大气环境影响评价自查表
表39      建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容


自查项目
评价等级与范围
评价等级
一级□
二级(
三级(
评价范围
边长=50km□
边长=5~50km□
边长=5km(
评价因子
SO2+NOx排放量
≥2000t/a□
500~2000t/a□
<500t/a(
评价因子
基本污染物（颗粒物）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(
评价标准
评价标准
国家标准(
地方标准□
附录D□
其他标准□
现状评价
评价功能区
一类区□
二类区(
一类区和二类区□
评价基准年
（2019）年
环境空气质量现状调查数据来源
长期例行监测数据□
主管部门发布的数据(
现状补充检测(
现状评价
达标区□
不达标区(
污染源调查
调查内容
本项目正常排放源(
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
本项目非正常排放源(
现有污染源□
大气环境影响预测与评价

预测模型
AERMOD(
ADMS□
AUSTAL2000□
EDMS/AEDT□
CALPUFF□
网格模型☑
其他□
预测范围
边长≥50km□
边长5~50km□
边长=5km☑
预测因子
预测因子（ 颗粒物 ）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑
正常排放短期浓度贡献值
C本项目最大占标率≤100%□
C本项目最大占标率>100%□
正常排放年均浓度贡献值
一类区
C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大占标率>10%□
二类区
C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率>30%□
非正常1h浓度贡献值
非正常持续时长
C非正常占标率≤100%□
C非正常占标率>100%□
（  ）h
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
C叠加达标(
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况
k≤-20%□
k>-20%□
环境监测计划
污染源

监测
监测因子：（ 颗粒物）
有组织废气监测(
无监测□
无组织废气监测(
环境质量监测
监测因子：（ /  ）
监测点位数（ /）
无监测(
评价结论
环境影响
可以接受  (          不可以接受 □
大气环境防护距离
无需设置
污染源年排放量
SO2:

( 0 )t/a
NOx:

( 0 )t/a
颗粒物:

（0.1095）t/a
VOCs:

( 0)t/a
注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项
（二）水环境影响分析

 （1）地表水环境
 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。

本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，年有效工作日300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.15m3/d（45m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水的产生量为0.12m3/d（36m3/a）。污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N、BOD5、TP。废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，BOD5 150mg/L，TP 4mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0108t/a、SS 0.009t/a、NH3-N0.0009t/a、BOD5 0.0054t/a、TP0.0001t/a。针对生活污水，本项目拟建设化粪池（有效容积不小于4m3）一座。生活污水经厂内化粪池处理后，定期清运不外排。

评价要求：化粪池要好水泥硬化、防渗防漏工作，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境影响较小。

（2）地下水环境
根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于U城镇基础设施及房地产 155.废旧资源（含生物质）加工、再生利用，本项目为废金属加工项目，环评等级为报告表，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

（三）噪声环境影响分析

本项目夜间不生产，噪声主要来源于设备产生的噪声，其噪声源强一般在80～85dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），项目可按照面声源预测模式进行预测。
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预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

r＜a/π时，几乎不衰减；

a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性；

r＞b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。

噪声叠加模式：
n
Lp 10 lg 10Li / 10
i1
式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)；

Li—第i个声源的声压级，dB(A)。

本项目所有生产设备均位于生产车间之内，全部设备噪声源叠加到声源中心后的噪声叠加值见下表。
表40     主要设备噪声及治理措施
序号

噪声源

数量

源强dB(A)

设备噪声在声源中心叠加后的噪声值[dB（A）]
1

行车
1台
80
89.2
2
破碎打块一体机
1台

85
本项目厂房结构能有效降低噪声，墙体可使噪声减少10dB（A）；各机械设备置于车间内并设置基础减震，基础减震可使噪声减少10dB（A）。采取以上措施后噪声可减小20dB（A）。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）， 可选择点声源预测模式Stueber公示噪声预测来模拟本项目整体声源的中心随距离的衰减变化规律。
对本项目厂界处噪声影响进行预测，预测结果见表41。
表41           噪声预测结果表
   
预测点位
整体声源的中心
源强

dB(A)
声源中心距厂界距离(m)
处理措施

厂界贡献值

dB(A)
标准值dB(A)
昼间
昼间
东厂界

声源中心
85
60
墙体隔声、基础减震
49.4
60
西厂界

声源中心
85
34
53.6

60
南厂界

声源中心
85
124
30.1
60
北厂界

声源中心
85
60
49.4

60
通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，项目建设各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB(A)]的要求。项目距离养老公寓较远，不会对其产生影响。
综上所述，项目营运期噪声对周围环境影响较小。
（四）固体废物环境影响分析

本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物，一般固态废物包括生活垃圾、除尘器收集的粉尘；根据建设单位提供的信息，项目在生产过程中使用的废液压油无需更换，仅需定期添加补充，无废液压油产生，危险废物为含油废抹布。

一般固废：

生活垃圾：本项目职工人数为5人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为0.75t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理；

除尘器收集的粉尘：根据物料守恒可知，除尘器收集的粉尘为9.4905t/a，经厂内固废暂存间收集（固废暂存间不小于10m2），其中收集暂存过程要避免逸散，撒漏现象，收集的粉尘可定期外售处理。

危险废物：

（1）含油废抹布：设备定期保养需使用润滑油，多余的润滑油需经抹布擦拭，从而产生含油废抹布，含油废抹布属于《国家危险废弃物名录》（2016版）的废弃物，废物代码为900-041-49，类比同类企业，年产生量约为0.01t/a，根据危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品，可混入生活垃圾中，集中收集。本项目产生的含油废抹布厂内收集后和生活垃圾一起运至垃圾中转站集中处理。
评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。

（五）土壤境影响分析

（1）土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964--2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“环境和公共设施管理业-废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）占地规模

经分析，本项目属于污染影响型项目，占地面积5700m2，占地规模为小型。

（3）土壤环境敏感程度

经现场调查，项目周边为农田，土壤环境敏感程度属敏感。
表42污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

项目属性

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

本项目周边为农田，因而敏感程度为敏感。

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

表43土壤环境影响评价项目类别

行业类别

项目类别

I类

II类

III类

IV类

环境和公共设施管理业
危险废物利用及处置
采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置
一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用
其他

（4）评价工作等级判定

根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表44。

表44污染影响型评价工作等级划分表
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评价工作等级

敏感程度

I类

II类

III类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-
注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作

由表42至44可知，本项目污染影响型评价工作等级为“三级”，开展土壤环境影响评价工作。
（5）土壤影响分析

建设项目营运期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响，同时涉及部分下渗及地面漫流影响。
本项目主要涉及的特征污染物不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），因此，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响以定性和类比分析为主。
大气沉降影响分析评价：
本项目大气沉降影响主要是生产过程产生的粉尘对于土壤产生的影响。鉴于产生的颗粒物基本为矿物成分，不涉及土壤污染重点污染物。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量。
为了确保占地范围内和占地范围外土壤环境质量均达标，本环评仍要求建设单位加强土壤污染防治措施，具体防治措施如下：

①加强厂区内绿化，种植具有较强吸附能力的植物，减少涉及大气沉降对土壤的影响；

②加强员工培训，做好设备定期维护工作，确保设备正常运行。

（6）结论

落实以上环保措施后，项目对土壤环境影响不大。

（六）生态环境影响分析

根据现场勘查，项目生产车间已建成，施工期对周围生态环境的影响已结束，评价建议项目建成后加强厂区绿化，不仅美化环境，同时起到降低噪声的作用。

（七）选址可行性分析

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，经现场勘查，建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目建设符合合河乡土地利用总体规划和产业发展规划要求（见附件四）。项目四周环境为：项目北侧为田地；东侧为废品厂；南侧紧邻乡村道路，隔乡村道路约31m为拔丝厂，约73m为变电站；西南侧约53m为废弃养殖场；西侧为废弃养殖场；本项目最近的地表水为东侧551m的卫河。

项目营运期间废气粉尘产生量极少，排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织排放浓度限值10mg/m3的要求，对周围环境影响不大；废水经化粪池处理后定期清运不外排；噪声经采取降噪措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。

终上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。

（八）环保投资估算

本项目总投资为300万元，其中环保投资为24万元，占总投资的8%。环保投资估算表见下表45。
表45   本项目环保投资估算一览表

类别

污染源

治理措施

投资（万元）

废气

颗粒物
有组织
破碎打块一体机上方设置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒（P1）
3
无组织
a.本项目所有物料存放于密闭料库内，厂区内无露天堆放；所有原料和产品禁止露天堆放；

b.车间和料库完全密闭，并安装卷帘门，无车辆出入时将门关闭；所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；

c.物料采用封闭廊道输送，整个物料输送过程位于密封车间内，卸料过程在密闭车间内；

d.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，定期洒水降尘，保证地面无积尘；

e.对除尘器进行单独密闭，除尘器卸灰不直接卸落到地面，确保卸灰过程在密闭情况下进行。

9
废水

生活污水

化粪池（有效容积不小于4m3）

1
噪声

生产设备

减振基础、厂房隔音

1
固体废物

除尘器收集的粉尘
固废暂存间（建筑面积不小于10m2）
1
生活垃圾
垃圾桶若干

0.5
含油废抹布
公用
用电监控设施
2.5
运输车辆管控门禁系统
3
视频监控设备
3
合      计
24
（九）环保验收

本项目环保验收内容见表46。

表46        环保验收“三同时”一览表

序号

污染

类别

治理内容

环保设施

验收内容

执行标准

1
废气

有组织
颗粒物
破碎打块一体机上方设置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒（P1）
破碎打块一体机上方设置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒（P1）
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
无组织
a.本项目所有物料存放于密闭料库内，厂区内无露天堆放；所有原料和产品禁止露天堆放；

b.车间和料库完全密闭，并安装卷帘门，无车辆出入时将门关闭；所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；

c.物料采用封闭廊道输送，整个物料输送过程位于密封车间内，卸料过程在密闭车间内；

d.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，定期洒水降尘，保证地面无积尘；

e.对除尘器进行单独密闭，除尘器卸灰不直接卸落到地面，确保卸灰过程在密闭情况下进行。
a.本项目所有物料存放于密闭料库内，厂区内无露天堆放；所有原料和产品禁止露天堆放；

b.车间和料库完全密闭，并安装卷帘门，无车辆出入时将门关闭；所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；

c.物料采用封闭廊道输送，整个物料输送过程位于密封车间内，卸料过程在密闭车间内；d.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，定期洒水降尘，保证地面无积尘；

e.对除尘器进行单独密闭，除尘器卸灰不直接卸落到地面，确保卸灰过程在密闭情况下进行。
2
废水

生活污水

化粪池
容积不低于4m3的化粪池1座

/

3
噪声
设备运行噪声
减振基础，车间隔声
减振基础，车间隔声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4
一般

固废

除尘器收集的粉尘
设置集中收集装置
固废暂存间一座（不小于10m2）
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB 18599-2001）及修改单
生活垃圾

垃圾桶若干
生活垃圾收集桶若干，运至垃圾中转站集中处理
/
危险

废物
含油废抹布

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013年修改单。

5
公用
用电监控设施
用电监控设施

/
运输车辆管控门禁系统
运输车辆管控门禁系统
/
视频监控设备
视频监控设备
/
（十）环境监测管理与监测计划

（1）环境管理

为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议：

a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。

b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。

c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。

（2）环境管理工作计划

a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；

b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；

c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理；

d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；

f、积极配合环保部门的检查。

（3）自行监测计划

项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下：

①大气污染源
A、有组织废气监测

本项目有组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表47。

表47 有组织废气监测方案

监测点

监测项目

监测频次

执行排放标准

排气筒P1
颗粒物

每半年一次

《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

B、无组织废气监测

本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表48。

表48无组织废气监测方案

监测点

监测项目

监测频次

执行排放标准

上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个

颗粒物

每半年一次

《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

②噪声污染源

本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表49。

表49     项目噪声监测方案

监测点

监测指标

监测项目

监测频次

执行排放标准

厂界东、南、西、

北各布设 1 个监测点

噪声

等效A声级

每个季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 2 类标准

b、监测点位管理

①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成。

②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。

③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。
（4）排污口规范化设置
各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。
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图4    环境保护图形



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容

 类别
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	破碎工序
	颗粒物
	 破碎打块一体机上方设置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒（P1）
	达标

	
	无组织废气
	
	a.本项目所有物料存放于密闭料库内，厂区内无露天堆放；所有原料和产品禁止露天堆放；

b.车间和料库完全密闭，并安装卷帘门，无车辆出入时将门关闭；所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；

c.物料采用封闭廊道输送，整个物料输送过程位于密封车间内，卸料过程在密闭车间内；

d.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，定期洒水降尘，保证地面无积尘；

e.对除尘器进行单独密闭，除尘器卸灰不直接卸落到地面，确保卸灰过程在密闭情况下进行。
	达标

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、

NH3-N、

SS、BOD5、

TP
	 通过厂内化粪池处理后，定期清运不外排
	可行

	固

体

废

物
	一般固废
	生活垃圾
	集中收集后定期运往垃圾中转站

集中处理
	可行

	
	
	除尘器收集

的粉尘
	厂区固废暂存间暂存后，外售综合利用
	合理处置

	
	危险废物
	含油废抹布
	混入生活垃圾处理
	合理处置

	噪

声
	生产设备
	噪声
	采取基础减振、车间隔声等措施
	 达标

	主要

生态

影响

	本项目营运期影响生态环境的废水、废气、固废等污染物在相应的防范、治理

措施下，能使其产生的影响降到较低程度，并且随着绿化设施的逐步完善，可使项

目区植被得到恢复，生态环境与周围环境更加协调。


结论与建议

	一、项目概况

新乡县恒祥物资回收有限公司拟投资300万元，在新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北建设新乡县恒祥物资回收有限公司废旧原钢边角料年回收加工100000吨项目，项目租赁合河乡马光亮个人现有厂房进行生产，本项目为新建项目。
二、产业政策、规划及选址可行性分析结论

（1）产业政策相符性结论

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码：2019-410721-42-03-002606，予以备案。对照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）、《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2019]88号）等文件可知，本项目建设符合其文件相应要求。
（2）规划及选址可行性结论

本项目位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，经现场勘查，建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据新乡县和合河乡土地利用总体规划图可知，本项目用地属于现状建设用地。根据新乡县合河乡人民政府出具的证明，本项目建设符合合河乡土地规划、产业规划和整体规划。对照新乡市饮用水源地分布示意图，项目不在新乡市集中水源地保护范围内，对照新环[2015]342号文，不属于该文件中不予审批的项目。

因此，从环保角度出发，评价认为项目选址可行。

三、环境现状分析结论

（1）环境空气质量现状

本项目采用《2019年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中 NO2、PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。

目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。
（2）地表水环境质量现状

评价引用新乡市生态环境局发布的《2020年第3期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》中对卫河卫辉皇甫断面的例行监测数据，卫河水质满足地表水河流断面要求，项目所在地表水环境质量现状良好。

（3）声环境质量现状

根据对项目四周厂界实测，项目所在区域内声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。

（4）土壤环境系现状
根据建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在地及周边环境进行的现状监测结果可知，项目所在地土壤各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中筛选值的要求。
（5）生态环境现状

项目区域生态环境以人工生态环境为主，区域主要为厂房和居民区，周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

四、环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析

本项目废气主要为破碎工序产生的粉尘。粉尘产生量为10t/a，由破碎打块一体机上方设置的集气罩收集，经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，粉尘排放浓度为0.7917mg/m3，排放速率为0.0040kg/h，排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织排放浓度限值10mg/m3的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率限制3.5kg/h）要求，对环境影响较小。
为进一步减小本项目无组织的粉尘对环境的影响，评价建议加强以下预防措施：

a.本项目所有物料存放于密闭料库内，厂区内无露天堆放；所有原料和产品禁止露天堆放；

b.车间和料库完全密闭，并安装卷帘门，无车辆出入时将门关闭；所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；

c.物料采用封闭廊道输送，整个物料输送过程位于密封车间内，卸料过程在密闭车间内；

d.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，定期洒水降尘，保证地面无积尘；

e.对除尘器进行单独密闭，除尘器卸灰不直接卸落到地面，确保卸灰过程在密闭情况下进行。

（2）水环境影响分析

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。评价要求化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境影响较小。
（3）声环境影响分析

本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围的声环境影响较小。

（4）固体废物对环境影响分析

项目营运期产生的固体废物为一般固体废物和危险废物。

一般固体废物：本项目产生的一般固废为生活垃圾和除尘器收集的粉尘，本项目职工人数为5人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为0.75t/a，厂内收集后运至垃圾中转站集中处理；除尘器收集的粉尘为9.4905t/a，经厂内固废暂存间（不小于10m2）收集后，定期外售处理。

危险废物：本项目危险废物主要为含油废抹布，含油废抹布年产生量约为0.01t/a，混入生活垃圾处理。
固废经以上措施处理后，对周围环境影响不大。

（5）环境防护距离

根据大气环境防护距离和卫生防护距离，该项目设置环境防护距离为50m。根据现场调查和结合项目情况周边环境图可知，项目环境防护距离范围内无环境敏感点。
（6）项目总量控制指标

根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目生产过程中，无SO2、NOx产生；本项目总量控制指标为颗粒物，颗粒物排放量为0.1095t/a，其中有组织颗粒物排放量为0.0095t/a，无组织颗粒物排放量为0.1t/a。该项目重点污染物新增排放量需要进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.2190t/a，拟从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减剩余量（8.497t）中扣除，能够满足本项目替代要求。
本项目生产过程中，无生产废水产生；废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清运不外排，因此不涉及废水总量控制指标。    
（7）环保投资

本项目总投资为300万元，其中环保投资为24万元，约占总投资的8%。其中废气治理12万元，废水治理1万元，噪声治理1万元，固废治理1.5万元，公用8.5万元。

五、建议

（1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位；

（2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理；

（3）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染；

（4）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。

六、环评总结论
新乡县恒祥物资回收有限公司拟投资300万元，建设新乡县恒祥物资回收有限公司废旧原钢边角料年回收加工100000吨项目，选址位于新乡市新乡县合河乡合大线与新王线交叉口西50米路北，属于建设用地，与用地性质相符，项目建设符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。
新乡市国环宏博节能环保科技有限公司
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    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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建设项目所在地自然环境简况
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图2项目营运期工艺流程及产污环节示意图
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环境影响分析
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附图一       项目地理位置示意图
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附图四      新乡县土地利用总体规划图








附图五     合河乡土地利用总体规划图








附图六      项目与新乡市饮用水水源保护区位置关系图


利用总体规划关系图








附图七      环境防护距离图





附图八     项目周围环境及现场照片
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