建设项目基本情况

	项目名称
	扩建年产3000吨饼干项目

	建设单位
	新乡市绿源食品有限公司

	法人代表
	王云生（410721197108212530）
	联系人
	司红昌

	通讯地址
	新乡市新乡县小冀镇青年路

	联系电话
	13837314966
	传真
	/
	邮政编码
	453700

	建设地点
	新乡市新乡县小冀镇青年路

	备案部门
	新乡县发展和改革委员会
	项目代码
	2020-410721-14-03-078085

	建设性质
	新建□改扩建(技改□
	行业类别

及代码
	C1419饼干及其他焙烤食品制造

	占地面积

(平方米)
	12000
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	10000
	其中：环保投资(万元)
	30
	环保投资占总投资比例
	0.3%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年12月

	一、项目由来

新乡市绿源食品有限公司位于新乡市新乡县小冀镇青年路，公司现有项目为“年产300吨饼干项目”，现有项目环评及验收情况见表1-1。

表1-1   现有项目建设情况一览表
现有项目名称
环评执行情况
项目验收情况
年产300吨饼干项目

2016年1月11日由新乡县环境保护局予以审批

审批文号为：新环开（2016）02号
2016年4月29日由新乡县环境保护局进行验收

验收文号为：新环开验（2016）18号
企业根据目前的市场形势和公司的发展需要，拟投资10000万元在现有生产厂区内建设扩建年产3000吨饼干项目，扩建项目完成后厂区总产能为3300吨饼干。根据现场勘查，扩建项目生产设备尚未安装，不涉及未批先建。
经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已经新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码为2020-410721-14-03-078085（备案见附件2）。

根据新乡县城乡总体规划中心城区土地利用规划图（2012-2030年），项目所在地为防护绿地，鉴于本企业为老企业，扩建项目在现有厂区内进行建设生产，不新增土地，且企业承诺如遇政府规划实施，配合政府实施搬迁（搬迁承诺见附件7）；根据新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善图，项目用地性质为建设用地，符合新乡县土地利用总体规划（见附图3）；根据新乡县小冀镇人民政府出具的规划证明，项目选址符合新乡县小冀镇城镇建设规划、土地利用规划和产业发展规划（见附件9）。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于“三、食品制造业”，第16条“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”，属于“除手工制作和单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。

根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号）和《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目为饼干及其他焙烤食品制造项目，属于告知承诺制项目中的第1项“14：营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”，告知承诺申请表和承诺书见附件。
受新乡市绿源食品有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。
二、工程内容及规模

1、项目地理位置及周围概况
本项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路，项目周边环境为：项目东侧为农田，南侧为钢材超市，西侧为青年路，隔青年路为门面房，北侧为新乡市珍乡食品有限公司。项目周围敏感点为：西北73m处的陆通花园、南67m处的小冀镇花园小区、南166m处的小冀镇诚祥小区、西110m小冀镇、北101m处的聂庄村、南331m处的田园小城、南769m处的新乡县冠英中学、东南471m处的闫庄新村、东791m处的玉龙小区、西938m处的郝村、东南1101m处的张青村。项目附近地表水体为西50m处的敦孟排。项目周边环境图见附图4。

2、项目概况

本项目的基本概况见表1-2。
表1-2                   项目基本情况一览表

序号

项目

建设内容

1

项目名称

扩建年产3000吨饼干项目
2

建设性质

扩建

3

所属行业

C1419饼干及其他焙烤食品制造
4

建设地点

新乡市新乡县小冀镇青年路
5

建设单位

新乡市绿源食品有限公司
6

总投资

10000万元
7

占地面积

12000平方米

8

定员与工作制度
现有项目员工30人，本项目新增员工90人，

单班制（8小时），年工作日260天
3、建设规模及内容

本项目总投资10000万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目所在厂区平面布置图见附图4。建筑内容见表1-3。
表1-3                 项目组成一览表

序号

建筑物名称

建筑规模

备注

主体工程

南生产车间II
建筑面积4880m2
新建，用于包装、原料存放、成品存放
南生产车间I
建筑面积1000m2
依托现有，用于饼干生产
北生产车间II
建筑面积4660m2
新建，用于现有项目包装、成品存放
北生产车间I
建筑面积800m2
依托现有，用于现有项目生产

辅助工程
办公室
建筑面积500m2
依托现有

原料库
建筑面积1500m2
新建
成品库
建筑面积2000m2
新建
公用工程

供水

厂区自备井

依托现有

供电

小冀镇供电所供电

/

排水

生产废水经污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）治理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂。
化粪池依托现有；生产废水治理设施未建
环保工程

废气治理
和面粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放；烘干油烟经静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放。
未建
废水治理
生产废水经污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）治理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂。
化粪池依托现有；生产废水治理设施未建
噪声治理
基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。
/
固废治理
一般固废场所一处（建筑面积20m2），垃圾箱若干。
未建
4、项目产品方案

    项目产品方案如下表所示。
表1-4                 项目产品方案一览表

序号

名称

年产量

1

普通饼干
1000t/a
2
夹心饼干

1000t/a
3
巧克力饼干

1000t/a
共计

3000t/a
5、原辅材料与能源消耗量

表1-5         项目原辅材料及能源消耗情况一览表
序号

名称

用量

备注

原辅材料

1

小麦粉

1900t/a
25kg/袋，粉状
2

白砂糖
500t/a
50kg/袋，固体颗粒
3

棕榈油
600t/a
罐装，液体
4
麦芽汁
15t/a
25kg/箱，液体
5
食用盐
50t/a
50kg/袋，颗粒状
6
全脂乳粉
15t/a
25kg/袋，粉状
7

黄奶油
5t/a
25kg/箱，固体
8
巧克力块
50t/a
25kg/箱，固体
9
碳酸氢钠

5t/a

25kg/袋，粉状
10
碳酸氢铵

5t/a

25kg/袋，粉状
11
包装箱

100万个/a
均为无毒无害材质，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-1994）的相关要求
12
包装膜

100t/a
13
自来水

新增用水量1521.48m3/a
小冀镇供水管网
14
电

新增用电量60万kW•h/a

新乡县小冀镇供电所供电提供

6、主要生产设备设施

本项目主要设备见表1-6。

表1-6              本项目主要设备设施一览表

序号

名称

型号

数量（台）

1

全自动水油加注机

/

2

2

和面机
YJ-200
5
3

和面机

YJ-250

2

4

叠层机
YJ-1000
1
5

切块输送机

YJ-700

3

6

韧性机

YJ-1200

1

7

韧性机

YJ-1000

1

8

辊印机

YJ-600

1

9

电烤炉

YJ-1200

1

10

电烤炉

YJ-1000

1

11

剥落机

YJ-600

1

12

剥落机

YJ-1200

1

13

离心式喷油机

YJ-1200

1

14

离心式喷油机

YJ-1000

1

15

冷却线

YJ-600

1

16

冷却线

YJ-1200

1

17

撒料机

YJ-600

1

18

撒料机

YJ-1200

1

19

金属异物检查机

/

2

20

全数字智能金属异物检测器

LDM-11-11005

1

21

Z型斗式提升机

/

7

22

Z型斗式提升机

YJ-1200

2

23

Z型提升机

YKZ-18079

1

24

Z型提升机

RT-100

1

25

两用理饼机

YJ-600

1

26

理饼机

YJ-1200

1

27

90°转弯机
YJ-600

2

28

90°转弯机

YJ-1200

2

29

包装台

YJ-1200

1

30

枕式包装机

/

6

31

枕式包装机

ZW320ET

4

32

枕式包装机

ZW100E

4

33

枕式包装机

HS-100

2

34

微电脑自动包装机（立式）

/

4

35

立式包装机

420

10

36

立式包装机

180

5

37

立式包装机

YDX-140

1

38

给袋式包装机

/

1

39

多头秤包装机

RL420

1

40

真空包装机

DZ-600/4S型

1

41

自动包装机

SF-EH3

1

42

片装理饼机

/

10

43

理饼机

/

19

44

差速理饼机

/

1

45

自动开箱机

/

1

46

自动开箱机

GPK-30H25

1

47

自动开箱机

JSK-4030

1

48

封箱机

/

12

49

输送线

/

5

50

输送线

YJ-600

2

51

滤油机

YJ-1200

1

52

滤油机

YJ-1000

1

53

理料线

YJ-1200

1

54

理料线

/

1

55

理料线

YJ-500型

1

56

面团倾倒机

/

1

57

切块输送机

YJ-1000

1

58
酥性机

YJ-1000

1

59
撒芝麻机

YJ-1000

1

60

剥落机

YJ-1000

1

61

转弯机

YJ-1000

2

62

过渡线

YJ-1000

1

63

单滚筒调味设备

/

1

64

蜘蛛手

SRBD3-1100A-A1B01

1

65

饼干连续夹心机

RCJ-CB型

2

66

饼干连续夹心机

RCJ-121型

2

67

自动理料尾架

AAS

2

68

搅拌机

B40型

1

69

电磁炉

/

1

70

笑脸熊生产线

/

1

71

自动插棒机

/

3

72

巧克力保温缸

/

7

73

万能搅拌机

DJ70L

1

74

巧克力精磨机

QYJ500(L)

1

75

拌面机

/

1

76

压塑饼干机

/

1

77

粉碎机

/

1

扩建项目建成后，全厂设备一览表见表1-7。

表1-7              全厂主要设备设施一览表

序号

名称

型号

数量（台）

备注

1

全自动水油加注机

/

2

新增

2

和面机
YJ-200
5
新增

3

和面机

YJ-250

2

新增

4

和面机
YJ-150
2
现有

5

叠层机
YJ-1000
1
新增
6

叠层机（辊压机）
YJ-320
2
现有

7

切块输送机
YJ-700
3
新增
8

韧性机

YJ-600

1

现有

9

韧性机

YJ-1200

1

新增
10

韧性机

YJ-1000

1

新增
11

喷水撒芝麻一体机

YJ-600

1

现有

12

辊印机

YJ-600

1

新增
13

电烤炉

YJ-600

1

现有

14

电烤炉

YJ-1000

1

新增
15

电烤炉

YJ-1200

1

新增
16

剥落机

YJ-600

1

新增
17

剥落机

YJ-1200

1

新增
18

离心式喷油机

YJ-600

1

现有

19

离心式喷油机

YJ-1200

1

新增
20

离心式喷油机

YJ-1000

1

新增
21

冷却线

YJ-600

1

新增
22

冷却线

YJ-1200

1

新增
23

撒料机

YJ-600

1

新增
24

撒料机

YJ-1200

1

新增
25

金属异物检查机

/

2

新增
26

全数字智能金属异物检测器

LDM-11-11005

1

新增
27

Z型斗式提升机

/

7

新增
28

Z型斗式提升机

YJ-1200

2

新增
29

Z型提升机

YKZ-18079

1

新增
30

Z型提升机

RT-100

1

新增
31

两用理饼机

YJ-600

1

新增
32

理饼机

YJ-1200

1

新增
33

90°转弯机
YJ-600

2

新增
34

90°转弯机

YJ-1200

2

新增
35

包装台

YJ-600

1

现有

36

包装台

YJ-1200

1

新增
37

枕式包装机

/

6

新增
38

枕式包装机

ZW320ET

4

新增
39

枕式包装机

ZW100E

4

新增
40

枕式包装机

HS-100

2

新增
41

立式包装机

/

6

现有

42

微电脑自动包装机（立式）

/

4

新增
43

立式包装机

420

10

新增
44

立式包装机

180

5

新增
45

立式包装机

YDX-140

1

新增
46

给袋式包装机

/

1

新增
47

多头秤包装机

RL420

1

新增
48

真空包装机

DZ-600/4S型

1

新增
49

自动包装机

SF-EH3

1

新增
50

片装理饼机

/

10

新增
51

理饼机

/

19

新增
52

差速理饼机

/

1

现有

53

自动开箱机

/

1

新增
54

自动开箱机

GPK-30H25

1

新增
55

自动开箱机

JSK-4030

1

新增
56

封箱机

/

12

新增
57

输送线

/

5

新增
58

输送线

YJ-600

2

新增
59

滤油机

YJ-1200

1

新增
60

滤油机

YJ-1000

1

新增
61

理料线

YJ-1200

1

新增
62

理料线

/

1

新增
63

理料线

YJ-500型

1

新增
64

面团倾倒机

/

1

新增
65

切块输送机

YJ-1000

1

新增
66
酥性机

YJ-1000

1

新增
67

撒芝麻机

YJ-1000

1

新增
68

剥落机

YJ-1000

1

新增
69

转弯机

YJ-1000

2

新增
70

过渡线

YJ-1000

1

新增
71

单滚筒调味设备

/

1

新增
72

蜘蛛手

SRBD3-1100A-A1B01

1

新增
73

饼干连续夹心机

RCJ-CB型

2

新增
74

饼干连续夹心机

RCJ-121型

2

新增
75

自动理料尾架

AAS

2

新增
76

搅拌机

B40型

1

新增
77

电磁炉

/

1

新增
78

笑脸熊生产线

/

1

新增
79

自动插棒机

/

3

新增
80

巧克力涂层线

/

1

现有

81

巧克力保温缸

/

7

新增
82

万能搅拌机

DJ70L

1

新增
83

巧克力精磨机

QYJ500(L)

1

新增
84

拌面机

/

1

新增
85

压塑饼干机

/

1

新增
86

粉碎机

/

1

新增
87

巧克力加热桶
2m3
2
现有

88

空压机
BD-30/8
1
现有

7、政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产业政策相符性分析见下表所示。
表1-8               项目与产业政策相符性对比分析一览表

一、生产工艺相符性

鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。

二、生产设备相符性

鼓励类

无
限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目生产设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。
三、产品相符性

鼓励类

无

限制类

无
淘汰类

无

本项目

本项目产品为饼干，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，符合《产业结构调整知道目录》（2019年本）的相关要求。

8、项目建设内容与备案相符性分析

项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。

表1-9      项目建设内容与备案相符性分析一览表

项目

备案内容

建设内容

是否符合

项目名称

扩建年产3000吨饼干项目
扩建年产3000吨饼干项目
符合

建设单位

新乡市绿源食品有限公司
新乡市绿源食品有限公司
符合

建设地点

新乡市新乡县小冀镇青年路
新乡市新乡县小冀镇青年路
符合

主要设备

和面机、辊压机、成型机、烘干机、喷油机、包装机等
和面机、辊压机、成型机、烘干机、喷油机、包装机等
符合
生产工艺

原料—和面—辊压—成型—烘干—喷油—涂层/夹心—包装—成品

原料—和面—辊压—成型—烘干—喷油—涂层/夹心—包装—成品
符合
9、劳动定员与工作制度

本厂现有项目员工30人，扩建项目新增员工90人，每天工作8小时，单班制，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。
10、公用工程

10.1供水

项目用水主要和面用水、职工生活用水及清洗用水。

（1）和面用水

根据建设单位提供资料，和面过程面粉与水的比例为2:1，面粉用量为1900t/a，则和面用水量为950m3/a；

（2）生活用水

现有项目员工30人，扩建项目新增员工90人，员工用水量按照20L/人·天计算，则项目员工用水量为1.8m3/d（468m3/a）；

（3）清洗用水

项目每天生产结束后需对生产设备进行清洗，项目生产设备主体材质为不锈钢材质，清洗方式采用抹布擦洗，根据建设单位提供资料，每天设备清洗用水量为0.2m3/d（260m3/a）。

项目生产车间地面每天清洗一次，根据建设单位提供资料，采用拖洗方式进行地面清洗，地面清洗用水量约4m3/d（1040m3/a）。

10.2排水

本项目实行雨、污分流。雨水经雨水口，由室外雨水管汇集，排入地表水体。扩建项目员工用水量为1.8m3/d（468m3/a），排放系数按照0.8计算，则项目生活污水排放量为1.44m3/d（374.4m3/a）；生产废水产生量按用水量的90%计，则生产废水产生量为982.8m3/a，生产废水经污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂。
10.3供电

项目新增用电量为60万kWh/a，由新乡县小冀镇变电所接入，主要用于项目生产设备用电，可满足项目区生产的需求。

11、与相关文件相符性分析
11.1 本项目与新环【2015】342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表1-10。

表1-10                  与《通知》对比分析一览表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区分

重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。

项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路
属于

限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

禁止

开发区

太行山猕猴自然保护区

不属于

辉县市白泉风景名胜区

辉县市白云寺森林公园

辉县市关山国家地质公园

新乡市集中水源地保护区

第四水厂井群
一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域；

二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域。
本项目距离第四水厂井群二级保护区边界2.41km
不在保护区范围内

建设项目环境影响评价豁免管理名录

查无相关条目
本项目为其他食品制造项目
本项目不在豁免名录内
污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路
属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属

污染

新乡县、凤泉区

（铅镉污染控制区）

属于

工业项目

分类

/
本项目不在工业项目分类中
不在工业项目分类中
由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡县小冀镇青年路，新乡县属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目不在新乡市规定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和特殊环境敏感区等4个区域，根据文件要求，若项目所在地不在所列4种类型分区涵盖的区域，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表1-11。
表1-11   项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析

类别

内容

本项目情况

对比结果

农产品主产区
环境准入政策：

简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的

农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。

严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目

除外）。

严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项

目。
1、本项目应编制环境影响报告表。

2、本项目属于其他食品制造项目。
本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重

金属污染物排放的相关项目。
符合环境准入条件

由表1-11可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。
11.3 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析

表1-12  项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。
本项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路，属于其他食品制造项目，不属于禁止建设行业。生产过程中不涉及涂装工序，不产生VOCs废气。
符合
11.4 与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析
表1-13    《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》

与本项目相关条文

本项目情况

对比

结果

新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案
36.加强废气收集和处理
推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。
本项目和面废气经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，除尘器治理效率为99%
相符
54.完善工业企业监测监控体系
全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全市采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。
本项目不在重点排污单位名录内，不涉及氨法脱硫脱硝。
相符
55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管
继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。
评价要求本项目在总用电处、主要生产设施处和污染治理设施安装用电量监控系统终端，并联网。
相符

新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案
（三）全面深化达标治理
1.加强涉水污染源环境管理。全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量和浓度双达标；建立涉水企业管理清单，对于直排入河、有治污设施进入城市污水管网的企业统一安装水质在线监测设施并与生态环境部门联网；加强对涉及产生危险废物和高浓度废液的工业企业的日常监管，确保企业产生的危险废物和高浓度废液得到有效处理，严厉打击并坚决杜绝违法倾倒、转移等现象发生。
本项目废水主要为生活污水及生产废水，生产废水经污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂；本项目不涉及危险废物
符合
要求
新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案
（四）加强土壤污染源头治理
1.着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重企业污染。深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，根据最新信息持续排查重点区域，及时更新排查清单和整治清单。高标准、严要求进行综合整治工作，切实防范农用地重金属污染风险，切断重金属污染物进入农田途径，并于2020年10月底前全部完成整治工作；市生态环境局应对完成整治的企业及时组织验收，并核查“一企一档”建立情况。
本项目不属于涉镉等重金属重点行业
符合
要求
（五）全面夯实土壤污染防治基础
1.加快土壤环境监测制度和能力建设。土壤环境监测工作是打赢土壤污染防治攻坚战的重要支撑，各级政府要统筹安排本级财政资金，加大对土壤环境监测的支持力度，持续推进环境监测能力提升，优化土壤环境质量监测点位，并实施定期监测，完善土壤环境质量例行监测制度；继续依法推进土壤污染重点监管单位及周边土壤环境监测；针对突发环境事件，做好土壤环境事故应急监测、处置等工作。完善土壤与可食用农产品协同监测、大中型灌区水质监测长效机制，为土壤污染防治提供支撑。
本项目不属于土壤污染重点监控单位
符合
要求
由表1-13可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》的相关规定。
11.5、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《河南6个专项方案》）的对比分析

本项目应符合《河南省6个专项方案》中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”的相关内容，具体对比分析如下：

表1-14      与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”对比分析一览表
与本项目有关的内容

本项目情况

是否符合要求

二、工作目标

针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。

本项目建设后将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。按照方案要求安装视频监控。
符合

要求

附：十六、其他行业无组织排放治理标准

（一）料场密闭治理：所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。

本项目原料为面粉、白糖、食盐、食用油等，所有物料均置于封闭的车间内，无露天堆放现象；地面全部硬化，物料无明显积尘。本项目和面过程产生的粉尘，通过在和面投料口处设置集气罩，并配套袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放；烘干油烟经静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放。
符合

要求

（三）生产环节治理：物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。

本项目和面过程产生的粉尘，通过在和面投料口处设置集气罩，并配套袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放；烘干油烟经静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放。
符合

要求

（四）厂区、车辆治理：厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。对厂区道路定期洒水清扫。

厂区道路全部硬化，闲置空地全部绿化，厂区道路定期洒水清扫。

符合

要求

（五）建设完善监测系统：因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。

项目建成后按要求在颗粒物排气筒安装在线监控。

符合

要求

11.6、本项目与《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（以下简称《新乡市2019年无组织排放治理方案》）的对比分析
表1-15        与《新乡市2019年无组织排放治理方案》的对比分析一览表
《新乡市2019年无组织排放治理方案》中与本项目有关的内容

本项目情况

是否符

合要求

二、治理目标
2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。

本项目建设后，将严格按照“五到位、一密闭”进行管理。本项目不属于重点行业，不涉及VOCs排放。

符合

附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范

5.1无组织排放污染物控制措施要求

煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。

本项目原料为面粉、白糖、食盐、食用油等，所有物料均置于封闭的车间内，无露天堆放现象；地面全部硬化，物料无明显积尘。本项目和面过程产生的粉尘，通过在和面投料口处设置集气罩，并配套袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放；烘干油烟经静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放。
符合

6.1粉尘无组织排放控制措施

6.1.1料场堆场扬尘控制措施：各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。

本项目分装和粒状物料均在封闭的车间内仓储，无露天存放。
符合

6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施：厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得过1小时，办公区和非运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。

厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进行绿化，无裸露土地。

符合

11.7、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《工业企业用电量监控系统通知》）的对比分析

表1-16     与《工业企业用电量监控系统通知》对比分析一览表
《工业企业用电量监控系统通知》中与本项目有关的内容

本项目情况

是否符合

一、安装范围

所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。

本项目在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控系统终端。

符合

由上表可知，本项目符合《工业企业用电量监控系统通知》中相关要求。
11.8、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析

本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关内容对比分析见下表：
表1-17 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。
本项目建成后需要在厂区内的主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。

符合
由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关要求。
11.9、与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的对照分析

本项目与新环 [2020]37号文的相关内容对比分析见下表：
表1-18                与新环 [2020]37号文的对照分析

主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

一、严格落实环评告知承诺制审批的适用范围
严格按照生态环境部环评豁免管理试点范围和环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单，禁止环评豁免管理和环评告知承诺审批清单以外的项目。
本项目属于食品制造业，在环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单中。

符合
二、简化建设项目总量管理
对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核，环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见主要污染物质总量审核原则、程序和格式以省厅下发文件为准。
本项目新增重点污染物为化学需氧量、氨氮，新增重点污染物COD从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（16.38344t/a）中进行倍量替代，替代量为0.1358t/a；NH3-N从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（3.473152t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0136t/a。
符合
11.10、本项目与《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）的对照分析
表1-19                   与豫环办〔2020〕22号文的对照分析

主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

二、落实环评审批正面清单

（二）探索环评告知承诺制审批。建设单位在项目开工建设前，将告知承诺书及环境影响报告书、表等要件报送有审批权的生态环境部门。生态环境部门在收到要件后，可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。环境影响报告书、表的审批时限分别为15和8个工作日（含受理和拟审批公示时间）。环评告知承诺制审批试点范围如下：
1.生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围（见附件3）；
2.位于中国（河南）自由贸易试验区，符合相关规划及规划环评要求的建设项目。
本项目产品为饼干，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的第1项“14：营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”生态环境部门在收到要件后可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。
符合

三、优化建设项目环评管理

（三）简化建设项目总量管理。对不增加重点污染物排放量的项目，不再进行总量审核；对增加重点污染物排放量的项目，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。对实行环评告知承诺制审批的项目，可由建设单位承诺在项目投产前取得主要污染物总量审核意见，作为核发排污许可证的条件；项目批复后，环评审批机构应同步将主要污染物排放量及重金属排放量情况移交总量管理机构。

本项目新增重点污染本项目新增重点污染物为化学需氧量、氨氮，新增重点污染物COD从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（16.38344t/a）中进行倍量替代，替代量为0.1358t/a；NH3-N从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（3.473152t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0136t/a。
符合

由上表可知，本项目满足豫环办〔2020〕22号文的相关要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要问题：

新乡市绿源食品有限公司位于新乡市新乡县小冀镇青年路，公司现有项目为“年产300吨饼干项目”，现有项目环评及验收情况见表1-20。

表1-20   现有项目建设情况一览表
现有项目名称
环评执行情况
项目验收情况
年产300吨饼干项目

2016年1月11日由新乡县环境保护局予以审批

审批文号为：新环开（2016）02号
2016年4月29日由新乡县环境保护局进行验收

验收文号为：新环开验（2016）18号
现有项目基本情况及产排污情况如下：

1、建设规模及内容

现有项目建筑内容见表1-21。
表1-21              现有项目组成一览表

序号

建筑物名称

建筑规模

备注
主体工程

生产车间
主体1层，局部2层（和面间50m2），总建筑面积1000m2
/

生产车间
1层，建筑面积800m2
/

辅助工程
办公楼
3层，建筑面积500m2，其中一楼为临街门面房
/
办公室
1层，建筑面积100m2
/
备件室
1层，建筑面积100m2
/
公用工程
供电工程
小冀镇供电电网
/
供水工程
自备井
/
2、现有项目产品方案

现有项目产品方案见下表。

表1-22                  现有项目产品方案及规模一览表

产品名称

生产规模

饼干
300t/a
3、现有项目主要原辅材料

现有项目主要原辅材料见下表。

表1-23                  主要原辅材料一览表
名称

年耗量

备注

原辅材料
面粉
140t
外购

白糖
60t
棕榈油
50t
食盐
7t
饴糖
30t
芝麻
3t
巧克力块
8t
奶油
4t
碳酸氢钠
0.5t
苏打粉
0.5t
包装箱
7万个
包装膜
10t
能源
水
490t
自备井
电
80000kW·h
小冀镇供电网
4、现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备见下表。

表1-24                主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号
数量（台）

备注

1

和面机
YJ-150
2
/

2

叠层机（辊压机）
YJ-320
2
/

3

韧性饼干成型机
YJ-600
1
/

4

喷糖水撒芝麻一体机
/
1
/

5

电烤炉
YJ-100
1
/

6

喷油机
600
3
/
7
差速离饼机
YJ-600
1
/
8
巧克力涂层机
/
1
/

9
巧克力加热桶
2m3
2
/

10
饼干自动夹心机
/
1
/

11
包装机
HS-100
2
/

12
包装机
YDX-120A
2
/

13
立式包装机
YDX-140
8
/

14
自动包装机
RB-1205
1
/

15
空压机
BD-30/8
1
/

5、现有项目生产工艺流程
[image: image4]图1  现有项目生产工艺流程图
工艺流程简述：

配料：购入面粉、棕榈油、白糖、饴糖、食盐等原料，按照一定的比例要求配料。

和面：向和面机内投加各种原料，按照面粉量1/2比例加入水，在和面机内形成面团。

辊压：使用叠层机（辊压机）进行多遍辊压、叠层。

成型：将辊压后面团投入韧性饼干成型机，即可加工成型，成型机根据各类品种外形需要更换模具。

烘干：产品由输送带送入电烤炉，进行电加热烘干，炉内温度需控制在160℃左右。

喷油：烘干后饼干由输送带送入喷油机内部，采用棕榈油进行喷油，喷油后即可进入包装工序。饼干冷却至40-50℃才进行喷油，故该过程无油烟废气产生。

涂层：根据客户需要，部分巧克力饼干产品需涂上巧克力涂层。

夹心：根据客户需要，部分夹心饼干产品需涂上奶油层夹心。

包装：各类饼干产品经包装机进行包装，并入库存放。
6、现有项目污染物产排情况

（1）废气

A：和面粉尘
现有项目采用人工方式投料，和面机投料过程有少量的粉尘产生，投料粉尘产生量为面粉使用量的0.1%，现有项目面粉使用量为140t/a，则投料粉尘产生量为0.14t/a，目前投料粉尘无组织排放。

根据现有环保要求，投料粉尘应采用集气罩收集，收集后的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒（DA001）排放。和面机集气面积1m2/个（1m×1m）、现有项目和面机共2个，故集气总面积为2m2。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价集气罩口处的风速取0.3m/s。经计算和面过程需配套的风机风量至少为2160m3/h，故评价建议配套的总风机风量为3000m3/h。

集气罩收集效率按85%计，则粉尘有组织产生量为0.119t/a，无组织产生量为0.021t/a。袋式除尘器治理效率按99%计，配套的风机风量为3000m3/h，经治理后粉尘有组织排放量为0.0012t/a，和面机投料时间为3h/d（780h/a），则粉尘排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。粉尘排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m排气筒））和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。

和面过程位于车间内，故逸散至外环境的粉尘量极少，评价按10%的粉尘逸散至外环境，则现有项目逸散至外环境的粉尘量为0.0021t/a（0.0028kg/h）。
现有项目整改完成后粉尘排放量为0.0033t/a（有组织排放量0.0012t/a、无组织排放量0.0021t/a）。
B：烘干油烟
项目和面过程需添加一定量的食用油，故烘干过程会有少量的油烟产生，根据《社会区域环境影响评价》（环评工程师培训教材），油烟排放系数为3.815kg/t油，食用油使用量为35t/a，则油烟产生量为0.1335t/a，产生的油烟经引风管道引至静电油烟净化器处理，尾气经高于屋顶排气筒排放（DA002）。静电油烟净化器治理效率为98%，则油烟排放量为0.0027t/a。烘干引风量为5000m3/h，烘干时间为2080h/a，则油烟排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为0.26mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟排放限值1.0mg/m3、去除效率≥95%的标准要求。
（2）废水

现有项目废水主要为职工生活污水及生产废水。生产废水主要为设备清洗和地面清洗废水，生产废水排放量为0.378t/d（98.28t/a），根据2020年10月河南恒科检测技术有限公司出具的现有项目生产废水检测报告，项目生产废水水质为COD379mg/L、SS 304mg/L、NH3-N30.2mg/L、TN47.5mg/L、TP4.82mg/L、动植物油37.3mg/L；现有项目生活污水排放量为0.48t/d（124.8t/a），生活污水水质为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。目前现有项目生产废水和生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。因项目所在位置污水管网已接通，评价建议生产废水经隔油池+絮凝沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂。现有项目废水排放总量为223.08t/a，经新乡市贾屯污水处理厂处理后现有项目废水污染物排放总量：COD 0.0112t/a、NH3-N 0.0011t/a、TP 0.0001t/a。
    （3）噪声

现有项目噪声主要为机械设备运转时产生的噪声，根据《新乡市绿源食品有限公司年产300吨饼干项目竣工环境保护验收监测报告》，厂界噪声为昼间53.7-55.5 dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类 昼间60dB(A)标准要求。

    （4）固废

    现有项目生产固废主要为下脚料，经收集后出售。生活垃圾交由环卫部门统一处理。不会对周围环境造成影响。
7、现有项目污染物排放情况一览表

表1-25           现有项目污染物排放情况一览表

污染因素

产污环节

污染物

排放量

废气

和面过程（有组织）

粉尘
0.0012t/a
和面过程（无组织）

粉尘

0.0021t/a
烘干过程

油烟

0.0027t/a
废水（223.08t/a）
生活污水、生产废水
COD

SS
NH3-N
TP

TN

动植物油
0.0112t/a

0.0022t/a
0.0011t/a

0.0001t/a

0.0033t/a

0.0002t/a
噪声
生产过程

设备噪声
53.7-55.5dB（A）

固废

生产过程
下脚料

0t/a

职工生活

生活垃圾

0t/a

8、现有项目存在的主要问题和整改方案

表1-26             现有项目存在的问题及整改措施

序号

存在的问题

整改措施

1

生活污水和生产废水经化粪池处理后定期清运
生产废水经厂区污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂
2
和面粉尘无组织排放

和面粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放
3
烘干油烟无组织排放

烘干油烟经静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。

项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路，地理位置详见附图1。

2、地形地貌
新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。

本项目所在地属平原地带，地势平坦。

3、气候、气象

该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。

4、地表水

新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

5、地下水

新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

6、自然资源

新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。
7、土壤状况

全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。

该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。

8、动植物概况

新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。

根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和

《国家重点保护野生动物名录》的动植物。
9、饮用水水源保护规划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)。 

四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。

本项目距离四水厂地下水饮用水源二级保护区边界最近距离为2.41km，不在四水厂地下水饮用水源的保护区范围内。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表2-1             区域空气质量现状评价表               单位:(μg/m3)

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

101

70

144.3

超标

PM2.5
年平均质量浓度

56

35

160

超标

SO2
年平均质量浓度

16

60

26.7

达标

NO2
年平均质量浓度

44

40

110

超标

CO

第95百分位浓度

2.08mg/m3
4mg/m3
52

达标

O3
第90百分位浓度

178

160

111.3

超标

由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。

项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。
2、水环境质量现状

距离本项目附近的纳污水体为西50m处的敦孟排，敦孟排为西孟姜女河支流，最终汇入卫河。根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准。本项目引用新乡市环保局网站上公布的2019年卫河卫辉皇甫断面地表水环境质量数据，卫河规划V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。卫河卫辉皇甫断面2019年监测数据统计见表2-2。

表2-2             2019年卫河卫辉皇甫断面年均水质一览表
监测因子
监测数据
执行标准
达标情况
COD
23.8
40

达标
NH3-N
0.68
2.0

达标
TP
0.175
0.4

达标
由上表可知，卫河卫辉皇甫断面数据2019年年均浓度值能够达到地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），将逐步改善新乡市水环境质量。
本项目生产废水经厂区污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）处理后与经化粪池处理后的生活污水一同经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂。不会对区域地表水环境质量产生影响。

3、声环境质量现状

根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据2020年9月8日-9日两天的现场实测，项目四周厂界及敏感点噪声监测值见表2-3。

表2-3      项目四周厂界及敏感点噪声实测结果一览表       单位：dB(A)

监测方位

昼间

夜间

东厂界

52.3-53.6
45.1-46.2
南厂界

53.9-54.1
44.4-44.7
西厂界

54.0-54.3
45.0-45.8
北厂界

54.9-55.6
44.6-45.9
小冀镇花园小区
54.4-55.2
44.3-45.2
标准限值

60
50
由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境现状
本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文

化遗产等特殊保护目标。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目周围环境保护目标及其距离见下表2-4。

表2-4          本项目周围环境保护目标及其距离

保护类别
环境保护目标
相对坐标

保护对象

保护内容

方位
距离（m）

保护级别
X(m)
Y(m)

大气环境

陆通花园
-59
0
陆通花园
居民

西北
143
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
小冀镇花园小区

0
-67
小冀镇花园小区
居民
南

67
小冀镇诚祥小区
0
-166
小冀镇诚祥小区
居民

南
166
小冀镇
-110
0
小冀镇
居民

西
110
聂庄村
0
101
聂庄村
居民

北
101
田园小城
0
-331
田园小城
居民

南
331
新乡县冠英中学
0
-769
新乡县冠英中学
居民

南
769
闫庄新村
475
-90
闫庄新村
居民

东南
471
玉龙小区
791
0
玉龙小区
居民

东
791
郝村
-938
0
郝村
居民

西
938
张青村

229
-1021
张青村
居民

东南
1101
声环境

厂界四周

/
/
厂界四周
/
/
/

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准
陆通花园
-59
0
陆通花园
居民

西北
143
小冀镇花园小区
0

-67

小冀镇花园小区
居民
南

67
小冀镇诚祥小区
0
-166
小冀镇诚祥小区
居民

南
166
小冀镇
-110
0
小冀镇
居民

西
110
聂庄村
0
101
聂庄村
居民

北
101
水环境

敦孟排

西
50
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准



评价适用标准
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境

质

量

标

准
	1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表3-1。

表3-1      环境空气质量标准          单位：μg/m3

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500
PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO
24小时平均
4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见表3-2。

表3-2      声环境质量标准           单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60
50

3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表3-3。

表3-3       地表水环境质量标准          单位：mg/L
项目类别

浓度限值
标准来源

pH值（无量纲）
6~9

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）V类标准

化学需氧量（COD）
≤40

五日生化需氧量（BOD5）
≤10

氨氮（NH3-N）

≤2.0

总磷

≤0.4
4、本项目所在区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值要求。相关标准限值见表3-4。

表3-4  建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）（单位：mg/kg）

序号

污染物项目

筛选值

重金属和无机物

1

砷

60

2

镉

65

3

  铬（六价）

5.7

4

铜

18000

5

铅

800

6

汞

38

7

镍

900

挥发性有机物

8

四氯化碳

2.8
9

氯仿

0.9

10

氯甲烷

37

11

1,1-二氯乙烷

9

12

1,2-二氯乙烷

5

13

1,1-二氯乙烯

66

14

顺-1,2-二氯乙烯

596

15

反-1,2-二氯乙烯

54

16

二氯甲烷

616

17

1,2-二氯丙烷

5

18

1,1,1,2-四氯乙烷

10

19

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8

20

四氯乙烯

53
21

1,1,1-三氯乙烷

840
22

1,1,2-三氯乙烷

2.8
23

三氯乙烯

2.8
24

1,2,3-三氯丙烷

0.5
25

氯乙烯

0.43
26

苯

4
27

氯苯

270
28

1,2-二氯苯

56
29

1,4-二氯苯

20
30

乙苯

28
31

苯乙烯

1290
32

甲苯

1200
33

间二甲苯+对二甲苯

570
34

邻二甲苯
640
半挥发有机物

35

硝基苯

76
36

苯胺

260
37

2-氯酚

2256

38

苯并[a]蒽

15
39

苯并[a]芘

1.5
40

苯并[b]荧蒽

15

41

苯并[k]荧蒽

151
42

䓛
1293

43

二苯并[a,h]蒽

1.5

44

茚并[1,2,3-c,d]芘

15

45

萘

70
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	1、废气

项目废气标准值见下表3-5。

表3-5                 大气污染物排放标准

标准名称

污染因子

标准限值浓度

《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

颗粒物
有组织排放

（排气筒高度15m）

最高允许排放速率：3.5kg/h

厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3
新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知
颗粒物
有组织：排放浓度：10mg/m3；

厂界排放浓度：0.5mg/m3
河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）
油烟
浓度限值：1.0mg/m3；去除效率≥95%
2、废水
本项目废水执行新乡市贾屯污水处理厂收水标准《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准。
表3-6              新乡市贾屯污水处理厂收水标准       单位：mg/L
项目
COD

SS
NH3-N
TP
TN 
动植物油
新乡市贾屯污水处理厂收水标准
450

350
35
4
40
-
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准

300
250
25
5
45
100
3、噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体值见下表。

   表3-7            建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

昼间

夜间

70
55
 表3-8               厂界环境噪声排放标准           单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60
50
4、固废

企业产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单相关标准要求进行。

	总

量

控

制

指

标


	本项目总量控制指标见表3-9。

表3-9            总量控制指标分析表           单位：t/a

项目

现有工程

排放量

扩建工程

排放量

以新带老削减量
扩建完成后

全厂排放量

新增排放量
颗粒物

0.0033
0.04465
0
0.04795
0.04465
COD
0.0112
0.0679
0
0.0791
0.0679

NH3-N
0.0011
0.0068
0
0.0079
0.0068

TP
0.0001
0.0007
0
0.0008
0.0007

扩建项目颗粒物排放量为0.04465t/a（有组织排放量0.01615t/a、无组织排放量0.0285t/a），废水排放量为1357.2m3/a、COD：0.0679t/a、NH3-N：0.0068t/a、TP：0.0007t/a；扩建项目建成后全厂颗粒物排放量为0.04795t/a（有组织排放量0.01735t/a、无组织排放量0.0306t/a），全厂废水排放量为1580.28m3/a、COD：0.0791t/a、NH3-N：0.0079t/a、TP：0.0008t/a。

本项目总量控制指标为：COD0.0679t/a、NH3-N0.0068t/a、颗粒物0.04465t/a（有组织排放量0.01615t/a、无组织排放量0.0285t/a），COD从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（16.38344t/a）中进行倍量替代，替代量为0.1358t/a；NH3-N从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（3.473152t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0136t/a；颗粒物从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量（6.4072t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0323t/a。




建设项目工程分析

	施工期工程分析

经现场踏勘，本项目利用现有厂区新建部分厂房，施工期主要为厂房搭建、设备的安装及电路改造，工程量较小。

营运期工程分析

一、工艺流程简述

项目具体的工艺流程及产污环节图见图2。

[image: image5]
[image: image1.emf]面粉 、 棕榈

油 、 食盐等

原料

和面

成型

涂层

废气 、 噪声

喷油 烘干 包装 辊压

夹心

成品

噪声 噪声

固废

废气 、 噪声

图2  生产工艺及产污环节图
项目工艺流程描述如下：

（1）和面：将面粉、棕榈油、白糖、食盐、水等原料加入和面机，按照一定的比例要求配料、和面成面团。和面过程中有粉尘和噪声产生。

（2）辊压：使用辊压机进行多遍辊压、叠层。该工序有噪声产生。

（3）成型：将辊压后面片投入饼干成型机加工成型，成型机根据不同产品外形需要更换模具。成型过程有少量的下脚料产生。

（4）烘干：成型后的产品由输送带送入电烤炉内进行烘干，本项目采用电加热，炉内温度控制在160℃左右。

（5）喷油：烘干后的饼干由输送带送入喷油机内部，采用食用油进行喷油，喷油后无需进行涂层和夹心的产品即可直接进入包装工序。食用油在常温下进行喷油，不会产生油烟废气。

（6）涂层：根据客户需要，部分巧克力饼干产品需涂上巧克力涂层。

（7）夹心：根据客户需要，部分夹心饼干产品需涂上奶油层夹心。

（8）包装：各类饼干产品经包装机进行包装后即为成品。
二、主要污染工序：

表4-1                    主要污染工序一览表

污染因素

产污环节

污染物种类

治理措施

废气

和面过程
颗粒物

集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放
烘干过程

油烟
静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放
废水
生活污水
COD、SS、NH3-N、TP、TN
经厂区污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂
设备清洗、地面清洗废水
COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
噪声

生产过程

噪声

减振、厂房隔音、距离衰减

固废

成型过程
下脚料
收集后出售

原料使用过程

废包装材料

收集后出售



项目工程主要污染物产生及预计排放情况

	内容类别
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	和面过程
	颗粒物（有组织）
	207mg/m3，1.615t/a
	2.1mg/m3，0.01615t/a

	
	
	颗粒物（无组织）
	0.285t/a
	0.0285t/a

	
	烘干过程
	油烟
	36.7mg/m3，1.526t/a
	0.75mg/m3，0.0305t/a

	水污染物
	生活污水

设备清洗、地面清洗废水（1357.2m3/a）
	COD
	123.9mg/L，0.1681t/a
	50mg/L，0.0679t/a

	
	
	SS
	52.4mg/L，0.0711t/a
	10mg/L，0.0136t/a

	
	
	NH3-N
	13.7mg/L，0.0186t/a
	5mg/L，0.0068t/a

	
	
	TP
	2.6mg/L，0.0035t/a
	0.5mg/L，0.0007t/a

	
	
	TN
	17.8mg/L，0.0241t/a
	15mg/L，0.0204t/a

	
	
	动植物油
	2.7mg/L，0.0036t/a
	1mg/L，0.0014t/a

	固体废物
	成型过程
	下脚料
	1.5t/a
	0t/a（收集后出售）

	
	原料使用过程
	废包装材料
	1t/a
	0t/a（收集后出售）

	噪声
	该项目主要高噪声设备为和面机、辊压机、成型机、包装机等，声源强度在70~85dB（A）之间。经厂房隔声等降噪措施及距离衰减后，项目各个厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的要求。

	其他
	无

	主要生态影响：

项目利用现有厂区新建部分厂房，评价建议项目加强厂区周边绿化，起到美化环境、降低粉尘和噪声影响的作用。 


环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

 1、扬尘

建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。

2、噪声

项目施工噪声主要来源于施工过程中各种施工机械的噪声，主要噪声设备为挖掘机、推土机、装载机、吊车等。这些设备运行期间，对周围环境会造成一定影响。评价建议施工过程应采取措施控制其施工噪声，使之满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

合理布局施工场地，尽量远离学校及居民区，以减少对学校及居民的影响。同时选用良好的施工设备，降低设备噪声级，降低机械噪声。

合理安排施工时间，夜间及午休时间禁止施工。

以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放，若加强施工管理，严格控制作业时间，可以避免或减缓其对周围环境和人群所产生的不利影响。建设项目完成后，上述影响将随之消失。

3、废水

施工场地生活污水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂，对周围环境影响很小；另外施工中开挖的土方和堆放的建筑材料若被雨水冲刷而形成废水，因此在雨天注意对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止冲刷流失。

4、固废

建筑垃圾：施工产生的废砖渣等固体废物采用铺路或垫地等填埋措施后可得到妥善处置，不会污染环境。施工建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。为减轻施工过程中建筑垃圾对周围环境的影响，施工方应将建筑垃圾收集后堆放于指定地点，能进行回收利用的尽量回收利用，并及时运至专门的建筑垃圾堆放场。

以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。施工单位应加强施工管理可以避免或减缓其对周围环境和人群所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。
二、营运期环境影响分析：

本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下：

1、大气环境影响分析

本项目产生的废气主要为和面过程产生的粉尘及烘干过程产生的油烟。

1.1 废气源强分析

1.1.1 有组织排放

A、和面粉尘
本项目和面过程会有少量粉尘产生，类比同类其他项目，和面过程粉尘产生量为面粉使用量的0.1%，扩建项目面粉使用量为1900t/a，则和面过程粉尘产生量为1.9t/a。
扩建项目和面机7台，评价建议和面机上方均设置集气罩进行收集，收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒（DA003）排放。和面机集气面积1m2/个（1m×1m）、集气总面积为7m2。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价集气罩口处的风速取0.3m/s。经计算和面过程需配套的风机风量至少为7560m3/h，故评价建议配套的总风机风量为10000m3/h。
项目每天和面工作时间为3小时，年工作260天，集气罩收集效率为85%，袋式除尘器治理效率按99%计，计算可得扩建项目颗粒物有组织产生量为1.615t/a，产生速率为2.07kg/h，产生浓度为207mg/m3；经袋式除尘器处理后，颗粒物排放量为0.01615t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为2.1mg/m3。扩建项目无组织排放量为0.285t/a。
颗粒物排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求。同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。
B、烘干油烟
项目和面过程需添加一定量的食用油，故烘干过程会有少量的油烟产生，根据《社会区域环境影响评价》（环评工程师培训教材），油烟排放系数为3.815kg/t油，和面过程食用油使用量为400t/a，则油烟产生量为1.526t/a，产生速率为0.734kg/h，产生浓度为36.7mg/m3。产生的油烟经引风管道引至静电油烟净化器处理，尾气经高于屋顶排气筒（DA004）排放。静电油烟净化器治理效率为98%，烘干引风量为20000m3/h，烘干时间为2080h/a，则油烟排放量为0.0305t/a，油烟排放速率为0.015kg/h，排放浓度为0.75mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟排放限值1.0mg/m3、去除效率≥95%的标准要求。
表5-1              项目颗粒物有组织产排情况一览表
污染源

污染物名称

产生情况

拟采取的处理方式

排放情况

排放方式

及去向

浓度mg/m3
产生量t/a

速率kg/h
浓度mg/m3
排放量t/a

速率kg/h

和面过程

颗粒物
207
1.615
2.07
采用集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m高排气筒排放。
2.1
0.01615
0.021
15m高排气筒排放
烘干过程

油烟
36.7
1.526
0.734
静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放。
0.75
0.0305
0.015
高于屋顶排气筒排放

1.1.2 无组织排放

本项目无组织废气主要为未被集气罩收集的粉尘。

和面过程粉尘产生量为1.9t/a，未被集气罩收集的废气为总产生量的15%，则和面过程粉尘无组织量0.285t/a（0.3653kg/h），因和面过程位于密闭的和面车间内，故逸散至外环境的粉尘量极少，主要为在开关门窗时逸散出去，评价按10%的粉尘逸散至外环境，则逸散至外环境的粉尘量为0.0285t/a（0.0365kg/h）。
1.2 环境空气影响预测及评价
（1）预测因子和评价标准

结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物作为预测因子。预测因子和评价标准见下表5-2。

表5-2                评价因子和评价标准表

预测因子

平均时段

标准值/（mg/m3）

标准来源

PM10
1小时平均
0.45
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
（2）估算模型参数

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表5-3                 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/℃

42.1
最低环境温度/℃

-10

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟
否

岸线距离/km
/

岸线方向/ º
/

（3）污染源调查

扩建项目和面工序设一套袋式除尘器及1根15m排气筒；和面工序位于生产车间内，因此把整个生产车间车间作为一个面源。项目污染源参数见表5-4、表5-5。
表5-4                点源参数表

排气筒

编号
所在

工序

X坐标/m
Y坐标/m
排气筒底部海拔高度/m
排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速

/（m/s）

烟气温度/K
年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

颗粒物
DA003
和面工序

-55
-10
79
15

0.5
14
298
1200
正常
0.021
表5-5                 面源参数表

污染源名称

X坐标/m
Y坐标/m
海拔高度/m
面源长度（m）

面源宽度（m）

与正北夹角（°）

面源初始排放高度（m）
排放工况
污染物排放速率（kg/h）

颗粒物

南生产车间I

0
-10
79
90
11.1
0
10

正常

0.0365
（4）预测结果分析

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表。
表5-6              AERSCREEN估算模型计算结果一览表
排放方式

污染源

污染物

下风向质量浓度Cmax（μg/m3）

占标率Pi（%）

出现距离（m）

标准值Coi*（μg/m3）

点源

和面排气筒DA003
颗粒物

1.26
0.28
181
450

面源

南生产车间I
颗粒物

40.7
9.05
50
450

由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为40.7μg/m3和9.05%；颗粒物最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求。
表5-7               无组织排放浓度预测结果表

名称

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

距离

m

浓度

μg/m3
占标率

%

距离

m

浓度

μg/m3
占标率

%

距离

m

浓度

μg/m3
占标率

%

距离

m

浓度

μg/m3
占标率

%

和面
48
40.7
9.05
50
40.7
9.05
38
37.4
8.32
25
31.7
7.04
由上表可知，项目无组织排放废气厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。
（5）评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。

表5-8               大气评价工作分级依据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

由表5-6、表5-7结果看出，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条的要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。”

（6）项目废气污染物排放量核算

本项目废气污染物排放量核算见下表：

表5-9             大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）
1
DA003
颗粒物

2.1
0.021
0.01615
2
DA004
油烟
0.75
0.015
0.0305
有组织排放总计

颗粒物

0.01615
油烟
0.0305
表5-10            大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口

编号

产污环节

污染物

主要防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）
标准名称

浓度（mg/m3）
1

南生产车间I
和面过程
颗粒物
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求
0.5
0.0285
无组织排放合计

颗粒物

0.0285
表5-11             大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1
颗粒物

0.04465
2
油烟
0.0305
（7）大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 

由表5-7可知，项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求。同时本项目无组织排放源下风向落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。

（8）卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下：
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式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

 Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

 L——所需卫生防护距离（m）；

 R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。

根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。

本次评价选取颗粒物计算卫生防护距离，计算结果见表5-12。

表5-12              卫生防护距离计算参数及结果一览表

无组织废气排放源

污染物

Q

（kg/h）

标准值（mg/m3）

A

B

C

D

卫生防护

距离计算值

卫生防护距离

南侧生产车间
颗粒物
0.0365
0.9

470

0.021

1.85

0.84

2.469
50

由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定扩建项目生产车间卫生防护距离为50m，现有项目生产车间卫生防护距离为50m，根据企业全厂布置，确定全厂厂界卫生防护范围为：东厂界外2m，南厂界外12m，西厂界外0m，北厂界外50m（卫生防护距离包络图见附图6）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。
2、水环境影响分析
2.1地表水环境影响评价
本项目废水主要为职工产生的生活污水和设备清洗、地面清洗产生的废水。

2.1.2 废水源强分析
（1）生活污水

本项目新增员工90人，单班生产，年工作260天，均不在厂区内食宿，员工用水量按照20L/人·天计算，则项目员工用水量为1.8m3/d（468m3/a），排放系数按照0.8计算，则项目生活污水排放量为1.44m3/d（374.4m3/a）；根据类比，生活污水水质及产生量为COD300mg/L 0.1123t/a、SS200mg/L 0.0749t/a、NH3-N25mg/L 0.0094t/a、TP3mg/L 0.0011t/a、TN30mg/L 0.0112t/a。生活污水经厂区现有化粪池处理后水质及产生量为COD250mg/L 0.0936t/a、SS150mg/L 0.0562t/a、NH3-N22mg/L 0.0082t/a、TP3mg/L 0.0011t/a、TN27mg/L 0.0101t/a。

厂区现有化粪池容积为10m3，现有生活污水排放量为0.48m3/d，扩建完成后全厂生活污水排放量为1.92m3/d，厂区现有化粪池容积能够满足本项目需求。
（2）生产废水

本项目生产废水主要为设备清洗废水及地面清洗废水。

项目每天生产结束后需对生产设备进行清洗，项目生产设备主体材质为不锈钢材质，清洗方式采用抹布擦洗，根据建设单位提供资料，每天设备清洗用水量为0.2m3/d（52m3/a）。

项目生产车间地面每天清洗一次，根据建设单位提供资料，采用拖洗方式，平均用水量为4m3/d（1040m3/a）。

生产废水产生量按用水量的90%计，则生产废水产生量为982.8m3/a，因扩建项目与原有项目产品、工艺相同，故扩建项目生产废水混合后的水质引用原有项目监测报告的数据可行。根据2020年10月河南恒科检测技术有限公司出具的原有项目生产废水检测报告，项目生产废水水质为COD379mg/L、SS 304mg/L、NH3-N30.2mg/L、TN47.5mg/L、TP4.82mg/L、动植物油37.3mg/L，污染物产生量分别为COD0.4029t/a、SS0.2988t/a、NH3-N 0.0297t/a、TN0.0467t/a、TP0.0047t/a、动植物油0.0367t/a。

扩建项目水平衡图见图4，全厂水平衡图见图5。[image: image6]
图3  扩建项目水平衡图
[image: image7]图4  全厂水平衡图
评价建议生产废水采用隔油+絮凝沉淀工艺治理，全厂生产废水排放量为4.158m3/d，故评价建议设计废水处理量不小于5m3/d，废水治理工艺为见下图：
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图5   生产废水治理工艺流程
项目综合废水水污染排放情况见表5-13。
表5-13               水污染物产排情况一览表
废水类型
水量（t/a）
项目
COD
SS
NH3-N 
TP 
TN 
动植物油
生活污水
374.4
排放浓度mg/L
250
150
22
3
27
/
排放量t/a
0.0936
0.0562
0.0082
0.0011
0.0101
/
生产废水
982.8
处理前浓度mg/L
379
304
30.2
4.82
47.5
37.3
处理前排放量t/a
0.4029
0.2988
0.0297
0.0047
0.0467
0.0367
综合处理效率%

80
95
65
50
70
90
处理后浓度mg/L
75.8
15.2
10.6
2.41
14.3
3.7
处理后排放量t/a
0.0745
0.0149
0.0104
0.0024
0.0140
0.0036
混合废水
1357.2
混合后浓度mg/L

123.9
52.4
13.7
2.6
17.8
2.7
混合后的排放量t/a

0.1681
0.0711
0.0186

0.0035
0.0241
0.0036
新乡市贾屯污水处理厂收水标准
450
350
35
4
50
—
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准
300

250

25
5
45
100
项目生产废水经厂区污水处理设施治理后与经化粪池处理后的生活污水混合后的水质分别为COD123.9mg/L、SS52.4mg/L、NH3-N13.7mg/L、TN2.6mg/L、TP17.8mg/L、动植物油2.7mg/L，能够满足新乡市贾屯污水处理厂收水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TN40mg/L、TP4mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5mg/L、动植物油100mg/L）。

2.1.2项目废水排放可行性分析

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/2.3-2018）第5.2条表1所列出了水污染影响型建设项目评价等级判定标准，本项目地表水影响评价属于表1中规定的间接排放，按三级B评价，其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目不涉及地表水环境风险，因此本项目只对其依托污水处理设施环境可行性进行分析。

新乡市贾屯污水处理厂新乡市静泉路以南、和平大道以西，设计污水处理能力30万立方米/日（一期15万立方米/日已建成运行），收水范围跨越了新乡县和新乡市区两个行政区，主要为赵定排渠以南的新乡市高新技术开发区（即新乡经济技术产业集聚区）、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，本项目位于新乡县小冀镇，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围，污水处理厂采用“粗格栅-进水泵房-细格栅-沉砂池-选择池-厌氧池-氧化沟-二沉池-提升泵房-絮凝反应池-滤池-消毒”工艺，新乡市贾屯污水处理厂收水水质指标为PH 6-9，COD450mg/l、SS350mg/l、氨氮35mg/l、总磷4mg/l、总氮40mg/L。

本项目废水排放量共1357.2m3/a，废水污染物浓度为COD123.9mg/L、SS52.4mg/L、NH3-N13.7mg/L、TN2.6mg/L、TP17.8mg/L、动植物油2.7mg/L，项目废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准，同时满足新乡市贾屯污水处理厂收水要求，废水水量为新乡市贾屯污水处理厂日处理水量的0.017%，所占比例很小，且没有难降解物质，不会对新乡市贾屯污水处理厂的运行造成影响，本项目废水可以依托新乡市贾屯污水处理厂进行处理。

根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》（2019年攻坚战地表水断面水质目标）要求，新乡市贾屯污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002 )一级A标准，即COD50mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、NH3-N15mg/L、TP0.5mg/L、动植物油1mg/L。

2.1.3污染物排放信息
1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表
表5-14          废水类别、污染治理设施信息表

序号
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1
COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
新乡市贾屯污水处理厂
间接排放
TW001
一体化污水处理设施
生产废水经隔油池+絮凝沉淀治理；生活污水经化粪池治理
DW001
■是
□否
■企业总排

□雨水排放

□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放
废水排放口基本情况见下表5-15。
2）废水间接排放口基本情况
表5-15           废水间接排放口基本情况表
序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（万t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
污染物排放浓度限值（mg/L）
1
DW001
113.779373
35.200602
0.13572
新乡市贾屯污水处理厂
间接排放
全天
新乡市贾屯污水处理厂
COD
50
SS
10
NH3-N
5
TP
0.5
TN
15
动植物油
1
3）废水污染物排放执行标准表

表5-16                  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/（mg/L）

1

DW001

COD
新乡市贾屯污水处理厂收水标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准
300
2

NH3-N
25
3

SS

250
4

TP

5
5

TN

40
6
动植物油
100
4）废水污染物排放信息表

表5-17                    废水污染物排放信息表
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度

/（mg/L）

日排放量

/（kg/d）

年排放量

/（t/a）

1

DW001

COD
123.9
0.6465
0.1681
2

NH3-N
13.7
0.0715
0.0186
3

TP
2.6
0.0135
0.0035
由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.1681t/a、NH3-N 0.0186t/a、TP0.0035t/a，经新乡市贾屯污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD：0.0679t/a、NH3-N：0.0068t/a、TP：0.0007t/a。综上所述：扩建项目废水排放量为1357.2m3/a，废水总量控制指标为：COD：0.0679t/a、NH3-N：0.0068t/a、TP：0.0007t/a。
2.2地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路，本项目不在新乡市集中水源地保护区范围内，属于不敏感区域；本项目为饼干项目，属于C1419饼干及其他焙烤食品制造，为IV类项目。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1： IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。
3、声环境影响分析
项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为70~85dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20-30dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。

表5-18           主要噪声设备源强一览表           单位：dB(A)

序号

噪声源

数量

噪声源强dB(A)

减噪措施

减噪后的噪声dB(A)

1
和面机
7
75-85
基础减振、厂房隔声
45
2
叠层机
4
70-85
基础减振、厂房隔声
45
3
韧性机

2
70-85
基础减振、厂房隔声
45
4
离心式喷油机

1

70-85
基础减振、厂房隔声
45
5
提升机

11
70-85
基础减振、厂房隔声
50
6
包装机

40
80-85
基础减振、厂房隔声
55
7
粉碎机

1

70-85
基础减振、厂房隔声
45
在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下：

L=L0-20lg(r/r0)

式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)；

L0—声源源强，dB(A)；

       r—声源与厂界之间的距离，m；

       r0—距噪声源距离，取1m。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：
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式中：L——总声压级，dB(A)；

           n——噪声源数。

项目噪声预测结果见下表。

表5-19    产噪设备噪声对厂界及敏感点影响预测分析一览表    dB（A）
项目预测点

噪声现状值（dB(A)）

噪声贡献值（dB(A)）

噪声预测值（dB(A)）
执行标准

达标情况

东厂界（22m）

53.6
30.8
53.6
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）

达标

南厂界（1m）
54.1
57.6
59.2
达标

西厂界（42m）
54.3
25.1
54.3
达标

北厂界（8m）
55.6
39.5
55.7
达标

小冀镇花园小区（67m）
55.2
21.1
55.2
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）

达标

由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；南侧敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。

4、固体废物环境影响分析

本项目固废主要为成型过程产生的下脚料、原料使用过程产生的废包装材料及职工生活产生的生活垃圾。

本项目成型过程会产生少量的下脚料，根据建设单位提供资料，下脚料产生量为产品量的0.05%，本项目产能3000t/a，则项目下脚料产生量为1.5t/a。下脚料经收集后暂存于厂区现有的一般固废暂存场所，定期出售给饲料加工厂。
项目原料使用后及包装过程会产生废包装材料（主要为面粉包装袋、食用油空桶、包装箱等），根据建设单位提供资料，废包装材料产生量为1t/a，废包装材料经收集后暂存于厂区现有的一般固废暂存场所，定期出售。
本项目新增职工90人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，年工作时间为260天，则生活垃圾产生量为45kg/d（11.7t/a），生活垃圾经厂区垃圾箱收集后由环卫部门统一处置。
本项目产生的一般固废暂存于厂区内现有的一般固废暂存场所（建筑面积20m2），已建成的一般固废场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求，且固废场所面积能够满足本项目需求。
综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、扩建项目完成后全厂污染物排放

本次为扩建工程，项目完成后全厂污染物产排情况详见下表。
表5-20            全厂污染物排放“三本账”               单位：t/a
项目

原有工程排放量

本工程排放量

以新带老削减量

扩建完成后全厂排放量

排放增减量

废气

颗粒物
0.0033
0.04465
0
0.04795
0.04465
油烟

0.0027
0.0305
0
0.0332
0.0305
废水

废水量
223.08
1357.2
0

1580.28
1357.2
COD
0.0112
0.0679
0
0.0791
0.0679
NH3-N
0.0011
0.0068
0
0.0079
0.0068
TP
0.0001
0.0007
0
0.0008
0.0007
固废

一般固废

0

0

0

0

0

生活垃圾

0

0

0

0

0

6、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中，其他行业，属于IV类项目；可不开展土壤环境影响评价。
7、选址可行性分析

本项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路，利用现有厂院进行建设生产，根据新乡县城乡总体规划中心城区土地利用规划图（2012-2030年），项目所在地为防护绿地，鉴于本企业为老企业，扩建项目在现有厂区内进行建设生产，不新增土地，且企业承诺如遇政府规划实施，配合政府实施搬迁（搬迁承诺见附件7）；根据新乡县土地利用总体规划（2010 -2020年）调整完善图，项目用地性质为建设用地，符合新乡县土地利用总体规划（见附图3）；根据新乡县小冀镇人民政府出具的规划证明，项目选址符合新乡县小冀镇城镇建设规划、土地利用规划和产业发展规划（见附件9）。
项目周边环境为：项目东侧为农田，南侧为钢材超市，西侧为青年路，隔青年路为门面房，北侧为新乡市珍乡食品有限公司。项目周围敏感点为：西北143m处的陆通花园、南67m处的小冀镇花园小区、南166m处的小冀镇诚祥小区、西110m小冀镇、北101m处的聂庄村。项目附近地表水体为西50m处的敦孟排。
本项目属食品加工项目，项目建设与《食品企业通用卫生规范》（GB14881- 1994）相符性分析见表5-21：
表5-21   项目选址与《食品企业通用卫生规范》（GB 14881-1994）对照表 

序号

《食品企业通用卫生规范》

（GB 14881-1994）对选址规定要求

项目选址情况

相符

情况

1

要选择地势干燥、交通方便、有充足水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游
项目处于干旱半干旱地区，选址周围地势干燥，项目位于新乡县小冀镇青年路，交通方便，项目不位于受污染河流的下游。

相符

2

厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不得有昆虫大量滋生的潜在场所，避免危及产品
项目周围主要分布有新乡珍香面业有限公司，汽车修理厂，门面房等，不存在有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，无昆虫大量滋生的潜在场所。

相符

3

厂区要远离有害场所
项目周围无危害场所。

相符

项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。

项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受。

车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。
综上所述，项目选址可行。

8、环境监测管理与监测计划

（1）环境管理

环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由 1~2 名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。

（2）监测计划

项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下：

①大气污染源
A、有组织废气监测

本项目有组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表5-22。
表5-22                   有组织废气监测方案

监测点

监测项目

监测频次

执行排放标准

和面排气筒DA003
颗粒物

每年一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准；新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求
烘干排气筒DA004
油烟
每年一次
河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）
B、无组织废气监测

本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表5-23。
表5-23                无组织废气监测方案

监测点

监测项目

监测频次

执行排放标准

上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个

颗粒物

每年一次

大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求
②废水污染源

本项目废水声监测点位、指标、监测频次见表5-24。

表5-24                项目废水监测方案

监测点

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂区总排口
COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
每年一次

新乡市贾屯污水处理厂收水标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准

③噪声污染源

本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表5-25。

表5-25                项目噪声监测方案

监测点

监测指标

监测项目

监测频次

执行排放标准

厂界东、南、西、

北各布设 1 个监测点

昼间噪声

等效A声级

每个季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 2 类标准

（3）排污口规范化设置

各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1 -1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。
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图6  环境保护图形
9、项目环保措施投资

本项目建设工程总投资10000万元，其中环保投资为30万元，占工程总投资的0.3%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表5-26。

表5-26             本项目环保投资估算一览表

类别

污染源

治理措施

投资（万元）

废气

和面过程

和面粉尘经集气罩（5个）收集后采用1台袋式除尘器治理，尾气经1根15m高排气筒排放

10
烘干过程

静电油烟净化器（1台）治理后经1根高于屋顶排气筒排放
7
无组织排放

密闭和面车间，车间地面每天进行清扫，并洒水降尘；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化
1

废水
生活污水

厂区现有化粪池（有效容积10m3）

依托现有
生产废水

一体化污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）1套，处理规模不小于5m3/d
8
噪声

生产设备
生产车间密闭隔音，设备设置减振基础

1
固体废物

下脚料、废包装袋
厂区一般固废场所1处（建筑面积20m2）
依托现有
其他

安装视频监控和用电量监控设备，并与环保部门联网
3
合      计

30
10、环保验收

本项目环保验收内容见表5-27。
表5-27            环保验收“三同时”一览表

序号

污染

类别

治理内容

环保设施

验收内容

执行标准

1

废气

和面粉尘
和面粉尘经集气罩（5个）收集后采用1台袋式除尘器治理，尾气经1根15m高排气筒排放
集气罩5个，
袋式除尘器1台

15m排气筒1根
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率限值3.5kg/h、排放浓度120mg/m3）；新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3
油烟

静电油烟净化器（1台）治理后经高于屋顶排气筒排放
静电油烟净化器1套

高于屋顶排气筒1根

河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟排放限值1.0mg/m3、去除效率≥95%
、

无组织排放

密闭生产车间，车间地面每天进行清扫，并洒水降尘；进厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化

密闭生产车间；车间地面每天进行清扫，并洒水降尘；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化
大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准（1.0mg/m3）；新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：其它所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3
2

废水

生活污水

厂区现有化粪池（容积10m3）
厂区现有化粪池1座（容积10m3）
新乡市贾屯污水处理厂收水标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准

生产废水

一体化污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）1套，处理规模不小于5m3/d
一体化污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）1套，处理规模不小于5m3/d
3

噪声

机械运行噪声

生产车间密闭隔音，设备设置减振基础
生产车间密闭隔音，设备设置减振基础
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4
固废
下脚料、废包装材料
厂区一般固废场所1处（建筑面积20m2）
厂区一般固废场所1处（建筑面积20m2）
《一般工业固体废物贮

存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单
5

其他

总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统，并与环保部门联网
新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号

主要污染物排放口、监测取样处安装视频监控各1套，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月
《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类别
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	和面过程
	颗粒物
	经集气罩收集后采用1台袋式除尘器治理，尾气经1根15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求

	
	烘干过程
	油烟
	静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放
	河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）

	
	无组织排放
	颗粒物
	密闭生产车间；下料、焊接车间地面每天进行清扫，并洒水降尘；进厂道路应进行硬化，裸露土地全部绿化
	大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求

	水污染物
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	生产废水经污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂
	新乡市贾屯污水处理厂收水标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准

	
	设备清洗、地面清洗废水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	
	

	固体废物
	成型过程
	下脚料
	收集后出售
	合理处置

	
	原料使用过程
	废包装材料
	收集后出售
	合理处置

	噪声
	项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：
无


结论与建议

	一、结论

1、项目概况

新乡市绿源食品有限公司位于新乡市新乡县小冀镇青年路，利用厂院内闲置空地新建厂房12000m2，总投资10000万元，建设扩建年产3000吨饼干项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2、产业政策、规划及选址可行性分析结论

（1）产业政策相符性结论

经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410721-14-03-078085。
（2）规划及选址可行性结论

本项目位于新乡市新乡县小冀镇青年路，利用现有厂院进行建设生产，根据新乡县城乡总体规划中心城区土地利用规划图（2012-2030年），项目所在地为防护绿地，鉴于本企业为老企业，扩建项目在现有厂区内进行建设生产，不新增土地，且企业承诺如遇政府规划实施，配合政府实施搬迁（搬迁承诺见附件7）；根据新乡县土地利用总体规划（2010 -2020年）调整完善图，项目用地性质为建设用地，符合新乡县土地利用总体规划（见附图3）；根据新乡县小冀镇人民政府出具的规划证明，项目选址符合新乡县小冀镇城镇建设规划、土地利用规划和产业发展规划（见附件9）。
本项目选址满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881- 1994），项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。

项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受。

车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。
综上所述，项目选址可行。
3、环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析

和面过程产生的粉尘经集气罩收集后采用1台袋式除尘器治理，尾气经1根15m高排气筒排放，颗粒物排放量为0.01615t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为2.1mg/m3；颗粒物的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求；同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。
烘干过程产生的油烟经集气管道引至静电油烟净化器治理后经高于屋顶排气筒排放，油烟排放量为0.0305t/a，油烟排放速率为0.015kg/h，排放浓度为0.75mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟排放限值1.0mg/m3、去除效率≥95%的标准要求。
本项目无组织颗粒物厂界最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求；同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。经治理后对周边大气环境的影响可以接受。
（2）水环境影响分析

本项目新增员工90人，新增生活污水排放量为374.4m3/a；设备清洗废水、地面清洗废水产生量为982.8m3/a；扩建项目废水总排放量为1357.2m3/a，生产废水经污水处理设施（隔油+絮凝沉淀）治理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入新乡市贾屯污水处理厂，混合后的废水水质为COD123.9mg/L、SS52.4mg/L、NH3-N13.7mg/L、TN2.6mg/L、TP17.8mg/L、动植物油2.7mg/L，能够满足新乡市贾屯污水处理厂收水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TN40mg/L、TP4mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5mg/L、动植物油100mg/L）。
本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.1681t/a、NH3-N 0.0186t/a、TP0.0035t/a，经新乡市贾屯污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD：0.0679t/a、NH3-N：0.0068t/a、TP：0.0007t/a。综上所述：扩建项目废水排放量为1357.2m3/a，废水总量控制指标为：COD：0.0679t/a、NH3-N：0.0068t/a、TP：0.0007t/a。
经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。

（3）声环境影响分析

本项目噪声主要来自于设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固体废物对环境影响分析

本项目固体废物主要为成型过程产生的下脚料，原料使用过程产生的废包装材料。下脚料、废包装材料经收集后暂存于一般固废场所，定期出售。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。
（5）总量控制指标

扩建项目颗粒物排放量为0.04465t/a（有组织排放量0.01615t/a、无组织排放量0.0285t/a），废水排放量为1357.2m3/a、COD：0.0679t/a、NH3-N：0.0068t/a、TP：0.0007t/a；扩建项目建成后全厂颗粒物排放量为0.04795t/a（有组织排放量0.01735t/a、无组织排放量0.0306t/a），全厂废水排放量为1580.28m3/a、COD：0.0791t/a、NH3-N：0.0079t/a、TP：0.0008t/a。

本项目总量控制指标为：COD0.0679t/a、NH3-N0.0068t/a、颗粒物0.04465t/a（有组织排放量0.01615t/a、无组织排放量0.0285t/a），COD从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（16.38344t/a）中进行倍量替代，替代量为0.1358t/a；NH3-N从新乡县翟坡镇污水处理厂剩余削减量（3.473152t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0136t/a；颗粒物从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量（6.4072t/a）中进行倍量替代，替代量为0.0323t/a。
（6）环境防护距离

本项目颗粒物无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；经计算，项目卫生防护距离为50m，现有项目生产车间卫生防护距离为50m，根据企业全厂布置，确定全厂厂界卫生防护范围为：东厂界外2m，南厂界外12m，西厂界外0m，北厂界外50m。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。
（7）环保投资

本项目总投资为10000万元，其中环保投资为30万元，约占总投资的0.3%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。
二、建议

（1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位；

（2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减振处理；

（3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。

三、环评总结论

新乡市绿源食品有限公司拟投资10000万元，建设扩建年产3000吨饼干项目，项目建设符合国家产业政策；选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。
新乡市天之蓝环保技术有限公司

2020年10月
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附件9  规划证明
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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