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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新乡县科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目

	项目代码
	2301-410721-04-01-532498

	建设单位联系人
	李伟（法人李伟410782198104251951）
	联系方式
	13525011900

	建设单位
	新乡县科润再生资源有限责任公司

	建设地点
	新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米

	地理坐标
	（113度44分58.83秒，35度16分48.84秒）

	国民经济
行业分类
	C3039其他建筑材料制造
C3021水泥制品制造
N7723固体废物治理
C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30第55石膏、水泥制品及类似品制造 302、第56砖瓦、石材等建筑材料制造303
四十七、生态保护和环境治理业第103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	■新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	新乡县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	1.25%
	施工工期
	/

	是否开工建设
	■否
是
	用地（用海）
面积（m2）
	26667

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、本项目与分类管理名录对照分析
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目免烧透水砖、加气块砖、水稳料和干粉砂浆生产线属于二十七、非金属矿物制品业中第56条砖瓦、石材等建筑材料制造303，名录要求：粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）的项目应编制环境影响报告表，本项目该部分生产线应编制环境影响报告表。
本项目混凝土生产线属于二十七、非金属矿物制品业中第55条石膏、水泥制品及类似品制造302，名录要求：商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造的项目应编制环境影响报告表，本项目该部分生产线应编制环境影响报告表。
本项目建筑垃圾破碎线属于四十七、生态保护和环境治理业中第103条一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，名录要求：一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的项目应编制环境影响报告书；其他类的项目应编制环境影响报告表，本项目该部分生产线属于其他类，应编制环境影响报告表。
综上，本项目应编制环境影响报告表。
2、项目建设与产业政策及备案相符性分析
新乡县发展和改革委员会以项目代码2301-410721-04-01-532498同意该项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类，符合国家产业政策相关要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。
表1        项目与产业政策一致性分析
	类别
	条款
	内容
	本项目情况
	相符性

	鼓励类
	第十二项第11条
	利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发
	本项目为利用尾矿、建筑废弃物等二次资源生产建材项目
	属于

	
	第四十三项第25条
	尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造
	本项目属于尾矿、废渣等资源综合利用项目
	属于

	
	第四十三项第26条
	再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化
	本项目为建筑垃圾资源化回收利用项目
	属于

	限制类
	第九项第7条
	15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线
	本项目不属于左侧所列限制类低产能项目
	不属于

	淘汰类
（落后生产工艺装备）
	第八项第13-17条
	普通挤砖机；SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机；SQP400500-700500双辊破碎机；1000型普通切条机；100吨以下盘转式压砖机
	本项目不涉及左侧所列淘汰类生产工艺装备
	不属于

	
	第八项第19-21条
	简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台；
单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机；
人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺
	本项目不涉及左侧所列淘汰类生产工艺装备
	不属于

	
	第八项第25条
	非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线
	本项目不涉及非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产
	不属于

	淘汰类（落后产品）
	/
	查无相关对应条款
	/
	/


本项目与备案一致性分析见下表。
表2     本项目与备案一致性分析一览表
	名称
	项目备案
	项目情况
	相符性

	项目
名称
	新乡县科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目
	新乡县科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目
	相符

	投资
	12000万元
	12000万元
	相符

	设备
	鄂破、反击破、除铁器、圆锥破、圆振筛、强化整形机、风选水浮选一体机、细砂回收机、污水处理系统、筒仓、配料系统、搅拌机、螺旋给料机、蒸压釜、蒸压小车、压机作业线、气动四通分料间等
	鄂破、反击破、除铁器、圆锥破、圆振筛、强化整形机、风选水浮选一体机、细砂回收机、污水处理系统、筒仓、配料系统、搅拌机、螺旋给料机、蒸压釜、蒸压小车、压机作业线、气动四通分料间等
	相符

	建设
地点
	新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米
	新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米
	相符


3、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办（2022）9号）相符性分析
表3       与豫环委办（2022）9号的相符性分析
	与本项目相关条文
	本项目
情况
	对比
结果

	河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案

	1、加快传统产业转型升级。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业机构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）限制类和淘汰类，项目不属于落后产能和“散乱污”企业
	符合

	3、推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。
	本项目为建筑垃圾资源化利用项目，符合国家产业规划、产业政策要求，符合“三线一单”要求。项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。不属于耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业。项目严格落实环评及“三同时”管理，严格按照省级绩效分级相关A级及引领性指标要求进行建设
	符合

	18、综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。
	本项目生产废水主要为水浮选工序产生的洗砂废水，收集后排入厂区沉淀池处理，厂区沉淀池采取密闭封盖措施
	符合

	20、强化重点行业绩效分级“培训工程”。进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底当地重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用；在重污染天气预警期间，实施科学精准产异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。
	本项目拟严格按照省级绩效分级相关A级及引领性指标要求进行建设
	符合

	21、实施工业企业治理成效“夯基工程”。指导重点行业做好NOx等污染物深度治理，推进燃煤自备电厂、平板玻璃、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、石灰等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制，建立并动态更新全口径炉窑清单，推进重点行业实施“一炉一策”精细化管理。
	本项目物料上料工序均拟建投料废气收集装置并引至袋式除尘器处理，粉料运输均为密闭输送
	符合

	31、实施重点行业错峰生产。2022年11月15日至2023年3月15日期间，继续实施水泥、砖瓦等行业错峰生产，制定错峰生产实施方案，减少不利气象条件下污染排放。各省辖市可结合当地工业企业布局、生产特点和对环境空气质量影响，对重点涉气行业制定差别化的错峰生产调控措施。
	本项目建成后严格按照要求实施重污染天气错峰生产
	符合

	河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案

	5、推动企业水污染治理设施改造。依据《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），完善需升级改造排污单位清单，加大帮扶力度，推动污染治理设施改造，2022年9月1日起实现稳定达标排放。
	本项目外排废水仅为生活污水，经化粪池处理后排入大召营镇污水处理厂进一步处理
	符合

	河南省2022土壤防治攻坚战实施方案

	5、全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物生产、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铝酸蓄电池收集试点工作。
	本项目产生的一般固废收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售
	符合


由上表可知，本项目符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》的相关规定。
4、与《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2022]60号）相符性分析
表4         与新环攻坚办[2022]60号的相符性分析
	类别
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案
	1、加快传统产业转型升级。
支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造，稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目“退城进郊(园)”，加快推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本“清零”。各省辖市(含济源示范区，下同)要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）限制类和淘汰类，项目不属于落后产能和“散乱污”企业
	符合

	
	3、严格项目准入，推进绿色低碳产业发展。
落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。
	本项目为建筑垃圾资源化利用项目，符合国家产业规划、产业政策要求，符合“三线一单”要求。项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。不属于耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业。项目严格落实环评及“三同时”管理，严格按照省级绩效分级相关A级及引领性指标要求进行建设
	符合

	
	18、综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。
	本项目生产废水主要为水浮选工序产生的洗砂废水，收集后排入厂区沉淀池处理，厂区沉淀池采取密闭封盖措施
	符合

	
	20、强化重点行业绩效分级“培育工程”。
进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底我市重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用；在重污染天气预警期间，实施科学精准差异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。
	本项目拟严格按照省级绩效分级相关A级及引领性指标要求进行建设
	符合

	
	21、实施工业企业治理成效“夯基工程”。指导重点行业做好NOx等污染物深度治理，推进燃煤自备电厂、平板玻璃、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、石灰等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制，建立并动态更新全口径炉窑清单，推进重点行业实施“一炉一策”精细化管理。
	本项目物料上料工序均拟建投料废气收集装置并引至袋式除尘器处理，粉料运输均为密闭输送
	符合

	
	31、实施重点行业错峰生产。2022年11月15日至2023年3月15日期间，继续实施水泥、砖瓦等行业错峰生产，制定错峰生产实施方案，减少不利气象条件下污染排放。各省辖市可结合当地工业企业布局、生产特点和对环境空气质量影响，对重点涉气行业制定差别化的错峰生产调控措施。
	本项目建成后严格按照要求实施重污染天气错峰生产
	符合

	新乡市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案
	8、严格固体废物环境管理。
全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设，开展铅酸蓄电池收集试点工作。 动态更新危险废物“四个清单”，有序推进固废信息化建设。
	本项目产生的一般固废收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》的相关规定。
5、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析

表5        与新环[2019]154号文的对照分析
	条目
	与本项目相关条文
	本项目情况
	相符性

	安装范围
	第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。
	本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业
	属于

	
	所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。
	本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端
	满足


由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的相关要求。
6、“三线一单”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下：
（1） 生态保护红线
本项目所在地位于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米，本项目占地面积为26667m2。本项目厂址未涉及生态保护红线。
 (
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（2）环境质量底线

a大气
新乡市2022年度环境空气质量改善目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在51微克/立方米及以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在91微克/立方米及以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在31.7%（49天）及以下，环境空气质量优良天数比例不低于61.0%（223天），重污染天数比例不高于3.0%（11天）。
根据《新乡市2021年度环境质量概要》，除SO2、NO2、CO达标外，其他因子PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。
本项目实施了较为严格的大气污染防治措施，环境影响满足区域环境质量改善目标和《大气污染物综合排放标准详解》和《环境影响评价技术导则 大气导则》HJ2.2-2018附录D相关要求。
b地表水
完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%(自然本底值高除外)，南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到II类。
依据新乡市生态环境关于下达《2022年地表水环境质量暂定目标》的函，东孟姜女河2022年目标为IV类水体，根据新乡市环保局监测站编制的例行监测东孟姜女河南环桥断面2021年1月～2021年12月的水质监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，监测因子COD在5月、7~11月出现超标现象，氨氮8月~11月出现超标现象，总磷在5月、7月~12月出现超标现象，其余各月均能达标，区域地表水东孟姜女河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体要求。
本项目生产废水经厂区内沉淀池处理后回用不外排，本项目生活污水经化粪池处理后排入大召营镇污水处理厂进一步处理。项目外排废水水质可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 C 级标准要求和大召营镇污水处理厂进水指标要求，对地表水环境的影响可接受。
c地下水
指导各省辖市以“十四五”国家地下水考核点位为重点，分析水质状况，排查超标原因，制定地下水质量达标或保持方案，各省辖市2022年6月底前，编制完成方案并报省生态环境厅。督促各省辖市落实地下水污染防治属地责任，实施水质达标或保持措施，确保2022年年底，地下水国考点位水质达到目标要求。
项目所在区域地水资源丰富。浅层水：随着工业发展，机井数量增多，开采量增大，浅层地下水位有所下降，但保持在10米以内。深层水：地下150米深处有一深水含水层，水量丰富，水的矿化度为0.5g/升，水质较好。本项目不涉及地下水污染途径。
d噪声
建设项目所在区域为2类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50B（A））。项目50米范围内无环境敏感点。
（3）资源利用上线
水资源利用总量及效率要求：开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。
本项目水资源使用量少，不属于高耗水工业行业。本项目租用现有厂区进行建设，对土地资源影响较小。在生产过程中不使用煤炭。营运期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。故本项目不会对区域资源利用造成负面影响。
（4）环境准入负面清单
①与“河南省生态环境准入清单”及新乡市“三线一单”生态环境准入清单相符性分析
本项目位于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米，根据河南省生态环境厅、河南省“三线一单”编制组于2020年12月发布的《河南省生态环境准入清单》，以及新乡市生态环境局于2021年10月发布的《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》的函（新环函〔2021〕20号）”（以下简称《清单》），本项目所在新乡县大召营镇，环境管控单元编码为ZH41072120004，属于重点管控单元4，本项目建设与新乡市生态环境总体准入要求及该环境管控单元生态环境准入清单相符性分析详见下表。
表6            本项目与《清单》对比分析一览表
	项目
	准入要求
	本项目
	相符性分析

	新乡市生态环境总体准入要求

	空间布局约束
	9、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。
	本项目为建筑垃圾资源化利用项目，不属于本条款中严格控制类项目，不属于两高项目
	不涉及

	污染物排放管控
	1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。2、卫河、共产主义渠、文岩渠保持Ⅴ类指标，黄庄河、西柳青河达到Ⅳ类指标，天然渠、人民胜利渠达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能区要求为Ⅱ类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水；污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及Ⅲ类水功能区要求的其它水体时，执行一级标准；污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。3、全面推进城镇（产业集聚区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。4、新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。5、全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。6、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。7、原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。
	1、本项目主要污染物排放量满足总量减排要求；
2、本项目生产废水经沉淀池处理后回用不外排，生活污水经化粪池处理后排入大召营镇污水处理厂进一步处理。3、大召营镇污水处理厂出水满足Ⅴ类水质要求；4、本项目不属于涉重行业，本项目污染物拟进行区域内替代；5、本项目不涉及条文相关的重点企业；6、本项目不属于“两高”项目
	相符

	环境风险防控
	1、地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。2、具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。
	本项目不涉及
	不涉及

	资源开发效率要求
	1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。5.到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行上述规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。
	本项目不属于高耗水行业
	相符

	ZH41072120004环境管控单元生态环境准入清单

	空间布局约束
	1、产业集聚区限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止化学原料药及生物发酵制药等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目入驻；禁止新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目；禁止不符合土地利用性质的三类工业项目入驻。
2、大召营镇西南精细化工片区维持现有企业现状及范围，仅仅作节能减排、延长产业链类升级改造，不再新增规模及排放。现有企业升级改造要考虑拟建飞机场的选址要求。
3、环保过滤片区内的新乡市瑞丰产业园，允许其开展润滑油添加剂系列产品的扩建和升级改造，禁止发展其他化学合成类化工、制药、煤化工等项目。
4、土地利用规划调整到位前不得入驻与土地性质不符的项目。
5、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。
6、禁止新、改、扩建“两高”项目。
	1.本项目不在产业集聚区内且不属于左侧所列禁止及限值类项目
2.本项目不在大召营镇西南精细化工片区范围内
3.本项目不再环保过滤片区内
4、本项目所在地块为建设用地
5、本项目所在地不属于疑似污染地块
6、本项目不属于“两高”项目
	不涉及

	污染物排放管控
	1、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。
2、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。
3、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。
4、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。
5、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，减少对纳污水体的影响；加快污水处理厂配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理。
	1、本项目不涉及重金属废水
4、本项目颗粒物污染物全面执行大气污染物特别排放限值
	符合

	环境风险防控
	1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。
2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。
3、产业集聚区加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；
4、产业集聚区建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。
5、产业集聚区对化工企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
6、产业集聚区加强应急方案的制定，制定区域环境监管计划，保证周围居民不受大的影响；
7、规划项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离要求，避免事故发生时对居住人群的影响。
	1、本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等行业
2、本项目所在地块不属于高关注地块
	相符

	资源利用效率要求
	进一步优化能源结构，加快产业集聚区集中供热、供水及中水回用等配套管网建设。
	本项目不在产业集聚区内
	不涉及


综上述，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。
7、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中的对照分析
表7   与重污染天气重点行业应急减排措施水泥行业相符性分析
	水泥制品行业绩效引领性指标与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	能源类型
	电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）
	本项目能源为电能
	符合

	排放限值
	PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8％
	本项目不涉及燃气锅炉，本项目PM排放浓度不高于10 mg/m3
	符合

	无组织排放

	1、粉状物料全部密封储存；
2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器；
3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器。
	1、本项目粉状物料全部密闭储存；
2、本项目物料采用封闭式皮带输送，物料破碎下料口设置集气罩并配备袋式除尘器、筒仓泄压口配备袋式除尘器；
3、料棚物料全部位于封闭料库内且配备喷雾抑尘设施，出入口配备自动门，水泥物料全部筒仓密闭储存
	符合

	监测监控水平
	重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上
	本项目不涉及水泥磨和独立烘干系统，本项目料场出入口等易产尘点拟安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上
	符合

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告
台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）
管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程
	环保档案：1、本项目拟报送审批本环评文件；2、本项目拟按要求申报排污许可证，并按要求定期填报执行报告；3、本项目拟按要求办理竣工验收；4、本项目拟按自行监测要求定期进行自主监测
台账记录：本项目拟按要求建立完整生产管理台账、运输管理台账、设备维修记录、废气治理设备清单、耗材清单等
本项目拟建立废气治理设施运行管理规程
	符合

	运输方式
	1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 
	1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	符合

	运输监管
	配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上
	本项目拟按要求配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上
	符合


由上表可知，项目可满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中水泥制品行业的绩效引领性指标。
8、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中的对照分析
表8  与重污染天气重点行业应急减排措施砖瓦窑行业相符性分析
	砖瓦窑行业（非烧结砖）绩效引领性指标与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	能源类型
	电、天然气、余热蒸汽
	本项目能源为电能
	符合

	污染治理技术
	除尘采用袋式除尘工艺，天然气锅炉采用低氮燃烧工艺
	本项目除尘采用袋式除尘工艺，本项目不涉及天然气锅炉
	符合

	排放限值

	天然气锅炉PM、NOx排放浓度分别不高于10、50mg/m3，基准氧含量3.5％；破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3
	本项目不涉及天然气锅炉，本项目破碎、成型等产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3
	符合

	无组织排放
	石粉、矿砂、土等粉状物料应封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施，物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存
	1、本项目粉状物料全部密闭储存；
2、本项目物料采用封闭式皮带输送，物料破碎下料口设置集气罩并配备袋式除尘器、筒仓泄压口配备袋式除尘器；
3、料棚物料全部位于封闭料库内且配备喷雾抑尘设施，出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存
	符合

	监测监控水平
	重点排污企业配套的锅炉等热源排放口安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源），数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，数据保存三个月以上
	本项目蒸汽为电加热，故不必安装CEMS；本项目料场出入口等易产尘点拟安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上
	符合

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告
台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）
管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程 
	环保档案：1、本项目拟报送审批本环评文件；2、本项目拟按要求申报排污许可证，并按要求定期填报执行报告；3、本项目拟按要求办理竣工验收；4、本项目拟按自行监测要求定期进行自主监测
台账记录：本项目拟按要求建立完整生产管理台账、运输管理台账、设备维修记录、废气治理设备清单、耗材清单等
本项目拟建立废气治理设施运行管理规程
	符合

	运输方式
	1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	符合

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	本项目拟按要求建设门禁系统和电子台账
	符合


由上表可知，项目可满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中砖瓦窑行业的绩效引领性指标。
9、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的对照分析
表9  与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析
	差异化指标
	绩效分级指标
	企业对标情况
	对比结果

	涉PM企业基本要求
	1、物料装卸 
车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 
不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 
2、物料储存 
一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 
危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
3、物料转移和输送 
粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 
4、成品包装 
卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。 
卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 
5、工艺过程 
各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 
各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 
生产车间不得有可见烟粉尘外逸。
	1、本项目原料在密闭料仓储存，产尘位置配备除尘抑尘装置。
2、本项目粉状原料储存于密闭筒仓中，并配备袋式除尘器、成品粉料存于密闭料仓中；封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；本项目不涉及危险废物。
3、本项目产尘物料采用密闭输送。
4、本项目成品卸料口采取局部集气除尘措施。
5、本项目破碎、筛分、配料、混料工段在封闭厂房内进行并采取局部收尘、除尘措施。
	符合

	涉VOCs 企业基本要求
	1、物料储存 
涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过 VOCs物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存。 
2、物料转移和输送 
采用密闭管道或密闭容器等输送。 
3、工艺过程 
原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。
涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs 处理系统。
	本项目不涉及VOCs
	不涉及

	运输方式及运输监管
	1、 运输方式：
①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A 级100%，B 级不低于80%），其他车辆达到国四排放标 准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 
②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 
③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级100%）；
④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。
2、运输监管：厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。
	1、运输方式
①本项目公路运输车辆均达到了国五以上排放标准；
②本项目厂区内运输车辆能满足规定排放标准；
③本项目不涉及危险品和危废运输；
④本项目厂内道路移动机械满足国三及以上排放标准。
2、 运输监管
本项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。
	符合

	环境管理要求
	1、环保档案资料齐全 
①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 
②废气治理设施运行管理规程； 
③一年内废气监测报告； 
④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。
2、台账记录信息完整 
①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 
②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 
③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 
④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； 
⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。 
3、人员配置合理 
配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 
	1、 环保档案资料齐全
①本项目环评批复文件和竣工验收文件待审批；②本项目拟建立废气治理设施运行管理规程；
③本项目建成后废气拟按自行监测要求进行监测并出具废气监测报告；
④本项目拟申报排污许可证。
2、 台账记录信息完整
①本项目建成后建立生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）；
②本项目建成后拟建立废气污染治理设施运行管理信息；
③本项目建成后保存手工监测记录信息；
④本项目建成后建立原辅材料记录台账。
⑤本项目建成后建立电消耗记录台账。
3、本项目拟配备专门的环保人员。
	符合

	其他控制要求

	1、生产工艺和装备 
不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 
2、污染治理副产物 
除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 
3、用电量/视频监管 
按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 
4、厂容厂貌 
厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 
	1、 本项目生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》（2021年修改）淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
2、 本项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过气力袋子封闭卸灰，除尘灰在厂区内封闭储存。
3、 本项目拟安装用电量监管设施并联网。
4、本项目厂道路硬化，厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	符合

	涉锅炉/炉窑企业绩效分级A级指标
	能源类型：以电、天然气为能源；
生产工艺：1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。
排放限值（锅炉）：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30mg/m3（基准含氧量：3.5%）
其他工序：PM排放浓度不高于10mg/m3
	本项目所涉锅炉为电锅炉，不产生废气
	符合


综上，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相关要求。
本项目建设能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》和《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）等政策文件的相关要求。





二、建设项目工程分析
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容
	一、项目由来
新乡县科润再生资源有限责任公司选址位于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米，该企业2020年报送的“新乡市科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价报告表”，于2020年9月18日获得新乡市生态环境局的批复，批复文号为新环表审（2020）28号，因企业内部问题，该项目未进行建设。现企业拟投资12000万元重新选址于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米新建“新乡县科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目” ，即为本项目。经过现场勘察，本项目目前未进行建设，不具备生产能力，不属于未批先建。
受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。在对项目厂址进行认真踏勘，详细调查周围环境状况以及收集相关资料的基础上，结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，按照“达标排放、总量控制”的要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表。
二、项目组成及建设情况
本项目主要工程组成见下表：
表10                  本项目组成情况
	序号
	项目
	建设
内容
	数量、规模或要求
	备注

	1
	主体工程
	建筑垃圾破碎生产线
	原料库1间，占地面积为2000m2；成品库1间，占地面积为2000m2；破碎生产线车间1间，占地面积为4200m2
	新建

	
	
	混凝土、水稳料、干粉砂浆综合生产车间
	1间，占地面积为5000m2
	新建

	
	
	透水砖生产线
	1间，占地面积为3000m2
	新建

	
	
	加气块砖生产线
	1间，占地面积为3000m2
	新建

	2
	辅助工程
	办公楼
	1栋，占地面积为400m2
	新建

	
	
	门岗室
	1间，占地面积为50m2
	利用现有

	3
	公用
工程
	供水
	市政管网统一供水
	/

	
	
	供电
	当地电网
	

	4
	环保工程
	废水治理设施
	本项目生产废水为建筑垃圾破碎水浮选工序产生的洗砂废水，企业拟于厂区内新建沉淀池（150m2）1座，清水池（150m2）1座，洗砂废水经过沉淀处理后回用于生产，不外排；车辆冲洗废水排入沉淀池（10m2）处理后上清液循环使用不外排；设备清洗水经砂石分离机处理后排入沉淀池处理回用；本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入大召营镇污水处理厂进一步处理
	新建

	
	
	废气治理设施
	破碎生产线鄂破进料口上料工序废气设置三面一顶集气罩收集废气，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA001）
	新建

	
	
	
	鄂破机、反击式破碎机、强化整形机泄气口废气经管道负压收集后通入1台袋式除尘器处理，处理后废气经1跟15m高排气筒排放（DA002）
	新建

	
	
	
	风选工序泄气口废气经管道负压收集后通入1台袋式除尘器处理，处理后废气经1跟15m高排气筒排放（DA003）
	新建

	
	
	
	破碎生产线筛分工序为密闭筛分，筛分机设置泄气口，泄气口废气经密闭管道负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA004）
	新建

	
	
	
	混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线3条生产线的原料于料库内暂存，料库卸料和上料工序会产生废气，该工序设置三面一顶集气罩对废气进行收集，收集后废气共用一套袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA005）
	新建

	
	
	
	混凝土生产线搅拌工序建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA006）
	新建

	
	
	
	干粉砂浆生产线搅拌工序建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA007）
	新建

	
	
	
	水稳料生产线搅拌工序建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA008）
	新建

	
	
	
	混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线筒仓上料工序水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA009）
	新建

	
	
	
	免烧透水砖、蒸压加气块砖2条生产线原料于料库内暂存，料库卸料和上料工序会产生废气，该工序设置三面一顶集气罩对废气进行收集，收集后废气共用一套袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA010）
	新建

	
	
	
	免烧透水砖生产线搅拌工序建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA011）
	新建

	
	
	
	蒸压加气块砖生产线搅拌工序建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA012）
	新建

	
	
	
	免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线筒仓上料工序水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA013）
	新建

	
	
	
	建筑垃圾原料、成品入库储存（无组织）：原料库、成品库全密闭；车辆出入口加装卷帘门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料、成品仓库内设置喷雾抑尘装置，卸车时开启喷雾抑尘装置，物料不得露天转运
	新建

	
	
	
	各生产线原料储存（无组织）：细集料、粗集料、骨料、石子、砂子等原料采用密闭料库储存，涉及料库生产时，打开喷雾抑尘装置；水泥、粉煤灰等粉状原料均于密闭筒仓内储存，采用螺旋输送机密闭输送
	新建

	
	
	
	运输车辆（无组织）：厂区道路硬化、未硬化的全部绿化，定期洒水保湿，厂区主出入口设置清洗装置对车辆清洗，减少道路扬尘
	新建

	
	
	固废治理设施
	一般固废暂存间1座（面积为30m2）
	新建

	
	
	
	污泥池一座（面积为30m2）
	新建

	
	
	噪声治理设施
	设备减振、厂房密闭隔音，距离衰减等措施


三、本项目主要产品及产能
本项目主要产品及产能见下表。
表11        本项目主要产品及产能一览表
	序号
	生产线
	名称
	年产量

	1
	建筑垃圾、尾矿等固体废物破碎线
	细集料（0-5mm）
	38万吨

	
	
	粗集料（5-10mm）
	20万吨

	
	
	骨料（10-30mm）
	40万吨

	
	
	钢筋
	8000吨

	2
	混凝土生产线
	混凝土
	100万立方米

	3
	水稳料生产线
	水稳料
	60万吨

	4
	干粉砂浆生产线
	干粉砂浆
	20万吨

	5
	免烧透水砖、加气块砖生产线
	免烧透水砖
	12万立方米

	6
	
	蒸压加气块砖
	28万立方米


四、本项目主要原辅材料消耗量
本项目主要原辅材料消耗详见下表：
表12               主要原辅材料一览表
	序号
	生产线
	名称
	年用量
	备注

	1
	建筑垃圾生产线
	建筑垃圾、尾矿、废渣
	100万t/a
	外购

	
	
	PAM
	15t/a
	外购

	2
	混凝土生产线
	水泥
	38万t/a
	外购

	
	
	石子
	125.4万t/a
	外购

	
	
	砂子
	42万t/a
	破碎生产线破碎料

	
	
	
	40万t/a
	外购

	
	
	粉煤灰
	4.2万t/a
	外购

	
	
	外加剂
	1.02万t/a
	外购

	
	
	水
	19.1万t/a
	市政管网供水

	3
	水稳料生产线
	水泥
	2400t/a
	外购

	
	
	细集料
	22.2万t/a
	破碎生产线破碎料

	
	
	粗集料
	11.1万t/a
	破碎生产线破碎料

	
	
	骨料
	21.3万t/a
	破碎生产线破碎料

	
	
	水
	3万t/a
	市政管网供水

	4
	干粉砂浆生产线
	水泥
	2.2万t/a
	外购

	
	
	细集料
	5.6万t/a
	破碎生产线破碎料

	
	
	天然砂
	5.6万t/a
	外购

	
	
	粉煤灰
	6.6万t/a
	外购

	
	
	外加剂
	600t/a
	外购

	5
	免烧透水砖生产线
	水泥
	1.18万t/a
	外购

	
	
	粉煤灰
	0.84万t/a
	外购

	
	
	细集料
	7.4万t/a
	破碎生产线破碎料

	
	
	粗集料
	7.4万t/a
	破碎生产线破碎料
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	蒸压加气块砖
	粉煤灰
	11.65万t/a
	外购

	
	
	水泥
	0.32万t/a
	外购

	
	
	磷石膏
	0.5万t/a
	外购

	
	
	生石灰
	3.5万t/a
	外购

	
	
	铝粉
	128t/a
	外购


五、项目主要生产设备
本项目生产设备见下表：
表13               本项目设备一览表
	序号
	生产线
	名称
	型号/规格
	数量

	1
	建筑垃圾、尾矿等固体废物破碎生产线
	振动筛分卸料机
	VS1262
	1台

	2
	
	除土筛
	2YKF2160
	1台

	3
	
	欧版鄂式破碎机
	JC1200
	1台

	4
	
	欧版反击式破碎机
	AF540
	1台

	5
	
	多缸圆锥破
	HP500
	1台

	6
	
	强化整形机
	PCX1463
	2台

	7
	
	振动卸料机
	GZD1225
	1台

	8
	
	高效振动筛
	2YKF2160
	1台

	9
	
	
	3YKF2865
	2台

	10
	
	
	2YKF3070
	1台

	11
	
	除铁器
	/
	2台

	12
	
	人工分拣平台
	6工位
	1台

	13
	
	振动卸料机
	/
	2台

	14
	
	风选水浮选一体机
	/
	3台

	15
	
	双轮斗细砂回收一体机
	/
	3台

	16
	
	浓缩罐
	/
	1台

	17
	
	压滤机
	/
	4台

	1
	混凝土生产线
	立轴搅拌机
	SYN1500
	1台

	2
	
	双卧轴搅拌机
	MAO1500
	1台

	3
	
	精准配料机
	/
	1台

	4
	
	皮带输送机
	/
	15台

	5
	
	水泥筒仓
	200t
	5座

	6
	
	粉煤灰筒仓
	200t
	1座

	1
	干粉砂浆生产线
	立轴搅拌机
	SYN1500
	1台

	2
	
	精准配料机
	/
	1台

	3
	
	水泥筒仓
	200t
	1座

	4
	
	粉煤灰筒仓
	200t
	1座

	5
	
	皮带输送机
	/
	10台

	1
	水稳料生产线
	立轴搅拌机
	SYN1500
	1台

	2
	
	精准配料机
	/
	1台

	3
	
	水泥筒仓
	200t
	1座

	4
	
	皮带输送机
	/
	10台

	1
	免烧透水砖生产线
	配料机
	PL1600A
	1台

	2
	
	
	PL400
	1台

	3
	
	螺旋输送机
	/
	2台

	4
	
	立轴行星式搅拌机
	1500型
	1台

	5
	
	粉料计量装置
	/
	2台

	6
	
	面料筛分装置
	/
	1台

	7
	
	皮带输送机
	/
	10台

	8
	
	全自动伺服墙地砖成型机
	SLST1200型
	1台

	9
	
	配套模具
	/
	10套

	10
	
	送板机
	/
	1台

	11
	
	成品输送装置
	/
	2套

	12
	
	自动升板机
	/
	1台

	13
	
	自动降板机
	/
	1台

	14
	
	伺服子母车
	/
	10套

	15
	
	托板分离机
	/
	1台

	16
	
	翻板机
	/
	1台

	17
	
	托板返回装置
	/
	1台

	18
	
	取补板机
	/
	1台

	19
	
	伺服码垛机
	/
	1台

	20
	
	成品托盘仓
	/
	1套

	21
	
	纤维板
	1400x950mm
	200张

	22
	
	托板
	1400x950mm
	200张

	23
	
	养护窑
	/
	1套

	24
	
	子母车及养护窑轨道
	30kg/m
	1套

	25
	
	养护窑温控系统
	/
	1套

	26
	
	电锅炉
	4t
	1台

	27
	
	球磨机
	φ1.83m×7m
	1台

	28
	
	水泥筒仓
	200t
	1座

	29
	
	粉煤灰筒仓
	200t
	1座

	1
	蒸压加气块砖生产线
	立轴行星式搅拌机
	330型
	1台

	2
	
	气动四通分料间
	QFC-55
	1台

	3
	
	胶带输送机
	B500
	5台

	4
	
	消化仓
	70m3
	1台

	5
	
	压机作业线
	HYZ1100
	1套

	6
	
	蒸压小车
	1800mm×1200mm
	100辆

	7
	
	蒸压釜
	φ2.5m×35.5m
	1台

	8
	
	轻轨转盘
	规矩750
	1台

	9
	
	道轨
	15kg/m
	1套

	10
	
	单梁式起重机
	5t
	1台

	11
	
	摆渡车
	DBD5.0
	5台

	12
	
	顶推机
	DTJ-6.5
	5台

	13
	
	水泥筒仓
	100t
	1座

	14
	
	粉煤灰筒仓
	200t
	1座


六、工程基本内容及规模
项目的基本情况见下表：
表14                   项目基本情况
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	新乡县科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目

	2
	项目选址
	新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米

	3
	建设单位
	新乡县科润再生资源有限责任公司

	4
	占地面积
	26667m2

	5
	产品方案
	年破碎建筑垃圾、尾矿等固体废物100万吨；年生产混凝土100万立方米；年生产水稳料60万吨；年生产干粉砂浆20万吨；年生产免烧透水砖12万立方米、年生产加气块砖28万立方米

	6
	总投资
	12000万

	7
	劳动定员与制度
	本项目新增职工40人，年工作300天，单班生产，每班8h 


七、水平衡分析
本项目水平衡分析见下图。
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图2   本项目水平衡示意图（m3/d）
八、厂区平面布置简述
本项目新建厂房进行建设。本项目建筑垃圾破碎车间位于厂区西南侧；
西北侧为原料车间，依次向东分别干粉砂浆、水稳站、混凝土搅拌站车间、透水砖生产线车间；厂区东北侧为成品砖堆放区；厂区中部东南侧为蒸压加气块砖车间；厂区东南侧为办公区和生活区。项目生产车间内部布局均按照生产工序布置，分区明确，生产方便，便于污染治理，平面布置较为合理。

	












工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
本项目破碎生产线工艺流程如下：
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N：噪声；G：废气；S：固废；W：废水
图3  破碎生产线工艺及产污环节图
工艺流程说明：
（1）原料入库：建筑垃圾、尾矿等固体废物采用密闭箱式渣土车运输，运输至厂区内密闭原料库暂存，卸料时尽量降低落差。原料仓库内设有喷雾抑尘装置，卸车时开启喷雾抑尘装置，减少粉尘外溢，此过程会产生废气粉尘和噪声。
（2）鄂破：本项目鄂破工序设置半地上式上料斗，破碎工序为地下式生产且为密闭生产，采用铲车将建筑垃圾送入鄂破工序配套的进料斗，通过密闭式传送带送入鄂破机中，初步对原料进行破碎，鄂破工序进料斗设置三面一顶集气罩，收集进料粉尘，鄂破机为全密闭状态，鄂破机泄气口废气经负压管道收集后，与反击式破碎、强化整形工序废气共用1套袋式除尘器处理。
（3）反击式破碎：鄂破后的物料通过密闭传送带进入反击式破碎，反击式破碎工序同样为地下式生产，进一步对物料进行破碎，此工序为地下式密闭破碎，泄气口会产生废气，泄气口废气经负压管道收集后，与鄂破工序、强化整形工序废气共用1套袋式除尘器处理。
（4）强化整形：反击式破碎后的物料通过密闭传送带进入强化整形机，强化整形工序为地下式生产，此工序过后，破碎物料达到成品粒径，此工序为地下式密闭生产，泄气口会产生废气，泄气口废气经负压管道收集后，与鄂破工序、反击式破碎工序废气共用1套袋式除尘器处理。。
（5）筛分：强化整形后的物料通过密闭传送带进入密闭式筛分机，筛分机设置有泄气口，泄气口废气收集后通入袋式除尘器处理。筛分过后的物料分为细集料（粒径为0-5mm）、粗集料（粒径为5-10mm）和骨料（粒径为10-30mm），通过密闭传送带输送至风选水浮选工序。
（6）风选水浮选：根据《河南省建筑垃圾再生骨料应用技术标准》（DBJ41/ T210-2019），用于混凝土制品的再生细骨料指标要求含泥量应在3%（质量分数）以下，建筑垃圾中的泥粉会粘贴吸附在骨料的表面，单靠振动筛分出来的细骨料含泥量约在10%左右，不能满足再生利用的要求，需对细骨料进行清洗，以减少细骨料中的杂质和含泥率。建设单位拟建设1套风选水浮选一体机，具体操作为：物料经过风选后初步去除破碎料杂质，然后进入水浮选工序，水浮选物料回收设备是利用装满水的水池（60m3），从而将轻物质和重物质分离，利用带刷子的输送机将浮在水面上的轻物质分离出来，沉入水底的重物质被进入水中的输送机收集，达到将这两种物质分离的目的。评价提出：风选工序会产生风选废气，风选工序泄气口设置负压管道对废气进行收集，收集后通入1台袋式除尘器处理。水浮选清洗产生的污水进入沉淀池，并加入PAM进行絮凝沉淀，沉淀池上层进入清水池，循环使用不外排，污泥进入压滤机压滤，得到的泥饼进入污泥池内存放，定期作为建材原料出售。
（7）成品：清洗后的细集料、粗集料和骨料通过传送带输送至密闭成品库暂存，该部分成品清洗后物料中掺有部分水，入库时不会产生卸料粉尘。










本项目混凝土生产线工艺流程如下：
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图4  混凝土生产线工艺及产污环节图
工艺流程说明：
（1）破碎料、砂子、石子的运输、输送与装填
本工程外购砂子、石子由篷布覆盖的货车运输进厂，在密闭料库内卸料，料库内配备喷雾抑尘装置，卸料时开启喷雾抑尘，治理卸料过程中产生的粉尘。破碎料采用密闭皮带输送机由建筑垃圾生产线成品料库转运至混凝土生产线密闭料库内。
在密闭料库内利用铲车将破碎料、砂子、石子倒入地下式锥形下料器内，下料器出口安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送入搅拌机料仓。石子、砂子在投料过程会产生粉尘，在锥形下料器的料斗上方安装集气罩，将粉尘收集后通入袋式除尘器治理，通过1根15m高排气筒排放。
（2）水泥、粉煤灰的储存与输送
水泥、粉煤灰分别由封闭罐车运输进厂，经气泵打入封闭式筒仓。在向筒仓进料的过程中，由于落差原因，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒仓上端的泄气口外排，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。
每座筒仓底部均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过密闭传送带送入搅拌机。
（3）水和外加剂
搅拌用水采用压力供水，外加剂主要为高效减水剂，外运进厂后置于储存罐内，通过计量泵按照配方配比进行投料。
（4）配料、搅拌
混凝土生产线设有2套搅拌机进行混凝土搅拌，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，在下落过程由于落差原因会产生大量粉尘。配料完成后，开启搅拌仓阀门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，同时夹杂有大量粉尘。物料进入搅拌仓后，关闭搅拌仓阀门，同时同时开启搅拌机，进行密闭搅拌，且物料中加入大量的水，不会再有粉尘产生。该工段建设密闭搅拌楼，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌楼上方的抽风机负压收集，进入搅拌楼上方的袋式除尘器治理，由1根15m高排气筒排放。
（5）成品
搅拌后的物料即为成品，直接卸入运输罐车内外送。厂区出口处设置有车辆清洗装置，对罐车车身及车轮进行清洗。
本项目水稳料生产线工艺流程如下：
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N：噪声；G：废气；S：固废；W：废水
图5 水稳料生产线工艺及产污环节图

工艺流程说明：
（1）破碎料的运输、输送与装填
破碎料采用密闭皮带输送机由建筑垃圾生产线成品料库转运至混凝土生产线密闭料库内。
在密闭料库内利用铲车将破碎料倒入地下式锥形下料器内，下料器出口安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送入搅拌机料仓。石子、砂子、破碎料在投料过程会产生粉尘，在锥形下料器的料斗上方安装集气罩，将粉尘收集后通入袋式除尘器治理，通过1根15m高排气筒排放。
（2）水泥的储存与输送
水泥由封闭罐车运输进厂，经气泵打入封闭式筒仓。在向筒仓进料的过程中，由于落差原因，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒仓上端的泄气口外排，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。
筒仓底部均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过密闭传送带送入搅拌机。
（3）水和外加剂
搅拌用水采用压力供水，外加剂主要为高效减水剂，外运进厂后置于储存罐内，通过计量泵按照配方配比进行投料。
（4）配料、搅拌
本生产线设有1套搅拌机进行水稳料搅拌，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，在下落过程由于落差原因会产生大量粉尘。配料完成后，开启搅拌仓阀门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，同时夹杂有大量粉尘。物料进入搅拌仓后，关闭搅拌仓阀门，同时同时开启搅拌机，进行密闭搅拌，且物料中加入大量的水，不会再有粉尘产生。本项目建设密闭搅拌楼，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌楼上方的抽风机负压收集，进入搅拌楼上方的袋式除尘器治理，由1根15m高排气筒排放。
（5）成品
搅拌后的物料即为成品，直接卸入水稳料运输罐车的罐内外送。厂区出口处设置有车辆清洗装置，对罐车车身及车轮进行清洗。
本项目干粉砂浆生产线工艺流程如下：
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图6 干粉砂浆生产线工艺及产污环节图

工艺流程说明：
（1）破碎料、天然砂的运输、输送与装填
本工程外购天然砂由篷布覆盖的货车运输进厂，在密闭料库内卸料，建设单位拟配备移动式小型雾炮机，卸料时开启雾炮机喷雾，治理卸料过程中产生的粉尘。破碎料采用密闭皮带输送机由建筑垃圾生产线成品料库转运至混凝土生产线密闭料库内。
在密闭料库内利用铲车将破碎料、天然砂倒入地下式锥形下料器内，下料器出口安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送入搅拌机料仓。天然砂、破碎料在投料过程会产生粉尘，在锥形下料器的料斗上方安装集气罩，将粉尘收集后通入袋式除尘器治理，通过1根15m高排气筒排放。
（2）水泥、粉煤灰的储存与输送
水泥、粉煤灰分别由封闭罐车运输进厂，经气泵打入封闭式筒仓。在向筒仓进料的过程中，由于落差原因，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒仓上端的泄气口外排，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。
每座筒仓底部均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过密闭传送带送入搅拌机。
（3）配料、搅拌
本生产线设有1套搅拌机进行混凝土搅拌，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，在下落过程由于落差原因会产生大量粉尘。配料完成后，开启搅拌仓阀门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，同时夹杂有大量粉尘。物料进入搅拌仓后，关闭搅拌仓阀门，同时同时开启搅拌机，进行密闭搅拌，且物料中加入大量的水，不会再有粉尘产生。本项目建设密闭搅拌楼，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌楼上方的抽风机负压收集，进入搅拌楼上方的袋式除尘器治理，由1根15m高排气筒排放。
（4）成品
搅拌后的物料即为成品，直接卸入干粉砂浆运输罐车的罐内外送。厂区出口处设置有车辆清洗装置，对罐车车身及车轮进行清洗。
本项目免烧透水砖生产线工艺流程如下：
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N：噪声；G：废气；S：固废；W：废水
图7  免烧透水砖生产线工艺及产污环节图

工艺流程说明：
（1）水泥、粉煤灰的储存与输送
水泥、干粉煤灰分别由封闭罐车运输进厂，经气泵打入封闭式筒仓。在向筒仓进料的过程中，由于落差原因，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒仓上端的泄气口外排，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。
每座筒仓罐底均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过密闭传送带送入搅拌机。
（2）破碎料运输、输送与装填
本工程采用建筑垃圾处理后的细集料、粗集料作为原料。粗、细集料在密闭成品料库内通过密闭式传送带转运至免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线料库。
本项目在密闭料库内投料，利用铲车将粗、细集料倒入地下式锥形下料器内，下料器出口安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送机输送至搅拌机料仓。粗、细集料生产过程中需要清洗，故清洗后的粗、细集料在投料过程不会产生粉尘。
（3）配料、搅拌
生产线设有1套密闭搅拌间进行原料搅拌，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，在下落过程由于落差原因会产生大量粉尘。配料完成后，开启搅拌仓阀门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，同时夹杂有大量粉尘。物料进入搅拌仓后，关闭搅拌仓阀门，同时开启搅拌机，进行密闭搅拌，且物料中加入大量的水，不会再有粉尘产生。该工段建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放。
（4）成型
搅拌后的物料经成型机加工成型，成型后的砖坯经配套自动切坯机切割成所需尺寸，然后由码坯机摆放至窑车送至静停区。
（5）蒸压养护
静停后的砖坯在蒸压釜、养护窑内养护，养护工段分为升温、恒温、降温三个阶段。本项目蒸压养护工段所用锅炉为电锅炉，不产生燃料废气。
（6）成品
养护后的砖即为成品，入成品区待售。
本项目蒸压加气块砖生产线工艺流程如下：
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图8  蒸压加气块砖生产线工艺及产污环节图
工艺流程说明：
（1）水泥、粉煤灰的储存与输送
水泥、干粉煤灰分别由封闭罐车运输进厂，经气泵打入封闭式筒仓。在向筒仓进料的过程中，由于落差原因，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒仓上端的泄气口外排，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。
每座筒仓罐底均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过密闭传送带送入搅拌机。
（2）生石灰、石膏运输、输送与装填粉磨
生石灰、石膏采用密闭箱式运输车辆运输，运输至厂区内密闭堆场暂存，卸料时尽量降低落差。在密闭料库内利用铲车将生石灰、石膏倒入锥形下料器内，下料器出口安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送机输送至球磨机，球磨机对生石灰、石膏进行密闭粉磨，粉磨后的物料通过密闭皮带输送机输送至搅拌机。
（3）配料、搅拌
生产线设有1套密闭搅拌间进行原料搅拌，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，在下落过程由于落差原因会产生大量粉尘。配料完成后，开启搅拌仓阀门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，同时夹杂有大量粉尘。物料进入搅拌仓后，关闭搅拌仓阀门，同时开启搅拌机，进行密闭搅拌，且物料中加入大量的水，不会再有粉尘产生。该工段建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放。
（4）成型
搅拌后的物料经压机作业线成型，成型后的砖坯经配套自动切坯机切割成所需尺寸，然后由码坯机摆放至窑车送至静停区。
（5）蒸压养护
静停后的砖坯在蒸压釜、养护窑内养护，养护工段分为升温、恒温、降温三个阶段。本项目蒸压养护工段所用锅炉为电锅炉，不产生燃料废气。
（6）成品
养护后的砖即为成品，入成品区待售。
主要污染工序：
一、施工期
本项目施工期产污环节见下表。
表15             项目施工期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	处理措施

	废水
	施工人员生活污水
	COD、SS、TP、NH3-N
	生活污水排入化粪池处理后，通过市政管网排入大召营镇污水处理厂进一步处理。

	废气
	建筑施工
	扬尘
	建设施工墙，洒水保湿

	
	车辆尾气
	汽车尾气
	减少怠速、减速、慢速时间

	固废
	建筑施工
	建筑金属废料
	金属废料收集后外售

	
	施工人员
	废建筑材料
	废建筑材料回收利用

	噪声
	建筑噪声、板钢材
	噪声
	严格按章操作、距离衰减

	生态
	道路地面硬化
	水土流失
	加强绿化、恢复植被


二、营运期
本项目营运期产污环节如下表。
表16            项目产污环节一览表
	类别
	产污环节
	污染物名称
	污染防治措施

	破碎线废气
	鄂破进料口
	颗粒物
	鄂破工序进料口废气设置三面一顶集气罩收集废气，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA001）

	
	鄂破、反击式破碎、强化整形工序
	颗粒物
	鄂破机、反击式破碎机、强化整形机泄气口废气经管道负压收集后通入1台袋式除尘器处理，处理后废气经1跟15m高排气筒排放（DA002）

	
	风选工序
	颗粒物
	风选工序泄气口废气经管道负压收集后通入1台袋式除尘器处理，处理后废气经1跟15m高排气筒排放（DA003）

	
	筛分工序
	颗粒物
	筛分工序为密闭筛分，筛分机设置泄气口，泄气口废气经密闭管道负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA004）

	混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线
	料库卸料及上料
	颗粒物
	3条生产线的原料于料库内暂存，料库卸料和上料工序会产生废气，该工序设置三面一顶集气罩对废气进行收集，收集后废气共用一套引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA005）

	
	混凝土生产线搅拌工序配料及搅拌机仓进料废气
	颗粒物
	建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA006）

	
	干粉砂浆生产线搅拌工序配料及搅拌机仓进料废气
	颗粒物
	建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA007）

	
	水稳料生产线搅拌工序配料及搅拌机仓进料废气
	颗粒物
	建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA008）

	
	筒仓废气
	颗粒物
	水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA009）

	透水砖、蒸压加气块砖生产线
	筒仓废气
	颗粒物
	水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA010）

	
	料库卸料及上料
	颗粒物
	2条生产线原料于料库内暂存，料库卸料和上料工序会产生废气，该工序设置三面一顶集气罩对废气进行收集，收集后废气共用一套袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA011）

	
	透水砖生产线搅拌工序配料及进搅拌机仓废气
	颗粒物
	建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA012）

	
	加气块砖生产线搅拌工序配料及进搅拌机仓废气
	颗粒物
	建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA013）

	无组织废气
	建筑垃圾原料、成品入库储存
	颗粒物
	原料库、成品库全密闭；车辆出入口加装卷帘门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料、成品仓库内设置喷雾抑尘装置，卸车时开启喷雾洒水装置，物料不得露天转运

	
	各生产线原料储存
	颗粒物
	细集料、粗集料、骨料、石子、砂子等原料采用密闭料库储存，涉及料库生产时，打开喷雾抑尘装置；水泥、粉煤灰等粉状原料均于密闭筒仓内储存，采用螺旋输送机密闭输送

	
	运输车辆
	颗粒物
	厂区道路硬化、未硬化的全部绿化，定期洒水保湿，厂区主出入口设置清洗装置对车辆清洗，减少道路扬尘

	废水
	水浮选
	洗砂废水
	洗砂工序会洗砂废水，该部分废水收集后排入厂区新建沉淀池，经沉淀池处理后，上层清水排入清水池暂存，回用于生产不外排

	
	锅炉废水
	制备纯水废水
	本项目电锅炉制备纯水所产生的废气为清净下水，排入厂区清水池用于生产配料

	
	车辆冲洗废水
	冲洗废水
	厂区主出入口设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗，冲洗废水收集后排入厂区沉淀池处理，处理后回用

	
	设备清洗废水
	清洗废水
	设备清洗会产生清洗废水，该部分废水经砂石分离机处理后后排入厂区沉淀池处理

	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入大召营镇污水处理厂进一步处理

	固废
	废气处理工序
	收集尘
	收集后于一般固废暂存间暂存，定期作为建材外售

	
	除铁工序
	废钢筋
	收集后于一般固废暂存间暂存，定期外售

	
	废水处理
	泥饼
	收集后于污泥间暂存，定期作为建材外售

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	设备减振，厂房密闭隔声，距离衰减




	
与项目有关的原有环境污染问题
	新乡县科润再生资源有限责任公司于2020年报送了“新乡市科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价报告表”，并于2020年9月18日获得新乡市生态环境局的批复，批复文号为新环表审（2020）28号，因企业规划调整，该项目不再建设，企业重新选址于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米建设本项目。
因原有项目并未进行建设且并未产生实际污染，故本次评价不再对现有项目污染问题进行分析。
现有项目污染物排放量说明：
根据《新乡县科润再生资源有限责任公司建筑垃圾资源化利用项目项目环境影响报告表》（2020年）可知，原有项目污染物排放量指标为：颗粒物1.5864t/a，原有项目并未进行建设且不再进行，故原有项目污染物削减量为：颗粒物1.5864t/a。






















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年度环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。
表17                 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率
%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	93
	70
	132.9
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	47
	35
	134.3
	超标

	SO2
	年平均质量浓度
	11
	60
	18.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	32
	40
	80
	达标

	CO
	第95百分位浓度
	1.6mg/m3
	4mg/m3
	40
	达标

	O3
	第90百分位浓度
	173
	160
	108
	超标


由上表可知，其中PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。
目前，新乡市正在实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2022〕60号文）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。根据2021年度环境空气质量统计结果，新乡市2021年完成了“全市PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到96微克/立方米以下，全年优良天数217天”的目标要求。
2、地表水环境质量现状
本项目所在区域内最近的地表水体为共产主义渠。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，共产主义渠功能类别2022年目标为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对共渠西永康断面的监测2022年1-10月份数据见下表。

表18   共渠西永康断面监测数据（2022年1-10月）单位：mg/L
	监测因子
	COD
	NH3-N
	TP

	监测数据
	17.1-395.5
	0.38-5.03
	0.139-0.418

	断面标准
	30
	1.5
	0.3

	达标情况
	存在超标现象
	存在超标现象
	存在超标现象


由上表可知，2022年1-10月份共渠西永康断面水质COD、NH3-N、TP部分月份超过Ⅳ类标准。目前，新乡市正在推进实施《新乡市 2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2022〕60号文），将继续改善新乡市水环境质量。
3、地下水、土壤质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。
4、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。
5、生态
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米，不属于产业园区内，但用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。
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	项目周围主要环境保护目标见下表：
表19          项目周围环境保护目标概况
	环境类别
	环境保护目标
	方向
	距离厂界
	保护级别

	大气
	店后营村
	西北
	160m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	
	代店村
	东
	410m
	


本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。
本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
本项目新增用地范围内不存在生态环境保护目标。

	污
染
物
排
放
控
制
标
准
	一、噪声
运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。
表20          厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）
	类别
	昼间

	2类
	60


二、废气
本项目废气排放标准见下表。
表21            本项目废气排放标准
	污染类别
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准限值

	废气
	新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知
	颗粒物
	其他所有涉气企业工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3

	
	河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）水泥制品行业
	
	有组织排放限值10mg/m3

	
	河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）砖瓦窑行业（非烧结砖）
	
	有组织排放限值10mg/m3

	
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）表1、表2
	
	有组织排放限值10mg/m3
无组织排放限值0.5mg/m3


三、废水
本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入大召营镇污水处理厂处理，大召营镇污水处理厂收水、排水标准见下表。
表22      大召营镇污水处理厂收水水质标准    单位：mg/L
	污染物
	CODcr
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	收水标准
	400
	300
	35
	4.5
	50

	排水标准
	40
	10
	2
	0.4
	15


四、固废
一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。
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	根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。
本项目新增污染物排放量为颗粒物1.4835t/a、COD0.0115t/a，NH3-N0.0006t/a。
原有项目并未进行建设且不再进行建设，故原有项目污染物削减量为颗粒物1.5864t/a。
本项目完成后全厂污染物排放量为COD0.0115t/a，NH3-N0.0006t/a、颗粒物1.4835t/a、SO20t/a、NOX0t/a、VOCs0t/a。
本项目新增污染物排放量为：颗粒物1.4835t/a、COD0.0115t/a，NH3-N0.0006t/a。现有项目颗粒物削减量为1.5864t/a，故本项目完成后不新增颗粒物总量指标；新增COD、NH3-N污染物排放量为：COD0.0115t/a、NH3-N0.0006t/a，COD、NH3-N所需替代量从平原示范区污水处理厂提标改造产生的减排量剩余量中扣除（COD10.6612t/a、NH3-N18.3775t/a）。本项目废水经大召营污水处理厂处理后排入东孟姜女河。   
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目实际建设会涉及施工期，本项目施工过程中主要对大气环境、水环境及声环境等有一定影响。为减少本项目对周围环境的不良影响，现将可能的影响及防治措施阐述如下：
本项目施工期影响如下：
一、大气环境影响分析
施工期废气主要为施工扬尘，建设项目施工时严格按照建设部和《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关千进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办[2017]191号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）要求可知：“做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装”；城市规划区内建筑工地必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆”；须执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。在工地边界设置一定高度的围墙，定期喷水淋湿，工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布，并加强施工管理；加强运输管理，车辆加盖顶棚，并经常对道路洒水降尘，减少扬尘污染；施工期应禁止随意堆弃建筑垃圾，尤其禁止丢弃在建筑区以外。经采取这些措施后，施工扬尘对大气环境影响较小。
经采取以上措施后，施工期废气对大气环境影响较小。
二、水环境影响分析
项目施工期间所用水为建筑材料搅拌水及机械设备冲洗水，这些污水水质简单，经沉淀池处理后用于施工场地洒水保湿和施工用水；项目施工期间施工人员均不在施工场地内食宿，生活污水主要为施工人员洗脸、洗手废水，经沉淀池收集后用于场地洒水降尘和施工材料搅拌用水，不外排。
经采取以上措施后，施工期废水不会对周围地表水环境造成影响。
三、声环境影响分析
本项目施工期噪声主要来自建筑物建造时机械设备运作及板材钢构安装等作业噪声。施工队伍进驻现场时，将增加该区域的噪声负荷，为尽量降低施工噪声对周围环境的影响。评价建议施工方采取以下措施：(1)在施工期间所用施工机械必须采用具有消声、隔音处理及减振装置的设备；(2)禁止噪声超标机械进入施工现场，加强对施工场地的监督管理，对高噪声设备应采取相应的限时作业；(3)除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22:00到次日6:00进行。同时合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪声的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。
通过采取以上噪声防治措施后，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)[昼间≦70dB（A），夜间55dB（A）]的要求，对周围声环境影响不大。
四、固体废物对环境的影响分析
施工期间会产生少量生活垃圾，集中收集后，交由环卫部门集中处置；此外厂区还需要进行部分地面硬化，运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等），工程完工后，会残留少量建筑垃圾。建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新回用的分类收集后作为再生砖、再生骨料资源使用，其余部分于厂区内暂存，作为以后生产原料。
采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。
五、生态环境影响分析
本项目施工期对生态环境的影响主要表现地面硬化等造成破坏植被，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。
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	本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、设备噪声及固体废弃物。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下：
一、废气
项目废气污染物为颗粒物，详细分析如下：
（一）有组织排放源分析如下：
（1）破碎生产线
本项目破碎生产线有组织排放源主要为鄂破进料口上料工序和筛分工序工序。
1）鄂破进料口上料工序
本项目鄂破进料口上料工序会产生颗粒物，产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年投料量为100万t，则颗粒物产生量为10t/a。
本项目鄂破进料口工序设置三面一顶式集气罩（集气效率98％），进料口废气经管道负压收集后，引至1台袋式除尘器处理（处理效率为99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA001）。进料工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则进料口有组织颗粒物产生量为9.8t/a，产生速率为4.0833kg/h，产生浓度为817mg/m3；排放量为0.0098t/a，排放速率为0.0041kg/h，排放浓度为0.8mg/m3。
2）鄂破、反击式破碎、强化整形工序
本项目鄂破工序会产生粉尘，产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，逸散尘排放因子受到原料含水量、原料类型、加工装置和操作方法等因素的影响，本项目破碎原料破碎前洒水，原料含水率增加，采用先进的鄂破设备和先进的操作规程，因此本次评价将粉尘产生系数进行0.5倍的调整，碎石一级破碎（鄂破）粉尘产生系数为0.25kg/t-破碎料，本项目年处理建筑垃圾等固体废弃物100万吨，则鄂破工序颗粒物产生量为250t/a。
本项目反击破工序会产生粉尘，产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，逸散尘排放因子受到原料含水量、原料类型、加工装置和操作方法等因素的影响，本项目破碎原料破碎前洒水，原料含水率增加，采用先进的反击破设备和先进的操作规程，因此本次评价将粉尘产生系数进行0.5倍的调整，碎石二级破碎（反击破）粉尘产生系数为0.375kg/t-破碎料，本项目年处理建筑垃圾等固体废弃物100万吨，则反击破工序颗粒物产生量为375t/a。
本项目强化整形工序会产生粉尘，产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，逸散尘排放因子受到原料含水量、原料类型、加工装置和操作方法等因素的影响，本项目破碎原料破碎前洒水，原料含水率增加，采用先进的反击破设备和先进的操作规程，因此本次评价将粉尘产生系数进行0.5倍的调整，整形强化机产生粉尘类比碎石二级破碎排放因子计算，调整后粉尘产生系数为0.375kg/t-破碎料，本项目年处理建筑垃圾等固体废弃物100万吨，则强化整形工序颗粒物产生量为375t/a。
综上，本项目鄂破、反击破、强化整形工序颗粒物产生量为1000t/a，评价提出：本项目鄂破机、反击式破碎破机、强化整形机生产时均为密闭状态，其泄气口产生的废气经管道密闭负压收集后共用1台袋式除尘器处理（处理效率为99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA002）。该工序风机风量为50000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则进料口有组织颗粒物产生量为1000t/a，产生速率为416.7kg/h，产生浓度为8334mg/m3；排放量为1t/a，排放速率为0.4167kg/h，排放浓度为8.3mg/m3。
3）风选工序
本项目风选工序会产生颗粒物，产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子中筛分工段的粉尘产生系数0.05kg/t，据企业提供资料，本项目风选工序处理量约为原料破碎量的50％，则本项目风选工序处理量为50万吨破碎料，则该工段颗粒物产生量为25t/a。
本项目风选工序为密闭生产，风选机设置泄气口，泄气口废气经密闭管道负压收集后引至袋式除尘器处理（处理效率为99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA003）。风选工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则风选工序有组织颗粒物产生量为25t/a，产生速率为10.4167kg/h，产生浓度为2083mg/m3；排放量为0.025t/a，排放速率为0.0104kg/h，排放浓度为2.1mg/m3。
4）筛分工序
本项目筛分工序会产生颗粒物，产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，筛分工段粉尘产生系数为0.05kg/t，本项目该工段年处理量为100万t，则颗粒物产生量为10t/a。
本项目筛分工序为密闭筛分，筛分机设置泄气口，泄气口废气经密闭管道负压收集后引至袋式除尘器处理（处理效率为99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA004）。筛分工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则筛分有组织颗粒物产生量为10t/a，产生速率为4.1667kg/h，产生浓度为833mg/m3；排放量为0.01t/a，排放速率为0.0042kg/h，排放浓度为0.8mg/m3。
（2）混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线
1）料库卸料及上料
本项目混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线的原料由密闭传送带输送至各自生产线的料库暂存，料库设置密闭传送带进料口，生产时由铲车将料库原料送至进料口，该工序会产生料库卸料颗粒物和上料颗粒物。产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年处理量（不含水泥、粉煤灰）为278万t，则颗粒物产生量为27.8t/a。
本工序评价范围包括混凝土、干粉砂浆、水稳料三条生产线的卸料及上料工段，三条生产线卸料及上料工序集中布置在一块，上料口设置三面一顶集气罩对废气进行收集（收集效率98％），收集后废气共用一套引至袋式除尘器处理（处理效率99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA005）。该工序风机风量为10000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则卸料及上料工序有组织颗粒物产生量为27.2t/a，产生速率为11.3333kg/h，产生浓度为1133mg/m3；排放量为0.0272t/a，排放速率为0.0113kg/h，排放浓度为1.1mg/m3。
2）搅拌工序配料及搅拌机仓进料废气
混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线搅拌工序为分别建设的3座搅拌楼，故本次分别对其进行评价。
①混凝土生产线搅拌工序废气
本项目混凝土生产线配料机搅拌机仓进料工序会产生颗粒物。产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年处理量（包含水泥、粉煤灰）约为250万t，则颗粒物产生量为25t/a。
本工序建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理（处理效率为99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA006）。该工序风机风量为10000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则该工序有组织颗粒物产生量为25t/a，产生速率为10.4167kg/h，产生浓度为1042mg/m3；排放量为0.025t/a，排放速率为0.0104kg/h，排放浓度为1.0mg/m3。
②干粉砂浆生产线搅拌工序废气
本项目干粉砂浆生产线配料机搅拌机仓进料工序会产生颗粒物。产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年处理量（包含水泥、粉煤灰）约为20万t，则颗粒物产生量为2t/a。
本工序建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理（处理效率为99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA007）。该工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则该工序有组织颗粒物产生量为2t/a，产生速率为0.8333kg/h，产生浓度为167mg/m3；排放量为0.002t/a，排放速率为0.0008kg/h，排放浓度为0.2mg/m3。
③水稳料生产线搅拌工序废气
本项目水稳料生产线配料机搅拌机仓进料工序会产生颗粒物。产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年处理量（包含水泥）约为55万t，则颗粒物产生量为5.5t/a。
本工序建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理（处理效率为99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA008）。该工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则该工序有组织颗粒物产生量为5.5t/a，产生速率为2.2917kg/h，产生浓度为458mg/m3；排放量为0.0055t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。
3）筒仓上料工序
本项目水泥、粉煤灰原料于厂区筒仓内暂存，筒仓上料工序会产生颗粒物。本项目混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线筒仓于厂区内集中放置（共9座），本次评价对该工序合并评价。
本项目筒仓上料工序会产生颗粒物。产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）水泥制品制造行业系数手册“3021水泥制品制造行业系数表”，输送工序产污系数按0.19kg/t-产品计，本项目该工段产品年产量约为325万t，则颗粒物产生量为617.5t/a。
本工序水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后（处理效率98％），共同通入1台袋式除尘器处理（处理效率99.9％），处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA009）。各筒仓自带除尘器风机风量为1000m3/h，共用的袋式除尘器风机风量为5000m3/h，该工序年工作时间为1500h，则该工序各个筒仓有组织颗粒物产生量为68.6t/a，产生速率为45.7333kg/h，产生浓度为45733mg/m3；排放量为0.0124t/a，排放速率为0.0052kg/h，排放浓度为1.0mg/m3。
（3）免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线
1）料库卸料及上料
本项目免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线的原料由密闭传送带输送至各自生产线的料库暂存，料库设置密闭传送带进料口，生产时由铲车将料库原料送至进料口，该工序会产生料库卸料颗粒物和上料颗粒物。产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年处理量（不含水泥、粉煤灰）为14.8万t，则颗粒物产生量为1.48t/a。
本工序评价范围包括免烧透水砖、蒸压加气块砖两条生产线的卸料及上料工段，两条生产线卸料及上料工序集中布置在一块，上料口设置三面一顶集气罩对废气进行收集（收集效率98％），收集后废气共用一套引至袋式除尘器处理（处理效率99.9％），处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA010）。该工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则该工序有组织颗粒物产生量为1.45t/a，产生速率为0.6042kg/h，产生浓度为121mg/m3；排放量为0.0015t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.1mg/m3。
2）搅拌工序配料及搅拌机仓进料废气
免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线搅拌工序为分别建设的2座密闭搅拌间，故本次分别对其进行评价。
①免烧透水砖生产线搅拌工序废气
本项目免烧透水砖生产线配料机搅拌机仓进料工序会产生颗粒物。产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年处理量（包含水泥、粉煤灰）约为16.8万t，则颗粒物产生量为1.68t/a。
本工序建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理（处理效率为99.9％），治理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA011）。该工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则该工序有组织颗粒物产生量为1.68t/a，产生速率为0.7kg/h，产生浓度为140mg/m3；排放量为0.0017t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为0.1mg/m3。
②蒸压加气块砖生产线搅拌工序废气
本项目蒸压加气块砖生产线配料机搅拌机仓进料工序会产生颗粒物。产排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，上料粉尘产生系数为0.01kg/t，本项目该工段年处理量（包含水泥、粉煤灰）约为15.5万t，则颗粒物产生量为1.55t/a。
本工序建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理（处理效率为99.9％），治理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA012）。该工序风机风量为5000m3/h，本项目年工作时间为2400h，则该工序有组织颗粒物产生量为1.55t/a，产生速率为0.6458kg/h，产生浓度为129mg/m3；排放量为0.0016t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为0.1mg/m3。
3）筒仓上料工序
本项目该工序水泥、粉煤灰原料于厂区筒仓内暂存，筒仓上料工序会产生颗粒物。本项目免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线筒仓于厂区内集中放置（共4座），本次评价对该工序合并评价。
本项目筒仓上料工序会产生颗粒物。产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）水泥制品制造行业系数手册“3021水泥制品制造行业系数表”，输送工序产污系数按0.19kg/t-产品计，本项目该工段产品年产量约为32.8万t，则颗粒物产生量为62.32t/a。
本工序水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后（处理效率98％），共同通入1台袋式除尘器处理（处理效率99.9％），处理后废气通过1根15m高排气筒排放（DA013）。各筒仓自带除尘器风机风量为1000m3/h，共用的袋式除尘器风机风量为5000m3/h，该工序年工作时间为1500h，则该工序各个筒仓有组织颗粒物产生量为15.58t/a，产生速率为10.3867kg/h，产生浓度为10387mg/m3；排放量为0.0012t/a，排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.1mg/m3。
（二）无组织排放源分析如下：
本项目无组织排放源主要为各车间生产线未收集颗粒物、厂区内车辆运输扬尘。
（1）各车间生产线未收集颗粒物
综合有组织排放源分析，本项目各车间生产线未收集颗粒物产生量分别为：1）破碎生产线鄂破进料口上料工序未收集颗粒物0.2t/a；2）混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线料库卸料及上料工序未收集颗粒物5.56t/a；3）免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线料库卸料及上料工序未收集颗粒物0.296t/a，合计各车间生产线未收集颗粒物产生量为6.056t/a。
本项目生产期间车间为密闭状态，故本项目无组织颗粒物大部分于车间内沉降，且本项目生产期间配备喷雾抑尘装置、定期清扫车间积尘，故只有少量无组织颗粒物会通过门窗外排，本次评价以无组织颗粒物产生量的5％计，则本项目未收集无组织颗粒物排放量 0.3028t/a，排放速率为0.1262 kg/h。
（2）运输扬尘
本项目会产生运输扬尘，评价提出以下治理措施：厂内道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施；对进出车辆进行限速等。
运输车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.0079×V×W0.85×P0.72
式中：Q每辆汽车行驶时产生的扬尘，kg/km.辆；
      V汽车速度，km/h；
      W汽车载重量，吨
      P道路表面粉尘量，kg/m2
表23                汽车道路扬尘计算参数和结果
	路况
	V（km/h）
	W（t）
	P（kg/m2）
	每辆汽车行驶扬尘量kg/（km.辆）

	道路扬尘起尘量
	15
	20
	0.01
	0.055


一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些运输建材的载重车辆和装载车，若管理不善会造成一定程度的扬尘污染。评价提出以下治理措施：厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；对进出车辆进行限速等。采取上述措施后，厂区粉尘无组织排放量按无组织产生量的5%计算，本项目车辆在厂区内行驶距离按350m计，每天进出运输车辆约为200辆，则因汽车运输带起的动力起尘产生量约为1.155t/a，排放量为0.0578t/a，排放速率为0.0241kg/h。
（三）废气治理措施可行性分析
经查《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847 -2017），破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气筒排放颗粒物的可行技术为袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器，本项目颗粒物使用袋式除尘器处理，治理措施有效可行。
（四）排放口基本情况
本项目有组织排放口基本情况见下表：




表24           本项目有组织排放口基本情况
	编号
	名称
	地理坐标
	排气筒高度/m
	出口内径/m
	烟气温度/℃
	排放口类型
	执行标准

	DA001
	破碎生产线鄂破进料口上料工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）

	DA002
	鄂破、反击式破碎、强化整形工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA003
	风选工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA004
	破碎生产线筛分工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA005
	混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线料库卸料及上料
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.4
	25
	一般排放口
	

	DA006
	混凝土生产线搅拌工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.4
	25
	一般排放口
	

	DA007
	干粉砂浆生产线搅拌工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA008
	水稳料生产线搅拌工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA009
	混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线筒仓上料工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA010
	免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线料库卸料及上料
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA011
	免烧透水砖生产线搅拌工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA012
	蒸压加气块砖生产线搅拌工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	

	DA013
	免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线筒仓上料工序
	经度：113.749946
纬度：35.280012
	15
	0.3
	25
	一般排放口
	


本项目无组织排放源基本情况见下表：
表25          本项目无组织排放口基本情况
	名称
	面源长度/m
	面源宽度/m
	面源有效排放高度/m
	类型
	排放的污染物
	执行标准

	车间未收集无组织颗粒物
	100
	90
	8
	无组织
	颗粒物
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）

	
	70
	57
	
	
	
	

	
	100
	70
	
	
	
	

	运输车辆扬尘
	180
	140
	/
	
	
	


（五）本项目污染物排放量分析
本项目建成后污染物排放情况见下表。
表26            本项目有组织废气排放情况一览表
	编号
	排放源
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	DA001
	破碎生产线鄂破进料口上料工序
	颗粒物
	0.0098
	0.0041
	0.8

	DA002
	鄂破、反击式破碎、强化整形工序
	
	1
	0.4167
	8.3

	DA003
	风选工序
	
	0.025
	0.0104
	2.1

	DA004
	破碎生产线筛分工序
	
	0.01
	0.0042
	0.8

	DA005
	混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线料库卸料及上料
	
	0.0272
	0.0113
	1.1

	DA006
	混凝土生产线搅拌工序
	
	0.025
	0.0104
	1.0

	DA007
	干粉砂浆生产线搅拌工序
	
	0.002
	0.0008
	0.2

	DA008
	水稳料生产线搅拌工序
	
	0.0055
	0.0023
	0.5

	DA009
	混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线筒仓上料工序
	
	0.0124
	0.0052
	1.0

	DA010
	免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线料库卸料及上料
	
	0.0015
	0.0006
	0.1

	DA011
	免烧透水砖生产线搅拌工序
	
	0.0017
	0.0007
	0.1

	DA012
	蒸压加气块砖生产线搅拌工序
	
	0.0016
	0.0007
	0.1

	DA013
	免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线筒仓上料工序
	
	0.0012
	0.0005
	0.1


由上表可知，本项目有组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）表1有组织颗粒物排放限值10mg/m3。
（六）无组织达标分析
本项目无组织废气污染物面源参数如下：
表27                本项目面源参数表
	编号
	名称
	海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物
	排放
速率
（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全部车间
	74
	180
	140
	0
	8
	2400
	正常
	颗粒物
	0.1262

	2
	整个厂区
	74
	180
	140
	0
	/
	2400
	正常
	颗粒物
	0.0241


根据估算结果，本项目污染物厂界浓度见下表。
表28   本项目无组织污染物厂界浓度一览表单位：（mg/m3）
	预测源
	污染物
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	全部车间
	颗粒物
	0.02368
	0.01978
	0.02097
	0.01921

	整个厂区
	颗粒物
	0.005885
	0.003705
	0.005547
	0.003705


由上表可知，颗粒物厂界浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）表2无组织颗粒物排放限值0.5mg/m3的要求。
综上分析，本项目各工序废气经治理措施治理后，排放浓度较小，对大气环境影响不大。
（七）非正常工况环境影响分析
非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等。本项目设备检修时不进行生产作业；工艺过程出现运转异常时可停产、检修，待所有生产设备恢复正常后再投入生产。在不工作时，企业可安排人员对废气处理设施定期检查维护，确保不出现异常。故本项目非正常工况主要为各工序袋式除尘装置出现故障导致污染物非正常排放，非正常工况下，各工序废气处理效率按0%计。
本项目废气治理装置发生故障时，现场工作人员立即报告公司管理人员，车间立即停止生产进行设备的维护，处理装置出现故障到解除时间约为0.5h，根据建设单位运行经验，故障频次为1次/a。本项目非正常工况污染物排放量核算结果见下表。
表29               非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放量（kg/h）
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	DA001
	设备出现故障
设备出现故障
	颗粒物
	4.0833
	817
	0.5
	1

	DA002
	
	
	416.7
	8334
	0.5
	1

	DA003
	
	
	10.4167
	2083
	0.5
	1

	DA004
	
	
	4.1667
	833
	0.5
	1

	DA005
	
	
	11.3333
	1133
	0.5
	1

	DA006
	
	
	10.4167
	1042
	0.5
	1

	DA007
	
	
	0.8333
	167
	0.5
	1

	DA008
	
	
	2.2917
	458
	0.5
	1

	DA009
	
	
	45.7333
	45733
	0.5
	1

	DA010
	
	
	0.6042
	121
	0.5
	1

	DA011
	
	
	0.7
	140
	0.5
	1

	DA012
	
	
	0.6458
	129
	0.5
	1

	DA013
	
	
	10.3867
	10387
	0.5
	1


本项目全部除尘设施同一时间出现故障的概率很小，故本次非正常工况污染物排放量以全部除尘设施同一时间出现故障的排放量的50％计，根据核算，单次事故状态下，颗粒物排放量为259.1559kg。建设单位通过定期、及时对废气处理装置进行日常检修，可有效降低其出现故障的频率，进而减少污染物的排放量。因此，建设单位在做好设备日常检修、可有效降低非正常工况下的颗粒物污染物对环境空气的影响。
（八）废气监测要求
本项目参考执行《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的自行监测要求，本项目废气监测要求如下表。
表30              本项目废气监测要求
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	DA001
	颗粒物
	年/次

	DA002
	颗粒物
	年/次

	DA003
	颗粒物
	年/次

	DA004
	颗粒物
	年/次

	DA005
	颗粒物
	年/次

	DA006
	颗粒物
	年/次

	DA007
	颗粒物
	年/次

	DA008
	颗粒物
	年/次

	DA009
	颗粒物
	年/次

	DA010
	颗粒物
	年/次

	DA011
	颗粒物
	年/次

	DA012
	颗粒物
	年/次

	DA013
	颗粒物
	年/次

	厂界
	颗粒物
	季度/次


二、废水
本项目生产过程会产生锅炉纯水制备废水、车辆冲洗废水、水浮选废水及职工生活污水。
（1）锅炉纯水制备废水
本项目锅炉蒸汽产生量约为锅炉功率的85%，则本项目锅炉蒸汽产生量为3.4t/h（27.2t/d），该部分蒸汽冷凝循环使用；本项目锅炉蒸汽损耗量约为10%，则本项目蒸汽损耗量为2.72t/d，故本项目须每天补充2.72t锅炉软水以满足锅炉的日常生产需求，锅炉软水制备设备软水制取率为70%，则本项目每天需制备新鲜水3.89t/d，锅炉软水制备废水产生量为1.17t/d（351t/a）。该部分废水水质为COD20mg/L、SS20mg/L，此部分废水属于清净下水，治理措施为：排入清水池，作为配料水回用，不外排。 
（2）水浮选废水
本项目水浮选工序会产生洗砂废水，风选水浮选一体机循环洗砂池水容量为60m3，生产时由于产品带走和蒸发损耗，每天新鲜水补充量为50t/d，设计每天更换一次，该部分废水产生量为60m3/d（18000t/a）。评价提出：清洗水收集后排入厂区沉淀池（120m3），并加入PAM进行絮凝沉淀，沉淀池上层进入清水池（120m3），循环使用不外排，沉淀池和清水池容量能满足本项目需求。沉淀池污泥收集后进入压滤机压滤，得到的泥饼于污泥池暂存，定期作为建材原料出售。
（3）车辆冲洗废水
本项目大量原材料及成品的运进驶出会使车辆轮胎不同程度的沾染灰尘，为防止运货车辆带尘出厂，评价提出在厂区北门出入口处安装车辆自动冲洗装置对出厂车辆轮胎进行冲洗，项目营运期出厂车辆约为200辆次/日，消耗量按每驶出一辆车20L水计，则该部分清洗池新鲜水补充量约为1200t/a。评价提出：厂区内建设沉淀池一座，车辆冲洗废水排入沉淀池（10 m3），经过沉淀池处理，沉淀池上清液循环使用，不外排。
（4）喷雾洒水装置用水
本项目原料储存库内、车间内各条生产线设置有喷雾洒水装置，该装置用水量为5t/d（1500t/a），该部分水主要以蒸发形态散失，不外排。
（5）设备冲洗废水
本项目搅拌机每天暂停生产时必须冲洗干净，搅拌机每天冲洗1次，单台搅拌机单次冲洗用水量为1m3，本项目搅拌机共6台，则本项目设备冲洗废水产生量为6t/d（1800t/a），该部分废水经砂石分离机分离后，排入厂区沉淀池处理，处理后回用于生产不外排。
（6）生活污水
本项目职工日常生活会产生生活污水，本项目核定职工40人，厂区内无食堂，职工的人均生活用水量以30L/d计，产污系数以0.8计，计算得项目生活污水量为0.96t/d（288t/a），生活污水水质为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，经化粪池处理后废水水质为COD200mg/L、SS140mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，能够满足大召营镇污水处理厂收水水质要求：COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TP4.5mg/L、TN50mg/L。评价提出：生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入大召营镇污水处理厂进一步处理。大召营镇污水处理厂出水水质为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。
经大召营镇污水处理厂处理后，本项目废水污染物排放量为：COD0.0115t/a、SS0.0029t/a、NH3-N0.0006t/a、TP0.00012t/a、TN0.0043t/a。
1）依托集中污水处理厂可行性分析
本项目从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管可行性。
①污水水量处理可行性分析
大召营镇污水处理厂位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口，用地面积3.12亩，设计规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d，污水干管布置在胡韦公路、文高路及文成路上，其他道路规划次干管及支管，汇集至主管道向北排入污水处理厂。服务范围为东至中央大道，西至中州路，南至新焦铁路，北至文高路。本项目位于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米，在新乡县大召营镇污水处理厂收水范围内。本项目全厂废水排放总量为0.96m3/d，约占新乡县大召营镇污水处理厂接管量的0.0096%，从水量接管量上讲，新乡县大召营镇污水处理厂有能力接纳本项目的废水。 
②污水水质接管可行性分析
本项目外排生活污水各污染物排放浓度COD200mg/L、SS140mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，能够满足新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求：COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TP4.5mg/L、TN50mg/L，从水质上分析也是可行的。
③处理后尾水达标排放
新乡县大召营镇污水处理厂采用污水处理工艺为“预处理-选择厌氧池-改良型氧化沟-二沉池-混凝、沉淀-过滤-消毒”，SS、TN出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，即COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。目前，新乡县大召营镇污水处理厂出水中各污染物排放浓度能够满足标准要求，出水水质可实现稳定达标排放。
综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对新乡县大召营镇污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入新乡县大召营镇污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。
本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。
表31    废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放
规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设施是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	COD、
SS
NH3-N、
TP、
TN
	间歇排放流量稳定
	TW001
	化粪池
	生活污水经化粪池处理后，通入大召营镇污水处理厂进一步处理
	DW001
	是
	■企业总排
口雨水排放
口清静下水排放
口温排水排放
口车间或车间处理设施排放口


本项目废水间接排放口基本情况见下表。





表32            废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

	1
	DW001
	113.750022
	35.279292
	0.0288
	大召营镇区污水处理厂
	间歇排放流量稳定
	大召营镇污水处理厂
	COD
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15


本项目废水污染物排放执行标准见下表。
表33             废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	COD
	大召营镇污水处理厂
	400

	2
	
	SS
	
	300

	3
	
	NH3-N
	
	35

	4
	
	TP
	
	4.5

	5
	
	TN
	
	50


2）水污染物排放量核算
本项目厂区总排口废水污染物排放情况见下表。
表34            厂区总排口废水污染物排放信息表
	排放口编号
	排放污染物
	污染物排放浓度/（mg/L）
	年排放量/（t/a）

	DW001
（生活污水排放量为288t/a）
	COD
	200
	0.0576

	
	SS
	140
	0.0403

	
	NH3-N
	25
	0.0072

	
	TP
	2
	0.0006

	
	TN
	35
	0.0101


本项目废水经大召营镇污水处理厂处理后的废水污染物排放情况见下表。
表35      污水处理厂处理后废水污染物排放信息表
	排放污染物
	污染物排放浓度/（mg/L）
	年排放量/（t/a）

	COD
	40
	0.0115

	SS
	10
	0.0029

	NH3-N
	2
	0.0006

	TP
	0.4
	0.00012

	TN
	15
	0.0043


三、噪声
项目高噪声源主要为破碎机、搅拌机等设备，经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备声功率级在90～100dB（A）之间，其噪声源强拟采取设备减振、隔声、距离衰减等降噪措施。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室内声源计算。
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下：
[image: ]
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取8。
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4；破碎车间内表面面积11000m2，则R1=7333、混凝土、水稳料、干粉砂浆综合生产车间车间内表面面积18100m2，则R2=12067、透水砖生产车间内表面面积11000m2，则R3=7333、加气块砖生产车间内表面面积11000m2，则R4=7333。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
 Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
 N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
                 Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
 TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
Lw2=Lp2（T）+10lgS
式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
   Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
   S——透声面积，m2。（车间S=50）
如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下：
   Lp（r）=Lw-20lgr-8
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
   Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
   r——预测点距声源的距离，m。

表36        本项目室内噪声源强调查清单
	序号
	建筑物
名称
	声源名称
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	室内边界叠加声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	声功率级/dB
	建筑物外距离/m

	1
	破碎生产厂间
	振动筛分卸料机
	90
	设备减振、厂房隔声、距离衰减
	24
	28
	2.8
	29
	62.3
	75.2
	8:00-18:00
	10
	76.2
	1

	2
	
	除土筛
	90
	
	-24
	-28
	2.8
	61
	58.6
	
	8:00-18:00
	
	
	

	3
	
	欧版鄂式破碎机
	95
	
	-20
	10
	-0.5
	51
	64
	
	8:00-18:00
	
	
	

	4
	
	欧版反击式破碎机
	100
	
	-20
	0
	-0.5
	50
	69
	
	8:00-18:00
	
	
	

	5
	
	多缸圆锥破
	100
	
	-20
	-20
	-0.5
	54
	68.8
	
	8:00-18:00
	
	
	

	6
	
	强化整形机1
	95
	
	0
	10
	2.5
	32
	65.7
	
	8:00-18:00
	
	
	

	7
	
	强化整形机2
	95
	
	1
	10
	2.5
	33
	65.2
	
	8:00-18:00
	
	
	

	8
	
	振动卸料机1
	90
	
	-5
	5
	2.5
	35
	60.3
	
	8:00-18:00
	
	
	

	9
	
	振动卸料机2
	90
	
	5
	5
	2.5
	26
	61.7
	
	8:00-18:00
	
	
	

	10
	
	高效振动筛1
	90
	
	-5
	-5
	2.5
	35
	60.3
	
	8:00-18:00
	
	
	

	11
	
	高效振动筛2
	90
	
	5
	-5
	2.5
	26
	61.7
	
	8:00-18:00
	
	
	

	12
	
	高效振动筛3
	90
	
	-6
	-6
	2.5
	36
	59.2
	
	8:00-18:00
	
	
	

	13
	
	高效振动筛4
	90
	
	6
	-6
	2.5
	37
	60.2
	
	8:00-18:00
	
	
	

	14
	
	风选水浮选一体机1
	90
	
	15
	20
	2.5
	25
	61.9
	
	8:00-18:00
	
	
	

	15
	
	风选水浮选一体机2
	90
	
	14
	19
	2.5
	24
	61.8
	
	8:00-18:00
	
	
	

	16
	
	风选水浮选一体机3
	90
	
	13
	18
	2.5
	23
	61.5
	
	8:00-18:00
	
	
	

	17
	
	风机1
	90
	
	6
	6
	1
	25
	61.9
	
	8:00-18:00
	
	
	

	18
	
	风机2
	90
	
	-24
	24
	1
	59
	58.6
	
	8:00-18:00
	
	
	

	1
	混凝土、水稳料、干粉砂浆综合生产车间
	立轴搅拌机
	90
	
	10
	5
	6
	16
	64.5
	71.8
	8:00-18:00
	10
	72.8
	1

	2
	
	双卧轴搅拌机
	90
	
	10
	-5
	6
	16
	64.5
	
	8:00-18:00
	
	
	

	3
	
	立轴搅拌机
	90
	
	-10
	5
	6
	35
	59.3
	
	8:00-18:00
	
	
	

	4
	
	立轴搅拌机
	90
	
	-10
	-5
	6
	35
	59.3
	
	8:00-18:00
	
	
	

	5
	
	风机1
	90
	
	1
	1
	0.5
	24
	61.6
	
	8:00-18:00
	
	
	

	6
	
	风机2
	90
	
	10
	-6
	0.5
	16
	64.5
	
	8:00-18:00
	
	
	

	7
	
	风机3
	90
	
	-11
	5
	0.5
	36
	59.2
	
	8:00-18:00
	
	
	

	8
	
	风机4
	90
	
	-11
	-5
	0.5
	36
	59.2
	
	8:00-18:00
	
	
	

	9
	
	风机5
	90
	
	1
	20
	0.5
	20
	62.8
	
	8:00-18:00
	
	
	

	1
	透水砖生产线
	立轴行星式搅拌机
	90
	
	1
	1
	6
	16
	64.8
	71.3
	8:00-18:00
	10
	72.3
	1

	2
	
	面料筛分装置
	90
	
	-12
	30
	2.5
	30
	61
	
	8:00-18:00
	
	
	

	3
	
	地砖成型机
	90
	
	1
	-10
	2
	19
	63.6
	
	8:00-18:00
	
	
	

	4
	
	球磨机
	90
	
	1
	10
	1.5
	19
	63.6
	
	8:00-18:00
	
	
	

	5
	
	风机1
	90
	
	1
	2
	0.5
	16
	64.8
	
	8:00-18:00
	
	
	

	6
	
	风机2
	90
	
	-14
	-48
	0.5
	48
	59.1
	
	8:00-18:00
	
	
	

	7
	
	风机3
	90
	
	-1
	-48
	0.5
	50
	59
	
	8:00-18:00
	
	
	

	1
	加气块砖生产线
	压机作业线
	90
	
	1
	1
	1.8
	41
	59.7
	66.8
	8:00-18:00
	10
	67.8
	1

	2
	
	立轴行星式搅拌机
	90
	
	1
	15
	6
	44
	59.4
	
	8:00-18:00
	
	
	

	3
	
	风机1
	90
	
	1
	16
	0.5
	16
	64.8
	
	8:00-18:00
	
	
	


根据本项目主要高噪声设备的分布状况和房间外源强，根据导则中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。
点声源的几何发散衰减的基本公式如下：
Lp（r）=Lw-20lgr-8
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
      Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
      r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
本项目声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11864\wps2.wmf]式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB；
        T——用于计算等效声级的时间，s；
        N——室外声源个数；
        ti——在T时间内i声源内工作时间，s；
        M——等效室外声源个数；
        ti——在T时间内j声源内工作时间，s；
根据本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，本次评价厂界噪声的预测结果见下表。
表37            各厂界噪声预测值         单位：dB(A)
	站位
	噪声源
	处理后源强
	与噪声源距离（m）
	贡献值
	预测值
	标准
	达标
情况

	东
厂
界
	破碎车间
	76.2
	92
	28.9
	34.7
	60
	达标

	
	综合车间
	72.8
	55
	30
	
	
	

	
	透水砖车间
	72.3
	50
	30.3
	
	
	

	
	加气块砖车间
	67.8
	90
	20.7
	
	
	

	南
厂
界
	破碎车间
	76.2
	40
	36.2
	37.1
	60
	达标

	
	综合车间
	72.8
	130
	22.5
	
	
	

	
	透水砖车间
	72.3
	130
	22
	
	
	

	
	加气块砖车间
	67.8
	40
	27.8
	
	
	

	西
厂
界
	破碎车间
	76.2
	55
	33.4
	35
	60
	达标

	
	综合车间
	72.8
	93
	25.4
	
	
	

	
	透水砖车间
	72.3
	95
	24.7
	
	
	

	
	加气块砖车间
	67.8
	57
	24.7
	
	
	

	北
厂
界
	破碎车间
	76.2
	147
	24.7
	32.8
	60
	达标

	
	综合车间
	72.8
	60
	29.2
	
	
	

	
	透水砖车间
	72.3
	60
	28.7
	
	
	

	
	加气块砖车间
	67.8
	147
	16.5
	
	
	


由上表可知，经过车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的要求。
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。
表38                本项目噪声监测要求
	污染物
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	噪声
	厂界四周外1米
	等效连续A声级
	每季度一次


四、固废
本项目固废主要为破碎生产线产生的废钢筋、废气处理工序产生收集尘、废水处理工序产生的污泥饼。
（1）废钢筋
本项目在建筑垃圾破碎工序会产生废钢筋，根据调查，本项目废钢筋产生量约为原料处理量的0.8％，本项目原料处理量为100万t/a，则本项目非钢筋的产生量为8000t/a，收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。
（2）收集尘
本项目废气处理工序工序会产生收集尘，据本项目废气产生源强部分可知，收集尘产生量约为1788t/a，收集后在一般固废暂存间暂存，定期作为建材外售。
（3）污泥饼
本项目废水处理工序会产生污泥，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中污泥产生量计算公式：
E产生量=1.7*Q*W深*10-4
E产生量——污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；
Q——核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计，本项目以19800m3/a计；
W深——有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，无量纲。
计算可得，本项目污泥产生量为6.7t/a，于厂区污泥池暂存，定期作为建材出售。
表39          一般固废产排情况及处理措施一览表
	序号
	固废名称
	产生环节
	产生量
	属性
	处理措施

	1
	废钢筋
	破碎工序
	8000t/a
	一般工业固体废物
	将其集中收集，在一般固废暂存间暂存后，定期外售

	2
	收集尘
	废气治理
	1788t/a
	一般工业固体废物
	收集后于一般固废暂存间暂存，定期出售

	3
	污泥饼
	废水治理
	6.7t/a
	一般工业固体废物
	收集后于一般固废暂存间暂存，定期外售


建设单位拟在厂区内新建一般工业固废暂存间1座，面积为30m2；污泥池1座，面积为30m2。一般固废暂存间须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
综上，本项目产生的固废处置合理，固废处置率可以达到100%，评价认为，固废不会对周围环境造成影响。
五、地下水、土壤
本项目不涉及地下水和土壤污染途径，故本次不进行评价。
六、生态
本项目新增用地范围内不存在生态环境保护目标，故本次不进行评价。
七、环境风险
本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质和风险源，故本次不进行评价。
八、电磁辐射
本项目不存在电磁辐射源，故本次不进行评价。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
（破碎生产线鄂破进料口上料工序）
	颗粒物
	鄂破工序进料口废气设置侧向集气罩收集废气，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）表1有组织颗粒物排放限值10mg/m3

	
	DA002
（鄂破、反击式破碎、强化整形工序）
	颗粒物
	鄂破机、反击式破碎破机、强化整形机生产时均为密闭状态，其泄气口产生的废气经管道密闭负压收集后共用1台袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA003
（风选工序）
	颗粒物
	风选工序为密闭生产，风选机设置泄气口，泄气口废气经密闭管道负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA004
（破碎生产线筛分工序）
	颗粒物
	筛分工序为密闭筛分，筛分机设置泄气口，泄气口废气经密闭管道负压收集后引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA005
（混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线料库卸料及上料）
	颗粒物
	3条生产线的原料于料库内暂存，料库卸料和上料工序会产生废气，该工序设置三面一顶集气罩对废气进行收集，收集后废气共用一套引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA006
（混凝土生产线搅拌工序）
	颗粒物
	建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA007
（干粉砂浆生产线搅拌工序）
	颗粒物
	建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA008
（水稳料生产线搅拌工序）
	颗粒物
	建设密闭搅拌楼，搅拌楼顶部设置密闭负压管道对配料废气及搅拌机仓进料时的上升废气进行收集，收集后废气引至袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA009
（混凝土、干粉砂浆、水稳料生产线筒仓上料工序）
	颗粒物
	水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放
	

	
	DA010
（免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线料库卸料及上料）
	颗粒物
	2条生产线原料于料库内暂存，料库卸料和上料工序会产生废气，该工序设置三面一顶集气罩对废气进行收集，收集后废气共用一套袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放
	

	
	DA011
（免烧透水砖生产线搅拌工序）
	颗粒物
	建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放
	

	
	DA012
（蒸压加气块砖生产线搅拌工序）
	颗粒物
	建设密闭搅拌间，搅拌机配料仓和搅拌仓处产生的粉尘经搅拌间上方的抽风机负压收集，进入袋式除尘器治理，治理后废气通过1根15m高排气筒排放
	

	
	DA013
（免烧透水砖、蒸压加气块砖生产线筒仓上料工序）
	颗粒物
	水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输至厂内，由气泵打入筒仓储存，进料时筒仓泄气口会产生废气，筒仓在仓顶自带有脉冲式袋式除尘器，各筒仓粉尘经自带除尘器处理后，共同通入1台袋式除尘器处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放
	

	
	建筑垃圾原料、成品入库储存
（无组织）
	颗粒物
	原料库、成品库全密闭；车辆出入口加装卷帘门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料、成品仓库内设置喷雾抑尘装置，卸车时开启喷雾洒水装置，物料不得露天转运
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）表2无组织颗粒物排放限值0.5mg/m3

	
	各生产线原料储存
（无组织）
	颗粒物
	细集料、粗集料、骨料、石子、砂子等原料采用密闭料库储存，涉及料库生产时，打开喷雾抑尘装置；水泥、粉煤灰等粉状原料均于密闭筒仓内储存，采用螺旋输送机密闭输送
	

	
	运输车辆
	颗粒物
	厂区道路硬化、未硬化的全部绿化，定期洒水保湿，厂区主出入口设置清洗装置对车辆清洗，减少道路扬尘
	

	地表水环境
	水浮选废水
	COD、SS
	收集后排入厂区新建沉淀池，经沉淀池处理后，上层清水排入清水池暂存，回用于生产不外排
	不外排

	
	锅炉废水
	COD、SS
	电锅炉制备纯水所产生的废气为清净下水，排入厂区清水池用于生产配料
	不外排

	
	车辆冲洗废水
	COD、SS
	冲洗废水收集后排入沉淀池处理
	不外排

	
	设备清洗废水
	COD、SS
	废水经砂石分离机处理后，排入厂区沉淀池处理
	不外排 

	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入大召营镇污水处理厂进一步处理
	大召营镇污水处理厂收水标准

	声环境
	破碎机、搅拌机等设备
	噪声
	设备减振、厂房密闭隔音、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目生产过程中会产生一般固废废钢筋、收集尘和污泥饼。废钢筋产生量为8000t/a，收集尘产生量为1788t/a，污泥饼产生量为6.7t/a，该部分固废收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。
建设单位拟在厂区内新建1间30m2的一般工业固废暂存间和1间30m2的污泥池，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 

	土壤及地下水
污染防治措施
	
/


	生态保护措施
	
/


	环境风险
防范措施
	
/


	其他环境
管理要求
	1、按照管理要求安装用电量监控并与环保部门联网。
2、本项目料场出入口等易产尘点拟安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。
3、配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存6个月以上。





六、结论
	本项目厂址位于新乡市新乡县大召营镇店后营村S308省道北侧100米，经查阅《新乡大召营镇总体规划图》（2013-2030），该项目用地属于建设用地，符合总体发展规划。本项目生产过程产生的各类污染物均能妥善处理，实现稳定达标排放。对周围环境影响可接受。从环境保护角度看，本项目可行。


新乡市译洋环境技术有限公司
2023年3月





























附表
                       建设项目污染物排放量汇总表                单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	/
	/
	1.4835
	1.5864
	1.4835
	-0.1029

	
	VOCs
	
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	SO2
	
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	NOX
	
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	废水
	COD
	
	/
	/
	0.0115
	/
	0.0115
	+0.0115

	
	氨氮
	
	/
	/
	0.0006
	/
	0.0006
	+0.0006

	
	总磷
	
	/
	/
	0.00012
	/
	0.00012
	+0.00012

	一般工业
固体废物
	废钢筋
	
	/
	/
	8000
	/
	8000
	+8000

	
	收集尘
	
	/
	/
	1788
	/
	1788
	+1788

	
	污泥饼
	
	/
	/
	6.7
	/
	6.7
	+6.7


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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