新乡县关于16-17日强降雨防范应对情况

一、雨情

7月17日3时到20时，新乡县平均累计降雨67.3毫米，最大累计降雨115毫米，最大小时降雨59毫米（7月17日11-12时），均发生在古固寨镇。

二、水情

我县共产主义渠合河站水位，截至7月17日20时水位70.25米，水势落，距警戒水位3.05米（警戒水位73.30米），流量23.3m³/s，其他河道水势平稳、水位正常。。

三、灾情

截至7月18日8时，暂无灾情报告。

1. 行动过程

一是县委县政府高度重视，第一时间安排部署防范应对工作。7月16日晚，我县组织收听收看省市防汛视频调度会，常务副县长许万银，副县长荆树湿、宋云天参加会议并安排部署我县本轮强降雨防范应对工作。副县长荆树湿、宋云天通过值班系统调度各乡镇防汛值班情况，传达省、市防汛调度会议精神，并对各乡镇应对本轮强降雨防汛工作进行安排部署。

二是及时启动应急响应。7月17日12时30分，我县按照《新乡县防汛应急预案》规定，经会商研判，启动防汛Ⅳ级应急响应。并于7月17日22时终止防汛Ⅳ级应急响应。

三是迅速行动。防汛应急响应启动后，县委常委、常务副县长许万银，县委常委、宣传部长、副县长李懿，副县长荆树湿，副县长宋云天下沉一线、靠前指挥，督导检查主要积水点防范应对、河道行洪雨水泵站运行等情况。各级各部门进一步研判雨情，安排部署防范应对工作。

四是突出抓好重点部位。小冀镇、大召营镇、翟坡镇、朗公庙镇以及公安、交通等部门出动45人对13个涵洞进行值班值守，严防人员车辆进入。同时架设15台水泵，进行积水抽排，确保快速抽排完毕并恢复通车；县住建城管局启动3个雨水泵站，并安排专人值守，同时在城区易积水路段提前打开雨水井盖24座，放置安全警示笼24个。出动抽排力量30人，架设抽水泵3台，对明兴路、文昌路、寿和街3个积水点进行抽排。出动环卫工人52人，及时清除道路垃圾垃圾，保障下水口通畅。出动2支队伍共计10人，对7个在建工地、3个物业小区进行安全检查；县交通运输局开展公路巡查，重点检查桥梁、低洼易涝路段，并对公路两侧排水边沟、桥梁泄水孔进行疏通；各乡镇出动共计210人，对本辖区河道、积水点等重点部位进行积水抽排和隐患排查，特别是对农村危房进行排查，确保“危房不住人，住人无危房”。同时对五保户、孤寡老人等弱势群体进行走访慰问。

截至目前，我县暂无受灾情况、无转移避险人员，主要交通道路畅通，经济社会稳定有序，后续将继续关注本轮降雨过程，确保人民群众生命财产安全

新乡县防汛抗旱指挥部办公室 2024年7月18日